#*****************************************************************************
#units.dat, the units data file, version 0.7.3
#
# ConvertAll, a units conversion program
# Copyright (C) 2017, Douglas W. Bell
# Copyright (C) 2019, Pere Orga <pere@orga.cat>, per la versió catalana.
#
# This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
# terms of the GNU General Public License, Version 2.  This program is
# distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY.
#*****************************************************************************
#
# Units are defined by an optional quantity and an equivalent unit or unit
# combination.  A Python expression may be used for the quantity, but is
# restricted to using only the following operators: *, /, +, -.
# Beware of integer division truncation: be sure to use a float for at least
# one of the values.
#
# The unit type must be placed in square brackets before a set of units.  The
# first comment after the equivalent unit will be put in parenthesis after the
# unit name (usually used to give the full name of an abbreviated unit).  The
# next comment will be used in the program list's comment column; later
# comments and full line comments are ignored.
#
# Non-linear units are indicated with an equivalent unit in square brackets,
# followed by either equations or equivalency lists for the definition.  For
# equations, two are given, separated by a ';'.  Both are functions of "x", the
# first going from the unit to the equivalent unit and the second one in
# reverse.  Any valid Python expression returning a float (including the
# functions in the math module) should work.  The equivalency list is a Python
# list of tuples giving points for linear interpolation.
#
# All units must reduce to primitive units, which are indicated by an
# equivalent unit starting with '!'.  A special "unitless" primitve unit
# (usualty called "unit") has '!!' for an equivalent unit.  Circular references
# must also be avoided.
#
# Primitive units:  kg, m, s, K, A, mol, cd, rad, sr, bit, unit
#
##############################################################################

#
# unitats de massa
#
[massa]
kg                      = !                  # kilogram
quilogram               = kg                 # kilogram
kilogram                = kg
quilo                   = kg                 # kilogram
key                     = kg                 # # argot de drogues
hectogram               = 100 gram
decagram                = 10 gram
gram                    = 0.001 kg
g                       = gram               # gram
decigram                = 0.1 gram
centigram               = 0.01 gram
mil·ligram              = 0.001 gram
mg                      = mil·ligram         # mil·ligram
microgram               = 0.001 mg
tona                    = 1000 kg            # # mètrica
tona mètrica            = tona
megagram                = tona
kilotona                = 1000 tona          # # mètrica
quilotona               = kilotona           # kilotona
gigagram                = 1e9 gram
teragram                = 1e12 gram
quirat                  = 0.2 gram
ct                      = quirat             # quirat
amu                     = 1.66053873e-27 kg  #        # massa atòmica
u                       = amu                #        # massa atòmica
dalton                  = amu                #        # massa atòmica
Da                      = amu                # dalton
unitat de massa atòmica = amu                #        # massa atòmica
lliura                  = 0.45359237 kg      #        # Països anglosaxons
lb                      = lliura             # lliura # avoirdupois
lbm                     = lliura             # lliura # avoirdupois
unça                    = 1/16.0 lliura      #        # avoirdupois
oz                      = unça               # unça   # avoirdupois
lid                     = unça               #        # argot de drogues
dram                    = 1/16.0 unça        #        # avoirdupois
lliura troy             = 5760 gra
lb troy                 = lliura troy        # lliura troy
unça troy               = 1/12.0 lb troy
oz troy                 = unça troy          # unça troy
tona no mètrica         = 2000 lliura
kilotona no mètrica     = 1000 ton
tona llarga             = 2240 lliura        # # imperial
tona imperial           = tona llarga
slug                    = lbf*s^2/ft
stone                   = 14 lliura
gra                     = 1/7000.0 lliura
pennyweight             = 24 gra
hundredweight llarg     = 112 lliura         # # Imperial
hundredweight curt      = 100 lliura         # # Estats Units i Canadà
massa solar             = 1.9891e30 kg
lliura catalana         = 0.4 kg             #        # Catalunya
terça                   = lliura catalana    #        # Catalunya, carn
arrova                  = 26 lliura catalana #        # Catalunya, Balears
unça catalana           = 1/12.0 lliura catalana   #  # Catalunya
argenç                  = 1/16.0 unça        #        # Països Catalans


#
# unitats de longitud
#
[longitud]
m                        = !              # metre
metre                    = m
dm                       = 0.1 m          # decímetre
decímetre                = dm
cm                       = 0.01 m         # centímetre
centímetre               = cm
mm                       = 0.001 m        # mil·límetre
mil·límetre              = mm
micròmetre               = 1e-6 m
micra                    = micròmetre     # micròmetre
micró                    = micròmetre     # micròmetre
nanòmetre                = 1e-9 m
nm                       = nanòmetre      # nanòmetre
decàmetre                = 10 m
hectòmetre               = 100 m
km                       = 1000 m         # kilòmetre
quilòmetre               = km             # kilòmetre
kilòmetre                = km
megàmetre                = 1000 km
angstrom                 = 1e-10 m
fermi                    = 1e-15 m        # # mides nuclears
polzada                  = 2.54 cm        # ”
in                       = polzada        # polzada
mil                      = 0.001 polzada  # polzada
micropolzada             = 1e-6 polzada
peu                      = 12 polzada     # '
peu romà                 = 29.57 cm
ft                       = peu            # peu
peu americà              = 1200/3937.0 m
Cape foot                = 1.033 peu
iarda                    = 3 peu
vara anglesa             = iarda          # iarda
yd                       = iarda          # iarda
milla                    = 5280 peu       # # milla actual
mi                       = milla          # milla # milla actual
milla marina             = 1852 m
milla nàutica            = milla marina
nmi                      = milla marina   # milla marina
milla americana          = 5280 peu americà
llegua                   = 3 milla
cadena                   = 66 peu
cadena americana         = 66 peu americà
link                     = 0.01 cadena
fathom                   = 6 peu
cable                    = 0.1 milla marina
rod                      = 5.5 iarda
furlong                  = 40 rod
estadi                   = furlong
mà                       = 4 polzada         # # Països anglosaxons
colze                    = 21.8 polzada      # # unitat bíblica
punt                     = 1/72.0 polzada    # # punt (publicació)
pica                     = 12 punt
calibre                  = 1.0 polzada       # # mida de les bales
unitat rack              = 1.75 polzada      # # computació
smoot                    = 67 polzada
camp de futbol           = 100 yd
marató                   = 46145 yd
mil sueca                = 10 km
versta                   = 3500 peu          # # Unitat russa
au                       = 1.49597870691e11 m  # unitat astronòmica
unitat astronòmica       = au
LD                       = 384400 km         # distància lunar # astronòmica
distància lunar          = LD                # # distància astronòmica
any llum                 = 365.25 velocitat de la llum * dia
minut llum               = velocitat de la llum * min
segon llum               = velocitat de la llum * s
parsec                   = 3.0856775813e16 m
kiloparsec               = 1000 parsec
quiloparsec              = kiloparsec        # kiloparsec
megaparsec               = 1000 kiloparsec
mida del caragol         = [polzada] 0.013*x + 0.06 ; (x - 0.06) / 0.013 \
                           # # diàmetres unificats, no lineal
AWG Dia                  = [polzada] pow(92.0,(36-x)/39.0)/200.0 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*x)/log(92.0) \
                           # galga cable americà \
                           # feu servir -1, -2 per 00, 000; no lineal
galga cable americà      = [polzada] pow(92.0,(36-x)/39.0)/200.0 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*x)/log(92.0) \
                           #  # feu servir -1, -2 per 00, 000; no lineal
galga cable estàndard britànic = [polzada] [(-6, .500), (-5, .464), (-3, .400), \
                           (-2, .372), (3, .252), (6, .192), (10, .128), \
                           (14, .080), (19, .040), (23, .024), (26, .018), \
                           (28, .0148), (30, .0124), (39, .0052), \
                           (49, .0012), (50, .001)] \
                           #  # feu servir -1, -2 per 2/0, 3/0; no lineal
ample ferroviari estàndard = [polzada] [(-5, .448350), (1, .269010), (14, .0747250), \
                           (16, .0597800), (17, .0538020), (20, .0358680), \
                           (26, .0179340), (31, .0104615), (36, .00672525), \
                           (38, .00597800)] # acer \
                           # estàndard dels fabricants, no lineal
galga zinc                 = [polzada] [(1, .002), (10, .02), (15, .04), (19, .06), \
                           (23, .1), (24, .125), (27, .5), (28, 1)]  \
                           # # gruix de xapa, no lineal
mida de l'anell            = [polzada] 0.1018*x + 1.4216 ; (x - 1.4216) / 0.1018  \
                           # # Mida circum., Estats Units, no lineal
mida de sabata d'home (Estats Units) = [polzada] x/3.0 + 7 + 1/3.0 ; (x - 7 - 1/3.0) * 3 \
                           # # Mides d'Estats Units, no lineals
mida de sabata de dona (Estats Units) = [polzada] x/3.0 + 6 + 5/6.0 ; (x - 6 - 5/6.0) * 3 \
                           # # Mides d'Estats Units, no lineals
mida de broca            = [polzada] [(104,0.0031), (103,0.0035), (102,0.0039), \
                           (101,0.0043), (100,0.0047), (99,0.0051), \
                           (98,0.0055), (97,0.0059), (96,0.0063), \
                           (95,0.0067), (94,0.0071), (93,0.0075), \
                           (92,0.0079), (91,0.0083), (90,0.0087), \
                           (89,0.0091), (88,0.0095), (87,0.01), \
                           (86,0.0105), (85,0.011), (84,0.0115), \
                           (83,0.012), (82,0.0125), (81,0.013), \
                           (80,0.0135), (79,0.0145), (78,0.016), \
                           (77,0.018), (76,0.02), (75,0.021), \
                           (74,0.0225), (73,0.024), (72,0.025), \
                           (71,0.026), (70,0.028), (69,0.0292), \
                           (68,0.031), (67,0.032), (66,0.033), \
                           (65,0.035), (64,0.036), (63,0.037), \
                           (62,0.038), (61,0.039), (60,0.04), \
                           (59,0.041), (58,0.042), (57,0.043), \
                           (56,0.0465), (55,0.052), (54,0.055), \
                           (53,0.0595), (52,0.0635), (51,0.067), \
                           (50,0.07), (49,0.073), (48,0.076), \
                           (47,0.0785), (46,0.081), (45,0.082), \
                           (44,0.086), (43,0.089), (42,0.0935), \
                           (41,0.096), (40,0.098), (39,0.0995), \
                           (38,0.1015), (37,0.104), (36,0.1065), \
                           (35,0.11), (34,0.111), (33,0.113), \
                           (32,0.116), (31,0.12), (30,0.1285), \
                           (29,0.136), (28,0.1405), (27,0.144), \
                           (26,0.147), (25,0.1495), (24,0.152), \
                           (23,0.154), (22,0.157), (21,0.159), \
                           (20,0.161), (19,0.166), (18,0.1695), \
                           (17,0.173), (16,0.177), (15,0.18), \
                           (14,0.182), (13,0.185), (12,0.189), \
                           (11,0.191), (10,0.1935), (9,0.196), \
                           (8,0.199), (7,0.201), (6,0.204), \
                           (5,0.2055), (4,0.209), (3,0.213), \
                           (2,0.221), (1,0.228)] \
                           # # Calibre de broca americà, no lineal
pam                      = 194.5 cm               # # mesura aproximativa, Corona d'Aragó
cana                     = 8 pam                  # # mesura aproximativa, Corona d'Aragó
destre                   = 12 pam                 # # mesura aproximativa, Corona d'Aragó
alna de València         = 906 mm                 # # mesura aproximativa, Catalunya vella i Regne de València
colzada                  = 1/2.0 alna de València # # mesura aproximativa, Catalunya vella i Regne de València

#
# unitats de temps
#
[temps]
s             = !                 # segon
seg           = s                 # segon
segon         = s
ms            = 0.001 s           # mil·lisegon
mil·lisegon   = ms
microsegon    = 1e-6 s
ns            = 1e-9 s            # nanosegon
nanosegon     = ns
minut         = 60 s
min           = minut             # minut
hora          = 60 min
hr            = hora              # hora
bell          = 30 min            #  # definició naval
watch         = 4 hora
watches       = watch
dia           = 24 hr
setmana       = 7 dia
# wk          = setmana           # setmana
quinzena      = 15 dia            # 15 dies
mes           = 1/12.0 any
any           = 365.242198781 dia # 365.242198781 dies
# yr          = any               # any
any civil     = 365 dia           # 365 dies
dècada        = 10 any
segle         = 100 any
mil·lenni     = 1000 any
[planificació]
hora persona    = 168/40.0 hora
setmana persona = 40 hora persona
mes persona     = 1/12.0 any persona
any persona     = 52 setmana persona


#
# temperatura
#
[temperatura]
K                 = !     # graus Kelvin
Kelvin            = K     # graus Kelvin
graus Kelvin      = K

C                 = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  # graus Celsius     # no lineal
Celsius           = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  #                   # no lineal
graus Celsius     = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  #                   # no lineal

R                 = 5/9.0 K     # graus Rankine
Rankine           = R           # graus Rankine
graus Rankine     = R

F                 = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  # graus Fahrenheit  # no lineal
Fahrenheit        = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  #                   # no lineal
graus Fahrenheit  = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  #                   # no lineal

# [dif. de temp.]
# C deg             = K        # Celsius degree
# Celsius degree    = C deg
# F deg             = R        # Fahrenheit deg.
# Fahrenheit degree = F deg


#
# unitats elèctriques
#
[corrent]
A              = !              # ampere
ampere         = A
mil·liampere   = 0.001 A
mA             = mil·liampere   # mil·liampere
microampere    = 0.001 mA
kiloampere     = 1000 A
quiloampere    = kiloampere     # kiloampere
kA             = kiloampere     # kiloampere
[càrrega]
coulomb           = A*s
ampere-hora       = A*hr
Ah                = ampere-hora       # ampere-hora
mAh               = 0.001 ampere-hora # mil·liampere-hora
mil·liampere-hora = mAh
[potència]
volt           = W/A
V              = volt           # volt
mil·livolt     = 0.001 volt
mV             = mil·livolt     # mil·livolt
kilovolt       = 1000 volt
quilovolt      = kilovolt       # kilovolt
kV             = kilovolt       # kilovolt
[resistència]
ohm            = V/A
mil·liohm      = 0.001 ohm
microhm        = 0.001 mil·liohm
kilohm         = 1000 ohm
quilohm        = kilohm         # kilohm
[conductivitat]
siemens        = A/V
[capacitança]
farad          = coulomb/V
mil·lifarad    = 0.001 farad
microfarad     = 0.001 mil·lifarad
nanofarad      = 1e-9 farad
picofarad      = 1e-12 farad
[flux magn.]
weber          = V*s
Wb             = weber          # weber
maxwell        = 1e-8 Wb
[inductància]
henry          = Wb/A
H              = henry          # henry
mil·lihenry    = 0.001 henry
mH             = mil·lihenry    # mil·lihenry
microhenry     = 0.001 mH

[densitat de flux]
tesla          = Wb/m^2
T              = tesla          # tesla
gauss          = maxwell/cm^2


#
# unitats moleculars
#
[quantitat molecular]
mol          = !           # # gram mol
gram mol     = mol
kilomol      = 1000 mol
quilomol     = kilomol     # kilomol
kmol         = kilomol     # kilomol
lliura mol   = mol*lbm/gram
lbmol        = lliura mol  # lliura mol
[pes d'un mol]
avogadro     = gram/(amu*mol)


#
# unitats d'il·luminació
#
[intensitat de llum]
cd          = !          # candela
candela     = cd

[flux de llum]
lumen        = cd * sr
lm           = lumen     # lumen

[il·luminància]
lux           = lumen/m^2
candela-peu   = lumen/peu^2
candela-metre = lumen/m^2

[luminància]
lambert       = cd/(pi*cm^2)
mil·lilambert = 0.001 lambert
lambert-peu   = cd/(pi*peu^2)


#
# unitats angulars
#
[angle]
radian           = !                          # radiant °
rad              = radian                     # radiant °
circumferència   = 2 pi*radian
volta            = circumferència             # circumferència
revolució        = circumferència
rev              = revolució                  # revolució
grau sexagesimal = 1/360.0 circumferència     # °
minut d'arc      = 1/60.0 grau sexagesimal    # ′
segon d'arc      = 1/60.0 minut d'arc         # ′′
quadrant         = 1/4.0 circumferència
angle recte      = quadrant
grau centesimal  = 0.01 quadrant              # °


#
# unitats d'angle sòlid
#
[angle sòlid]
sr             = !              # estereoradian
estereoradian  = sr             # estereoradiant
esfera         = 4 pi*sr
hemisferi      = 1/2.0 esfera
semiesfera     = hemisferi


#
# unitats d'informació
#
[dades]
bit              = !
kilobit          = 1000 bit          #                             # basat en potència de 10
quilobit         = kilobit           # kilobit                     # basat en potència de 10
megabit          = 1000 kilobit      #                             # basat en potència de 10
gigabit          = 1000 megabit      #                             # basat en potència de 10
terabit          = 1000 gigabit      #                             # basat en potència de 10
byte             = 8 bit             #                             # basat en potència de 2
octet            = byte              # byte                        # basat en potència de 2
B                = byte              # byte                        # basat en potència de 2
kilobyte         = 1024 byte         #                             # basat en potència de 2
quilooctet       = kilobyte          # kilobyte                    # basat en potència de 2
kB               = kilobyte          # kilobyte                    # basat en potència de 2
megabyte         = 1024 kB           #                             # basat en potència de 2
megaoctet        = megabyte          # megabyte                    # basat en potència de 2
MB               = megabyte          # megabyte                    # basat en potència de 2
gigabyte         = 1024 MB           #                             # basat en potència de 2
gigaoctet        = gigabyte          # gigabyte                    # basat en potència de 2
GB               = gigabyte          # gigabyte                    # basat en potència de 2
terabyte         = 1024 GB           #                             # basat en potència de 2
teraoctet        = terabyte          # terabyte                    # basat en potència de 2
TB               = terabyte          # terabyte                    # basat en potència de 2
petabyte         = 1024 TB           #                             # basat en potència de 2
petaoctet        = petabyte          # petabyte                    # basat en potència de 2
PB               = petabyte          # petabyte                    # basat en potència de 2

kilobyte estàndard CEI = 1000 byte               #                 # basat en potència de 10
kB estàndard CEI       = kilobyte estàndard CEI  # kilobyte        # basat en potència de 10
megabyte estàndard CEI = 1000 kB estàndard CEI   #                 # basat en potència de 10
MB estàndard CEI       = megabyte estàndard CEI  # megabyte        # basat en potència de 10
gigabyte estàndard CEI = 1000 MB estàndard CEI   #                 # basat en potència de 10
GB estàndard CEI       = gigabyte estàndard CEI  # gigabyte        # basat en potència de 10
terabyte estàndard CEI = 1000 GB estàndard CEI   #                 # basat en potència de 10
TB estàndard CEI       = terabyte estàndard CEI  # terabyte        # basat en potència de 10
petabyte estàndard CEI = 1000 TB estàndard CEI   #                 # basat en potència de 10
PB estàndard CEI       = petabyte estàndard CEI  # petabyte        # basat en potència de 10

kibibyte         = 1024 byte
KiB              = kibibyte          # kibibyte
mebibyte         = 1024 KiB
MiB              = mebibyte          # mebibyte
gibibyte         = 1024 MiB
GiB              = gibibyte          # gibibyte
tebibyte         = 1024 GiB
TiB              = tebibyte          # tebibyte
pebibyte         = 1024 TiB
PiB              = pebibyte          # pebibyte

[transferència de dades]
bps              = bit/seg           # bits per segon
kbps             = 1000 bps          # kilobits per segon          # basat en potència de 10


#
# nombres sense unitat
#
[quantitat]
unitat             = !!
1                  = unitat          # unitat
pi                 = 3.14159265358979323846 unitat
parell             = 2 unitat
hat trick          = 3 unitat        # # esports de pilota
dotzena            = 12 unitat
dotzena de forner  = 13 unitat
vintena            = 20 unitat
grossa             = 144 unitat
grossa gran        = 12 grossa
raima              = 500 unitat
tant per cent      = 0.01 unitat     # %
%                  = tant per cent
mil·lèsima part    = 0.001 unitat
[tipus d'interès]
TAE                = [unitat] log(1 + x/100) ;  (exp(x) - 1)*100 \
                     # taxa anual equivalent, en % # basat en compost continu
[concentració]
proof              = 1/200.0 unitat  # # contingut d'alcohol
ppm                = 1e-6 unitat     # part per milió
part per milió     = ppm
ppb                = 1e-9 unitat     # part per bilió
part per bilió     = ppb
ppt                = 1e-12 unitat    # part per trilió
part per trilió    = ppt
quirat de puresa   = 1/24.0 unitat   # # unitat de puresa de metalls preciosos


#
# unitats de força
#
[força]
newton                = kg*m/s^2
N                     = newton                      # newton
decanewton            = 10 newton
kilonewton            = 1000 N
quilonewton           = kilonewton                  # kilonewton
kN                    = kilonewton                  # kilonewton
meganewton            = 1000 kN
mil·linewton          = 0.001 N
dina                  = cm*g/s^2
kg force              = kg * gravetat               # kilogram f
kgf                   = kg force                    # kilogram-força
kilogram-força        = kg force                    # kilopond
kp                    = kg force                    # kilopond
kilopond              = kg force                    # kilogram-força
quilopond             = kilopond                    # kilopond
gram-força            = g * gravetat
lliura-força          = lbm * gravetat              #               # avoirdupois
lbf                   = lliura-força                # lliura-força  # avoirdupois
tona-força            = tona * gravetat
unça-força            = unça * gravetat
ozf                   = unça-força                  # unça-força
tona no mètrica-força = tona no mètrica * gravetat
pdl                   = lbm * peu / seg^2           # poundal # Força imperial
poundal               = pdl                         # # Força imperial


#
# unitats d'àrea
#
[àrea]
barn                     = 1e-28 m^2            # # física de partícules
àrea                     = 100 m^2
decàrea                  = 10 àrea
hectàrea                 = 100 àrea
stremma                  = 1000 m^2             # # unitat grega
acre                     = 10 cadena^2          # # Estats Units
secció                   = milla^2              # # Estats Units
township                 = 36 section           # # Estats Units
homestead                = 160 acre             # # Estats Units
perxa quadrada           = 30.25 yd^2           # # Estats Units
rood                     = 0.25 acre            # # Estats Units
rai                      = 1600 m^2             # # Tailàndia
ngaan                    = 400 m^2              # # Tailàndia
polzada circular         = 1/4.0 pi*polzada^2   # # àrea d'un cercle d'una polzada
mil circular             = 1/4.0 pi*mil^2       # # àrea d'un cercle d'un mil
àrea AWG                 = [polzada^2] pi/4*pow(pow(92.0,(36-x)/39.0)/200.0,2) ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*sqrt(x*4.0/pi))/log(92.0) \
                           # galga cable americà \
                           # feu servir -1, -2 per 00, 000; no lineal
àrea galga cable americà = [polzada^2] pi/4*pow(pow(92.0,(36-x)/39.0)/200.0,2) ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*sqrt(x*4.0/pi))/log(92.0) \
                           #  # feu servir -1, -2 per 00, 000; no lineal
jornal                   = 4358.3025 m^2        # no estàndard, per terme mitjà # Països Catalans, terrenys de cultiu
jornal de mida           = 48.96 àrea           # # Besalú, terrenys de cultiu
jornal de terra          = 29.77 àrea           # # Seu d'Urgell, terrenys de cultiu
jornal de cavar          = 3.97 àrea            # # Olesa de Montserrat, terrenys de cultiu
jornal de dallar prat    = 17.43 àrea           # # Vall d'Aran, terrenys de cultiu
jornal de mula           = 34.22 àrea           # # Igualada, terrenys de cultiu
jornal petit             = 29.8 àrea            # # Alacant, terrenys de cultiu
fanecada                 = 833.3 m^2            # # Regne de València, terrenys de cultiu
cafissada                = 6 fanecada           # # Regne de València, terrenys de cultiu
hort valencià            = 1.5 fanecada         # # Regne de València, terrenys de cultiu
jovada valenciana        = 36 fanecada          # # Regne de València, terrenys de cultiu
quartó de jovada         = 9 fanecada           # # Regne de València, terrenys de cultiu
quartó valencià          = 1/4.0 fanecada       # # Regne de València, terrenys de cultiu
braça quadrada           = 4.15548 m^2          # # Regne de València, terrenys de cultiu
quarterada               = 7103.1 m^2           # # Mallorca, terrenys de cultiu
quartó                   = 1/4.0 quarterada     # # Mallorca, terrenys de cultiu
hort                     = 443.94 m^2           # # Mallorca, terrenys de cultiu
jovada                   = 16 quarterada        # # Mallorca, terrenys de cultiu
tornall                  = 550 m^2              # # Eivissa, terrenys de cultiu


#
# unitats de volum
#
[volum]
cc                    = cm^3                  # centímetre cúbic
centímetre cúbic      = cc
litre                 = 1000 cc
l                     = litre                 # litre
decilitre             = 0.1 litre
centilitre            = 0.01 litre
mil·lilitre           = cc
ml                    = mil·lilitre           # mil·lilitre
microlitre            = 1e-6 litre
decalitre             = 10 litre
hectolitre            = 100 litre
kilolitre             = 1000 litre
quilolitre            = kilolitre             # kilolitre
kl                    = kilolitre             # kilolitre
megalitre             = 1000 kilolitre
galó                  = 231 in^3              #              # Estats Units, líquid
gal                   = galó                  # galó         # Estats Units, líquid
quart                 = 1/4.0 galó            #              # Estats Units, líquid
qt                    = quart                 # quart        # Estats Units, líquid
pinta                 = 1/2.0 quart           #              # Estats Units, líquid
pt                    = pinta                 # pinta        # Estats Units, líquid
unça líquida          = 1/16.0 pinta          #              # Estats Units, líquid
fl oz                 = unça líquida          # unça líquida # Estats Units
dram líquid           = 1/8.0 unça líquida    #              # Estats Units
minim                 = 1/480.0 unça líquida  #              # Estats Units
galó imperial         = 4.54609 litre
imp gal               = galó imperial         # galó imperial
quart imperial        = 1/4.0 imp gal
imp qt                = quart imperial        # quart imperial
pinta imperial        = 1/8.0 imp gal
imp pt                = pinta imperial        # pinta imperial
unça líquida imperial = 1/160.0 imp gal
imp fl oz             = unça líquida imperial # unça líquida imperial
dram líquid imperial  = 1/8.0 imp fl oz
minim imperial        = 1/480.0 imp fl oz
tassa                 = 8 fl oz
cullerada             = 1/16.0 tassa
tbsp                  = cullerada             # cullerada
culleradeta           = 1/3.0 tbsp
tsp                   = culleradeta           # culleradeta
barril                = 42 galó               #              # Països anglosaxons
bbl                   = barril                # barril       # Països anglosaxons
colpet                = 1.5 fl oz             #              # Països anglosaxons
fifth                 = 1/5.0 galó            #              # Països anglosaxons, alcohol
ampolla de vi         = 750 ml
magnum                = 1.5 litre             #              # Països anglosaxons, alcohol
keg                   = 15.5 galó             #              # Països anglosaxons, cervesa
vi hogshead           = 63 gal
cervesa hogshead      = 54 gal
bushel                = 2150.42 polzada^3
peck                  = 1/4.0 bushel
cord                  = 128 peu^3
peu-taula             = peu^2*polzada
quinto                = 1/5.0 l               #              # Països Catalans, cervesa
mitjana               = 1/3.0 l               #              # Països Catalans, cervesa
porró                 = l                     # # mesura aproximativa, Països Catalans, líquids
xau                   = 1/2.0 porró           # # mesura aproximativa, Països Catalans, líquids
quartí                = 1/4.0 porró           # # mesura aproximativa, Països Catalans, líquids
petricó               = 1/4.0 porró           # # mesura aproximativa, Països Catalans, líquids
xicra                 = 1/8.0 porró           # # mesura aproximativa, Països Catalans, líquids
càntir                = 12 porró              # # mesura aproximativa, Països Catalans, líquids

#
# unitats de velocitat
#
[velocitat]
nus                  = nmi/hora                   # nuc
kt                   = nus                        # nus
velocitat de la llum = 2.99792458e8 m/s
mph                  = milla/hora                 # milles/hora
kph                  = km/hora                    # quilòmetres/hora
mach                 = 340.29 m/s                 # # velocitat del so en condicions estàndard de pressió i temperatura
[velocitat de rotació]
rpm                  = rev/min                    # revolucions/minut
rps                  = rev/seg                    # revolucions/segon


#
# unitats de taxa de flux
#
[flux de fluids]
gph         = gal/hora         # galons/hora
gpm         = gal/min          # galons/minut
cfs         = peu^3/seg        # peus cúbics/segon
cfm         = peu^3/min        # peus cúbics/minut
lpm         = l/min            # litres/minut
[flux de gasos]
sccm        = atm*cc/min       # centímetres cúbics en condicions estàndard de pressió i temperatura/minut   # presió * flux
sccs        = atm*cc/seg       # centímetres cúbics en condicions estàndard de pressió i temperatura/segon   # presió * flux
slpm        = atm*l/min        # litres en condicions estàndard de pressió i temperatura/min                 # presió * flux
slph        = atm*l/hora       # litres en condicions estàndard de pressió i temperatura/hora                # presió * flux
scfh        = atm*peu^3/hora   # peus cúbics en condicions estàndard de pressió i temperatura/hora           # presió * flux
scfm        = atm*peu^3/min    # peus cúbics en condicions estàndard de pressió i temperatura/minut          # presió * flux


#
# unitats de pressió
#
[pressió]
Pa                          = N/m^2                           # pascal
pascal                      = Pa
hPa                         = 100 Pa                          # hectopascal
hectopascal                 = hPa
kPa                         = 1000 Pa                         # kilopascal
kilopascal                  = kPa
quilopascal                 = kPa                             # kilopascal
MPa                         = 1000 kPa                        # megapascal
megapascal                  = MPa
GPa                         = 1000 MPa                        # gigapascal
gigapascal                  = GPa
atm                         = 101325 Pa                       # atmosfera estàndard
atmosfera                   = atm                             # atmosfera estàndard
bar                         = 1e5 Pa
mbar                        = 0.001 bar                       # mil·libar
mil·libar                   = mbar
microbar                    = 0.001 mbar
decibar                     = 0.1 bar
kilobar                     = 1000 bar
quilobar                    = kilobar                         # kilobar
megabar                     = 1000 kilobar
mm Hg                       = mm*densitat Hg*gravetat
mil·límetre d'Hg            = mm Hg
torr                        = mm Hg
micró d'Hg                  = micró*densitat Hg*gravetat
polzada d'Hg                = polzada*densitat Hg*gravetat    # polzada Hg
m aigua                     = m*densitat aigua*gravetat       # metre H2O
metre d'aigua               = m aigua                         # metre H2O
polzada d'aigua             = polzada*densitat aigua*gravetat # polzada H2O
peu d'aigua                 = peu*densitat aigua*gravetat
psi                         = lbf/polzada^2                   # lliura / polzada quadrada
lliura per polzada quadrada = psi
ksi                         = 1000 psi                        # 1000 lliura / polzada quadrada


#
# unitats de densitat
#
[densitat]
densitat aigua         = gram/cm^3
densitat aigua de mar  = 1.025 gram/cm^3
densitat Hg            = 13.5950981 gram/cm^3
densitat aire          = 1.293 kg/m^3                 # # en condicions estàndard de pressió i temperatura
densitat acer          = 0.283 lliura/polzada^3       # # acer carboni
densitat alumini       = 0.098 lliura/polzada^3
densitat zinc          = 0.230 lliura/polzada^3
densitat llautó        = 0.310 lliura/polzada^3       # # 80Cu-20Zn
densitat coure         = 0.295 lliura/polzada^3
densitat ferro         = 0.260 lliura/polzada^3       # # ferro colat
densitat níquel        = 0.308 lliura/polzada^3
densitat estany        = 0.275 lliura/polzada^3
densitat titani        = 0.170 lliura/polzada^3
densitat plata         = 0.379 lliura/polzada^3
densitat niló          = 0.045 lliura/polzada^3
densitat policarbonat  = 0.045 lliura/polzada^3


#
# unitats d'energia
#
[energia]
joule                      = N*m
J                          = joule              # joule
kilojoule                  = 1000 joule
quilojoule                 = kilojoule          # kilojoule
kJ                         = kilojoule          # kilojoule
megajoule                  = 1000 kilojoule
gigajoule                  = 1000 megajoule
mil·lijoule                = 0.001 joule
mJ                         = mil·lijoule        # mil·lijoule
caloria                    = 4.1868 J
cal                        = caloria            # caloria
kilocaloria                = 1000 cal
quilocaloria               = kilocaloria        # kilocaloria
kcal                       = kilocaloria        # kilocaloria
caloria de menjar          = kilocaloria        # kilocaloria
tèrmia                     = 1000 kcal
Btu                        = cal*lliura*R/(g*K) # # unitat tèrmica britànica
unitat tèrmica britànica   = Btu
therm                      = 100000 Btu         # # 100000 unitats tèrmiques britàniques
erg                        = cm*dina
electró-volt               = 1.602176462e-19 J
eV                         = electró-volt       # electró-volt
kWh                        = kW*hora            # kilowatt hora
kilowatt hora              = kWh
tona TNT                   = 4.184e9 J
equivalent a tona d'oli    = 41.868 gigajoule
equivalent a tona de carbó = 7000000 kcal


#
# unitats de potència
#
[potència]
watt                           = J/s
W                              = watt                 # watt
kilowatt                       = 1000 W
quilowatt                      = kilowatt             # kilowatt
kW                             = kilowatt             # kilowatt
megawatt                       = 1000 kW
MW                             = megawatt             # megawatt
gigawatt                       = 1000 MW
GW                             = gigawatt             # gigawatt
mil·liwatt                     = 0.001 W
cavall de potència             = 550 peu*lbf/seg      # no mètric
hp                             = cavall de potència   # cavalls de potència
cavall de vapor                = 75 kgf*m/s           # mètric
cv                             = cavall de vapor      # cavalls de vapor
tona de refrigeració           = 12000 Btu/hora       # no mètrica
MBH                            = 1000 Btu/hora        # 1000 Btu/hora
cavall de potència de bullició = 33475 Btu/hora


#
# freqüència
#
[freqüència]
hertz       = unitat/seg
Hz          = hertz      # hertz
mil·lihertz = 0.001 Hz
kilohertz   = 1000 Hz
quilohertz  = kilohertz  # kilohertz
kHz         = kilohertz  # kilohertz
megahertz   = 1000 kHz
MHz         = megahertz  # megahertz
gigahertz   = 1000 MHz
GHz         = gigahertz  # gigahertz


#
# radioactivitat
#
[radioactivitat]
becquerel       = unitat/seg
Bq              = becquerel     # becquerel
curie           = 3.7e10 Bq
mil·licurie     = 0.001 curie
roentgen        = 2.58e-4 coulomb/kg
[dosi de radiació]
gray            = J/kg
Gy              = gray          # gray
centigray       = 0.01 Gy
rad. abs. dose  = 0.01 Gy       #         # normalment rad
sievert         = J/kg          #         # dosi equivalent
mil·lisievert   = 0.001 sievert #         # dosi equivalent
Sv              = sievert       # sievert # dosi equivalent
rem             = 0.01 Sv       #         # dosi equivalent roentgen
mil·lirem       = 0.001 rem     #         # dosi equivalent roentgen


#
# viscositat
#
[viscositat dinàmica]
poise        = g/(cm*s)
P            = poise       # poise
centipoise   = 0.01 poise
cP           = centipoise  # centipoise

[viscositat cinemàtica]
stoke        = cm^2/s
St           = stoke       # stoke
centistoke   = 0.01 stoke
cSt          = centistoke  # centistoke


#
# unitats diverses
#
[acceleració]
gravetat               = 9.80665 m/s^2
galileo                = cm/s^2
[constant]
constant gravitacional = 6.673e-11 N*m^2/kg^2
constant dels gasos    = 8.314472 J/(mol*K)             # R
[consum de combustible]
mpg                    = mi/gal                         # miles/galó
mpg imp                = mi/galó imperial               # miles/galó imp
litre per 100 km       = [mpg] 3.785411784 / (x * 0.01609344) ; \
                         3.785411784 / (x * 0.01609344) # # no lineal
[permeabilitat]
darcy                  = 1 cm^2*centipoise/atm/s
mil·lidarcy            = 0.001 darcy
