#*****************************************************************************
# units.dat, the units data file, version 0.6.0
#
# ConvertAll, a units conversion program
# Copyright (C) 2015, Douglas W. Bell
#
# This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
# terms of the GNU General Public License, Version 2.  This program is
# distributed in the hope that it will be useful, but WITTHOUT ANY WARRANTY.
#*****************************************************************************
#
# Units are defined by an optional quantity and an equivalent unit or unit
# combination.  A python expression may be used for the quantity, but is
# resticted to using only the following operators: *, /, +, -, **, (, ).
# Beware of integer division truncation: be sure to use a float for at
# least one of the values.
#
# The unit type must be placed in square brackets before a set of units.
# The first comment after the equivalent unit will be put in parenthesis after
# the unit name (usually used to give the full name of an abbreviated unit).
# The next comment will be used in the program list's comment column;
# later comments and full line comments are ignored.
#
# Non-linear units are indicated with an equivalent unit in square brackets,
# followed by either equations or equivalency lists for the definition.
# For equations, two are given, separated by a ';'.  Both are functions of
# "x", the first going from the unit to the equivalent unit and the second
# one in reverse.  Any valid Python expression returning a float (including 
# the functions in the math module) should work.  The equivalency list is a 
# python list of tuples giving points for linear interpolation.
#
# All units must reduce to primitive units, which are indicated by an
# equivalent unit starting with '!'.  A special "unitless" primitve unit
# (usualty called "unit") has '!!' for an equivalent unit.  Circular references
# must also be avoided.
#
# Primitive units:  kg, m, s, K, A, mol, cd, rad, sr, bit, unit
#
##############################################################################

#
# mass units
#
[Masse]
kg                = !                  # Kilogramm
Kilogramm         = kg
Hektogramm        = 100 Gramm
Dekagramm         = 10 Gramm
Gramm             = 0.001 kg
g                 = Gramm              # Gramm
Dezigramm         = 0.1 Gramm
Zentigramm        = 0.01 Gramm
Milligramm        = 0.001 Gramm
mg                = Milligramm         # Milligramm
Mikrogramm        = 0.001 mg
µg                = Mikrogramm         # Mikrogramm
t                 = 1000 kg            # Tonne # metrisch
Tonne             = t
Metrische Tonne   = t
Megagramm         = t
Kilotonne         = 1000 t             # # metrisch
Gigagramm         = 1e9 g
Teragramm         = 1e12 g
Karat             = 0.2 g              # # Gewichtsmaß für Edelsteine
ct                = Karat              # Karat # engl. carat
amu               = 1.66053873e-27 kg  # Atomare Masseneinheit
atomare Masseneinheit = amu
Pfund deutsch     = 500 g              # # dt. Sprachraum, ugs.
pound             = 0.45359237 kg      # # angloamer. Pfund
Pfund             = pound              # # angloamer. Pfund
lb                = pound              # Pfund # engl. pound
lbm               = pound              # Pfund # engl. pound
ounce             = 1/16.0 pound       # Unze
Unze              = ounce              # # engl. ounce
oz                = ounce              # Unze # engl. ounce
lid               = ounce              # Unze # Drogenslang
pound troy        = 5760 grain         # # angloamer. Apotheker-Pfund
lb troy           = pound troy         # # angloamer. Apotheker-Pfund
ounce troy        = 1/12.0 lb troy     # Feinunze # angloamer. Apotheker-Unze
oz troy           = ounce troy         # Feinunze # angloamer. Apotheker-Unze
Feinunze          = ounce troy         # # Gewichtseinheit für Goldhandel
ton               = 2000 lb            # nicht-metrisch # angloamer. Tonne
kiloton           = 1000 ton           # nicht-metrisch # angloamer. Tonne
slug              = lbf*s^2/ft
hyl               = kp*s^2/m           # # seit 1978 untersagt
stone             = 14 lb
grain             = 1/7000.0 lb
pennyweight       = 24 grain
hundredweight long  = 112 lb           # # britisches Maß
hundredweight short = 100 lb
Erdmasse          = 5.974e24 kg
Mondmasse         = 7.349e22 kg
Sonnenmasse       = 1.9891e30 kg


#
# length / distance units
#
[Länge]
m                    = !              # Meter
Meter                = m
metre                = m
Dezimeter            = 0.1 m
dm                   = Dezimeter      # Dezimeter
Zentimeter           = 0.01 m
cm                   = Zentimeter     # Zentimeter
Millimeter           = 0.001 m
mm                   = Millimeter     # Millimeter
Mikrometer           = 1e-6 m
Mikron               = Mikrometer
µm                   = Mikrometer     # Mikrometer
Nanometer            = 1e-9 m
nm                   = Nanometer      # Nanometer
Dekameter            = 10 m
Hektometer           = 100 m
Kilometer            = 1000 m
km                   = Kilometer      # Kilometer
Megameter            = 1000 km
Ångström             = 1e-10 m
Angström             = Ångström
Å                    = Angström       # Ångström
fm                   = 1e-15 m        # Femtometer
Fermi                = fm             # # Kerngrößen, veraltet
Zoll                 = 2.54 cm
in                   = Zoll           # Zoll # engl. inch
inch                 = Zoll
inches               = inch
mil US               = 0.001 inch     # # angloamer. Millizoll
Mikrozoll            = 1e-6 Zoll
microinch            = Mikrozoll
Fuß                  = 12 Zoll
foot                 = Fuß            # Fuß
ft                   = foot           # Fuß # engl. foot
feet                 = foot           # Fuß
foot US survey       = 1200/3937.0 m
yard                 = 3 ft           # # engl. Schritt
yd                   = yard           # Yard # engl. Schritt
Schritt              = yard
Meile                = 5280 ft
mile                 = Meile          # Meile # brit. Landmeile
mi                   = Meile          # Meile # brit. Landmeile
Nautische Meile      = 1852 m
nmi                  = Nautische Meile # nautische Meile
league               = 3 mile         # # engl. Wegstunde / Landleug 
Wegstunde            = league
chain                = 66 ft          # # Kette(nlänge)
fathom               = 6 ft           # # nautischer Faden
Faden                = fathom         # # nautischer Faden
rod                  = 5.5 yard       # # Rute
furlong              = 40 rod         # # Furchenlänge (angloamer.)
hand                 = 4 inch         # # angloamer. Höhenmaß für Pferde
cubit                = 21.8 inch      # # biblische Einheit
point                = 1/72.0 inch    # # Punkt im Desktop Publishing
pica                 = 12 point
Kaliber              = 1.0 inch       # # Geschossdurchmesser
caliber              = Kaliber        # # Geschossdurchmesser
Footballfeld         = 100 yd         # # amer. Football
Marathondistanz      = 46145 yd
mil                  = 10 km          # # Metrische/Skandinav. Meile
au                   = 1.49597870691e11 m   # Astronomische Einheit
Astronomische Einheit = au
Lichtjahr            = 365.25 Tage * Lichtgeschwindigkeit
Lichtminute          = Lichtgeschwindigkeit * min
Lichtsekunde         = Lichtgeschwindigkeit * s
Parsec               = 3.0856775813e16 m
pc                   = Parsec         # Parsec
Kiloparsec           = 1000 Parsec
Megaparsec           = 1000 Kiloparsec
Schraubenmaß         = [in] 0.013*x + 0.06 ; (x - 0.06) / 0.013 \
                       # zöllig # Vereinheitlichte Durchmesser, nicht-linear
AWG Dia              = [in] 92.0**((36-x)/39.0)/200.0 ; \
                       36 - 39.0*log(200.0*x)/log(92.0) \
                       # American Wire Gauge \
                       # US-Maß für Drahtdurchmesser; -1, -2 für 00, 000 benutzen; nicht-linear
American Wire Gauge Dia = [in] 92.0**((36-x)/39.0)/200.0 ; \
                       36 - 39.0*log(200.0*x)/log(92.0) \
                       #  # US-Maß für Drahtdurchmesser; -1, -2 für 00, 000 benutzen; nicht-linear
Standard gauge       = [in] [(-5, .448350), (1, .269010), (14, .0747250), \
                       (16, .0597800), (17, .0538020), (20, .0358680), \
                       (26, .0179340), (31, .0104615), (36, .00672525), \
                       (38, .00597800)] # Stahl \
                       # US-Maß für Dicke von Stahlblechen, nicht-linear
Zinc gauge           = [in] [(1, .002), (10, .02), (15, .04), (19, .06), \
                       (23, .1), (24, .125), (27, .5), (28, 1)]  \
                       # # US-Maß für Dicke von Zinkblechen, nicht-linear
Ringgröße US         = [in] 0.1018*x + 1.4216 ; (x - 1.4216) / 0.1018  \
                       # # Umfang, nicht-linear
Schuhgrößen Männer US = [in] x/3.0 + 7 + 1/3.0 ; (x - 7 - 1/3.0) * 3 \
                       # # US-Größen, nicht-linear
Schuhgrößen Frauen US = [in] x/3.0 + 6 + 5/6.0 ; (x - 6 - 5/6.0) * 3 \
                       # # US-Größen, nicht-linear
Schuhgrößen EU        = [cm] (x * 2.0 / 3.0) - 1.5 ; (x + 1.5) * 3.0 / 2.0 \
                        # # Innenmaß, nicht-linear


#
# time units
#
[Zeit]
s             = !                 # Sekunde
sec           = s                 # Sekunde
Sekunde       = s
Sekunden      = Sekunde
ms            = 0.001 s           # Millisekunde
Millisekunde  = ms
Mikrosekunde  = 1e-6 s
µs            = Mikrosekunde      # Mikrosekunde
ns            = 1e-9 s            # Nanosekunde
Nanosekunde   = ns
Minute        = 60 s
min           = Minute            # Minute
Stunde        = 60 min
Stunden       = Stunde
Std           = Stunde            # Stunde
hr            = Stunde            # Stunde # (lat. hora)
Glasen        = 30 min            #  # Schifffahrt
Glasenschläge = Glasen            #  # Schifffahrt
Wache         = 4 hr              #  # Schifffahrt
Wachen        = 4 hr              #  # Schifffahrt
Tag           = 24 hr
Tage          = Tag
d             = Tag               # Tag # (lat. dies)
Woche         = 7 Tage
Wochen        = Woche
fortnight     = 14 Tage           # 14 Tage # (engl.)
Monat         = 1/12.0 Jahr
Jahr          = 365.242198781 Tage
Jahre         = Jahr
y             = Jahr              # Jahr # (engl. year)
yr            = Jahr              # Jahr # (engl. year)
Kalenderjahr  = 365 Tage
Dekade        = 10 Jahre
Jahrzehnt     = Dekade
Jahrzehnte    = Dekade
Dezennium     = Dekade
Jahrhundert   = 100 Jahre
Centennium    = Jahrhundert
Hektode       = Jahrhundert
Jahrhunderte  = Jahrhundert
Millennium    = 1000 Jahre
Millennia     = Millennium
[Zeitplanung]
Personenstunde = 168/40.0 Stunden   #  # auf 40-Std.-Wochen gerechnet
Personenstunden = Personenstunde    
Mannstunde    = Personenstunde      #  # veraltet für "Personenstunde"
Mannstunden   = Personenstunde      #  # veraltet für "Personenstunden"
Personentag   = 8 Personenstunden
Personentage  = Personentag
Manntag       = Personentag         #  # veraltet für "Personentag"
Manntage      = Personentag         #  # veraltet für "Personentage"
Personenwoche = 5 Personentage
Personenwochen = Personenwoche      
Mannwoche     = Personenwoche       #  # veraltet für "Personenwoche"
Mannwochen    = Personenwoche       #  # veraltet für "Personenwochen"
Personenmonat = 20 Personentage
Personenmonate = Personenmonat      
Mannmonat     = Personenmonat       #  # veraltet für "Personenmonat"
Mannmonate    = Personenmonat       #  # veraltet für "Personenmonate"
Personenjahr  = 2000 Personenstunden
Personenjahre = Personenjahr        
Mannjahr      = Personenjahr        #  # veraltet für "Personenjahr"
Mannjahre     = Personenjahr        #  # veraltet für "Personenjahre"


#
# temperature
#
[Temperatur]
K                 = !     # Kelvin
Kelvin            = K
°K                = K     # Kelvin
Grad Kelvin       = K

C                 = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  # Celsius  # nicht-linear
Celsius           = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  #          # nicht-linear
°C                = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  # Celsius  # nicht-linear
Grad Celsius      = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  #          # nicht-linear

R                 = 5/9.0 K     # Rankine
Rankine           = R
°R                = R           # Rankine
F                 = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  # Fahrenheit  # nicht-linear
Fahrenheit        = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  #             # nicht-linear
°F                = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  # Fahrenheit  # nicht-linear
Grad Fahrenheit   = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  #             # nicht-linear

[Temperaturdifferenz]
C Grad            = K        # Grad Celsius
Celsius Grad      = C Grad
F Grad            = R        # Grad Fahrenheit
Fahrenheit Grad   = F Grad


#
# electrical units
#
[Strom]
A              = !              # Ampere
Ampere         = A
Milliampere    = 0.001 A
mA             = Milliampere    # Milliampere
Mikroampere    = 0.001 mA
Kiloampere     = 1000 A
kA             = Kiloampere     # Kiloampere
[Ladung]
Coulomb        = A*s
Amperestunde   = A*hr
Amperestunden  = Amperestunde
mAh            = 0.001 Amperestunde # Milliamperestunde
Milliamp hr  = mAh
[Spannung]
Volt           = W/A
V              = Volt           # Volt
Millivolt      = 0.001 Volt
mV             = Millivolt      # Millivolt
Kilovolt       = 1000 Volt
kV             = Kilovolt       # Kilovolt
[Widerstand]
Ohm            = V/A
Ω              = Ohm            # Ohm
Milliohm       = 0.001 ohm
Mikroohm       = 0.001 Milliohm
Kiloohm        = 1000 ohm
[Leitfähigkeit]
Siemens        = A/V
℧              = Siemens        # Mho # veraltet für Siemens ("Ohm" rückwärts)
[Kapazität]
Farad          = Coulomb/V
Millifarad     = 0.001 Farad
Mikrofarad     = 0.001 Millifarad
Nanofarad      = 1e-9 Farad
Pikofarad      = 1e-12 Farad
[Magn. Fluss]
Weber          = V*s
Wb             = Weber          # Weber
Maxwell        = 1e-8 Wb
[Induktivität]
Henry          = Wb/A
H              = Henry          # Henry
Millihenry     = 0.001 Henry
mH             = Millihenry     # Millihenry
Mikrohenry     = 0.001 mH
[Flussdichte]
Tesla          = Wb/m^2
# T              = Tesla          # Tesla   ### t = metric ton!
Gauss          = Maxwell/cm^2
Gauß           = Gauss


#
# molecular units
#
[Molekulare Mengen]
mol          = !            # Mol
Kilomol      = 1000 mol
kmol         = Kilomol     # Kilomol
pound mole   = mol*lbm/gramm    # Pfund Mol # engl.
lbmol        = pound mole  # Pfund Mol # engl. pound mole
[Größe eines Mol]
Avogadrozahl = Gramm/(amu*mol)


#
# Illumination units
#
[Lichtstärke]
cd          = !          # Candela
Candela     = cd

[Lichtstrom]
Lumen        = cd * sr
lm           = Lumen     # Lumen

[Beleuchtungsstärke]
lx          = Lumen/m^2         # Lux
Lux         = lx
footcandle   = Lumen/ft^2
metercandle  = lx

[Leuchtdichte]
Lambert      = cd/(pi*cm^2)       # # US-Maß
la           = Lambert          # Lambert
Millilambert = 0.001 Lambert
footlambert  = cd/(pi*ft^2)       # # Fuß-Lambert (angloamer.)


#
# angular units
#
[Winkel]
Radian      = !
rad         = Radian         # Radian # Bogengrad
Kreis       = 2 pi*rad
Umdrehung   = Kreis
rev         = Umdrehung      # Umdrehung # engl. revolution
Grad        = 1/360.0 Kreis
degree      = Grad           # Grad # engl.
deg         = degree         # Grad # engl. degree
Bogenminute = 1/60.0 Grad
arc min     = Bogenminute     # Bogenminute # engl. arc minute
arc minute  = Bogenminute     # Bogenminute # engl. arc minute
min arc     = Bogenminute     # Bogenminute # engl. minute arc
minute arc  = Bogenminute     # Bogenminute 
Bogensekunde = 1/60.0 Bogenminute
arc sec     = Bogensekunde    # Bogensekunde # engl. arc second
arc second  = Bogensekunde    # Bogensekunde
sec arc     = Bogensekunde    # Bogensekunde # engl. second arc
second arc  = Bogensekunde    # Bogensekunde
Halbkreis   = 1/2.0 Kreis
Viertelkreis = 1/4.0 Kreis
Quadrant    = Viertelkreis
rechter Winkel = Viertelkreis
gon         = 0.01 Viertelkreis
gradian     = gon             # gon # engl. Maß


#
# solid angle units
#
[Raumwinkel]
sr         = !      # Steradian
Steradian  = sr
Kugel      = 4 pi*sr
Halbkugel  = 1/2.0 Kugel
Hemisphäre = Halbkugel


#
# information units
#
[Daten]
bit              = !
Kilobit          = 1000 bit          #                  # basierend auf Basis 10
Megabit          = 1000 Kilobit      #                  # basierend auf Basis 10
Nibble           = 4 bit
Byte             = 8 bit
Bytes            = byte
B                = byte              # Byte
Kilobyte         = 1024 byte         #                  # basierend auf Basis 2
kB               = Kilobyte          # Kilobyte         # basierend auf Basis 2
Megabyte         = 1024 kB           #                  # basierend auf Basis 2
MB               = Megabyte          # Megabyte         # basierend auf Basis 2
Gigabyte         = 1024 MB           #                  # basierend auf Basis 2
GB               = Gigabyte          # Gigabyte         # basierend auf Basis 2
Terabyte         = 1024 GB           #                  # basierend auf Basis 2
TB               = Terabyte          # Terabyte         # basierend auf Basis 2
petabyte         = 1024 TB           #                  # basierend auf Basis 2
PB               = petabyte          # Petabyte         # basierend auf Basis 2

Kilobyte IEC std = 1000 byte         #                  # basierend auf Basis 10
kB IEC std       = Kilobyte IEC std  # Kilobyte         # basierend auf Basis 10
Megabyte IEC std = 1000 kB IEC std   #                  # basierend auf Basis 10
MB IEC std       = Megabyte IEC std  # Megabyte         # basierend auf Basis 10
Gigabyte IEC std = 1000 MB IEC std   #                  # basierend auf Basis 10
GB IEC std       = Gigabyte IEC std  # Gigabyte         # basierend auf Basis 10
Terabyte IEC std = 1000 GB IEC std   #                  # basierend auf Basis 10
TB IEC std       = terabyte IEC std  # Terabyte         # basierend auf Basis 10
petabyte IEC std = 1000 TB IEC std   #                  # basierend auf Basis 10
PB IEC std       = petabyte IEC std  # Petabyte         # basierend auf Basis 10

Kibibyte         = 1024 byte
KiB              = Kibibyte          # Kibibyte
Mebibyte         = 1024 KiB
MiB              = Mebibyte          # Mebibyte
Gibibyte         = 1024 MiB
GiB              = Gibibyte          # Gibibyte
Tebibyte         = 1024 GiB
TiB              = Tebibyte          # Tebibyte
Pebibyte         = 1024 TiB
PiB              = Pebibyte          # Pebibyte

[Datenübertragung]
bps              = bit/sec           # Bit/sec
kbps             = 1000 bps          # Kilobit/sec      # basierend auf Basis 10
Mbps             = 1000 kbps         # Megabit/sec      # basierend auf Basis 10
Gbps             = 1000 Mbps         # Gigabit/sec      # basierend auf Basis 10


#
# Unitless numbers
#
[Anzahl]
unit               = !!
Stück              = unit
1                  = Stück            # Stück
pi                 = 3.14159265358979323846 Stück    # π # Kreiszahl
π                  = pi             # # Kreiszahl
Paar               = 2 Stück
hat trick          = 3 Stück          # # Sport
Halbstiege         = 10 Stück
Dutzend            = 12 Stück
dozen              = Dutzend        # Dutzend # engl.
Dtz                = Dutzend        # Dutzend
doz                = Dutzend           # Dutzend # engl. dozen
bakers dozen       = 13 Stück        # # engl.
Mandel             = 15 Stück
Malter             = Mandel
Große Mandel       = 16 Stück
Bauernmandel       = Große Mandel
score              = 20 Stück        # # engl.
Stiege             = 20 Stück
Steige             = Stiege
Band               = 30 Stück
Bund               = Band
Schock             = 5 Dutzend
Großschock         = 4 Bauernmandel
Bauernschock       = Großschock
Gros               = 12 Dutzend
gross              = Gros       # # engl.
Großgros           = 12 Gros
great gross        = 12 gross       # # engl.
ream               = 500 Stück       # # engl.
Prozent            = 0.01 Stück
percent            = Prozent        # # engl.
%                  = Prozent
Promille           = 0.001 Stück
mill               = 0.001 Stück    # # engl.
[Verzinsung]
APR                = [unit] log(1 + x/100) ;  (exp(x) - 1)*100 \
                     # annual percent rate # basierend auf stetiger Verzinsung
[Konzentration]
proof              = 1/200.0 Stück    # # Alkoholgehalt
ppm                = 1e-6 Stück       # parts per million # Teile auf eine Million
parts per million  = ppm              # # Teile auf eine Million
ppb                = 1e-9 Stück       # parts per billion # Teile auf eine Milliarde
parts per billion  = ppb              # # Teile auf eine Milliarde
ppt                = 1e-12 Stück      # parts per trillion # Teile auf eine Billion
parts per trillion = ppt              # # Teile auf eine Billion
Karat Gold         = 1/24.0 Stück     # # Goldreinheit


#
# force units
#
[Kraft]
Newton         = kg*m/s^2
N              = Newton          # Newton
Dekanewton     = 10 Newton
Kilonewton     = 1000 N
kN             = Kilonewton      # Kilonewton
Meganewton     = 1000 kN
Millinewton    = 0.001 N
dyn            = cm*g/s^2
dyne           = dyn
Kilopond       = kg * Erdbeschleunigung 
kp             = Kilopond       # Kilopond
kg force       = Kilopond       # Kilopond
kgf            = Kilopond       # Kilopond
Pond           = g * Erdbeschleunigung
gram force     = Pond           # Pond
pound force    = lbm * Erdbeschleunigung # # Gewichtskraft eines Pfunds
lbf            = pound force    # pound force # Gewichtskraft eines Pfunds
ton force      = ton * Erdbeschleunigung # # Gewichtskraft einer angloamer. Tonne 
ounce force    = ounce * Erdbeschleunigung # # Gewichtskraft einer Unze
ozf            = ounce force    # ounce force # Gewichtskraft einer Unze
tonne force    = Tonne * Erdbeschleunigung # # Gewichtskraft einer metrischen Tonne


#
# area units
#
[Fläche]
Quadratmeter  = m^2
qm            = m^2             # Quadratmeter
Barn          = 1e-28 m^2       # # Teilchenphysik
Ar            = 100 m^2
are           = Ar              # # engl. Ar
Dekar         = 10 Ar
Hektar        = 100 Ar
acre          = 10 chain^2
section       = mile^2
township      = 36 section
homestead     = 160 acre
rai           = 1600 m^2        # # Thailändisch
ngaan         = 400 m^2         # # Thailändisch
circular inch = 1/4.0 pi*in^2   # # Fläche eines Kreises mit 1 Zoll Durchmesser 
circular mil  = 1/4.0 pi*mil^2  # # Fläche eines Kreises mit 1 Zoll Durchmesser 
AWG Area                 = [in^2] pi/4*(92.0**((36-x)/39.0)/200.0)**2 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*sqrt(x*4.0/pi))/log(92.0) \
                           # American Wire Gauge \
                           # US-Maß für Drahtquerschnitte; -1, -2 für 00, 000 benutzen; nicht-linear
American Wire Gauge Area = [in^2] pi/4*(92.0**((36-x)/39.0)/200.0)**2 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*sqrt(x*4.0/pi))/log(92.0) \
                           #  # US-Maß für Drahtquerschnitte; -1, -2 für 00, 000 benutzen; nicht-linear


#
# volume units
#
[Volumen]
cc                   = cm^3                 # Kubikzentimeter # engl. cubic centimeter
Kubikzentimeter      = cc
Liter                = 1000 cc
l                    = Liter                # Liter
litre                = Liter                # # engl.
Deziliter            = 0.1 Liter
Zentiliter           = 0.01 Liter
Milliliter           = cc
ml                   = Milliliter           # Milliliter
Dekaliter            = 10 Liter
Hektoliter           = 100 Liter
Kiloliter            = 1000 Liter
kl                   = Kiloliter            # Kiloliter
Megaliter            = 1000 Kiloliter
gallon               = 231 in^3             # Gallone
Gallone              = gallon               #
gal                  = gallon               # Gallone
quart                = 1/4.0 gallon         #
qt                   = quart                # Quart
pint                 = 1/2.0 quart          #
pt                   = pint                 # Pint
fluid ounce          = 1/16.0 pint          #             # Flüssigunze
fl oz                = fluid ounce          # fluid ounce # US
ounce fluid          = fluid ounce          #             # US
imperial gallon      = 4.54609 Liter
imp gal              = imperial gallon      # imperial gallon
gallon imperial      = imperial gallon
imperial quart       = 1/4.0 imp gal
imp qt               = imperial quart       # imperial quart
quart imperial       = imperial quart
imperial pint        = 1/8.0 imp gal
imp pt               = imperial pint        # imperial pint
pint imperial        = imperial pint
imperial fluid ounce = 1/160.0 imp gal
imp fl oz            = imperial fluid ounce # imperial fluid ounce
cup                  = 8 fl oz              # Tasse     # engl.
tablespoon           = 1/16.0 cup           # Esslöffel # engl.
tbsp                 = tablespoon           # Esslöffel # engl. tablespoon
teaspoon             = 1/3.0 tbsp           # Teelöffel # engl.
tsp                  = teaspoon             # Teelöffel # engl. teaspoon
barrel               = 42 gallon
bbl                  = barrel               # barrel
shot                 = 1.5 fl oz
fifth                = 1/5.0 gallon         #             # Alkohol
wine bottle          = 750 ml
magnum               = 1.5 Liter            #             # Alkohol
keg                  = 15.5 gallon          # Fass        # Bierfass
hogshead wine        = 63 gal
hogshead beer        = 54 gal
bushel               = 2150.42 in^3
peck                 = 1/4.0 bushel
cord                 = 128 ft^3
board foot           = ft^2*in
board feet           = board foot


#
# velocity units
#
[Geschwindigkeit]
knot        = nmi/hr           # Knoten # Schifffahrt
kt          = knot             # Knoten # Schifffahrt, engl. knot
Lichtgeschwindigkeit = 2.99792458e8 m/s # # definiert
kmh         = km/hr            # Kilometer/Std
Stundenkilometer = kmh         # # ugs. für km/h
mph         = mi/hr            # Meilen pro Stunde # engl. miles per hour
Mach        = 340.29 m/s       # # Schallgeschwindigkeit unter Std.bedingungen
[Umdrehungsgeschw.]
rpm         = rev/min          # Umdrehungen/min # engl. rounds per min
rps         = rev/sec          # Umdrehungen/sec # engl. rounds per sec
Upm         = rev/min          # Umdrehungen/min
Ups         = rev/sec          # Umdrehungen/sec


#
# flow rate units
#
[Flüssigkeitsfluss]
gph         = gal/hr           # Gallonen/Std
gpm         = gal/min          # Gallonen/min
cfs         = ft^3/sec         # cu ft/sec # Kubikfuß pro Sekunde
cfm         = ft^3/min         # cu ft/min # Kubikfuß pro Minute
lpm         = l/min            # Liter/min
[Gasfluss]
sccm        = atm*cc/min       # std cc/min      # Druck * Fluss
sccs        = atm*cc/sec       # std cc/sec      # Druck * Fluss
slpm        = atm*l/min        # std Liter/min   # Druck * Fluss
slph        = atm*l/hr         # std Liter/hr  # Druck * Fluss
scfh        = atm*ft^3/hr      # std cu ft/hr  # Druck * Fluss
scfm        = atm*ft^3/min     # std cu ft/min   # Druck * Fluss


#
# pressure units
#
[Druck]
Pa                    = N/m^2                    # Pascal
Pascal                = Pa
hPa                   = 100 Pa                   # Hektopascal
Hektopascal           = hPa
kPa                   = 1000 Pa                  # Kilopascal
Kilopascal            = kPa
MPa                   = 1000 kPa                 # Megapascal
Megapascal            = MPa
GPa                   = 1000 MPa                 # Gigapascal
Gigapascal            = GPa
atm                   = 101325 Pa                # Atmosphäre
Atmosphäre            = atm
Atmosphären           = atm
Normaldruck           = atm                      # # definiert
bar                   = 1e5 Pa
mbar                  = 0.001 bar                # Millibar
Millibar              = mbar
Mikrobar              = 0.001 mbar
Dezibar               = 0.1 bar
Kilobar               = 1000 bar
Megabar               = 1000 Kilobar
mm Hg                 = mm*Dichte Hg*Erdgravitation    # Millimeter Quecksilbersäule 
Millimeter Quecksilbersäule = mm Hg
Torr                  = mm Hg
in Hg                 = in*Dichte Hg*Erdgravitation    # Zoll Quecksilbersäule
Zoll Hg               = in Hg                   # Zoll Quecksilbersäule
Zoll Quecksilbersäule = in Hg
m Wassersäule         = Meter Wassersäule
m H2O                 = Meter Wassersäule       # Meter Wassersäule
Meter Wassersäule     = m*Dichte Wasser*Erdgravitation
in water              = Zoll Wassersäule        # Zoll Wassersäule
in H2O                = Zoll Wassersäule        # Zoll Wassersäule
Zoll Wassersäule      = in*Dichte Wasser*Erdgravitation
ft H2O                = Fuß Wassersäule         # Fuß Wassersäule
Fuß Wassersäule       = ft*Dichte Wasser*Erdgravitation
foot of head          = Fuß Wassersäule         # Fuß Wassersäule
ft hd                 = Fuß Wassersäule         # Fuß Wassersäule # engl. foot of head
ft water              = Fuß Wassersäule         # Fuß Wassersäule
psi                   = lbf/in^2                # pound per sq inch # Pfund pro Quadratzoll (engl.)
pound per sq inch     = psi
ksi                   = 1000 psi                # kilopound per sq inch # Kilopfund pro Quadratzoll (engl. 1000 lb / sq inch)


#
# density units
#
[Dichte]
Dichte Wasser        = g/cm^3
Dichte Seewasser     = 1.025 g/cm^3
Dichte Hg            = 13.5950981 g/cm^3     # Quecksilber
Dichte Quecksilber   = Dichte Hg
Dichte Luft          = 1.293 kg/m^3          # # unter Standardbedingungen
Dichte Stahl         = 0.283 lb/in^3         # # Kohlenstoffstahl
Dichte Aluminium     = 0.098 lb/in^3
Dichte Zink          = 0.230 lb/in^3
Dichte Messing       = 0.310 lb/in^3         # # 80Cu-20Zn
Dichte Kupfer        = 0.295 lb/in^3
Dichte Eisen         = 0.260 lb/in^3         # # Gusseisen
Dichte Nickel        = 0.308 lb/in^3
Dichte Zinn          = 0.275 lb/in^3
Dichte Titan         = 0.170 lb/in^3
Dichte Silber        = 0.379 lb/in^3
Dichte Nylon         = 0.045 lb/in^3
Dichte Polykarbonat  = 0.045 lb/in^3


#
# energy units
#
[Energie]
Joule                = N*m
J                    = Joule             # Joule
Kilojoule            = 1000 Joule
kJ                   = Kilojoule         # Kilojoule
Megajoule            = 1000 Kilojoule
Gigajoule            = 1000 Megajoule
Millijoule           = 0.001 Joule
mJ                   = Millijoule        # Millijoule
Kalorie              = 4.1868 J
Kalorien             = Kalorie
cal                  = Kalorie           # Kalorie
Kilokalorie          = 1000 Kalorie
kcal                 = Kilokalorie       # Kilokalorie
Kalorien in Nahrung  = Kilokalorie       # Kilokalorie
thermie              = 1000 kcal
Btu                  = cal*lb*R/(g*K)    # British thermal unit
British thermal unit = Btu
therm                = 100000 Btu
erg                  = cm*dyne
Elektronenvolt       = 1.602176462e-19 J
eV                   = Elektronenvolt  # Elektronenvolt
kWh                  = kW*hr           # Kilowattstunde
Kilowattstunde       = kWh
Tonne TNT            = 4.184e9 J
Tonne Erdöläquivalent = 41.868 Gigajoule
Tonne Kohleäquivalent = 7000000 kcal


#
# power units
#
[Leistung]
Watt              = J/s
W                 = Watt            # Watt
Kilowatt          = 1000 W
kW                = Kilowatt        # Kilowatt
Megawatt          = 1000 kW
MW                = Megawatt        # Megawatt
Gigawatt          = 1000 MW
GW                = Gigawatt        # Gigawatt
Milliwatt         = 0.001 W
PS                = 735.49875 W     # Pferdestärke
Pferdestärke      = PS
horsepower        = 550 ft*lbf/sec  # engl. Pferdestärke
hp                = horsepower      # engl. Pferdestärke # engl. horsepower
metric horsepower = 75 kgf*m/s      # Pferdestärke
ton refrigeration = 12000 Btu/hr    # # amer. Einheit für Kühlleistung


#
# frequency
#
[Frequenz]
Hertz       = unit/sec
Hz          = Hertz      # Hertz
Millihertz  = 0.001 Hz
Kilohertz   = 1000 Hz
kHz         = Kilohertz  # Kilohertz
Megahertz   = 1000 kHz
MHz         = Megahertz  # Megahertz
Gigahertz   = 1000 MHz
GHz         = Gigahertz  # Gigahertz


#
# radioactivity
#
[Radioaktivität]
Becquerel       = unit/sec
Bq              = Becquerel     # Becquerel
Curie           = 3.7e10 Bq
Millicurie      = 0.001 Curie
Roentgen        = 2.58e-4 Coulomb/kg
Röntgen         = Roentgen
[Strahlungsdosis]
Gray            = J/kg
Gy              = Gray          # Gray
rad Dosis       = 0.01 Gy       # # 
Sievert         = J/kg          # # Äquivalentdosis
Millisievert    = 0.001 Sievert # # Äquivalentdosis
Sv              = Sievert       # Sievert # Äquivalentdosis
rem             = 0.01 Sv       # # Äquivalentdosis, veraltet
Millirem        = 0.001 rem     # # Äquivalentdosis, veraltet


#
# viscosity
#
[dyn. Viskosität]
Poise        = g/(cm*s)
P            = Poise       # Poise
Zentipoise   = 0.01 Poise
cP           = Zentipoise  # Zentipoise

[kinem. Viskosität]
Stokes       = cm^2/s
St           = Stokes      # Stokes
Zentistokes  = 0.01 Stokes
cSt          = Zentistokes # Zentistokes


#
# misc. units
#
[Beschleunigung]
Erdbeschleunigung      = 9.80665 m/s^2      # # Mittelwert, internat. Konvention
Erdschwerebeschleunigung = Erdbeschleunigung
Erdgravitation         = Erdbeschleunigung
Gravitation            = Erdbeschleunigung  # Erdbeschleunigung
[Konstanten]
Gravitationskonstante  = 6.673e-11 N*m^2/kg^2
Gaskonstante           = 8.314472 J/(mol*K)     # R
[Benzinverbrauch]
Meilen pro Gallone     = mi/gal
mpg                    = Meilen pro Gallone   # Meilen pro Gallone
mpg imp                = mi/gallon imperial   # Meilen pro Gallone (brit.)
Liter pro 100 km       = [mpg] 3.785411784 / (x * 0.01609344) ; \
                         3.785411784 / (x * 0.01609344) # # non-linear

[Permeabilität]
Darcy                  = 1 cm^2*Zentipoise/atm/s
Millidarcy             = 0.001 Darcy
