Ekiga Manual 4.0
|  | далі

## Ekiga Manual 4.0

### Damien Sandras

### Christopher zanee Warner

### Matthias Redlich

This documentation is for version 4.0 of Ekiga.

Авторське право © 2003-2012 Damien Sandras

Авторське право © 2003-2004 Matthias Redlich

Авторське право © 2003-2004 Christopher Warner

Опис змін
Версія Ekiga Manual 4.0 | 2012-06-03
Damien Sandras
Версія Документація для Ekiga версії 3.0 | 2008-08-31
Damien Sandras
Версія Документація для Ekiga версії 2.0 | 2006-01-22

Анотація

Ekiga - програма для передачі голосу протоколом IP, IP-телефонії та відеоконференцій, з підтримкою багатьох аудіо та відео-кодеків.

## Вступ

### Ekiga

Ekiga - безкоштовна програма для VoIP, IP-телефонії та відеоконференцій для Linux та інших Uniх-систем (наприклад BSD, OpenSolaris чи MacOSX). Програму написав Damien Sandras, і вона поширюється на умовах ліцензії GNU/GPL.

Ekiga підтримує сучасні протоколи передачі голосу через IP (VoIP), такі як SIP та H.323. Також підтримуються всі основні функції цих протоколів: утримання виклику, переведення (трансфер) виклику, переадресація виклику та ін. Програма також підтримує передачу миттєвих повідомлень та отримання стану користувача. Також реалізована розширена підтримка методів проходження NAT. Ekiga підтримує найкращі вільні звукові та відео-кодеки, має підтримку широкосмугової передачі звуку для відмінної якості голосу, а також підтримує функцію зниження відлуння.

### SIP та H.323

Протокол SIP (Session Initiation Protocol) - протокол розроблений IETF MMUSIC Working Group та запропонований як стандарт для ініціювання, зміни, та переривання інтерактивних мультимедійних сеансів з елементами відео, голосу, миттєвих повідомлень, інтерактивних ігор та віртуальної реальності. У листопаді 2000 SIP був прийнятий як сигнальний протокол 3GPP та визнаний головним елементом архітектури IMS. Він є одним з провідних сигнальних протоколів для передачі голосу через IP.

Протокол H.323 спочатку створювався для забезпечення передачі мультимедійних програм через локальні мережі, але був швидко адаптований до потреб мереж VoIP. Однією з сильних сторін H.323 була відносно рання доступність набору стандартів, які не тільки визначають основну модель виклику, але і додаткові служби, що потрібні для комерційних комунікацій. H.323 був першим стандартом VoIP, який вибраний IETF стандартом RTP для передачі звуку та відео через мережі IP. H.323 оснований на протоколі ISDN Q.931 та підходить для взаємодії між мережами IP та ISDN, відповідно між IP та QSIG. Модель виклику подібна до моделі виклику ISDN, що спрощує впровадження IP-телефонії у існуючі мережі ISDN, що побудовані на системах PBX.

|  | далі
|  | Початок роботи