Uso avançado
Anterior |  | Próxima

## Uso avançado

### Registrando Contas Adicionais

#### Janela de contas

Você pode abrir a janela de contas selecionando Editar -> Contas. Isso abrirá a janela de contas. A janela de contas vai permitir que você adicione contas Ekiga.net, para chamadas do Ekiga, SIP e H.323 e registrar-se a elas. Uma conta descreve os parâmetros nome de usuário e senha para o registro a serviços SIP e H.323. Esses serviços podem ser um provedor de serviços de telefonia IP ou ITSP (como ekiga.net) ou um IPBX (como CISCO, Nortel ou Asterisk).

#### Adicionando uma conta do Ekiga.net

Para adicionar uma conta Ekiga.net, simplesmente selecione Contas -> Adicionar uma conta do Ekiga.net no menu. Uma janela aparecerá e permitirá que você digite diversos parâmetros:

- Usuário: Você pode digitar o seu nome de usuário.

- Senha: Você pode digitar sua senha.

Ekiga.net é uma plataforma grátis de serviços SIP disponibilizada aos usuários Ekiga. Se você desejar fazer e receber chamadas de outros usuários, você precisa de um endereço SIP. Você pode obter um em http://www.ekiga.net. O ekiga.net também oferece serviços adicionais tais como salas de conferência, mensagens de voz ou página brancas on-line. Veja http://www.ekiga.net para mais informações.

#### Adicionando uma conta para chamada do Ekiga

Para adicionar uma conta para chamada do Ekiga, simplesmente selecione Contas -> Adicionar uma conta para chamada do Ekiga no menu. Uma janela aparecerá e permitirá que você digite vários parâmetros:

- ID de conta: Você pode digitar o seu ID de conta.

- Código PIN: Você pode digitar seu código PIN.

Se você ainda não possui uma conta para chamada de Ekiga, você pode se inscrever para uma usando o link "Obter uma conta para chamada do Ekiga.net" na janela. Como descrito acima, esse serviço permite que você chame telefones normais pelo mundo com preços interessantes. Assim que a conta for criada, você pode recarregá-la, consultar o histórico do balanço ou histórico de chamadas selecionando o menu apropriado no menu Conta da janela quando a conta for destacada.

#### Adicionando uma Conta SIP

Para adicionar uma conta SIP, simplesmente selecione Contas -> Adicionar uma conta SIP no menu. Uma janela aparecerá e permitirá que você digite alguns parâmetros:

- Nome: Você pode digitar com o nome da conta.

- Servidor de registro: O servidor de registro para o qual você deseja se registrar. É geralmente um endereço IP ou um nome de computador fornecido pelo seu Provedor de Serviços de Telefonia IP, ou pelo seu administrador se você estiver tentando se registrar a um IPBX SIP.

- Usuário: Você pode digitar o seu nome de usuário.

- Usuário para autenticação: Se ele for diferente do parâmetro do usuário que você informou acima. Nesse caso, o campo usuário será usado para controlar a identidade de saída para a conta que você está adicionando, enquanto que o usuário será usado durante a fase de autenticação.

- Senha: Você pode digitar sua senha.

- Tempo de espera: O tempo da espera após o qual o registro precisará ser atualizado.

#### Adicionando uma conta H.323

Para adicionar uma conta H.323, simplesmente selecione Contas -> Adicionar uma conta H.323 no menu. Uma janela aparecerá e permitirá que você entre com alguns parâmetros:

- Nome: Você pode digitar com o nome da conta.

- Guardião: O guardião ("gatekeeper") para o qual você deseja se registrar. É geralmente um endereço IP ou um nome de máquina fornecido pelo seu Provedor de Serviços de Telefonia IP (ITSP), ou pelo seu administrador se você estiver tentando se registrar a um IPBX H.323.

- Usuário: Você pode digitar o seu nome de usuário.

- Usuário para autenticação: Se ele for diferente do parâmetro do usuário que você informou acima. Nesse caso, o campo usuário será usado para controlar a identidade de saída para a conta que você está adicionando, enquanto que o usuário será usado durante a fase de autenticação.

- Senha: Você pode digitar sua senha.

- Tempo de espera: O tempo de espera após o qual o registro precisará ser atualizado.

### Entendendo as URIs

#### URIs de SIP

URIs de SIP de são formatadas assim "sip:usuário@[máquina[:porta]]"

Isso permite a você chamar um determinado usuário ou extensão em um proxy SIP específico: sip:jonita@ekiga.net

#### URLs de H.323

URLs de H.323 são formatadas assim "h323:[usuário@][máquina[:porta]]"

Isso permite que você:

- Chame um determinado computador em uma porta diferente da padrão que é 1720: h323:seconix.com:1740

- Chame um determinado usuário usando o seu respectivo apelido se estiver registrado em um guardião: h323:jonita

- Chame um determinado número de telefone se você estiver registrado a um guardião para um provedor PC-To-Phone ou se o usuário possui um registro ENUM associado a uma URI H.323: h323:003210111222

- Chame um determinado usuário usando o seu apelido através de um gateway ou proxy específico: h323:jonita@gateway.seconix.com

- Chame a um MCU e entra em uma sala específica: h323:saladosmeusamigos@mcu.seconix.com

### Controlando a largura de banda de vídeos

O Ekiga usa um algoritmo de melhor-esforço para manter uma largura de banda baixa enquanto transmite vídeo. Você pode ajustar a qualidade de vídeo segundo suas preferências para ter uma boa taxa de quadros ou uma boa qualidade de imagem. Isso permite ao Ekiga ajustar dinamicamente a largura de banda de vídeo e o número de imagens transmitidas por segundo durante as chamadas enquanto tenta respeitar os valores requisitados para a largura de banda de vídeo.

Note que o algoritmo é um de melhor-esforço, o que significa que se você especificar uma largura de banda de vídeo muito baixa, pode ser impossível respeitá-la. Entretanto, se a largura de banda de vídeo permitir transmitir com uma qualidade melhor, ou mais rápido do que o requisitado, então o Ekiga a incrementará dinamicamente de tal forma que a qualidade e a taxa de quadros sejam sempre os melhores possíveis.

### Monitorando linhas

Ekiga pode conectar os sistemas PABX que possuam suporte ao protocolo SIP. Neste caso, ele pode indicar se a linha associada com um usuário está em uso ou não. Por favor, veja a documentação do seu PABX para habilitar esse recurso.

Para habilitar o recurso no Ekiga, basta adicionar o contato com seu URI na listagem. Se o servidor tem suporte a publicação de informação de presença, o Ekiga vai publicar automaticamente a sua informação de presença e exibir a presença de contatos na sua listagem.

### Gerenciando codecs

#### Codecs de áudio

A tabela de codecs do Ekiga nas preferências permite que você altere a ordem dos codecs como também desativar os codecs que você não quer usar. Cada codec possui pontos fortes e fracos. Por exemplo, G.711 dará a melhor qualidade de voz, mas ele usará mais largura de banda enquanto o SPEEX dará uma qualidade média de voz, mas requerendo o uso de pouca largura de banda. Note que existem duas versões do SPEEX, uma delas é SPEEX WideBand. Você pode ver esta com uma taxa de relógio de 16 kHz.

#### Codecs de vídeo

Os codecs de vídeo do Ekiga nas preferências permite que você altere a ordem de codecs e que desabilite os codecs que você não quer usar. O Ekiga tem suporte a codecs como H.261, H.263+, H.264, MPEG-4 ou Theora.

#### Reorganizando os codecs

Quando você reorganiza os codecs você está reorganizando a tabela local de capacidades, isto é, os codecs que você usará para o envio. O codec usado é o primeiro codec ativo no receptor que está ativo para quem envia.

#### Forçando o uso de um codec específico

Você pode forçar o uso de um codec específico desabilitando todos os outros, mas isso vai resultar em chamdas falhas se o usuário remoto não tiver suporte a esse codec específico. O melhor a se fazer é colocar os seus codecs preferidos no topo da lista de tal forma que você sempre transmitirá através deles se o usuário remoto permitir e desabilitar os codecs que você não quer usar para transmissão e recepção.

#### Ajustando o buffer de jitter

Você pode ajustar o atraso para esperar antes da execução dos buffers de áudio que você recebeu usando o ajuste do buffer de jitter. Se existir muitos pacotes perdidos, o atraso requerido para receber todos os pacotes pode ser tão importante que irá exceder o buffer de jitter. Nesse caso, o áudio que você está recebendo será de má qualidade. Uma solução para esse problema pode ser o aumento do limite máximo do buffer de jitter em alguns segundos, resultando em um grande atraso, mas com melhorias na qualidade de áudio. Note que o buffer de jitter se readaptará para o atraso mais baixo permitindo uma ótima transmissão, e que uma má qualidade de áudio na recepção não é devido ao um valor baixo do buffer de jitter mas, sim, a uma conexão ruim à Internet.

### Alterando portas

#### Portas de escuta

A porta principal de escuta das conexões recebidas no Ekiga para o SIP é a porta 5060 (UDP), enquanto que a porta 1720 (TCP) é usada pelo H.323. Para mudar essas portas você precisa executar "gconf-editor". Abra o gconf-editor, selecione apps no menu da esquerda e selecione Ekiga e protocols. Então, selecione "SIP" ou "h323", o que dará a você uma lista na janela correspondente à sua direita. Selecione listen_port e altere para o seu valor desejado. Você também pode alterar as faixas de portas UDP e RTP.

#### Explanação da faixa de portas

1. O valor de "listen_port" é a porta que o Ekiga usará para escutar por conexões recebidas. Esse valor é diferente para o SIP e para o H.323.

2. O valor de "udp_port_range" é uma faixa de portas UDP que o Ekiga usará para sinalização SIP ou quando ocorre o registro a guardiões H.323. Ele também pode ser usado para RTP (canais de comunicação de áudio e vídeo).

3. O valor de "tcp_port_range" é uma faixa de portas TCP ao lado de listen_port que o Ekiga usará para o canal H.245 com o protocolo H.323. Essa faixa de portas não é usada pelo SIP. Também não é usada quando o encapsulamento de H.245 está habilitado, o que geralmente é o caso, exceto quando se chama implementações antigas do H.323 tal como Netmeeting.

### Controlando as configurações SIP e H.323

#### Controlando as configurações SIP

##### Configurações gerais

Proxy de saída

O proxy de saída é o proxy SIP que vai encaminhar as suas chamadas. O comportamento de um proxy SIP é similar ao comportamento de um proxy HTTP, isto é, alguma entidade que envia suas requisições em seu nome e recebe os dados por você.

URI de encaminhamento

A URI para onde encaminhar as chamadas SIP recebidas, se estiver configurado nas preferências.

#### Controlando as Configurações H.323

##### Configurações gerais

URI de encaminhamento

A URI para onde encaminhar as chamadas H.323, se estiver configurado nas preferências.

##### Configurações avançadas

Ekiga permite um controle fino das configurações do H.323 em Configurações avançadas na seção Configurações de H.323 da janela preferências. Você pode habilitar encapsulamento H.245, H.245 precoce e fast start.

Encapsulamento H.245

O encapsulamento H.245 é o de mensagens H.245 com mensagens H.225/Q.931 (Encapsulamento H.245). Se você tem um firewall e habilitar o encapsulamento H.245, será menos uma porta TCP que você precisará habilitar para conexões recebidas.

H.245 Precoce

Isso habilita o H.245 precoce na instalação e permite conseguir um início mais rápido da chamada.

Fast start

Fast Start (também conhecido como Fast Connect) é um novo método de estabelecimento de chamada que contorna alguns passos de maneira que o torna mais rápido. Em adição a melhoria de velocidade, o fast start permite que os canais de mídia fiquem operacionais antes do envio da mensagem CONNECT, o que é um requerimento para alguns procedimentos de bilhetagem. Ele foi introduzido na versão 2 do H.323.

Anterior |  | Próxima
Uso básico | Principal | Sobre o Ekiga