Ekiga Manual 4.0
|  | След.

## Ekiga Manual 4.0

### Damien Sandras

### Christopher zanee Warner

### Matthias Redlich

This documentation is for version 4.0 of Ekiga.

Авторские права © 2003-2012 Damien Sandras

Авторские права © 2003—2004 Matthias Redlich

Авторские права © 2003—2004 Christopher Warner

Авторские права © 2008 Василий Фаронов (qvvx@yandex.ru)

История переиздания
Издание Ekiga Manual 4.0 | 2012-06-03
Damien Sandras
Издание Ekiga Manual 3.0 | 2008-08-31
Damien Sandras
Издание Руководство Ekiga 2.0 | 2006-01-22

Аннотация

Ekiga is an application for voice over IP, IP telephony, and video conferencing, with support for many audio and video codecs.

## Введение

### Ekiga

Ekiga — это свободное приложение для IP-телефонии, VoIP (Voice over IP — голос посредством IP) и видеоконференций. Оно работает на GNU/Linux и других Unix-подобных системах (например, BSD, OpenSolaris и Mac OS X). Оно было создано Дамьяном Сандрасом (Damien Sandras) и распространяется на условиях лицензии GNU GPL.

Ekiga is able to use modern Voice over IP protocols like SIP and H.323. It supports all major features defined by those protocols like call hold, call transfer, call forwarding, ... It also supports instant messaging, and presence. It also has advanced support for NAT traversal. Ekiga supports the best free audio and video codecs, and has wideband support for a superior audio quality, together with echo cancellation.

### SIP и H.323

SIP (от англ. Session Initiation Protocol — протокол инициации сеанса) — это протокол, разработанный рабочей группой MMUSIC IETF. Это предлагаемый стандарт для запуска, изменения и прерывания интерактивного пользовательского сеанса, который включает в себя мультимедийные элементы — видео, голос, мгновенные сообщения, онлайн-игры, виртуальную реальность. В ноябре 2000 года SIP был принят в качестве сигнального протокола 3GPP и постоянного элемента архитектуры IMS. SIP — это один из ведущих сигнальных протоколов для VoIP.

H.323 был изначально создан, чтобы обеспечить механизм для передачи мультимедиа-приложений через локальные сети. Однако он быстро развился, дабы покрыть растущие запросы VoIP-сетей. Одна из сильных сторон H.323 заключается в том, что для него довольно рано стал доступен набор стандартов, определяющих не только базовую модель вызова, но также и вспомогательные службы, которые требуются для бизнес-коммуникаций. H.323 был первым VoIP-стандартом, принявшим RTP (стандарт IETF) для передачи аудио и видео через IP-сети. H.323 основан на протоколе ISDN Q.931 и приспособлен для межсетевых сценариев между IP и ISDN и между IP и QSIG. Модель вызова, подобная модели вызова ISDN, облегчает внедрение IP-телефонии в существующие сети PBX-систем, основанных на ISDN.

|  | След.
|  | Начало работы