Χρήση για προχωρημένους
Προηγ |  | Επόμενο

## Χρήση για προχωρημένους

### Καταχώρηση επιπρόσθετων λογαριασμών

#### Το παράθυρο των λογαριασμών

You can open the accounts window by selecting Edit -> Accounts. This will open the accounts window. The accounts window will allow you to add Ekiga.net, Ekiga Call Out, SIP and H.323 accounts and to register to them. An account describes the user login and password parameters to register to SIP and H.323 services. Those services can be an Internet Telephony Service provider (like ekiga.net), or an IPBX (like CISCO, Nortel, or Asterisk).

#### Προσθήκη ενός λογαριασμού Ekiga.net

To add an Ekiga.net account, simply select Accounts -> Add an Ekiga.net Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Χρήστης:Εισάγετε το όνομα χρήστη της επιλογής σας.

- Κωδικός: Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό σας.

Το Εkiga.net είναι μια πλατφόρμα ελεύθερων υπηρεσιών SIP που παρέχονται στους χρήστες του Ekiga. Αν επιθυμείτε να καλέσετε άλλους χρήστες και να σας καλούν άλλοι χρήστες, χρειάζεστε μια διεύθυνση SIP. Μπορείτε να λάβετε μια τέτοια διεύθυνση από εδώ http://www.ekiga.net. Το Εkiga.net επίσης προσφέρει επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως χώρους συνεδριάσεων, ηχητικά μηνύματα ή αλφαβητικούς καταλόγους στο διαδίκτυο. Παρακαλούμε δείτε το http://www.ekiga.net για περισσότερες πληροφορίες.

#### Προσθήκη ενός λογαριασμού κλήσης Ekiga

To add an Ekiga Call Out account, simply select Accounts -> Add an Ekiga Call Out Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Όνομα Λογαριασμού:Εδώ εισάγετε το αναγνωριστικό του λογαριασμού.

- Προσωπικός αριθμός:Εισάγετε τον προσωπικό σας αριθμό.

Αν δεν έχετε ακόμη ένα λογαριασμό κλήσεων Ekiga, μπορείτε να τον καταχωρήσετε χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο 'Λάβετε ένα λογαριασμό κλήσεων Ekiga.net' στο παράθυρο διαλόγου. Όπως έχουμε περιγράψει πιο πάνω, η υπηρεσία αυτή θα σας επιτρέψει να καλείτε κανονικές τηλεφωνικές γραμμές σε όλον τον κόσμο με ενδιαφέρουσα αναλογία. Αφού έχει προστεθεί ο λογαριασμός, μπορείτε να τον καλέσετε ξανά, να ανατρέξετε στο ιστορικό ισορροπίας ή το ιστορικό κλήσεων επιλέγοντας το κατάλληλο στοιχείο μενού στο μενού Λογαριασμός του παραθύρου όταν ο λογαριασμός επικαλύπτεται.

#### Προσθήκη λογαριασμού SIP

To add a SIP account, simply select Accounts -> Add a SIP Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Όνομα Λογαριασμού:Εδώ εισάγετε το όνομα του λογαριασμού.

- Καταχωρητής:Ο κατάλογος στον οποίο επιθυμείτε να καταχωρηθείτε. Συνήθως είναι κάποια διεύθυνση ΙΡ ή όνομα υπολογιστή το οποίο θα σας έχει δοθεί από τον Παροχέα Διαδυκτιακών Υπηρεσιών είτε από τον διαχειριστή του συστήματός σας εφόσον επιχειρείτε να καταχωρηθείτε σε κάποιο SIP IPBX.

- Χρήστης:Εισάγετε το όνομα χρήστη της επιλογής σας.

- Πιστοποίηση χρήστη: Εφόσον διαφέρει από την παράμετρο χρήστη που δηλώσατε πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο χρήστη θα εξυπηρετήσει τον έλεγχο της εξερχόμενης ταυτότητας για τον λογαριασμό που προσθέτετε, ενώ το όνομα σύνδεσης θα χρησιμοποιηθεί κατά την διαδικασία της πιστοποίησης.

- Κωδικός: Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό σας.

- Λήξη ορίου χρόνου εγγραφής: Ο χρόνος μετά το πέρας του οποίου θα πρέπει να ενημερώνεται η καταχώρηση.

#### Προσθήκη ενός λογαριασμού Η.323

To add an H.323 account, simply select Accounts -> Add an H.323 Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Όνομα Λογαριασμού:Εδώ εισάγετε το όνομα του λογαριασμού.

- Διατηρητής πύλης: Ο διατηρητής πύλης στον οποίο επιθυμείτε να καταχωρηθείτε. Συνήθως πρόκειται για κάποια διεύθυνση ΙΡ ή κάποιο όνομα υπολογιστή το οποίο θα σας δοθεί από τον παροχέα διαδικτυακών τηλεφωνικών υπηρεσιών, ή από τον διαχειριστή του συστήματός σας εφόσον επιχειρείτε να καταχωρηθείτε σε ένα Η.323 ΙΡΒΧ.

- Χρήστης:Εισάγετε το όνομα χρήστη της επιλογής σας.

- Πιστοποίηση χρήστη: Εφόσον διαφέρει από την παράμετρο χρήστη που δηλώσατε πιο πάνω. Στην περίπτωση αυτή, το πεδίο χρήστη θα εξυπηρετήσει τον έλεγχο της εξερχόμενης ταυτότητας για τον λογαριασμό που προσθέτετε, ενώ το όνομα σύνδεσης θα χρησιμοποιηθεί κατά την διαδικασία της πιστοποίησης.

- Κωδικός: Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό σας.

- Λήξη ορίου χρόνου εγγραφής:Ο χρόνοςμετά το πέρας του οποίου θα ενημερώνεται η καταχώρησή σας.

### Κατανόηση των URI

#### SIP URI

Τα URI κατά SIP έχουν την εξής μορφή:"sip:user@[host[:port]]"

Αυτό σας επιτρέπει να καλέσετε τον δεδομένο χρήστη στον συγκεκριμένο υπολογιστή μεσολάβησης ο οποίος διαθέτει SIP:sip:jonita@ekiga.net

#### URI κατά Η.323

Τα URI κατά Η.323 έχουν την μορφή "h323:[user@][host[:port]]"

Αυτό σας επιτρέπει να:

- Κλήση ενός κεντρικού υπολογιστή σε μια θύρα διαφορετική από την εξ' ορισμού που είναι η 1720:h323:seconix.com:1740

- Κλήση ενός χρήστη βάσει του αντίστοιχου ψευδώνυμου, εφόσον αυτό είναι καταχωρημένο στον gatekeeper:h323:jonita

- Κλήση ενός τηλεφωνικού αριθμού εφόσον είστε εγγεγραμμένος σε έναν gatekeeper για παροχείς υπηρεσιών PC-To-Phone, ή αν ο χρήστης αυτός διαθέτει

- Κλήση ενός συγκεκριμένου χρήστη χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμό του/της μέσω ενός συγκεκριμένοου υπολογιστή-πύλη ή μέσω κάποιου διαμεσολαβητή: h323:jonita@gateway.seconix.com

- Κλήση ενός MCU (Multipoint Control Unit=Μονάδα (Συσκευή) Ελέγχου Πολλαπλών Σημείων) και συμμετοχή σε ένα κανάλι συζητήσεων: h323:myfriendsroom@mcu.seconix.com

### Έλεγχος του εύρους ζώνης βίντεο

Ekiga uses a best-effort algorithm to maintain a low bandwidth when transmitting video. It will permit Ekiga to dynamically adjust the video bandwidth and the number of transmitted images per second during a call while trying to respect the requested video bandwidth.

Σημειώστε ότι ο αλγόριθμος πρόκειται για αλγόριθμο βέλτιστης απόδοσης, πράγμα που σημαίνει ότι, αν επιλέξετε πολύ χαμηλές ρυθμίσεις εύρους ταχύτητας βίντεο, θα είναι αδύνατον να τηρηθούν αυτές οι ρυθμίσεις. Εντούτοις, αν το εύρος ταχύτητας του βίντεο επιτρέπει την μετάδοση με καλύτερη ποιότητα, ή ταχύτερα από τις απαιτούμενες τιμές, τότε το Ekiga θα αυξήσει τις τιμές αυτές δυναμικά ώστε η ποιότητα και η συχνότητα πλαισίων του βίντεο να είναι πάντοτε οι καλύτερες δυνατές.

### 'Αξονες παρακολούθησης

Το Ekiga μπορεί να συνδεθεί σε συστήματα PBX που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SIP. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό να αποτελεί ένδειξη αν η γραμμή που συσχετίζεται με ένα χρήστη είναι σε χρήση ή όχι. Παρακαλώ ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του PBX σας για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή στο Ekiga, απλώς προσθέστε την επαφή με τη διαδρομή της στη λίστα. Αν ο εξυπηρετητής υποστηρίζει τη δημοσίευση της πληροφορίας παρουσίας σας, το Ekiga θα δημοσιεύσει αυτόματα τη δική σας πληροφορία παρουσίας και θα εμφανίσει την παρουσία των επαφών στη λίστα ονομάτων σας.

### Διαχείριση κωδικοποιητών

#### Κωδικοποιητές ήχου

Ο πίνακας κωδικοποιήσεων ήχου στις προτιμήσεις του Ekiga επιτρέπουν να αλλάξετε την σειρά των κωδικοποιήσεων καθώς και την απενεργοποίηση των κωδικοποιήσεων που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε. Κάθε κωδικοποίηση έχει δυνατά και αδύναμα σημεία. Για παράδειγμα, η G.711 θα δώσει τη βέλτιστη ποιότητα φωνής αλλά θα χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο εύρος της ταχύτητας σύνδεσης ενώ η SPEEX θα δώσει μία μέση ποιότητα φωνής αλλά απαιτώντας μία πολύ χαμηλή χρήση του εύρους της ταχύτητας σύνδεσης. Σημειώστε ότι υπάρχουν δύο εκδόσεις της SPEEX, μία από αυτές είναι η SPEEX WideBand, η οποία έχει ένα συχνότητα χρονομέτρησης 16 ΚHz.

#### Κωδικοποιητές μαγνητοσκόπησης

Ο πίνακας με τις κωδικοποιήσεις για βίντεο του Ekiga στις προτιμήσεις σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τη σειρά κωδικοποίησης όπως επίσης και να απενεργοποιήσετε τις κωδικοποιήσεις που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Το Ekiga υποστηρίζει κωδικοποιήσεις όπως η H.261,η H.263+, η H.264, η MPEG-4 ή η Theora.

#### Αναταξινόμηση των κωδικοποιητών

When you reorder the codecs, you are reordering the local capabilities table, ie the codecs you will use for sending. The codec used is the first active codec on receiver which is active on sender.

#### Εξαναγκαστική χρήση συγκεκριμένου κωδικοποιητή

Μπορείτε να εξαναγκάσετε την χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης απενεργοποιώντας όλες τις άλλες κωδικοποιήσεις, αλλά αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αποτυχημένες κλήσεις εφόσον ο απομακρυσμένος χρήστης δεν υποστηρίζει τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση. Η καλύτερη λύση είναι να τοποθετήσετε τις κωδικοποιήσεις που προτιμάτε στην κορυφή της λίστας έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται πάντοτε κατά τη μετάδοση εφόσον το επιτρέπει ο απομακρυσμένος χρήστης και να απενεργοποιήσετε εκείνες τις κωδικοποιήσεις που δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε για μετάδοση και λήψη.

#### Προσαρμογή της προσωρινής μνήμης διακύμανσης-αυξομείωσης δεδομένων

Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο αναμονής πριν την έναρξη αναπαραγωγής του ήχου που είναι αποθηκευμένος στην ενδιάμεση μνήμη, χρησιμοποιώντας την προσαρμογή της ενδιάμεσης μνήμης διακύμανσης. Αν υπάρχει πολύ μεγάλη απώλεια πακέτων, η καθυστέρηση που απαιτείται να έχει λάβει όλα τα πακέτα θα μπορούσε να είναι τόσο σημαντική εξαιτίας της επέκτασης της ενδιάμεσης μνήμης διακύμανσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ήχος που λαμβάνετε θα είναι χαμηλής ποιότητας. Μία λύση σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου της ενδιάμεσης μνήμης διακύμανσης για λίγα δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα μία μεγάλη καθυστέρηση αλλά σε μία βελτιωμένη ποιότητα φωνής. Σημειώστε ότι η ενδιάμεση μνήμης διακύμανσης θα τεθεί στη πιο χαμηλή καθυστέρηση για βέλτιστη μετάδοση, και επειδή μία κακή ποιότητας φωνής δεν οφείλεται σε μία χαμηλή τιμής για την ενδιάμεση μνήμη διακύμανσης, αλλά σε κακή ποιότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

### Αλλαγή θυρών

#### Οι θύρες ακρόασης listen

Η κυρίως θύρα για ακρόαση των εισερχομένων συνδέσεων στο Ekiga για το προτώκολλο SIP είναι η 5060 (UDP), ενώ η θύρα 1720 (TCP) χρησιμοποιείται από το Η.323. Για να αλλάξετε τις θύρες αυτές πρέπει να εκκινήσετε τον "gconf-editor". Ανοίξτε τον gconf-editor, επιλέξτε apps από το αριστερό μενού και έπειτα επιλέξτε Πρωτόκολλα Ekiga. Ύστερα επιλέξτε "sip" ή "h323". Θα εμφανιστεί μια λίστα στο αντίστοιχο δεξιό παράθυρο. Επιλέξτε listen_port και θέστε την επιθυμητή τιμή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κλίμακα των θυρών UDP/RTP.

#### Εξήγηση της κλίμακας των θυρών

1. Η τιμή "listen_port" είναι η θύρα μέσω της οποίας το Ekiga θα ανιχνεύσει εισερχόμενες κλήσεις. Η τιμή αυτή είναι διαφορετική για SIP και Η.323.

3. Η τιμή "udp_port_range" είναι το εύρος των θυρών UDP που θα χρησιμοποιήσει το Ekiga για την σηματοδότηση του SIP ή για την καταχώρησή του στους διατηρητές πύλης για Η.323. Επίσης χρησιμοποιείται για RTP (κανάλια επικοινωνίας ήχου και βίντεο).

4. Η τιμή "tcp_port_range" είναι το εύρος των θυρών TCP που μαζί με την listen_port θα χρησιμοποιήσει το Ekiga για το κανάλι Η.245 με το πρωτόκολλο Η.323. Η κλίμακα αυτή δεν χρησιμοποιείται από το SIP. Δεν χρησιμοποιείται επίσης όταν είναι ενεργοποιημένη η διακύμανση H.245, που γενικά είναι η περίπτωση, εκτός από την περίπτωση κλήσης με παλαιές εφαρμογές H.245 όπως το Netmeeting.

### Έλεγχος των ρυθμίσεων SIP και Η.323

#### Έλεγχος των ρυθμίσεων SIP

##### Διάφορες ρυθμίσεις

Μεσολαβητής (Proxy) Εξερχομένων

Ο μεσολαβητής εξερχομένων είναι ένας μεσολαβητής SIP ο οποίος θα αναμεταδώσει τις κλήσεις σας. Η συμπεριφορά ενός μεσολαβητή SIP είναι όμοια με εκείνη ενός μεσολαβητή HTTP, δηλαδή, κάποιος φορέας που εκδίδει τα αιτήματά σας και μεσολαβεί στις ροές δεδομένων (stream).

URI Προώθησης

Το URI προς τις οποίες θα προωθηθούν οι εισερχόμενες κλήσεις SIP, εφόσον έχει γίνει ρύθμιση στις προτιμήσεις.

#### Έλεγχος των Ρυθμίσεων Η.323

##### Διάφορες ρυθμίσεις

URI Προώθησης

Το URI προς το οποίο θα προωθηθούν οι κλήσεις κατά Η.323, εφόσον έχει γίνει ρύθμιση στις προτιμήσεις.

##### Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Το Ekiga επιτρέπει πλήρη έλεγχο των ρυθμίσεων Η.323 στο τμήμα Ρυθμίσεις Η.323 για Προχωρημένους των προτιμήσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Διείσδυση Η.245 και την Γρήγορη Έναρξη.

Διείσδυση Η.245

Η Διείσδυση Η.245 είναι το "περίβλημα" των μηνυμάτων Η.245 μέσα στα μηνύματα Η.225/Q.931 (Ενθηλάκωση Η.245). Εάν έχετε κάποι τοίχος προστασίας και ενεργοποιήσετε την Διείσδυση Η.245, απαιτούνται μια λιγότερη θύρα TCP ελεύθερη για την αποδοχή εισερχομένων κλήσεων.

Έγκαιρο Η.245

Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί εγκαίρως το Η.245 κατά την διάρκεια της ρύθμισης και επιτρέπει την επίτευξη ταχύτερης έναρξης της κλήσης.

Γρήγορη εκκίνηση

Η Γρήγορη Σύνδεση είναι μια νέα μέθοδος ρύθμισης μιας κλήσης που παρακάμπτει μερικά από τα συνήθη βήματα ώστε να πραγματοποιηθεί γρήγορα. Επιπρόσθετα με τις βελτιώσεις της ταχύτητας, η Γρήγορη Σύνδεση βοηθά τα κανάλια πολυμέσων να ετοιμαστούν για την μετάδοση πριν σταλεί το μήνυμα CONNECT, μήνυμα το οποίο είναι απαιτούμενο για κάποιες διεργασίες τιμολόγησης. Η λειτουργία αυτή πρωτοεισήχθη στην έκδοση 2 του Η.323.

Προηγ |  | Επόμενο
Βασική χρήση | Αρχή | Σχετικά με το Ekiga