Розширене використання
назад |  | далі

## Розширене використання

### Реєстрація додаткових рахунків

#### Вікно облікових рахунків

You can open the accounts window by selecting Edit -> Accounts. This will open the accounts window. The accounts window will allow you to add Ekiga.net, Ekiga Call Out, SIP and H.323 accounts and to register to them. An account describes the user login and password parameters to register to SIP and H.323 services. Those services can be an Internet Telephony Service provider (like ekiga.net), or an IPBX (like CISCO, Nortel, or Asterisk).

#### Додання рахунку Ekiga.net

To add an Ekiga.net account, simply select Accounts -> Add an Ekiga.net Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Користувач: Введіть реєстраційне ім'я.

- Пароль: Ви можете ввести ваш пароль.

ekiga.net - вільна платформа служб SIP, що доступна користувачам Ekiga. Якщо ви бажаєте викликати іншого користувача та бути доступним для виклику, вам потрібна адреса SIP. Отримати її можна з http://www.ekiga.net. На ekiga.net також пропонуються додаткові служби, такі як кімнати для конференцій, голосова пошта чи інтерактивні дошки об'яв. Докладнішу інформацію шукайте на http://www.ekiga.net.

#### Додавання рахунку Ekiga Call Out

To add an Ekiga Call Out account, simply select Accounts -> Add an Ekiga Call Out Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Ідентифікатор: Ми можете ввести назву облікового рахунку.

- PIN-код: ви можете ввсети ваш PIN-код.

Якщо у вас ще немає облікового рахунку Ekiga Call Out, ви можете отримати його скориставшись посиланням 'Отримати обліковий запис «Ekiga.net Call Out». Як вказано вище, цей сервіс дозволить робити дзвінки на звичайні телефони в усьому світі за цікавими тарифами. Одразу після додавання рахунку, слід внести на нього кошти, звіртеся з історією балансу або історією викликів обравши відповідний пункт меню у меню Рахунок.

#### Додавання облікового рахунку SIP

To add a SIP account, simply select Accounts -> Add a SIP Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Назва: Ми можете ввести назву облікового рахунку.

- Реєстратор: Реєстратор, на якому треба зареєструватись. Зазвичай, це IP-адреса або доменне ім'я, що надані вам постачальниками послуг Інтернет-телефонії, або від адміністратора, якщо ви намагаєтесь зареєструватись на SIP IPBX.

- Користувач: Введіть реєстраційне ім'я.

- Користувач: Якщо це поле відрізняється від вказаного вище параметра користувача, тоді поле користувача буде використовуватись як ідентифікатор вихідних з'єднань для облікового рахунку, а облікова назва буде використовуватись при автентифікації.

- Пароль: Ви можете ввести ваш пароль.

- Таймаут реєстрації: проміжок часу, після якого реєстрацію треба оновити.

#### Додавання рахунку H.323

To add an H.323 account, simply select Accounts -> Add an H.323 Account in the menu. A dialog will appear and allow you to enter several parameters:

- Назва: Ми можете ввести назву облікового рахунку.

- Шлюз: шлюз gatekeeper, на якому ви реєструєтесь. Зазвичай це адреса IP або назва вузла, яка видається постачальником послуг Інтернет-телефонії або вашим адміністратором, якщо ви намагаєтесь зареєструватись на H.323 IPBX.

- Користувач: Введіть реєстраційне ім'я.

- Користувач: Якщо це поле відрізняється від вказаного вище параметра користувача, тоді поле користувача буде використовуватись як ідентифікатор вихідних з'єднань для облікового рахунку, а облікова назва буде використовуватись при автентифікації.

- Пароль: Ви можете ввести ваш пароль.

- Таймаут реєстрації: проміжок часу, після якого реєстрація оновлюється.

### Поняття про URI

#### SIP URI

SIP URI мають формат "sip:user@[host[:port]]"

Викликати вказаного абонента або розширення на вказаному SIP-проксі: sip:jonita@ekiga.net

#### H.323 URI

H.323 URI мають такий формат "h323:[абонент@][вузол[:порт]]"

Це дозволяє:

- Викликати вказаний вузол на нетиповому порту (типовий порт 1720): h323:seconix.com:1740

- Викликати вказаного абонента за відповідним псевдонімом, якщо він зареєстрований на шлюзі: h323:jonita

- Зателефонувати вказаному номеру, можна якщо ви зареєстровані на gatekeeper постачальника послуг PC-To-Phone, або якщо абонент має запис ENUM, що пов'язаний з H.323 URI: h323:003210111222

- Викликати вказаного абонента за його псевдонімом у вказаному шлюзі чи проксі: h323:jonita@gateway.seconix.com

- Викликати MCU та приєднатись до вказаної кімнати: h323:myfriendsroom@mcu.seconix.com

### Керування пропускною здатністю відео-потоку

Ekiga uses a best-effort algorithm to maintain a low bandwidth when transmitting video. It will permit Ekiga to dynamically adjust the video bandwidth and the number of transmitted images per second during a call while trying to respect the requested video bandwidth.

Зауважте, що алгоритм є алгоритмом найкращого наближення, це означає, що якщо ви встановлюєте надто низьку пропускну здатність відео, буде неможливо дотриматись вибраної якості відео. Проте, якщо пропускна здатність відео дозволяє передачу з вищою якістю або більшою кількістю кадрів, ніж вказані значення, то Ekiga динамічно збільшить їх, щоб якість та кількість кадрів були завжди найкращими.

### Моніторинг ліній

Ekiga може під'єднуватися до PBX-систем, що підтримують SIP-протокол. У цьому випадку можна визначити чи лінія пов'язана з користувачем зараз використовується. Щоб увімкнути цю функцію зверніться до документації вашої PBX.

Щоб увімкнути цю функцію Ekiga, просто додайте контакт з його URI до локального списку адрес. Якщо сервер підтримує функцію публікації інформації про присутність, Ekiga автоматично публікує власну інформацію про присутність та показує присутність контактів з вашого локального списку.

### Керування кодеками

#### Звукові кодеки

У таблиці звукових кодеків Ekiga у параметрах можна змінити порядок вибору кодеку, а також вимкнути небажані кодеки. Кожен кодек має сильні та слабкі сторони. Наприклад, G.711 надає кращу якість голосу, але вимагає більшу пропускну здатність, SPEEX має посередню якість голосу, але потребує дуже низької пропускної здатності. Зауважте, є дві версії SPEEX, одна з них SPEEX WideBand (широкосмугова), яка має частоту 16 kHz.

#### Відеокодеки

У таблиці відеокодеків Ekiga у параметрах можна змінити порядок вибору кодеку, а також вимкнути небажані кодеки. Ekiga підтримує кодеки H.261, H.263+, H.264, MPEG-4 та Theora.

#### Зміна порядку кодеків

When you reorder the codecs, you are reordering the local capabilities table, ie the codecs you will use for sending. The codec used is the first active codec on receiver which is active on sender.

#### Примусове використання певного кодеку

Ви можете змусити використовувати певний кодек вимкнувши всі інші кодеки, але це призведе до неможливості встановити з'єднання, якщо віддалений абонент вимкнув цей кодек. Краще поставити вподобаний кодек згори списку, тож він буде завжди використовуватись, якщо віддалений абонент його увімкнув, та вимкнути кодеки, які ви не бажаєте використовувати для передачі чи прийому.

#### Коригування джиттер-буфера

Можна змінювати затримку перед відтворенням звукових буферів, які отримуються з використанням коригування джиттер-буферу. Якщо втрати пакетів високі, затримка, що потрібна для отримання усіх пакетів, може бути така велика, що вона перевищить можливості джиттер-буфера. У цьому випадку, якість отриманого звуку буде низькою. Рішенням цієї проблеми буде збільшення максимальної межі джиттер-буфера на кілька секунд, в результаті затримка збільшується, але покращується якість звуку. Зауважте, що джиттер-буфер адаптується до найнижчої затримки, це дозволяє оптимізувати передачу, і що погана якість звуку при прийомі не через надто низьке значення джиттер-буферу, а через низьку якість з'єднання з Інтернет.

### Зміна портів

#### Порти прослуховування

Основний порт очікування вхідних викликів у Ekiga для SIP це порт 5060 (UDP), для H.323 це порт 1720 (TCP). Щоб змінити ці порти, вам потрібно відкрити редактор "gconf-editor". У ньому виберіть apps ліворуч у меню, а потім виберіть Ekiga, Protocols. Далі виберіть "sip" або "h323", має відкритись список у відповідному вікні праворуч. Виберіть listen_port та змініть його на бажаний порт. Також можна змінити діапазон портів UDP/RTP.

#### Пояснення щодо діапазону портів

1. Значення "listen_port" є портом на якому Ekiga очікує вхідні з'єднання. Воно є різним для SIP та H.323.

3. Значення "udp_port_range" є діапазоном портів UDP, які Ekiga буде використовувати для SIP-сигналізації або реєстрації на шлюзі H.323. Воно також використовується для передачі RTP-пакетів (ними кодується аудіо та відео).

4. Значення "tcp_port_range" є діапазоном TCP-портів, які разом з listen_port будуть використовуватися Ekiga для каналу H.245 в протоколі H.323. Цей діапазон портів не використовується SIP-протоколом. Він не використовується, якщо увімкнено тунелювання H.245, що майже завжди має місце, окрім випадків, коли викликається клієнт із застарілою реалізацією H.323, наприклад Netmeeting.

### Керування параметрами SIP та H.323

#### Керування параметрами SIP

##### Різна параметри

Вихідний проксі

Вихідний проксі - SIP-проксі, який буде передавати ваші виклики. SIP-проксі працює майже так само як і проксі HTTP, тобто робить замість вас запити та передає вам отриманий потік.

Переадресація URI

URI на який мають перенаправлятись вхідні виклики SIP, якщо увімкнено переадресацію.

#### Керування параметрами H.323

##### Різна параметри

Переадресація URI

URI на який переадресовувати вхідні виклики по протоколу H.323, якщо увімкнено переадресацію.

##### Розширені параметри

Ekiga дозволяє точно керувати параметрами H.323 у розділі додаткових параметрів H.323. Можна увімкнути тунелювання H.245, ранній H.245 та швидкий старт.

Тунелювання H.245

Тунелювання H.245 - інкапсуляція повідомлень H.245 у повідомленнях H.225/Q.931 (Тунелювання H.245). Якщо у вас є брандмауер та ви увімкнули тунелювання H.245, кількість потрібних для вхідного з'єднання портів TCP зменшується на один.

Раннє включення H.245

Ця функція активує H.245 на ранній стадії встановлення зв'язку, що дозволяє пришвидшити ініціювання виклику.

Швидкий старт

Швидке з'єднання - новий метод налаштовування виклику, у якому для прискорення пропускаються кілька звичайних кроків. Окрім збільшення швидкості, швидке з'єднання дозволяє привести канали у робочий стан перед надсиланням повідомлення CONNECT, що є необхідним для деяких процедур біллінгу. Його було започатковано у H.323 версії 2.

назад |  | далі
Основи використання | Початок | Про програму Ekiga