# Краткий справочник команд NVDA 2024.4.2

## Начало работы с NVDA

### Сенсорные жесты NVDA

Для включения и выключения поддержки сенсорного взаимодействия, нажимайте NVDA+Control+Alt+T.

#### Режимы сенсорного ввода

Для переключения между режимами сенсорного ввода произведите касание тремя пальцами.

### Основные команды NVDA

Название | Настольная | Ноутбук | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Запуск или перезагрузка NVDA | Control+Alt+N | Control+Alt+N | отсутствует | Запускает или перезагружает NVDA с ярлыка на рабочем столе, если этот ярлык был создан во время установки NVDA. Эта горячая клавиша устанавливается отдельно для соответствующего ярлыка и не может быть переназначено в диалоге "Жесты ввода".
Остановить речь | Control | Control | Касание двумя пальцами | Немедленно прерывает речь
Приостановить речь | Shift | Shift | отсутствует | Немедленно приостанавливает речь. При повторном нажатии возобновляет речь, где она прервалась (если такая функция поддерживается текущим синтезатором)
Меню NVDA | NVDA+N | NVDA+N | Двойное касание двумя пальцами | Откроется меню NVDA, позволяющее получить доступ к настройкам, сервису, справке и т.д.
Переключить Режим справки по вводу | NVDA+1 | NVDA+1 | отсутствует | Нажатие любой клавиши в этом режиме будет читать клавишу и описание команды, за которой закреплена данная клавиша
Выйти из NVDA | NVDA+Q | NVDA+Q | отсутствует | Завершает работу NVDA
Пропустить следующее нажатие клавиш | NVDA+F2 | NVDA+F2 | отсутствует | Предписывает NVDA передать следующее нажатие клавиш активному приложению, даже если оно обычно обрабатывается как клавиатурная команда NVDA
Режим сна | NVDA+Shift+S | NVDA+Shift+Z | отсутствует | При включённом режиме сна не работают ни команды NVDA, ни озвучивание/вывод на брайль в текущем приложении. Это бывает очень полезно в приложениях, в которых уже реализованы функции озвучивания и другие возможности чтения экрана. Повторное нажатие отключает режим сна. Обратите внимание, что NVDA сохраняет настройку режима сна до своего перезапуска.

### Чтение системной информации

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Читать дату/время | NVDA+F12 | одиночное нажатие читает текущее время, быстрое двойное нажатие читает дату
Читать состояние аккумулятора | NVDA+Shift+B | Читает состояние аккумулятора т. е. используется ли питание от электросети или сколько осталось заряда в процентах.
Читать текст в буфере обмена | NVDA+C | Читает текст в буфере обмена, если он есть.

### Режимы речи

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Переключить режим речевого вывода | `NVDA+s` | Переключает режимы речевого вывода.

## Навигация с NVDA

### Навигация системным фокусом

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Читать текущий фокус | NVDA+Tab | NVDA+Tab | Читает текущий объект или элемент управления в системном фокусе. При быстром двойном нажатии произнесёт эту информацию посимвольно
Читать заголовок | NVDA+T | NVDA+T | читает заголовок активного окна. Двойное нажатие произнесёт эту информацию посимвольно. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена
Читать активное окно | NVDA+B | NVDA+B | Читает все элементы управления в активном окне (полезно для диалоговых окон)
Читать строку состояния | NVDA+End | NVDA+Shift+End | Читает строку состояния при её обнаружении. При двойном быстром нажатии, информация будет прочитана по символам. Тройное нажатие скопирует эту информацию в буфер обмена
Читать комбинацию клавиш | `shift+numpad2` | `NVDA+control+shift+.` | Сообщает комбинацию быстрых клавиш (ускоритель) текущего объекта в фокусе

### Навигация системной кареткой

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Читать всё | NVDA+↓ | NVDA+A | Начинает читать с текущей позиции каретки, перемещая её при чтении
Читать текущую строку | NVDA+↑ | NVDA+L | Читает строку на которой находится системная каретка. При двойном нажатии строка читается посимвольно. При тройном нажатии читается фонетическое описание каждого символа.
Читать выделенный текст | NVDA+Shift+↑ | NVDA+Shift+S | Читает выделенный текст
Сообщить форматирование текста | NVDA+F | NVDA+F | Сообщает информацию о форматировании текста в текущей позиции системной каретки. При двойном нажатии открывает её в отдельном окне с режимом обзора
Сообщить расположение ссылки | `NVDA+k` | `NVDA+k` | При однократном нажатии озвучивается целевой URL-адрес ссылки в текущей позиции каретки или фокуса. Двойное нажатие отобразит его в окне для более тщательного просмотра
Сообщить расположение системной каретки | NVDA+NumpadDelete | NVDA+Delete | Сообщает информацию о расположении текста или объекта в позиции системной каретки. Например, это может быть процентное значение от начала документа, расстояние до краёв страницы или точное расположение на экране. Двойное нажатие может предоставить дополнительные подробности.
Следующее предложение | Alt+↓ | Alt+↓ | Перемещает каретку на следующее предложение и объявляет его. (поддерживается только в Microsoft Word и Outlook)
Предыдущее предложение | Alt+↑ | Alt+↑ | Перемещает каретку на предыдущее предложение и объявляет его. (поддерживается только в Microsoft Word и Outlook)

Внутри таблиц также доступны следующие клавиатурные команды:

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Перейти на предыдущий столбец | Control+Alt+← | Перемещает каретку на предыдущий столбец (на этой же строке)
Перейти на следующий столбец | Control+Alt+→ | Перемещает каретку на следующий столбец (на этой же строке)
Перейти на предыдущую строку | Control+Alt+↑ | Перемещает каретку на предыдущую строку (на этом же столбце)
Перейти на следующую строку | Control+Alt+↓ | Перемещает каретку на следующую строку (на этом же столбце)
Перейти на первый столбец | Control+Alt+Home | Перемещает системную каретку на первый столбец (располагаясь на той же строке)
Перейти на последний столбец | Control+Alt+End | Перемещает системную каретку на последний столбец (располагаясь на той же строке)
Перейти на первую строку | Control+Alt+PageUp | Перемещает системную каретку на первую строку (располагаясь на том же столбце)
Перейти на последнюю строку | Control+Alt+PageDown | Перемещает системную каретку на последнюю строку (располагаясь на том же столбце)
Читать весь столбец от текущей ячейки | `NVDA+control+alt+стрелкаВниз` | Читает столбец по вертикали от текущей ячейки вниз до последней ячейки в столбце.
Читать всю строку от текущей ячейки | `NVDA+control+alt+стрелкаВправо` | Прочитывает строку по горизонтали от текущей ячейки вправо до последней ячейки в строке.
Читать весь столбец | `NVDA+control+alt+стрелкаВверх` | Прочитывает текущий столбец по вертикали сверху вниз без перемещения системной каретки.
Читать всю строку | `NVDA+control+alt+стрелкаВлево` | Прочитает текущую строку по горизонтали слева направо без перемещения системной каретки.

### Объектная навигация

Название | Настольная | Ноутбук | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Читать текущий объект | NVDA+numpad5 | NVDA+Shift+O | отсутствует | Читает текущий объект навигатора. Двойное нажатие произносит эту информацию посимвольно, а тройное нажатие копирует имя и значение объекта в буфер обмена.
Перейти на родительский объект | NVDA+numpad8 | NVDA+Shift+↑ | Пролистать вверх (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на объект, который содержит в себе текущий
Перейти на предыдущий объект | NVDA+numpad4 | NVDA+Shift+← | Пролистать влево (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на предыдущий объект того же логического уровня
Перейти на предыдущий объект в плоском представлении | NVDA+numpad9 | NVDA+shift+[ | смахивание влево (режим объекта) | Перемещение к предыдущему объекту в плоском представлении иерархии навигации объектов
Перейти на следующий объект | NVDA+numpad6 | NVDA+Shift+→ | Пролистать вправо (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на следующий объект того же логического уровня
Перейти на следующий объект в плоском представлении | NVDA+numpad3 | NVDA+shift+] | смахивание вправо (режим объекта) | Переход к следующему объекту в плоском представлении иерархии навигации по объектам
Перейти на первый дочерний объект | NVDA+numpad2 | NVDA+Shift+↓ | Пролистать вниз (просмотр объекта) | Устанавливает навигатор на первый объект, который содержится в текущем
Перейти на объект в фокусе | NVDA+numpadMinus | NVDA+Backspace | отсутствует | Перемещается к объекту, который в данный момент находится в системном фокусе, а также помещает просмотровый курсор в положение системной каретки, если она отображается
Активировать текущий объект навигатора | NVDA+numpadEnter | NVDA+Enter | Коснуться дважды | Активирует текущий объект навигатора (подобно щелчку мыши или нажатию "Пробел", когда объект находится в системном фокусе)
Переместить системный фокус или каретку в текущую позицию просмотрового курсора | NVDA+Shift+numpadMinus | NVDA+Shift+Backspace | отсутствует | Одиночное нажатие перемещает системный фокус на текущий объект навигатора, двойное нажатие перемещает системную каретку в позицию просмотрового курсора
Сообщить расположение просмотрового курсора | NVDA+Shift+NumpadDelete | NVDA+Shift+Delete | отсутствует | Сообщает информацию о расположении текста или объекта под просмотровым курсором. Например, сюда может включаться информация о положении курсора в документе в процентном соотношении, расстояние от края страницы или же точное положение курсора на экране. Двойное нажатие может сообщить более детальную информацию.
Переместить просмотровый курсор к строке состояния | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Сообщает строку состояния при её обнаружении. Также приводит к ней объектный навигатор.

### Просмотр текста

Название | Настольная | Ноутбук | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Перейти к первой строке в режиме текстового просмотра | Shift+numpad7 | NVDA+Control+Home | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на первую строку текста и читает её
Перейти к предыдущей строке в режиме текстового просмотра | numpad7 | NVDA+↑ | Пролистать вверх (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на предыдущую строку текста и читает её
Читать текущую строку в режиме текстового просмотра | numpad8 | NVDA+Shift+. | отсутствует | Читает строку текста под просмотровым курсором. Двойное нажатие произносит её по символам. Тройное нажатие читает фонетическое описание символов.
Перейти к следующей строке в режиме текстового просмотра | numpad9 | NVDA+↓ | Пролистать вниз (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на следующую строку текста и читает её
Перейти к последней строке в режиме текстового просмотра | Shift+numpad9 | NVDA+Control+End | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на последнюю строку текста и читает её
Перейти к предыдущему слову в режиме текстового просмотра | numpad4 | NVDA+Control+← | Пролистать двумя пальцами влево (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на предыдущее слово в тексте и читает его
Читать текущее слово в режиме текстового просмотра | numpad5 | NVDA+Control+. | отсутствует | Читает слово под просмотровым курсором в тексте. Двойное нажатие произносит его по символам. Тройное нажатие читает фонетическое описание символов.
Перейти к следующему слову в режиме текстового просмотра | numpad6 | NVDA+Control+→ | Пролистать двумя пальцами вправо (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на следующее слово в тексте и читает его
Перейти к началу строки в режиме текстового просмотра | Shift+numpad1 | NVDA+Home | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на начало текущей строки в тексте и читает символ под курсором
Перейти к предыдущему символу в режиме текстового просмотра | numpad1 | NVDA+← | Пролистать влево (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на предыдущий символ в текущей строке текста и читает его
Читать текущий символ в режиме текстового просмотра | numpad2 | NVDA+. | отсутствует | Читает символ под просмотровым курсором в текущей строке текста. Двойное нажатие читает фонетическое описание символа. Тройное нажатие читает десятичное и шестнадцатиричное значение символа.
Перейти к следующему символу в режиме текстового просмотра | numpad3 | NVDA+→ | Пролистать вправо (просмотр текста) | Перемещает просмотровый курсор на следующий символ в текущей строке текста и читает его
Перейти к концу строки в режиме текстового просмотра | Shift+numpad3 | NVDA+End | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на конец текущей строки в тексте и читает символ под курсором
Перейти на предыдущую страницу | `NVDA+pageUp` | `NVDA+shift+pageUp` | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на предыдущую страницу текста, если это поддерживается приложением
Перейти на следующую страницу | `NVDA+pageDown` | `NVDA+shift+pageDown` | отсутствует | Перемещает просмотровый курсор на следующую страницу текста, если это поддерживается приложением
Читать всё в режиме текстового просмотра | numpadPlus | NVDA+Shift+A | Пролистать тремя пальцами вниз (просмотр текста) | Читает от просмотрового курсора до конца текста, с перемещением просмотрового курсора по тексту
Выделить, затем копировать от позиции просмотрового курсора | NVDA+F9 | NVDA+F9 | отсутствует | Отмечает текущую позицию просмотрового курсора как начало выделяемого или копируемого фрагмента текста
Выделить, затем копировать до позиции просмотрового курсора | NVDA+F10 | NVDA+F10 | отсутствует | Если нажато один раз, выделяет текст от начала фрагмента, вплоть до текущей позиции просмотрового курсора. Если нажато дважды, копирует его в буфер обмена
Переместиться к началу отмеченного фрагмента текста | NVDA+Shift+F9 | NVDA+Shift+F9 | Отсутствует | Перемещает просмотровый курсор к позиции, отмеченной как начало выделяемого или копируемого фрагмента текста
Сообщить форматирование текста | NVDA+Shift+F | NVDA+Shift+F | отсутствует | Сообщает информацию о форматировании текста в текущей позиции просмотрового курсора. При двойном нажатии открывает её в отдельном окне с режимом обзора
Читать заменяющий текст для текущего символа | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Сообщает символ в текущей позиции просмотрового курсора. Двойное нажатие показывает этот символ и заменяющий его текст в отдельном окне с режимом обзора.

### Режимы просмотра

Название | Настольная | Ноутбук | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Переключиться на следующий режим просмотра | NVDA+numpad7 | NVDA+PageUp | Пролистать двумя пальцами вверх | Переключается на следующий доступный режим просмотра
Переключиться на предыдущий режим просмотра | NVDA+numpad1 | NVDA+PageDown | Пролистать двумя пальцами вниз | Переключается на предыдущий доступный режим просмотра

### Навигация с помощью мыши

Название | Настольная | Ноутбук | Жест сенсорного экрана | Описание
--- | --- | --- | --- | ---
Щелчок левой кнопкой мыши | / на цифровом блоке | NVDA+[ | отсутствует | Выполняет одиночный щелчок левой кнопкой мыши. Чтобы выполнить двойной щелчок нажмите эту кнопку дважды быстро
Зажать левую кнопку мыши | Shift+/ на цифровом блоке | NVDA+Control+[ | отсутствует | Зажимает левую кнопку мыши. Нажмите ещё раз, чтобы отпустить эту кнопку. Для перетаскивания зажмите левую кнопку мыши, а затем перемещайте мышь либо физически, либо используя другие команды для её перемещения
Щелчок правой кнопкой мыши | * на цифровом блоке | NVDA+] | Касание с удерживанием | Выполняет одиночный щелчок правой кнопкой мыши. В основном используется для открытия контекстного меню в позиции указателя мыши.
Зажать правую кнопку мыши | Shift+* на цифровом блоке | NVDA+Control+] | отсутствует | Зажимает правую кнопку мыши. Нажмите ещё раз, чтобы отпустить эту кнопку. Для перетаскивания зажмите правую кнопку мыши, а затем перемещайте мышь либо физически, либо используя другие команды для её перемещения
Прокручивает вверх объект под указателем мыши | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Прокрутка колеса мыши вверх в текущей позиции мыши
Прокручивает вниз объект под указателем мыши | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Прокрутка колеса мыши вниз в текущей позиции мыши
Прокручивает влево объект под указателем мыши | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Прокрутка колеса мыши влево в текущей позиции мыши
Прокручивает вправо объект под указателем мыши | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Прокрутка колеса мыши вправо в текущей позиции мыши
Переместить мышь к текущему объекту навигатора | NVDA+/ на цифровом блоке | NVDA+Shift+M | отсутствует | Перемещает указатель мыши в позицию текущего объекта навигатора и просмотрового курсора
Переместить навигатор на объект под указателем мыши | NVDA+* на цифровом блоке | NVDA+Shift+N | отсутствует | Устанавливает навигатор на объект под указателем мыши и читает его

## Режим обзора

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Переключиться между режимами редактирования и обзора | NVDA+Пробел | Переключается между режимами редактирования и обзора
Выйти из режима редактирования | Escape | Переключается обратно в режим обзора, если режим редактирования был до этого автоматически включён
Обновить документ в режиме обзора | NVDA+F5 | Перезагружает содержимое текущего документа (полезно, если определенное содержимое документа кажется пропущенным. Недоступно в Microsoft Word и Outlook.)
Диалог поиска | NVDA+Control+F | Открывает диалоговое окно, в котором вы можете набрать текст для поиска в текущем документе. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу поиск текста
Искать вперёд | NVDA+F3 | Искать следующее вхождение текста, который вы искали в прошлый раз, в документе
Искать назад | NVDA+Shift+F3 | Искать предыдущее вхождение текста, который вы искали в прошлый раз, в документе

### Быстрая навигация

Следующие клавиши сами по себе осуществляют переход к доступному элементу, а в сочетании с клавишей Shift переходят на предыдущий элемент:

- h: заголовок
- l: список
- i: элемент списка
- t: таблица
- k: ссылка
- n: текст без ссылки
- f: поле формы
- u: не посещённая ссылка
- v: посещённая ссылка
- e: поле редактирования
- b: кнопка
- x: флажок
- c: комбинированный список
- r: радиокнопка
- q: цитата
- s: разделитель
- m: фрейм
- g: графический элемент
- d: ориентир
- o: встроенный (внедрённый) объект (аудио или видео плеер, приложение, диалог и т. д.)
- Цифры от 1 до 6: заголовки уровней 1 — 6 соответственно
- a: рецензия (примечание, исправление редактора и т. д.)
- `p`: текстовый абзац
- w: орфографическая ошибка

Для перехода в начало или конец содержимого таких элементов как списки и таблицы:

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Перейти на начало содержимого | Shift+, | Переходит на начало содержимого элемента (список, таблица и т. д.) от позиции курсора
Перейти за конец содержимого | , | Переходит за конец содержимого элемента (список, таблица и т. д.) от позиции курсора

Для включения и выключения быстрой навигации в текущем документе, используйте комбинацию клавиш NVDA+Shift+Пробел.

### Диалоговое окно со списком элементов

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Диалоговое окно со списком элементов в режиме обзора | NVDA+F7 | Открывает диалоговое окно со списком элементов различных типов из текущего документа

### Поиск текста

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Найти текст | NVDA+Control+F | Открывает диалог поиска
Найти следующий | NVDA+F3 | Ищет следующее вхождение текущего поискового запроса
Найти предыдущий | NVDA+Shift+F3 | Ищет предыдущее вхождение текущего поискового запроса

### Встроенные (внедрённые) объекты

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Перейти на исходный документ в режиме обзора | NVDA+Control+Пробел | Переводит фокус из текущего встроенного объекта на исходный документ, содержащий его

### Режим исходного выделения

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Переключает режим исходного выделения | `NVDA+shift+f10` | Включает и выключает режим исходного выделения

## Чтение математических выражений

### Интерактивная навигация

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Взаимодействовать с математическим выражением | NVDA+Alt+M | Начинает взаимодействие с математическим выражением.

## Шрифт брайля

### Брайлевский ввод

Нажатие клавиши точка 7 стирает последнюю введённую брайлевскую ячейку или символ. Точка 8 транслирует любой брайлевский ввод в текст и нажимает клавишу Enter. Нажатие комбинации клавиш точка 7 + точка 8 транслирует любой брайлевский ввод в текст, но без добавления в конце пробела или клавиши Enter.

## Зрение

### Затемнение экрана

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Переключает состояние затемнения экрана | `NVDA+control+escape` | Enable to make the screen black or disable to show the contents of the screen. Pressed once, screen curtain is enabled until you restart NVDA. Pressed twice, screen curtain is enabled until you disable it.

## Распознавание содержимого

### Windows OCR

Для распознавания текста с текущего объекта навигатора с помощью Windows OCR, используйте комбинацию клавиш NVDA+R.

## Дополнительные возможности для приложений

### Microsoft Word

#### Автоматическое чтение заголовков строк и столбцов

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Установить заголовки столбцов | NVDA+Shift+C | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в строке, содержащей заголовки столбцов, которые автоматически читаются при перемещении по столбцам под этой строкой. Двойное нажатие сбрасывает установку.
Установить заголовки строк | NVDA+Shift+R | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в столбце, содержащем заголовки строк, которые автоматически читаются при перемещении по строкам за этим столбцом. Двойное нажатие сбрасывает установку.

#### Режим обзора в Microsoft Word

Для включения или выключения режима обзора в Microsoft Word, используйте комбинацию клавиш NVDA+Пробел.

##### Список элементов

Находясь в режиме обзора в Microsoft Word, вы можете получить список элементов документа по комбинации NVDA+F7.

#### Чтение примечаний

Чтобы объявить любые примечания в текущем положении каретки, нажмите `NVDA+alt+c`. При двойном нажатии отображается информация в виде доступного сообщения для обзора.

### Microsoft Excel

#### Автоматическое чтение заголовков строк и столбцов

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Установить заголовки столбцов | NVDA+Shift+C | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в строке, содержащей заголовки столбцов, которые автоматически читаются при перемещении по столбцам под этой строкой. Двойное нажатие сбрасывает установку.
Установить заголовки строк | NVDA+Shift+R | Одиночное нажатие указывает NVDA, что это первая ячейка заголовка в столбце, содержащем заголовки строк, которые автоматически читаются при перемещении по строкам за этим столбцом. Двойное нажатие сбрасывает установку.

#### Список элементов

Для открытия списка элементов в Excel, нажимайте NVDA+F7.

#### Чтение заметок

Чтобы сообщить о любых заметках для текущей ячейки в фокусе, нажмите `NVDA+alt+c`. При двойном нажатии отображается информация в виде доступного для обзора сообщения. В Microsoft 2016, 365 и новее, классические примечания в Microsoft Excel были переименованы в "заметки".

Для добавления или редактирования заметки в выбранной ячейке, нажимайте Shift+F2.

#### Чтение защищённых ячеек

Для перехода на заблокированную ячейку, следует комбинацией NVDA+Пробел переключиться в режим обзора, а затем использовать стандартные команды перемещения Excel, такие как клавиши-стрелки для перехода между ячейками текущего листа.

### Microsoft PowerPoint

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Включить чтение заметок докладчика | Control+Shift+S | В текущем слайд шоу эта команда переключается между заметками докладчика текущего слайда и его содержимым. Это влияет лишь на то, что NVDA будет читать, а не на то, что отображается на экране.

### foobar2000

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Сообщить оставшееся время | Control+Shift+R | Сообщает оставшееся время воспроизводимого трека, если оно доступно.
Сообщить прошедшее время | Control+Shift+E | Сообщает прошедшее время воспроизводимого трека, если оно доступно.
Сообщить длительность трека | Control+Shift+T | Сообщает длительность воспроизводимого трека, если она доступна.

### Miranda IM

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Читать последнее сообщение | NVDA+Control+1-4 | Читает одно из последних сообщений, поступивших недавно, в зависимости от нажатой цифры; Например, NVDA+Control+2 читает предпоследнее сообщение, которое пришло недавно.

### Poedit

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Читать заметки для переводчиков | `control+shift+a` | Сообщает о любых заметках для переводчиков. При двойном нажатии отображает заметки в режиме обзора
Читать окно примечаний | `control+shift+c` | Читает содержимое в окне примечаний. При двойном нажатии примечание отображается в режиме обзора
Сообщить старый исходный текст | `control+shift+o` | Сообщает старый исходный текст, если он есть. Если нажать дважды, представляет текст в режиме обзора
Сообщить предупреждение о переводе | `control+shift+w` | Сообщает примечания для переводчиков, если таковое имеется. При двойном нажатии отображается примечание в режиме обзора

### Kindle для PC

Вы можете вручную переключаться на следующую страницу клавишей PageDown или на предыдущую страницу клавишей PageUp.

#### Выделение текста

После того, как вы выделили текст, нажмите клавишу applications (контекстное меню) или Shift+F10 для показа меню с возможными действиями над выделением.

### Azardi

Когда в табличном виде добавлены книги:

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Открыть | Enter | Открывает выбранную книгу.
Контекстное меню | Applications | Открывает контекстное меню для выбранной книги.

### Консоль Windows

Следующие встроенные комбинации клавиш консоли Windows могут быть полезны при просмотре текста с NVDA:

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Прокрутка вверх | Control+↑ | Прокручивает окно консоли вверх, давая возможность читать ранее выведенный текст.
Прокрутка вниз | Control+↓ | Прокручивает окно консоли вниз, давая возможность читать следующий выведенный текст.
Прокрутка к началу | Control+Home | Прокручивает окно консоли к началу буфера.
Прокрутка к концу | Control+End | Прокручивает окно консоли к концу буфера.

## Конфигурация NVDA

В диалоге нажатие клавиши `f1` открывает руководство пользователя в абзаце, относящемся к выбранной настройке или текущему диалоговому окну.

### Настройки NVDA

#### Общие

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть Общие настройки | `NVDA+control+g` | `NVDA+control+g` | В категории "Общие" диалогового окна настроек NVDA, устанавливаются глобальные параметры программы, например такие, как язык интерфейса или автоматическая проверка обновлений.

#### Речь

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть настройки речи | `NVDA+control+v` | `NVDA+control+v` | Категория "Речь" диалога настроек NVDA содержит опции для изменения используемого синтезатора речи, а также параметров речевого вывода выбранного синтезатора.
Уровень пунктуации | NVDA+P | NVDA+P | Этот комбинированный список позволяет вам выбрать количество знаков препинания и других символов, которые будут озвучиваться как слова.

#### Выбор синтезатора

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть диалог выбора синтезатора | `NVDA+control+s` | `NVDA+control+s` | Диалог выбора синтезатора, который открывается при нажатии кнопки "Изменить" из категории "Речь" диалога настроек NVDA, позволяет вам выбрать используемый синтезатор речи.

#### Кольцо настроек синтезатора

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Перейти к следующему параметру синтезатора | NVDA+Control+→ | NVDA+Shift+Control+→ | Переходит к следующему доступному параметру синтезатора после текущего, циклически перескакивая от последнего параметра к первому
Перейти к предыдущему параметру синтезатора | NVDA+Control+← | NVDA+Shift+Control+← | Переходит к предыдущему доступному параметру синтезатора перед текущем, циклически перескакивая от первого параметра к последнему
Увеличить на один шаг текущий параметр синтезатора | NVDA+Control+↑ | NVDA+Shift+Control+↑ | Увеличивает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, увеличивает скорость, выбирает следующий голос, увеличивает громкость
Увеличить на большой шаг текущий параметр синтезатора | `NVDA+control+pageUp` | `NVDA+shift+control+pageUp` | Увеличивает на большой шаг значение текущей настройки речи. например когда вы используете настройку голоса, он будет перепрыгивать вперёд на 20 голосов; когда вы находитесь в настройках на ползунке (скорость, высота и т. д.), значение будет увеличиваться на 20 %
Уменьшить на один шаг текущий параметр синтезатора | NVDA+Control+↓ | NVDA+Shift+Control+↓ | Уменьшает текущий параметр синтезатора, который вы выбрали. Например, уменьшает скорость, выбирает предыдущий голос, уменьшает громкость
Уменьшить на большой шаг текущий параметр синтезатора | `NVDA+control+pageDown` | `NVDA+shift+control+pageDown` | Уменьшает на большой шаг значение текущей настройки речи. например когда вы используете настройку голоса, он будет перепрыгивать назад на 20 голосов; когда вы находитесь в настройках на ползунке (скорость, высота и т. д.), значение будет уменьшаться на 20 %

#### Брайль

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Режим брайля | `NVDA+alt+t` | `NVDA+alt+t` | Эта настройка позволяет вам выбирать доступные режимы Брайля.
Привязка брайля | NVDA+control+t | NVDA+control+t | Эта опция позволяет вам выбрать, будет ли брайлевский дисплей следовать за системным фокусом/кареткой, объектом навигатора/просмотровым курсором, или за обоими одновременно.

#### Выбор брайлевского дисплея

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть диалог выбора брайлевского дисплея | `NVDA+control+a` | `NVDA+control+a` | Диалог выбора брайлевского дисплея, открываемый при нажатии кнопки "Изменить" в категории "Брайль" диалога настроек NVDA, позволяет вам выбрать брайлевский дисплей, который будет использовать NVDA для брайлевского вывода.

#### Аудио

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть настройки аудио | `NVDA+control+u` | `NVDA+control+u` | Категория Аудио в диалоге настроек NVDA содержит параметры, которые позволяют изменять некоторые аспекты вывода звука.
Режим приглушения звука | `NVDA+shift+d` | `NVDA+shift+d` | Эта опция позволяет вам выбрать, следует ли уменьшать громкость других приложений на время, пока NVDA говорит, или на всё время, пока NVDA работает.

##### Разделение звука

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Переключать режимы разделения звука | `NVDA+alt+s` | Переключает по кругу режимы разделения звука.

#### Клавиатура

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть настройки клавиатуры | `NVDA+control+k` | `NVDA+control+k` | Категория "Клавиатура" диалогового окна настроек NVDA, содержит параметры, определяющие поведение NVDA при использовании системной клавиатуры.
Читать символы при вводе | NVDA+2 | NVDA+2 | Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры символы.
Читать слова при вводе | NVDA+3 | NVDA+3 | Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все набираемые с клавиатуры слова.
Читать командные клавиши | NVDA+4 | NVDA+4 | Если этот флажок установлен, то NVDA будет озвучивать все командные клавиши. К ним относятся комбинации клавиш, такие как Control плюс любая другая клавиша.

#### Мышь

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть настройки мышы | `NVDA+control+m` | `NVDA+control+m` | Категория "Мышь" диалогового окна настроек NVDA позволяет включать режим отслеживания указателя мыши, звуковые сигналы при перемещении мыши, а также другие параметры взаимодействия с мышью.
Включить отслеживание мыши | NVDA+M | NVDA+M | Если этот флажок установлен, то NVDA будет читать текст, расположенный в данный момент под указателем мыши. Это позволит вам находить нужную информацию физически перемещая мышь, вместо использования объектной навигации.

#### Просмотровый курсор

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Следовать за системным фокусом | NVDA+7 | NVDA+7 | Если этот флажок установлен, то просмотровый курсор всегда будет устанавливаться на тот же объект, что и системный фокус.
Следовать за системной кареткой | NVDA+6 | NVDA+6 | Если этот флажок установлен, то просмотровый курсор автоматически будет устанавливаться в позицию системной каретки при перемещении.

#### Представление объекта

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть настройки представления объекта | `NVDA+control+o` | `NVDA+control+o` | Категория "Представление объекта" диалога настроек NVDA содержит параметры, определяющие объём сообщаемой информации об элементах управления пользовательского интерфейса. Например, описание объекта, информацию о местоположении и прочее.
Озвучивание Индикаторов Выполнения | NVDA+U | NVDA+U | Эта опция определяет способ озвучивания обновлений индикаторов выполнения.
Сообщать динамические изменения содержимого | NVDA+5 | NVDA+5 | Переключает озвучивание нового содержимого в отдельных объектах, таких как терминалы и элементы управления, содержащие историю в чат-программах.

#### Режим обзора

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть настройки режима обзора | `NVDA+control+b` | `NVDA+control+b` | Категория "Режим обзора" диалога настроек NVDA содержит параметры, управляющие чтением и навигацией в сложных документах, таких как web-страницы.
Использовать экранное представление (если поддерживается) | NVDA+V | NVDA+V | Этот параметр позволяет указать, должен ли режим просмотра размещать кликабельное содержимое (ссылки, кнопки и поля) на отдельной строке, или же он должен сохранять его в потоке текста, как это происходит при визуальном отображении.
Автоматически устанавливать системный фокус на фокусируемые элементы | NVDA+8 | NVDA+8 | По умолчанию снятый, этот флажок позволяет вам выбрать, следует ли автоматически устанавливать системный фокус на элементы, которые могут его получать (ссылки, поля форм и т. п.) при навигации по документу с помощью курсора режима обзора.

#### Форматирование документа

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Открыть настройки форматирования документа | `NVDA+control+d` | `NVDA+control+d` | Большинство флажков в этой категории предназначены для конфигурации чтения типа форматирования, когда вы перемещаете курсор по документу.

#### Дополнительно

##### Аннотации

Чтобы "Сообщить краткую информацию о любых примечаниях под системной кареткой", нажмите NVDA+d.

### Сохранение и восстановление конфигурации

Название | Настольная | Ноутбук | Описание
--- | --- | --- | ---
Сохранить конфигурацию | NVDA+Control+C | NVDA+Control+C | Сохраняет вашу текущую конфигурацию таким образом, что она не будет потеряна при завершении работы NVDA
Вернуться к сохранённой конфигурации | NVDA+Control+R | NVDA+Control+R | Одиночное нажатие возвращает к последней сохраненной конфигурации. Тройное нажатие сбрасывает конфигурацию к заводским настройкам.

### Профили конфигурации

#### Основное управление

- NVDA+Control+P: Показывает диалог "Профили Конфигурации".

## Сервис

### Просмотрщик журнала NVDA

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Открыть просмотрщик журнала | `NVDA+f1` | Открывает просмотрвщик журнала и отображает информацию разработчика о текущем объекте навигатора.
Копировать фрагмент журнала в буфер обмена | `NVDA+control+shift+f1` | При первом нажатии этой команды устанавливается начальная точка содержимого журнала, которое должно быть захвачено. При повторном нажатии эта команда копирует содержимое журнала от начальной точки в буфер обмена.

### Перезагрузить плагины

Название | Комбинация клавиш | Описание
--- | --- | ---
Перезагрузить плагины | `NVDA+control+f3` | Перезагружает глобальные плагины и модули приложений NVDA.
Сообщить о загруженном модуле приложения и исполняемом файле | `NVDA+control+f1` | Объявляет название модуля приложения, если таковой имеется, и имя исполняемого файла, связанного с приложением на переднем плане.

## Поддерживаемые брайлевские дисплеи

### Freedom Scientific Focus/PAC Mate

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | topRouting1 (первая клетка на брайлевском дисплее)
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | topRouting20/40/80 (последняя клетка на брайлевском дисплее)
Прокрутка брайлевского дисплея назад | leftAdvanceBar
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | rightAdvanceBar
Переключает между привязками брайля | leftGDFButton+rightGDFButton
Переключает между действиями левого колеса | leftWizWheelPress
Прокрутка назад, используя левое колесо | leftWizWheelUp
Прокрутка вперёд, используя левое колесо | leftWizWheelDown
Переключает между действиями правого колеса | rightWizWheelPress
Прокрутка назад, используя правое колесо | rightWizWheelUp
Прокрутка вперёд, используя правое колесо | rightWizWheelDown
Переключиться на брайлевскую ячейку | routing
shift+tab | БрайлевскийПробел+точка1+точка2
tab | брайлевскийПробел+точка4+точка5
стрелкавВерх | брайлевскийПробел+точка1
стрелкавНиз | брайлевскийПробел+точка4
control+стрелкавЛево | брайлевскийПробел+точка2
control+стрелкавПраво | брайлевскийПробел+точка5
стрелкавЛево | брайлевскийПробел+точка3
стрелкавПраво | брайлевскийПробел+точка6
клавиша home | брайлевскийПробел+точка1+точка3
клавиша end | брайлевскийПробел+точка4+точка6
комбинация control+home | брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка3
комбинация control+end | брайлевскийПробел+точка4+точка5+точка6
клавиша alt | брайлевскийПробел+точка1+точка3+точка4
комбинация alt+tab | брайлевскийПробел+точка2+точка3+точка4+точка5
комбинация alt+shift+tab | брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка5+точка6
windows+tab | БрайлевскийПробел+точка2+точка3+точка4
escape | брайлевскийПробел+точка1+точка5
клавиша Windows | брайлевскийПробел+точка2+точка4+точка5+точка6
клавиша пробел | брайлевскийПробел
Переключить клавишу control | брайлевскийПробел+точка3+точка8
Переключить клавишу alt | брайлевскийПробел+точка6+точка8
Переключить клавишу windows | брайлевский пробел+точка4+точка8
Переключить клавишу NVDA | брайлевский пробел+точка5+точка8
Переключить клавишу shift | брайлевский пробел+точка7+точка8
Переключить клавиши control и shift | брайлевский пробел+точка3+точка7+точка8
Переключить клавиши alt и shift | брайлевский пробел+точка6+точка7+точка8
Переключить клавиши windows и shift | брайлевский пробел+точка4+точка7+точка8
Переключить клавиши NVDA и shift | брайлевский пробел+точка5+точка7+точка8
Переключить клавиши control и alt | брайлевский пробел+точка3+точка6+точка8
Переключить клавиши control, alt и shift | брайлевский пробел+точка3+точка6+точка7+точка8
windows+d (сворачивает все приложения) | брайлевскийПробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6
Прочитать актуальную строку | брайлевскийПробел+точка1+точка4
Меню NVDA | БрайлевскийПробел+Точка1+точка3+точка4+точка5

Для новых моделей брайлевских дисплеев Focus с клавишами rocker bar (focus 40, focus 80 и focus blue):

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Только для Focus 80:

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### Брайлевские дисплеи Optelec ALVA 6/переходник протоколов

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | t1, etouch1
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | t2
Перемещение к актуальному фокусу | t3
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | t4
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | t5, etouch3
Перемещение на брайлевскую клетку | routing
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | secondary routing
Переключать эмуляцию клавиатуры HID | t1+spEnter
Перемещение на первую строку в просмотре | t1+t2
Перемещение на последнюю строку в просмотре | t4+t5
Переключение привязки брайля | t1+t3
Читать заголовок | etouch2
Читать строку состояния | etouch4
комбинация shift+tab | sp1
клавиша alt | sp2, alt
клавиша escape | sp3
клавиша tab | sp4
стрелка вверх | spUp
стрелка вниз | spDown
стрелка влево | spLeft
стрелка вправо | spRight
enter | spEnter, enter
Произнести дату и час | sp2+sp3
NVDA Меню | sp1+sp3
windows+d (сворачивает все приложения) | sp1+sp4
комбинация windows+b (показывает панель уведомлений) | sp3+sp4
клавиша windows | sp1+sp2, windows
комбинация alt+tab | sp2+sp4
комбинация control+home | t3+spUp
комбинация control+end | t3+spDown
клавиша home | t3+spLeft
клавиша end | t3+spRight
клавиша control | control

### Брайлевские дисплеи Handy Tech

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка текста на брайлевском дисплее назад | left, up, b3
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right, down, b6
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | b4
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | b5
Перемещаться на следующую брайлевскую клетку | routing
комбинация shift+tab | esc, left triple action key up+down
клавиша alt | b2+b4+b5
клавиша escape | b4+b6
клавиша tab | enter, right triple action key up+down
клавиша enter | esc+enter, left+right triple action key up+down, joystickAction
стрелкавВерх | joystickUp
стрелкавНиз | joystickDown
стрелка влево | джойстик влево
стрелка вправо | джойстик вправо
NVDA Меню | b2+b4+b5+b6
Переключение между привязками брайля | b2
Переключение брайлевского курсора | b1
Переключение представления брайля | b7
Переключение брайлевского ввода | space+b1+b3+b4 (Пробел+большая буква б)

### MDV Lilli

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | LF
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | RG
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | UP
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | DN
Перемещение к брайлевской клетке | route
комбинация shift+tab | SLF
клавиша tab | SRG
комбинация alt+tab | SDN
комбинация alt+shift+tab | SUP

### Брайлевские дисплеи Baum/Humanware/APH/Orbit

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | `d2`
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | `d5`
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | `d1`
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | `d3`
Перемещение к брайлевской клетке | `routing`
комбинация `shift+tab` | `пробел+точка1+точка3`
клавиша `tab` | `пробел+точка4+точка6`
клавиша `alt` | `пробел+точка1+точка3+точка4` (`пробел+m`)
клавиша `escape` | `пробел+точка1+точка5` (`пробел+e`)
клавиша `windows` | `пробел+точка3+точка4`
комбинация `alt+tab` | `пробел+точка2+точка3+точка4+точка5` (`пробел+t`)
NVDA меню | `пробел+точка1+точка3+точка4+точка5` (`пробел+n`)
комбинация `windows+d` (свернуть все приложения) | `пробел+точка1+точка4+точка5` (`пробел+d`)
Читать всё | `пробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6`

Для брайлевских дисплеев с джойстиком:

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
стрелка вверх | вверх
стрелка вниз | вниз
стрелка влево | влево
стрелка вправо | вправо
enter | Середина джойстика

### hedo ProfiLine USB

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | K1
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | K3
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | B2
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | B5
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Переключение привязки брайля | K2
Читать всё | B6

### hedo MobilLine USB

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | K1
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | K3
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | B2
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | B5
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Переключение привязки брайля | K2
Читать всё | B6

### Брайлевские дисплеи HumanWare Brailliant BI/B и BrailleNote Touch

#### Комбинации клавиш для всех моделей

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского диспллея вперёд | right
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | up
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | down
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Переключение привязки брайля | up+down
стрелка вверх | пробел+точка1
стрелкавНиз | пробел+точка4
стрелка влево | пробел+точка3
стрелка вправо | пробел+точка6
shift+tab | пробел+точка1+точка3
tab | space+точка4+точка6
alt | пробел+точка1+точка3+точка4 (пробел+m)
escape | пробел+точка1+точка5 (пробел+e)
enter | точка8
windows | пробел+точка3+точка4
alt+tab | пробел+точка2+точка3+точка4+точка5 (пробел+t)
NVDA меню | пробел+точка1+точка3+точка4+точка5 (пробел+n)
windows+d (свернуть все приложения) | пробел+точка1+точка4+точка5 (пробел+d)
Читай всё | пробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6

#### Комбинации клавиш для Brailliant BI 32, BI 40 и B 80

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
NVDA меню | c1+c3+c4+c5 (command n)
windows+d (свернуть все приложения) | c1+c4+c5 (command d)
Читать всё | c1+c2+c3+c4+c5+c6

#### Комбинации клавиш для Brailliant BI 14

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
стрелка вверх | джойстик вверх
стрелка вниз | джойстик вниз
стрелка влево | джойстик влево
стрелка вправо | джойстик вправо
клавиша enter | joystick action

### Брайлевские дисплеи HIMS Braille/Braille EDGE/Smart Beetle/Sync Braille

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Прокрутка брайлевского дисплея назад | leftSideScrollUp, rightSideScrollUp, leftSideScroll
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | leftSideScrollDown, rightSideScrollDown, rightSideScroll
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | leftSideScrollUp+rightSideScrollUp
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | leftSideScrollDown+rightSideScrollDown
Перемещение на предыдущую строку в просмотре | rightSideUpArrow
Перемещение на следующую строку в просмотре | rightSideDownArrow
Перемещение к предыдущему знаку в просмотре | rightSideLeftArrow
Перемещение к следующему знаку в просмотре | rightSideRightArrow
Перемещение к актуальному фокусу | leftSideScrollUp+leftSideScrollDown, rightSideScrollUp+rightSideScrollDown, leftSideScroll+rightSideScroll
клавиша control | smartbeetle:f1, brailleedge:f3
клавиша windows | f7, smartbeetle:f2
alt | точка1+точка3+точка4+пробел, f2, smartbeetle:f3, brailleedge:f4
shift | f5
insert | точка2+точка4+пробел, f6
клавиша applications | точка1+точка2+точка3+точка4+пробел, f8
Caps Lock | точка1+точка3+точка6+пробел
tab | точка4+точка5+пробел, f3, brailleedge:f2
shift+alt+tab | f2+f3+f1
alt+tab | f2+f3
shift+tab | Точка1+точка2+пробел
клавиша end | точка4+точка6+пробел
комбинация control+end | точка4+точка5+точка6+пробел
клавиша home | точка1+точка3+пробел, smartbeetle:f4
комбинация control+home | точка1+точка2+точка3+пробел
комбинация alt+f4 | точка1+точка3+точка5+точка6+пробел
стрелка влево | точка3+пробел, leftSideLeftArrow
control+shift+стрелка влево | точка2+точка8+пробел+f1
control+стрелка влево | точка2+пробел
shift+alt+стрелка влево | точка2+точка7+f1
`alt+стрелка влево` | `точка2+точка7`
стрелкаВправо | точка6+пробел, leftSideRightArrow
control+shift+стрелка вправо | точка5+точка8+пробел+f1
control+стрелка вправо | точка5+пробел
shift+alt+стрелка вправо | точка5+точка7+f1
`alt+стрелка вправо` | `точка5+точка7`
pageUp | точка1+точка2+точка6+пробел
control+pageUp | точка1+точка2+точка6+точка8+пробел
стрелка вверх | точка1+пробел, leftSideUpArrow
control+shift+СтрелкаВверх | Точка2+точка3+точка8+пробел+f1
control+стрелкаВверх | точка2+точка3+пробел
shift+alt+стрелкаВверх | точка2+точка3+точка7+f1
`alt+стрелкаВверх` | `точка2+точка3+точка7`
комбинация shift+стрелка вверх | leftSideScrollDown+пробел
клавиша pageDown | точка3+точка4+точка5+пробел
control+pageDown | точка3+точка4+точка5+точка8+пробел
стрелка вниз | точка4+пробел, leftSideDownArrow
control+shift+стрелкаВниз | Точка5+точка6+точка8+Пробел+f1
control+стрелкаВниз | точка5+точка6+пробел
shift+alt+стрелкаВниз | точка5+точка6+точка7+f1
`alt+стрелкаВниз` | `точка5+точка6+точка7+пробел`
комбинация shift+стрелка вниз | пробел+rightSideScrollDown
клавиша escape | точка1+точка5+пробел, f4, brailleedge:f1
клавиша delete | точка1+точка3+точка5+пробел, точка1+точка4+точка5+пробел
клавиша f1 | точка1+точка2+точка5+пробел
клавиша f3 | точка1+точка4+точка8+пробел
клавиша f4 | точка7+f3
комбинация windows+b | точка1+точка2+f1
комбинация windows+d | точка1+точка4+точка5+f1
комбинация control+insert | smartbeetle:f1+rightSideScroll
alt+insert | smartbeetle:f3+rightSideScroll

### Дисплеи Seika Braille

#### Seika Версий 3, 4, и 5 (40 клеток), Seika80 (80 клеток)

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | b3
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | b4
Переключение привязки брайля | b5
Читать всё | b6
tab | b1
šift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA Меню | left+right
Перемещение к брайлевской клетке | routing

#### MiniSeika (16, 24 клетки), V6, и V6Pro (40 клеток)

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right
Читать всё | пробел+Backspace
NVDA меню | Left+Right
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | LJ up
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | LJ down
Переключение привязки брайля | LJ center
tab | LJ desno
šift+tab | LJ levo
стрелка вверх | RJ up
стрелка вниз | RJ down
стрелка влево | RJ left
стрелка вправо | RJ right
Перемещение к брайлевской клетке | routing
комбинация shift+стрелка вверх | Space+RJ up, Backspace+RJ up
комбинация shift+стрелка вниз | Пробел+RJ down, Backspace+RJ down
комбинация shift+leftArrow | Пробел+RJ left, Backspace+RJ left
комбинация shift+стрелка вправо | Пробел+RJ right, Backspace+RJ right
клавиша enter | RJ center, точка8
клавиша escape | Пробел+RJ center
клавиша windows | Backspace+RJ center
клавиша пробел | Space, Backspace
клавиша backspace | точка7
клавиша страница вверх | пробел+LJ right
клавиша страница вниз | пробел+LJ left
клавиша home | пробел+LJ up
клавиша end | пробел+LJ down
комбинация control+home | backspace+LJ up
комбинация control+end | backspace+LJ down

### Новые модели Papenmeier BRAILLEX

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | up
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | dn
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Читать текущий символ в режиме текстового просмотра | l1
Активировать текущий объект навигатора | l2
Переключение привязки брайля | r2
Читать заголовок | l1+up
Читать строку состояния | l2+down
Перейти на родительский объект | up2
Перейти на первый дочерний объект | dn2
Перейти на предыдущий объект | left2
Перейти на следующий объект | right2
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | upper routing row

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
клавиша escape | space with dot 7
стрелка вверх | пробел с точкой 2
стрелка влево | пробел с точкой 1
стрелка вправо | space with dot 4
стрелка вниз | пробел с точкой 5
клавиша control | lt+точка2
клавиша alt | lt+точка3
комбинация control+escape | пробел с шеститочием
клавиша tab | space with dot 3 7

### Старые модели Papenmeier Braille BRAILLEX

Устройства с EAB:

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | up
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | dn
Перемещение к брайлевской клетке | routing
Читать текущий символ в режиме текстового просмотра | l1
Активировать текущий объект навигатора | l2
Читать заголовок | l1up
Читать строку состояния | l2down
Перейти на родительский объект | up2
Перейти на первый дочерний объект | dn2
Перейти на следующий объект | right2
Перейти на предыдущий объект | left2
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | upper routing strip

BRAILLEX Tiny:

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Читать текущий символ в режиме текстового просмотра | l1
Активировать текущий объект навигатора | l2
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | up
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | dn
Переключение привязки брайля | r2
Перейти на родительский объект | r1+up
Перейти на первый дочерний объект | r1+dn
Перейти на предыдущий объект | r1+left
Перейти на следующий объект | r1+right
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | upper routing strip
Читать заголовок | l1+up
Читать строку состояния | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Читать текущий символ в режиме текстового просмотра | l1
Активировать текущий объект навигатора | l2
Переключение привязки брайля | r2
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | upper routing strip
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | up
Прокрутка брайлевского дисплея назад | left
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | right
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | dn
Перейти на следующий объект | left2
Перейти на родительский объект | up2
Перейти на первый дочерний объект | dn2
Перейти на предыдущий объект | right2

### HumanWare BrailleNote

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | back
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | advance
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | previous
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | next
Перемещение к брайлевской клетке | routing
NVDA меню | пробел+точка1+точка3+точка4+точка5 (пробел+n)
Переключение привязки брайля | previous+next
Стрелка вверх | пробел+точка1
Стрелка вниз | пробел+точка4
Стрелка влево | пробел+точка3
Стрелка вправо | пробел+точка6
Клавиша страница вверх | пробел+точка1+точка3
Клавиша страница вниз | пробел+точка4+точка6
Клавиша Home | пробел+точка1+точка2
Клавиша End | пробел+точка4+точка5
Комбинация Control+начало | пробел+точка1+точка2+точка3
Комбинация Control+конец | пробел+точка4+точка5+точка6
Клавиша пробел | space
Enter | пробел+точка8
Backspace | пробел+точка7
Клавиша Tab | пробел+точка2+точка3+точка4+точка5 (пробел+t)
Комбинация Shift+tab | пробел+точка1+точка2+точка5+точка6
Клавиша Windows | пробел+точка2+точка4+точка5+точка6 (пробел+w)
Клавиша Alt | пробел+точка1+точка3+точка4 (пробел+m)
Переключить справку по вводу | пробел+точка2+точка3+точка6 (пробел+сниженная h)

Ниже приведены команды, назначаемые BrailleNote QT, когда он не находится в режиме брайлевского ввода.

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
NVDA меню | read+n
Стрелка вверх | стрелка вверх
Стрелка вниз | стрелка вниз
Стрелка влево | стрелка влево
Стрелка вправо | стрелка вправо
Страница вверх | function+стрелка вверх
Страница вниз | function+стрелка вниз
Клавиша Home | function+стрелка влево
Клавиша End | function+стрелка вправо
Комбинация Control+начало | read+t
Комбинация Control+конец | read+b
Клавиша enter | enter
Клавиша Backspace | backspace
Клавиша tab | tab
Комбинация Shift+tab | shift+tab
Клавиша Windows | read+w
Клавиша Alt | read+m
Переключить справку по вводу | read+1

Ниже приведены команды, назначенные колесу прокрутки:

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Стрелка вверх | стрелка вверх
Стрелка вниз | стрелка вниз
Стрелка влево | стрелка влево
Стрелка вправо | стрелка вправо
Клавиша enter | centre button
Клавиша tab | scroll wheel clockwise
Комбинация Shift+tab | колесо прокрутки против часовой стрелки

### EcoBraille

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | T2
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | T4
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | T1
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | T5
Перемещение к брайлевской клетке | Routing
Активировать текущий объект навигатора | T3
Переключиться на следующий режим просмотра | F1
Перейти на родительский объект | F2
Переключиться на предыдущий режим просмотра | F3
Перейти на предыдущий объект | F4
Читать текущий объект | F5
Перейти на следующий объект | F6
Перейти на объект в фокусе | F7
Перейти на первый дочерний объект | F8
Переместить системный фокус или каретку в текущую позицию просмотрового курсора | F9
Сообщить расположение просмотрового курсора | F0
Переключение привязки брайля | A

### SuperBraille

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | numpadMinus
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | numpadPlus

### Дисплеи Eurobraille

#### Функции брайлевской клавиатуры

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Стереть последнюю введённую клетку или брайлевский символ | `backspace`
Перевести любой текст, введенный по брайлю, и нажать клавишу enter | `backspace+пробел`
Переключить клавишу `NVDA` | `точка3+точка5+пробел`
клавиша `insert` | `точка1+точка3+точка5+пробел`, `точка3+точка4+точка5+пробел`
клавиша `delete` | `точка3+точка6+пробел`
клавиша `начало` | `точка1+точка2+точка3+пробел`
клавиша `конец` | `точка4+точка5+точка6+пробел`
`стрелка влево` | `точка2+пробел`
`стрелка вправо` | `точка5+пробел`
`стрелка вверх` | `точка1+пробел`
`стрелка вниз` | `точка6+пробел`
клавиша `страница вверх` | `точка1+точка3+пробел`
клавиша `страница вниз` | `точка4+точка6+пробел`
клавиша `1 на цифровом блоке` | `точка1+точка6+backspace`
клавиша `2 на цифровом блоке` | `точка1+точка2+точка6+backspace`
клавиша `3 на цифровом блоке` | `точка1+точка4+точка6+backspace`
клавиша `4 на цифровом блоке` | `точка1+точка4+точка5+точка6+backspace`
клавиша `5 на цифровом блоке` | `точка1+точка5+точка6+backspace`
клавиша `6 на цифровом блоке` | `точка1+точка2+точка4+точка6+backspace`
клавиша `7 на цифровом блоке` | `точка1+точка2+точка4+точка5+точка6+backspace`
клавиша `8 на цифровом блоке` | `точка1+точка2+точка5+точка6+backspace`
клавиша `9 на цифровом блоке` | `точка2+точка4+точка6+backspace`
клавиша `Insert на цифровом блоке` | `точка3+точка4+точка5+точка6+backspace`
клавиша `Запятая на цифровом блоке` | `точка2+backspace`
клавиша `Косая черта на цифровом блоке` | `точка3+точка4+backspace`
клавиша `Звёздочка на цифровом блоке` | `точка3+точка5+backspace`
клавиша `Минус на цифровом блоке` | `точка3+точка6+backspace`
клавиша `Плюс на цифровом блоке` | `точка2+точка3+точка5+backspace`
клавиша `Enter на цифровом блоке` | `точка3+точка4+точка5+backspace`
клавиша `escape` | `точка1+точка2+точка4+точка5+пробел`, `l2`
клавиша `tab` | `точка2+точка5+точка6+пробел`, `l3`
комбинация `shift+tab` | `точка2+точка3+точка5+пробел`
клавиша `printScreen` | `точка1+точка3+точка4+точка6+пробел`
клавиша `pause` | `точка1+точка4+пробел`
клавиша `контекст` | `точка5+точка6+backspace`
клавиша `f1` | `точка1+backspace`
клавиша `f2` | `точка1+точка2+backspace`
клавиша `f3` | `точка1+точка4+backspace`
клавиша `f4` | `точка1+точка4+точка5+backspace`
клавиша `f5` | `точка1+точка5+backspace`
клавиша `f6` | `точка1+точка2+точка4+backspace`
клавиша `f7` | `точка1+точка2+точка4+точка5+backspace`
клавиша `f8` | `точка1+точка2+точка5+backspace`
клавиша `f9` | `точка2+точка4+backspace`
клавиша `f10` | `точка2+точка4+точка5+backspace`
клавиша `f11` | `точка1+точка3+backspace`
клавиша `f12` | `точка1+точка2+точка3+backspace`
клавиша `windows` | `точка1+точка2+точка4+точка5+точка6+пробел`
Переключить клавишу `windows` | `точка1+точка2+точка3+точка4+backspace`, `точка2+точка4+точка5+точка6+пробел`
клавиша `capsLock` | `точка7+backspace`, `точка8+backspace`
клавиша `numLock` | `точка3+backspace`, `точка6+backspace`
клавиша `shift` | `точка7+пробел`
Переключить клавишу `shift` | `точка1+точка7+пробел`, `точка4+точка7+пробел`
клавиша `control` | `точка7+точка8+пробел`
Переключить клавишу `control` | `точка1+точка7+точка8+пробел`, `точка4+точка7+точка8+пробел`
клавиша `alt` | `точка8+пробел`
Переключить клавишу `alt` | `точка1+точка8+пробел`, `точка4+точка8+пробел`
Переключить скрытую симуляцию клавиатуры | `переключатель1Влево+Джойстик1Вниз`, `переключатель1Вправо+Джойстик1Вниз`

#### команды клавиатуры b.book

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | `backward`
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | `forward`
Перемещение к актуальному фокусу | `backward+forward`
Перемещение к брайлевской клетке | `routing`
`стрелка влево` | `джойстик2Влево`
`стрелка вправо` | `джойстик2Вправо`
`стрелка вверх` | `джойстик2Вверх`
`стрелка вниз` | `джойстик2Вниз`
клавиша `enter` | `джойстик2Центр`
клавиша `escape` | `c1`
клавиша `tab` | `c2`
Переключить клавишу `shift` | `c3`
Переключить клавишу `control` | `c4`
Переключить клавишу `alt` | `c5`
Переключить клавишу `NVDA` | `c6`
комбинация `control+Начало` | `c1+c2+c3`
комбинация `control+Конец` | `c4+c5+c6`

#### команды клавиатуры b.note

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | `leftKeypadLeft`
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | `leftKeypadRight`
Перемещение к брайлевской клетке | `routing`
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | `doubleRouting`
Перемещение на следующую строку в просмотре | `leftKeypadDown`
Переключиться на предыдущий режим просмотра | `leftKeypadLeft+leftKeypadUp`
Переключиться на следующий режим просмотра | `leftKeypadRight+leftKeypadDown`
`стрелка влево` | `rightKeypadLeft`
`стрелка вправо` | `rightKeypadRight`
`стрелка вверх` | `rightKeypadUp`
`стрелка вниз` | `rightKeypadDown`
комбинация `control+начало` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`
комбинация `control+конец` | `rightKeypadLeft+rightKeypadUp`

#### Команды клавиатуры Esys

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | `switch1Left`
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | `switch1Right`
Перемещение к актуальному фокусу | `switch1Center`
Перемещение к брайлевской клетке | `routing`
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | `doubleRouting`
Перемещение на предыдущую строку в просмотре | `joystick1Up`
Перемещение на следующую строку в просмотре | `joystick1Down`
Перемещение к предыдущему знаку в просмотре | `joystick1Left`
Перемещение к следующему знаку в просмотре | `joystick1Right`
`стрелка влево` | `джойстик2Влево`
`стрелка вправо` | `джойстик2Вправо`
`стрелка вверх` | `джойстик2Вверх`
`стрелка вниз` | `джойстик2Вниз`
клавиша `enter` | `джойстик2Центр`

#### Команды клавиатуры Esytime

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | `l1`
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | `l8`
Перемещение к актуальному фокусу | `l1+l8`
Перемещение к брайлевской клетке | `routing`
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | `doubleRouting`
Перемещение на предыдущую строку в просмотре | `joystick1Up`
Перемещение на следующую строку в просмотре | `joystick1Down`
Перемещение к предыдущему знаку в просмотре | `joystick1Left`
Перемещение к следующему знаку в просмотре | `joystick1Right`
`стрелка влево` | `джойстик2Влево`
`стрелка вправо` | `джойстик2Вправо`
`стрелка вверх` | `джойстик2Вверх`
`стрелка вниз` | `джойстик2Вниз`
клавиша `enter` | `джойстик2Центр`
клавиша `escape` | `l2`
клавиша `tab` | `l3`
Переключить клавишу `shift` | `l4`
Переключить клавишу `control` | `l5`
Переключить клавишу `alt` | `l6`
Переключить клавишу `NVDA` | `l7`
комбинация `control+home` | `l1+l2+l3`, `l2+l3+l4`
комбинация `control+end` | `l6+l7+l8`, `l5+l6+l7`
Переключить скрытую симуляцию клавиатуры | `l1+джойстик1Вниз`, `l8+джойстик1Вниз`

### Брайлевские дисплеи Nattiq nBraille

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | up
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | down
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | left
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | right
Перемещение к брайлевской клетке | routing

### BRLTTY

Название | Команда BRLTTY
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | `fwinlt` (go left one window)
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | `fwinrt` (go right one window)
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | `lnup` (go up one line)
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | `lndn` (go down one line)
Перемещение к брайлевской клетке | `route` (bring cursor to character)
Переключить справку по вводу | `learn` (enter/leave command learn mode)
Открыть меню NVDA | `prefmenu` (enter/leave preferences menu)
Восстановить конфигурацию | `prefload` (restore preferences from disk)
Сохранить конфигурации | `prefsave` (save preferences to disk)
Объявить время | `time` (show current date and time)
Произнести строку, на которой находится просмотровый курсор | `say_line` (speak current line)
Читать всё, используя просмотровый курсор | `say_below` (speak from current line through bottom of screen)

### Tivomatic Caiku Albatross 46/80

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Перемещение на первую строку в просмотре | `home1`, `home2`
Перемещение на последнюю строку в просмотре | `end1`, `end2`
Устанавливает текущий фокус для объекта навигатора | `eCursor1`, `eCursor2`
Перемещение к актуальному фокусу | `cursor1`, `cursor2`
Перемещает указатель мыши на текущий объект навигатора | `home1+home2`
Устанавливает объект навигатора на текущий объект под указателем мыши и произносит его | `end1+end2`
Перемещает фокус на текущий объект навигатора | `eCursor1+eCursor2`
Переключение привязки брайля | `cursor1+cursor2`
Перемещение брайлевского дисплея к предыдущей строке | `up1`, `up2`, `up3`
Перемещение брайлевского дисплея к следующей строке | `down1`, `down2`, `down3`
Прокрутка брайлевского дисплея назад | `left`, `lWheelLeft`, `rWheelLeft`
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | `right`, `lWheelRight`, `rWheelRight`
Перемещение к брайлевской клетке | `routing`
Произносить форматирование текста под брайлевской клеткой | `secondary routing`
Переключить способ представления контекстной информации по брайлю | `attribute1+attribute3`
Переключаться между речевыми режимами | `attribute2+attribute4`
Переключает на предыдущий режим просмотра (например, объект, документ или экран) | `f1`
Переключает на следующий режим просмотра (например, объект, документ или экран) | `f2`
Перемещает объект навигатора к объекту, содержащему его | `f3`
Перемещает объект навигатора к первому объекту внутри него | `f4`
Перемещает объект навигатора к предыдущему объекту | `f5`
Перемещает объект навигатора к следующему объекту | `f6`
Объявляет текущий объект навигатора | `f7`
Объявляет информацию о местоположении текста или объекта просмотрового курсора | `f8`
Отображает настройки Брайля | `f1+home1`, `f9+home2`
Считывает строку состояния и перемещает в неё объект навигатора | `f1+end1`, `f9+end2`
Переключать форму брайлевского курсора | `f1+eCursor1`, `f9+eCursor2`
Переключить брайлевский курсор | `f1+cursor1`, `f9+cursor2`
Переключать режим вывода брайлевских сообщений | `f1+f2`, `f9+f10`
Переключать режим отображения выделения по брайлю | `f1+f5`, `f9+f14`
Переключать состояния режима перемещения системной каретки при перемещении просмотрового курсора | `f1+f3`, `f9+f11`
Выполняет действие по умолчанию над текущим объектом навигатора | `f7+f8`
Объявляет дату/время | `f9`
Объявляет состояние батареи и оставшееся время, если переменный ток не подключен | `f10`
Сообщает заголовок | `f11`
Читает строку состояния | `f12`
Объявляет текущую строку под курсором приложения | `f13`
Читать всё | `f14`
Объявляет текущий символ, находящийся под просмотровым курсором | `f15`
Объявляет строку текущего объекта навигатора, на которой находится просмотровый курсор | `f16`
Произносит слово на текущем объекте навигатора, на котором находится просмотровый курсор | `f15+f16`
Перемещает просмотровый курсор на предыдущую строку текущего объекта навигатора и произносит её | `lWheelUp`, `rWheelUp`
Перемещает просмотровый курсор на следующую строку текущего объекта навигатора и произносит её | `lWheelDown`, `rWheelDown`
комбинация `Windows+d` (свернуть все приложения) | `attribute1`
комбинация `Windows+e` (этот компьютер) | `attribute2`
комбинация `Windows+b` (фокус на системный лоток) | `attribute3`
комбинация `Windows+i` (настройки Windows) | `attribute4`

### Стандарт для дисплеев Брайля HID Braille

Название | Комбинация клавиш
--- | ---
Прокрутка брайлевского дисплея назад | pan left or rocker up
Прокрутка брайлевского дисплея вперёд | pan right or rocker down
Перемещение к брайлевской клетке | routing set 1
Переключение привязки брайля | up+down
стрелка вверх | джойстик вверх, dpad up или пробел+точка1
стрелка вниз | джойстик вниз, dpad down или пробел+точка4
стрелка влево | пробел+точка3, джойстик влево или dpad left
стрелка вправо | пробел+точка6, джойстик вправо или dpad right
комбинация shift+tab | пробел+точка1+точка3
клавиша tab | пробел+точка4+точка6
клавиша alt | пробел+точка1+точка3+точка4 (пробел+m)
клавиша escape | пробел+точка1+точка5 (пробел+e)
клавиша enter | точка8, центр джойстика или dpad center
клавиша windows | пробел+точка3+точка4
комбинация alt+tab | пробел+точка2+точка3+точка4+точка5 (пробел+t)
NVDA меню | пробел+точка1+точка3+точка4+точка5 (пробел+n)
комбинация windows+d (свернуть все приложения) | пробел+точка1+точка4+точка5 (пробел+d)
Читать всё | пробел+точка1+точка2+точка3+точка4+точка5+точка6