# Посібник користувача NVDA 2017.3

## Зміст

- 1. Вступ
  - 1.1. Загальні характеристики
  - 1.2. Інтернаціоналізація
  - 1.3. Підтримка синтезаторів мовлення
  - 1.4. Підтримка брайлівських дисплеїв
  - 1.5. Ліцензія та авторські права
- 2. Вимоги до системи
- 3. Як отримати та встановити NVDA
  - 3.1. Обмеження портабельних і тимчасових копій
  - 3.2. Повідомлення системної інформації
- 4. Навігація за допомогою NVDA
  - 4.1. Об'єкти
  - 4.2. Навігація за допомогою системного фокуса
  - 4.3. Навігація за допомогою системної каретки
  - 4.4. Об'єктна навігація
  - 4.5. Перегляд тексту
  - 4.6. Режими перегляду
    - 4.6.1. Об'єктний перегляд
    - 4.6.2. Режим перегляду документа
    - 4.6.3. Екранний перегляд
  - 4.7. Навігація за допомогою мишки
- 5. Режим огляду
  - 5.1. Навігація за допомогою літер
  - 5.2. Список елементів
  - 5.3. Вбудовані об'єкти
- 6. Читання математичних виразів
  - 6.1. Інтерактивна навігація
- 7. Специфічні команди NVDA для різноманітних програм
  - 7.1. Microsoft Word
    - 7.1.1. Автоматичне читання заголовків рядків та стовпчиків
    - 7.1.2. Режим огляду в Microsoft Word
    - 7.1.3. Читання комментарів
  - 7.2. Microsoft Excel
    - 7.2.1. Автоматичне читання заголовків рядків та стовпчиків
    - 7.2.2. Список елементів
    - 7.2.3. Читання комментарів
    - 7.2.4. Читання захищених комірок
    - 7.2.5. Поля форм
  - 7.3. Microsoft PowerPoint
  - 7.4. Foobar2000
  - 7.5. Miranda IM
  - 7.6. Poedit
  - 7.7. Skype
  - 7.8. Kindle для PC
    - 7.8.1. Виділення тексту
    - 7.8.2. Нотатки користувача
- 8. Конфігурація NVDA
  - 8.1. Параметри
    - 8.1.1. Загальні налаштування... (NVDA+control+g)
    - 8.1.2. Вибір синтезатора (NVDA+control+s)
    - 8.1.3. Голоси... (NVDA+control+v)
    - 8.1.4. Кільце параметрів синтезатора
    - 8.1.5. Налаштування брайля
    - 8.1.6. Налаштування клавіатури... (NVDA+control+k)
    - 8.1.7. Налаштування мишки (NVDA+control+m)
    - 8.1.8. Переглядовий курсор...
    - 8.1.9. Представлення об'єкта (NVDA+контрол+o)
    - 8.1.10. Налаштування формування вводу (англ.)
    - 8.1.11. Режим огляду (NVDA+контрол+b)
    - 8.1.12. Форматування документа (NVDA+контрол+d)
    - 8.1.13. Мовленнєві словники
    - 8.1.14. Вимова символів та знаків пунктуації
  - 8.2. Профілі конфігурації
    - 8.2.1. Основне керування
    - 8.2.2. Створення профілю
    - 8.2.3. Редагування профіля
    - 8.2.4. Тимчасова заборона автоперемикання профілів
  - 8.3. Конфігураційні файли і користувацькі профілі
- 9. Інструменти
  - 9.1. Переглядач журналу роботи NVDA
  - 9.2. Переглядач мовлення
  - 9.3. Менеджер додатків
  - 9.4. Консоль Python
  - 9.5. Перезавантаження плагінів
- 10. Підтримувані мовні синтезатори
  - 10.1. eSpeak
  - 10.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)
  - 10.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)
  - 10.4. Microsoft Speech Platform
  - 10.5. Audiologic Tts3
  - 10.6. Newfon
  - 10.7. Nuance Vocalizer for NVDA
- 11. Підтримувані брайлівські дисплеї
  - 11.1. Серії Focus/PAC Mate від Freedom Scientific
  - 11.2. Optelec ALVA BC640/680
  - 11.3. Дисплеї Handy Tech
  - 11.4. MDV Lilli
  - 11.5. Брайлівські дисплеї Baum/Humanware/APH
  - 11.6. hedo ProfiLine USB
  - 11.7. hedo MobilLine USB
  - 11.8. HumanWare Brailliant BI/B Series
  - 11.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series
  - 11.10. HIMS SyncBraille
  - 11.11. Брайлівські дисплеї Seika
  - 11.12. Нові моделі Papenmeier BRAILLEX
  - 11.13. Старі моделі Papenmeier BRAILLEX
  - 11.14. HumanWare BrailleNote
  - 11.15. BRLTTY
- 12. Скорочення для типів елементів керування і їхнього стану
- 13. Додаткові теми
- 14. Додаткова інформація

## 1. Вступ

Nonvisual Desktop Acces (NVDA) - це вільна із відкритим вихідним кодом програма для читання з екрану, призначена для операційної системи Microsoft Windows. Завдяки зворотному зв'язку, який здійснюється через синтез мовлення та брайль, вона дозволяє незрячим та людям із вадами зору користуватися комп'ютером під управлінням Windows на різних можливостях із зрячими користувачами. NVDA розроблено NV Access, за активної участі спільноти.

### 1.1. Загальні характеристики

NVDA дозволяє незрячим та людям з вадами зору користуватися операційною системою Windows та багатьма сторонніми програмами.

Серед основних можливостей:

- Підтримка популярних програм, серед яких веб-браузери, поштові клієнти, програми для інтернет-спілкування та офісні пакети
- Вбудований мовний синтезатор, який підтримує понад 80 мов
- Повідомлення доступної інформації про форматування тексту, де це доступно, такої як назва та розмір шрифта, стиль та орфографічні помилки
- Автоматичне читання тексту під курсором миші та додаткова звукова індикація розташування курсора миші
- Підтримка великої кількості брайлівських дисплеїв, включно з тими, які володіють брайлівською клавіатурою для набору тексту шрифтом Брайля
- Можливість повноцінного запуску з будь-якого флеш-накопичувача або іншого носія без інсталяції
- Простий у використанні інсталятор із озвученням
- Програму перекладено на 48 мов
- Підтримка сучасних операційних систем Windows у 32- і 64-бітному варіантах
- Можливість запуску на екрані входу в систему та інших захищених екранах
- Підтримка таких розповсюджених інтерфейсів доступності, як Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 та UI Automation (UI Automation підтримується лише у Windows 7 та пізніших версіях)
- Підтримка командного рядка Windows та консольних програм

### 1.2. Інтернаціоналізація

Важливим є той факт, що люди, де б вони не перебували і якою б мовою не спілкувалися, отримують рівний можливості доступу до технологій. Окрім англійської, NVDA перекладено на 48 мов, включаючи африкаанс, албанську, амхарську, арабську, арагонську, португальську (Бразилії), болгарську, каталонську, іспанську (Колумбії), хорватську, чеську, данську, нідерландську, фарсі, фінську, французьку, галісійську, грецьку, грузинську, німецьку, іврит, гінді, угорську, ісландську, ірландську, італійську, японську, корейську, литовську, непальську, норвезьку, польську, португальську, панджабі, румунську, російську, сербську, словацьку, словенську, шведську,тайську, тамільську, традиційну і спрощену китайську, турецьку, українську та в'єтнамську.

### 1.3. Підтримка синтезаторів мовлення

Окрім озвучення повідомлень та інтерфейсу, які доступні кількома мовами, NVDA також надає користувачу можливість читати вміст будь-якою мовою, якщо для цієї мови є синтезатор мовлення.

Разом з NVDA надається безкоштовний, з відкритим вихідним кодом, багатомовний синтезатор мовлення eSpeak NG.

Інформацію про інші синтезатори мовлення, які підтримує NVDA, ви зможете прочитати у розділі Підтримувані мовні синтезатори.

### 1.4. Підтримка брайлівських дисплеїв

Для власників брайлівських дисплеїв, NVDA може виводити інформацію шрифтом Брайля на дисплей. Будь ласка, відвідайте розділ Підтримувані брайлівські дисплеї для того, щоб дізнатись більше інформації.

NVDA підтримує скорописний, нескорописний і брайлівський комп'ютерний код для багатьох мов.

### 1.5. Ліцензія та авторські права

2006-2017 авторське право належить учасникам спільноти NVDA.

NVDA захищено ліцензією GNU General Public License (версія 2). ВВи можете вільно поширювати та змінювати це програмне забезпеченя на власний розсуд, поки воно супроводжується ліцензією, а весь вихідний код буде доступним для будь-кого, хто забажає. ЦЦе стосується як оригінальних, так і змінених копій, а також похідних робіт. Для детальнішої інформації ви можете переглянути повний текст ліцензії.

## 2. Вимоги до системи

- Операційна система: усі 32-та 64-розрядні версії Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 та Windows 10 (включно із серверними версіями).
  - Для роботи NVDA на 32-бітних версіях Windows XP необхідний Service Pack 2 або новіший.
  - Для роботи NVDA на Windows Server 2003 необхідний Service Pack 1 або новіший.
  - Для роботи NVDA на Windows Vista необхідний Service Pack 2 та оновлення KB2763674 І одне, і друге повинні встановитися, якщо використати службу Windows Update.
  - Оперативна пам'ять: 256 мб і більше.
- Процесор зі швидкістю 1 Ггц і вище
- Понад 90 мегабайт місця на жорсткому диску.

## 3. Як отримати та встановити NVDA

Якщо у вас ще немає копії NVDA, або вам потрібно отримати новішу версію програми, то завітайте на офіційний сайт NVDA www.nvaccess.org.

Перейдіть до розділу "Завантаження" (Download) та оберіть посилання на останню версію NVDA.

Після запуску файла, який ви щойно завантажили, запуститься тимчасова копія NVDA. Потім вам запропонують встановити NVDA, створити портабельну копію або ж продовжити роботу тимчасової копії.

Якщо ви плануєте постійно використовувати NVDA на цьому комп'ютері, вам краще обрати варіант "Встановити NVDA". Вибір цього варіанту надасть вам додаткові переваг, серед яких - можливість автоматичного запуску NVDA після входу у систему, читання екрану входу у Windows та захищених робочий стіл (чого не підтримують портабельна та тимчасова копії), а також створення ярликів у меню "Пуск" та на робочому столі. Використання встановленої копії NVDA дозволить вам у будь-який момент створити її портабельну копію.

Якщо ж ви хочете скопіювати NVDA на носій USB чи інший пристрій, то вам варто обрати створення портабельної копії. Портабельну копію можна буде запустити на будь-якому комп'ютері. Однак, якщо ви захочете скопіювати портабельну копію NVDA на носій, призначений тільки для читання як наприклад CD, варто скопіювати туди завантажений інсталяційний пакет. Запуск портабельних копій з таких носіїв станом на сьогодні не підтримується.

Можна також використовувати тимчасову копію NVDA, наприклад, з демонстраційною метою, проте запуск такої тимчасової копії вимагаэ багато часу.

### 3.1. Обмеження портабельних і тимчасових копій

Окрім того, що портабельні і тимчасові копії не здатні автоматично запускатися після входу у Windows, у них є низка інших обмежень:

- Нездатність взаємодіяти з програмами, запущеними з правами адміністратора, якщо, звісно, саму NVDA також не було запущено з такими правами (не рекомендовано).
- Нездатність читати екран Контролю облікових записів (User Account Control, UAC), коли здійснюється спроба запуску тієї чи іншої програми з правами адміністратора.
- Windows 8 і наступні версії: Не підтримується введення інформації з сенсорних дисплеїв.
- Windows 8 і наступні версії: нездатність забезпечити використання таких функцій, як режим огляду та озвучення введених символів у додатках Магазину Windows.
- Windows 8 і наступні версії: відсутня функція приглушування звуку.

  ++ Встановлення NVDA ++

  Якщо ви запускаєте встановлення NVDA безпосередньо з завантаженого інсталяційного пакета, то після запуску файла натисніть кнопку "Встановити NVDA на цей комп'ютер". Якщо ви вже закрили це діалогове вікно, або ж хочете встановити на комп'ютер портабельну версію, то вам необхідно вибрати пункт "Встановити NVDA...", для відкриття якого необхідно увійти в меню NVDA та обрати підменю "Інструменти".

  У діалоговому вікні встановлення вам буде запропоновано підтвердити вибір встановлення NVDA, і повідомлено про те, чи буде під час цього процесу оновлено вашу попередню версію. Натисніть кнопку "Продовжити" для того, щоб почати встановлення. Це діалогове вікно містить також декілька опцій, значення яких буде пояснено нижче. Після того, як програму буде встановлено, ви отримаєте відповідне повідомлення. Натисніть кнопку "ОК" для запуску щойно встановленої версії NVDA.

  +++ Запуск NVDA на екрані входу у Windows +++ Ця опція дозволяє вам обрати, чи потрібно запускати NVDA на екрані входу у Windows перед тим, як ви введете пароль. Ця опція включає також читання UAC та інші захищені екрани.

  +++ Створити ярлик на робочому столі і призначити на запуск комбінацію клавіш (control+alt+n) +++ Ця опція дозволяє вам вказати, чи повинна NVDA створити на робочому столі ярлик і призначити на нього комбінацію клавіш Control+Alt+n. Якщо такий ярлик буде створено, то це дозволить вам у будь-який момент запустити NVDA, натиснувши вищевказану комбінацію клавіш.

  +++ Скопіювати портабельну конфігурацію до поточного облікового запису +++ Ця опція дозволяє вам вказати, чи повинна NVDA копіювати користувацьку конфігурацію копії NVDA, запущеної в момент установки, до папки налаштувань поточного користувача для встановленої копії NVDA. При цьому не будуть копіюватися налаштування для інших користувачів цієї системи, а також залишаться незмінними системні налаштування, які використовуються на екрані входу у Windows та інших захищених екранах. Ця опція доступна лише при встановленні з портабельної копії, а не з інсталяційного пакета.

  ++ Створення портабельної копії ++ Для створення портабельної копії безпосередньо з інсталяційного пакета просто натисніть кнопку "Створити портабельну копію". Якщо ви закрили це діалогове вікно чи хочете створити портабельну копію з вже встановленої NVDA, ви можете це зробити, обравши пункт "Створити портабельну копію...", зайшовши у меню NVDA і обравши підменю "Інструменти".

  У цьому діалозі вам буде запропоновано вибрати папку для створення портабельної копії NVDA. Це може бути папка як на жорсткому диску, так і на будь-якому іншому носії. Там також є опція, яка дозволяє вибрати, чи потрібно програмі копіювати налаштування NVDA поточного користувача до портабельної копії, що створюється. Ця опція доступна лише при створенні портабельної версії зі вже встановленої копії NVDA, а не з інсталяційного пакета. Як тільки ви натиснете кнопку "Продовжити", буде створено портабельну копію. Після завершення процесу створення портабельної копії з'явиться вікно з повідомленням про те, що роботу успішно завершено. Натисніть кнопку "так", щоб закрити це діалогове вікно.

1. Початок роботи з NVDA +

   ++ Запуск NVDA ++ Якщо ви використовуєте інсталяційну версію, то запустити її можна просто натиснувши control+alt+n або обравши NVDA з меню програм у меню "Пуск". Також ви можете ввести у діалозі "Виконати" слово NVDA та натиснути кнопку "Ентер". Ви також можете вказати там деякі параметри командного рядка, які дозволяють вам перезапустити NVDA (-r), завершити роботу (-q), вимкнути додатки (--disable-addons) та інше.

   Щоб запустити портабельну версію програми, зайдіть у папку, куди ви розпакували NVDA, після чого натисніть на файлі nvda.exe клавішу "Ентер" або здійсніть подвійний лівий клік мишкою.

   Коли програма запуститься, ви почуєте відповідну висхідну мелодію і повідомлення про те, що NVDA запущено. У випадках, якщо ви запускаєте програму з USB-накопичувача, компакт-диска, або якщо ваш комп'ютер не надто швидкий, до запуску може пройти деякий час. Якщо це займає дуже багато часу, ви почуєте повідомлення: "Завантаження NVDA, зачекайте будь ласка...".

   Якщо під час запуску програми не відбулося жодної із вищеназваних дій, або ви почули звук помилки Windows чи відповідну нисхідну мелодію, скоріш за все, сталася помилка, про яку, за можливості, треба повідомити розробникам. Будь ласка, відвідайте сайт NVDA, щоб дізнатися, як це зробити.

   Під час першого запуску програми з'явиться діалогове вікно, у якому розповідається базова інформація про можливості клавіші-модифікатора NVDA і про меню NVDA. (Будь ласка, дивіться наступні розділи, присвячені цій темі). Діалогове вікно також містить три прапорці. Перший дозволяє вам обрати, чи використовувати клавішу Capslock як клавішу-модифікатор NVDA. Другий дозволяє вказати вам, чи повинна NVDA автоматично запускатися після входу у Windows, однак він доступний лише в інсталяційних версіях. Третій дозволяє обрати, чи показувати це діалогове вікно під час кожного запуску програми.

   ++ Про клавіатурні команди NVDA ++

   +++ Клавіша-модифікатор NVDA +++ Багато клавіатурних команд NVDA використовуються із утримуванням клавіші-модифікатора NVDA та натисканням однієї або кількох клавіш. Винятком із правила є використання текстового перегляду: у цьому випадку використовуються клавіші на цифровому блоці клавіатури.

   Модифікатором можуть бути клавіші звичайний Insert, Insert на цифровому блоці та/або клавіша Capslock.

   Типово, клавішею-модифікатором є Insert - як звичайний, так і на цифровому блоці.

   Якщо ви з якихось причин хочете змінити оригінальну клавішу-модифікатор на Capslock, то зверніть увагу, що для перемикання регістру букв вам доведеться натискати кнопку Capslock двічі і швидко.

   +++ Розкладки клавіатури +++ Зараз NVDA поставляється з двома розкладками клавіатури: Desktop (для повної клавіатури) і Laptop (для неповної клавіатури). Типово у програмі використовується розкладка Desktop, однак ви можете перейти на Laptop, зайшовши до меню NVDA, і обравши "Параметри" і "Налаштування клавіатури".

   У розкладці Desktop використовуються крім усього іншого і клавіші на цифровому блоці (режим "Numlock" повинен бути вимкненим). І хоча більшість портативних комп'ютерів фізично не мають цифрового блоку, багато таких пристроїв здатні емулювати цей режим, використовуючи цифри і літери на правій стороні клавіатури із натисканням клавіші FN, а саме: 7, 8, 9, u, i, o, j, k, l і т.д. Проте, якщо ваш портативний комп'ютер не підтримує емуляцію цифрового блоку клавіатури, то вам доведеться перейти на розкладку Laptop, щоб мати можливість отримати доступ до усіх можливостей програми.

   ++ Жести NVDA ++ Якщо ви запускаєте NVDA на пристрої з сенсорним екраном під управлінням операційної системи Windows 8 і вище, то ви можете керувати NVDA безпосередньо через сенсорний екран. Поки працює NVDA, весь сенсорний ввід передається цій програмі. Таким чином, дії, які виконуються звичайним чином без NVDA, не працюватимуть.

   +++ Огляд екрана +++ Найпростіше, що ви можете зробити, це прослухати інформацію про елемент керування або текст у будь-якій точці екрана. Для виконання цієї дії достатньо доторкнутися одним пальцем в будь-якій області сенсорного екрана. Ви також можете, не забираючи пальця з сенсорного екрана, і водячи ним по його поверхні, читати елементи керування і текст під пальцем.

   +++ Жести +++ У подальшому, в цьому посібнику при описі команд NVDA будуть перераховуватися і жести, які можуть бути використані для активації цих команд за допомогою сенсорного екрана. Нижче даються деякі рекомендації, як виконати той чи інший жест.

   ==== Дотики ==== Швидко доторкніться до екрана одним або кількома пальцями.

   Одноразовий дотик одним пальцем - це просто дотик. Дотик двома пальцями одночасно - це двопальцевий дотик і т. д.

   Якщо один і той же дотик здійснюється один або більше разів у швидкій послідовності, NVDA розглядатиме такий жест як складений. Дворазовий дотик дає результат подвійного дотику. Триразовий - потрійного і т. д. Зрозуміло, що у таких складених жестах також розпізнається, скільки пальців беруть участь у їхньому формуванні. Іншими словами, цілком можливо використовувати жести подібні потрійному дотику двома пальцями, одноразовому дотику чотирма пальцями і т. д.

   ==== Гортання ==== Швидко проведіть пальцем по екрану.

   В залежності від напрямку можливі 4 жести гортання: пролистати вліво, пролистати вправо, пролистати вгору і пролистати вниз.

   Також, як і для дотиків, при формуванні жестів можуть брати участь один і більше пальців. Тому жести подібні до листання вгору двома пальцями або листання вліво чотирма пальцями цілком можливі.

   +++ Сенсорні режими +++ Оскільки команд NVDA значно більше, ніж може бути жестів, в NVDA є кілька режимів сенсорного введення, між якими ви можете перемикатися, при цьому роблячи доступною певну підмножину команд. Є два режими: текстовий і об'єктний. Деякі команди NVDA, перераховані в цьому посібнику, супроводжуватимуться зазначенням режимів сенсорного введення в дужках після жесту. Наприклад, жест "пролистати вгору (текстовий режим)" означає, що команда виконається при жесті "пролистати вгору", але лише в текстовому режимі. Якщо з командою не зазначено режим, то цей жест працюватиме в будь-якому режимі сенсорного введення.

   Для перемикання між режимами сенсорного введення здійсніть трипальцевий дотик.

   ++ Режим допомоги при вводі ++ Більшість команд вказано у цьому посібнику користувача, однак отримати інформацію про всі команди ви можете, увімкнувши режим допомоги при вводі.

   Для запуску режиму допомоги при вводі натисніть NVDA+1. Щоб вийти із цього режиму, натисніть NVDA+1 ще раз. У режимі допомоги при вводі NVDA промовляє назву клавіші (або жесту) та вказує їхню дію, якщо, звісно, дія за клавішею, комбінацією клавіш чи жестом закріплена. Під час роботи у режимі допомоги при вводі клавіші та жести не виконують своїх функцій, що дозволяє вам натискати будь-яку клавішу, комбінацію клавіш чи здійснювати будь-які жести і вивчати їх.

   ++ Меню NVDA ++ Меню NVDA дає вам можливість керувати налаштуваннями програми, користуватися довідкою, зберігати/відновлювати конфігурацію та повертатися до попередньої конфігурації, змінювати мовленнєві словники, користуватися додатковими інструментами та завершувати роботу NVDA.

   Якщо NVDA запущено, то увійти до її меню можна з будь-якого місця у Windows шляхом натискання NVDA+n або здійснення подвійного дотику двома пальцями до сенсорного екрана. Також доступ до меню NVDA можна отримати із системної панелі Windows. Просто здійсніть правий клік на іконці NVDA, що розташована на системній панелі, або зайдіть на системну панель за допомогою клавіш Windows+b та натискайте стрілку вниз, поки не натрапите на іконку NVDA, на якій треба натиснути клавішу "Контекст", що на більшості клавіатур знаходиться лівіше від правого контрола. Коли меню програми буде запущено, ви зможете рухатися стрілками вверх/вниз для переходу між елементами, а клавішею "Ентер" активовувати/вибирати потрібний вам елемент.

   ++ Основні клавіатурні команди ++

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Зупинити мовлення | контрол | контрол | Двопальцевий дотик | Миттєво зупиняє мовлення
Тимчасово призупинити мовлення | шіфт | шіфт | немає | Миттєво тимчасово призупиняє мовлення. Натисніть повторно для продовження мовлення (якщо пауза підтримується поточним синтезатором)
Меню NVDA | NVDA+n | NVDA+n | Подвійний дотик двома пальцями | Відкриває меню NVDA, яке дозволяє отримати доступ до параметрів програми, інструментів, довідки та інших налаштувань програми
Перемкнути режими озвучення | NVDA+s | NVDA+S | немає | Перемикає режими озвучення між станами мовлення, сигнали та вимкнено.
Увімкнути або вимкнути режим допомоги при вводі | NVDA+1 | NVDA+1 | немає | При натисненні будь-якої клавіші у цьому режимі NVDA повідомить назву клавіші та опис функції NVDA, асоційованої з нею.
Завершити роботу NVDA | NVDA+q | NVDA+q | немає | Завершує роботу NVDA
Пропустити наступну комбінацію клавіш | NVDA+f2 | NVDA +f2 | немає| Повідомляє NVDA, що наступне натиснення клавіш треба передати напряму до активного застосунку, навіть якщо його вже закріплено за функцією NVDA.
увімкнути чи вимкнути режим сну для програми | NVDA+шіфт+s | NVDA+шіфт+z | немає | Режим сну повністю вимикає команди NVDA та мовний/брайлівський вивід для активного застосунку. Це найчастіше використовується для програм, які надають власні можливості читання з екрану. Натисніть комбінацію знову, щоб вийти з режиму сну.

### 3.2. Повідомлення системної інформації

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Інформація про поточну дату та час | NVDA+f12 | Натисніть один раз, аби дізнатися про поточний час, натисніть двічі для отримання інформації про поточну дату
Повідомити стан батареї | NVDA+шіфт+b | Повідомляє стан батареї, тобто, чи увімкнене живлення від джерела струму, та наскільки відсотків використаний наявний заряд.
Повідомити текст у буфері обміну | NVDA+c | Повідомляє текст у буфері обміну, якщо він там є

## 4. Навігація за допомогою NVDA

NVDA дозволяє вам досліджувати операційну систему кількома шляхами, серед яких є звичайна взаємодія і огляд.

### 4.1. Об'єкти

Кожна програма, так само як і операційна система, містить у собі багато об'єктів. Об'єкт - це один елемент, такий як фрагмент тексту, кнопка, прапорець, повзунок, список чи поле редагування.

### 4.2. Навігація за допомогою системного фокуса

Системний фокус (або просто фокус) - це об'єкт, що реагує на клавіші, натиснуті на клавіатурі. Наприклад, якщо ви набираєте текст в полі редагування, це поле редагування зараз у фокусі.

найрозповсюдженіший спосіб навігації у Windows за допомогою NVDA - просто переміщувати системний фокус, використовуючи стандартні комбінації клавіш Windows, такі як tab і shift+tab, аби рухатися вперед і назад між елементами вікна, alt, аби потрапити до рядка меню, стрілки, аби рухатися пунктами меню, alt+tab, аби переміщуватися між запущеними програмами. При зміненні системного фокуса NVDA повідомляє таку інформацію про поточний об'єкт: ім'я і номер елемента, тип та значення, його опис, розташування, комбінацію клавіш і т.д.

Ось клавіатурні комбінації, які дозволять вам швидше зорієнтуватись при переміщенні системного фокуса:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Повідомити про поточне розташування фокуса | NVDA+таб | NVDA+таб | повідомляє про поточну позицію фокуса або елемента керування. Натисніть двічі для посимвольного читання цієї інформації
Повідомити заголовок | NVDA+t | NVDA+t | Промовляє заголовок поточного вікна. Натисніть двічі для посимвольного читання цієї інформації. Натисніть тричі для копіювання заголовка до буферу обміну
Читати вміст активного вікна | NVDA+b | NVDA+b | Повідомляє інформацію про весь вміст активного вікна (корисно використовувати у діалогах)
Повідомити рядок стану | NVDA+в кінець | NVDA+шіфт+в кінець | Повідомляє статусний рядок, якщо NVDA може його знайти. Також переносить туди навігатор

### 4.3. Навігація за допомогою системної каретки

Коли об'єкт, що дозволяє рухатися в межах тексту і/або його редагувати, перебуває у фокусі, ви можете переміщуватися в межах тексту, використовуючи системну каретку, також відому як текстовий курсор.

Коли у фокусі перебуває об'єкт, що має системну каретку, ви можете використовувати стрілки та клавіші "сторінка вгору", "сторінка вниз", "на початок", "в кінець" для переміщення в межах тексту. Ви також можете змінювати текст, якщо елемент підтримує редагування. Під час переміщення, NVDA буде читати посимвольно, послівно, або порядках, а також сповіщати про виділення тексту і скасування виділення.

NVDA підтримує такі команди для навігації за допомогою системної каретки:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Читати все | NVDA+стрілка вниз | NVDA+a | Починає читати від поточної позиції системної каретки, і переміщається далі за текстом
Читати поточний рядок | NVDA+стрілка вгору | NVDA+l | Читає поточний рядок, на якому знаходиться системна каретка. Натисніть двічі для посимвольного читання.
Читати поточне виділення тексту | NVDA+шіфт+стрілка вгору | NVDA+шіфт+s | Читає виділений текст
Наступне речення | алт+стрілка вниз | алт+стрілка вниз | Переміщує каретку до наступного речення і промовляє його. (підтримується лише у Microsoft Word)
Попереднє речення | алт+стрілка вгору | алт+стрілка вгору | Переміщує каретку на попереднє речення і промовляє його. (підтримується лише в Microsoft Word)

Коли ви знаходитесь у таблиці, то для вас доступні такі команди:

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Перейти до попереднього стовпчика | контрол+алтт+стрілка вліво | переміщає системну каретку до попереднього стовпчика (у тому самому рядку)
Перейти до наступного стовпчика | контрол+алт+стрілка вправо | Переміщає системну каретку до наступного стовпчика (у тому самому рядку)
Перейти до попереднього рядка | контрол+алт+стрілка вгору | Переміщає системну каретку до попереднього рядка (стовпчик не змінюється)
Перейти до наступного рядка | контрол+алт+стрілка вниз | Переміщає системну каретку до наступного рядка (стовпчик не змінюється)

### 4.4. Об'єктна навігація

Можливо, ви захочете оглянути поточну програму або вікно операційної системи без переміщення фокуса чи системної каретки. Можливо, ви також захочете працювати з об'єктами, що не доступні стандартним шляхом, з клавіатури. У цьому випадку ви можете використати об'єктну навігацію.

Об'єктна навігація дозволить вам рухатися між об'єктами та отримувати інформацію про окремі об'єкти. Коли ви увійдете до об'єкта, NVDA повідомлятиме вам інформацію про нього так само, як і при використанні системного фокуса. Щоб переглядати весь текст в такому вигляді, як він з'являється на екрані, треба використовувати екранний перегляд.

Перш ніж рухатися вперед і назад між окремими об'єктами системи, треба знати, що вони організовані ієрархічно. Це означає, що деякі об'єкти містять у собі інші, і вам потрібно увійти до цих об'єктів, аби переглянути їхній вміст. Наприклад, список містить у собі елементи списку, і вам потрібно увійти до списку, щоб для вас стали доступними його елементи. Якщо ви потрапили на якийсь елемент списку, то, переміщаючись вперед або назад у межах поточного об'єкта, ви опинитеся на інших елементах списку в тому самому списку. При переміщенні до об'єкта, який містить елементи списку, ви потрапите назад в список. Ви можете пройти повз список, якщо ви хочете отримати доступ до інших об'єктів. Так само, якщо ви натрапите на панель інструментів, аби отримати доступ до її елементів, треба буде увійти до цього об'єкта.

Об'єкт, що зараз переглядається, називається об'єктом навігатора. Потрапивши на об'єкт, ви можете переглянути його вміст, використовуючи клавіші текстового перегляду в Режимі перегляду об'єктів. Типово, навігатор переміщується разом зі зміною фокуса, проте, цей параметр можна змінити в налаштуваннях.

Зверніть увагу, що брайль типово прив'язаний до фокуса і системної каретки, а не до об'єктного навігатора і не до команд текстового перегляду. Якщо ви хочете, щоб брайль був прив'язаним до об'єктного навігатора і до команд текстового перегляду, то ви повинні налаштувати прив'язку брайля до огляду.

Для переміщення по об'єктах використовуйте такі клавіші:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Повідомити про поточний об'єкт | NVDA+додаткова5 | NVDA+шіфт+o | немає | Повідомляє про поточний об'єкт навігатора. Натисніть двічі для посимвольного читання, натисніть тричі для того, щоб скопіювати ім'я та значення об'єкта в буфер обміну.
Переміститися на батьківський об'єкт | NVDA+додаткова8 | NVDA+шіфт+стрілка вгору | Пролистати вгору (об'єктний режим) | Переходить до об'єкта, який містить поточний об'єкт
Перейти до попереднього об'єкта | NVDA+додаткова4 | NVDA+шіфт+стрілка вліво | Пролистати вліво (об'єктний режим) | Переходить до об'єкта, що знаходиться перед поточним об'єктом
Перейти до наступного об'єкта | NVDA+додаткова6 | NVDA+шіфт+стрілка вправо | Пролистати вправо (об'єктний режим) | Переходить до об'єкта, розміщеного після поточного об'єкта
Перейти до першого об'єкта, який міститься у поточному | NVDA+додаткова2 | NVDA+шіфт+стрілка вниз | Пролистати вниз (об'єктний режим) | Переходить до першого об'єкта, що міститься в поточному об'єкті
Перейти до об'єкта у фокусі | NVDA+додатковий мінус | NVDA+бекспейс | немає | Приводить навігатор до об'єкта, що зараз перебуває в системному фокусі, а переглядовий курсор приводить до позиції системної каретки, якщо можливо
Активувати об'єкт у поточній позиції навігатора | NVDA+додатковий ентер | NVDA+ентер | Подвійний дотик | Активовує поточний об'єкт (відповідає кліку мишки, натисканню клавіш "Ентер" або "Пробіл" як у системному фокусі)
Привести системний фокус або каретку до поточної позиції переглядового курсора | NVDA+шіфт+додатковий мінус | NVDA+шіфт+бекспейс | немає | Натисніть один раз, аби привести системний фокус до поточної позиції навігатора, натисніть двічи, аби привести системну каретку до позиції переглядового курсора
Повідомити про розташування переглядового курсора | NVDA+додатковий деліт | NVDA+деліт | немає | Читає інформацію про розташування тексту або об'єкта під переглядовим курсором. Наприклад, сюди може входити інформація про розташування курсора в документі у відсотковому співвідношенні, відстань від краю сторінки або ж точне розташування курсора на екрані. Подвійне натискання може надати детальнішу інформацію.

Увага! Для того, щоб клавіші цифрового блоку (Numpad) правильно виконували свої функції, режим Numlock повинен бути вимкненим.

### 4.5. Перегляд тексту

NVDA дозволяє читати вміст екрану, поточного документа чи поточного об'єкта посимвольно, по словах або по рядках. Ця функція в основному корисна в консольних вікнах Windows, або у тих місцях, де можливості системної каретки обмежені, або вона взагалі відсутня. Наприклад, ви можете використовувати цю функцію для читання довгих інформаційних повідомлень у діалогових вікнах.

При переміщенні переглядового курсора, системна каретка не рухається, що дозволяє вам безперешкодно читати текстове наповнення об'єкта, не втрачаючи при цьому позицію редагування тексту. Проте, типово, при переміщенні системної каретки переглядовий курсор рухається слідом за нею. Цю фунцію можна вмикати та вимикати.

Зверніть увагу, що брайль типово прив'язаний до фокуса і системної каретки, а не до об'єктного навігатора і не до команд текстового перегляду. Якщо ви хочете, щоб брайль був прив'язаним до об'єктного навігатора і до команд текстового перегляду, то ви повинні налаштувати прив'язку брайля до огляду.

Для перегляду тексту доступні такі клавіші:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Переміститися на верхній рядок перегляду | шіфт+додаткова7 | NVDA+контрол+на початок | немає | Переміщає курсор на верхній рядок поточного об'єкта
Перейти до попереднього рядка перегляду | додаткова7 | NVDA+стрілка вгору | Пролистати вгору (текстовий режим) | Переміщає курсор до попереднього рядка у поточному об'єкті
Повідомити поточний рядок перегляду | додаткова8 | NVDA+шіфт+. | немає | Читає поточний рядок об'єкта. Натисніть двічи для посимвольного читання, натисніть тричі для читання фонетичного опису символів.
Перейти до наступного рядка перегляду | додаткова9 | NVDA+стрілка вниз | Пролистати вниз (текстовий режим) | Переміщає переглядовий курсор до наступного рядка текстового перегляду
Перейти до найнижчого рядка перегляду | шіфт+додаткова9 | NVDA+контрол+в кінець | немає | Переміщає переглядовий курсор до останнього рядка текстового перегляду
Перейти до попереднього слова перегляду | додаткова4 | NVDA+контрол+стрілка вліво | Пролистати двома пальцями вліво (текстовий режим) | Переміщає переглядовий курсор на попереднє слово в тексті поточного об'єкта
Повідомити поточне слово | додаткова5 | NVDA+контрол+. | немає | Повідомляє слово, на якому знаходиться переглядовий курсор. Натисніть двічі для посимвольного читання, натисніть тричі для читання фонетичного опису символів.
Перейти до наступного слова перегляду | додаткова6 | NVDA+контрол+стрілка вправо | Пролистати двома пальцями вправо (текстовий режим) | Переміщує переглядовий курсор на наступне слово в тексті поточного об'єкта
Переміститись на початок рядка | шіфт+додаткова1 | NVDA+на початок | немає | Переміщає переглядовий курсор на початок поточного рядка перегляду
Переміститись на попередній символ | додаткова1 | NVDA+стрілка вліво | Пролистати вліво (текстовий режим) | Переміщає переглядовий курсор на попередній символ у поточному рядку перегляду
Повідомити поточний символ перегляду | додаткова2 | NVDA+. | немає | Повідомляє символ у поточному рядку, на якому знаходиться переглядовий курсор. Натисніть двічи для фонетичного опису символа або прикладу, що починається із цього символа. Натисніть тричі для отримання ASCII та шіснадцятизначного значення символа.
Переміститись на наступний символ перегляду | додаткова3 | NVDA+стрілка вправо | Пролистати вправо (текстовий режим) | Переміщає переглядовий курсор на наступний символ у поточному рядку
Переміститися в кінець поточного рядка перегляду | шіфт+додаткова3 | NVDA+в кінець | немає | Переміщає переглядовий курсор у кінець поточного рядка перегляду
Читати все від переглядового курсора | додатковий Плюс | NVDA+шіфт+a | Пролистати трьома пальцями вниз (текстовий режим) | Читає від поточної позиції курсора, і переміщує його за текстом
Копіювати від переглядового курсора | NVDA+f9 | NVDA+f9 | немає | Помічає поточну позицію переглядового курсора в тексті як початкову для виділення чи копіювання. Копіювання не буде виконано доти, поки ви не вкажете NVDA кінцеву позицію, до якої копіювати
Копіювати до переглядового курсора | NVDA+f10 | NVDA+f10 | немає | Одноразове натискання виділяє весь текст від попередньо встановленої початкової помітки до позиції переглядового курсора; подвійне натискання копіює текст в буфер обміну. Після натискання цієї комбінації клавіш текст потрапить до буфера обміну Windows.
Повідомити форматування тексту | NVDA+f | NVDA+f | немає | Повідомляє форматування тексту в місці розташування переглядового курсора

Увага! Для того, щоб клавіші цифрового блоку (numpad) правильно виконували свої функції, режим Numlock повинен бути вимкненим.

Для того, аби краще запам'ятати ці команди, зверніть увагу, що всі вони згруповані за принципом "три по три" від початку і до кінця, і є символами, словами і рядками, а також - зліва на право, і є попереднім, поточним і наступним (символом, словом або рядком відповідно).

Цю розкладку можна проілюструвати так:

Попередній рядок | Поточний рядок | Наступний рядок
Попереднє слово | Поточне слово | Наступне слово
Попередній символ | Поточний символ | Наступний символ

### 4.6. Режими перегляду

Команди текстового перегляду NVDA дозволяють вам, в залежності від вибраного режиму перегляду, переглядати вміст поточного об'єкта, документа чи екрана. Режими перегляду - це заміна "плоского перегляду", який раніше використовувався в NVDA.

Нижченаведені команди дозволять вам перемикатися між режимами перегляду:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Жест | Опис
--- | --- | --- | --- | ---
Перейти до наступного режиму перегляду | NVDA+додаткова7 | NVDA+сторінка Вгору | двопальцеве пролистування вгору | Переходить до наступного доступного режиму перегляду
Перейти до попереднього режиму перегляду | NVDA+додаткова1 | NVDA+сторінка Вниз | двопальцеве пролистування вниз | Переходить до попереднього доступного режиму перегляду

#### 4.6.1. Об'єктний перегляд

Перебуваючи в режимі об'єктного перегляду, ви можете переглядати вміст поточного об'єкта. Для таких об'єктів, як доступні для редагування текстові поля чи інші базові елементи керування, це буде текстовий вміст. Для інших об'єктів, це може бути назва і/або значення.

#### 4.6.2. Режим перегляду документа

Коли об'єктний навігатор знаходиться в документі в режимі огляду (наприклад, на веб-сторінці) чи в іншому складному документі (наприклад, у документах Lotus Symphony), ви можете перейти до режиму перегляду документа. Режим перегляду документа дозволяє вам переглядати текст всього документа.

Коли ви перейдете з об'єктного перегляду до режиму перегляду документа, курсор перегляду буде встановлено у позицію об'єктного навігатора. Коли ви будете переміщатися у документі з використанням команд перегляду, об'єктний навігатор автоматично буде оновлюватися до об'єкта, виявленого в поточній позиції переглядового курсора.

Зверніть увагу, що NVDA автоматично перейде з об'єктного перегляду в режим перегляду документа, коли ви будете переміщуватися в межах документів, доступних у режимі огляду.

#### 4.6.3. Екранний перегляд

Екранний перегляд дозволить вам переглядати текст на екрані в такому вигляді, як він представлений візуально у поточній програмі. Він подібний до екранного перегляду або функцій курсора мишки, які є в багатьох інших програмах екранного доступу для Windows.

Коли ви перейдете до екранного перегляду, переглядовий курсор буде розміщено на поточній позиції об'єктного навігатора. Коли ви будете переміщатися в межах екрана за допомогою команд екранного перегляду, об'єктний навігатор буде автоматично оновлено до об'єкта, виявленого в екранній позиції переглядового курсора.

Зверніть увагу, що у деяких нових програмах NVDA може не бачити як деяких фрагментів, так і всього тексту. Це пов'язано з застосуванням новіших технологій екранного малювання, підтримка яких станом на сьогодні неможлива.

### 4.7. Навігація за допомогою мишки

Типово, коли ви переміщаєте мишку, NVDA повідомляє текст, який знаходиться безпосередньо під її вказівником. Якщо це підтримується, NVDA читатиме текст найближчого абзацу, хоча деякі елементи можна прочитати лише по рядках.

NVDA можна налаштувати так, що буде промовлятися і тип об'єкта під вказівником мишки (список, кнопка і т.д.). Це може бути корисним для тотально незрячих користувачів, бо в деяких випадках одного лише тексту недостатньо.

NVDA дозволяє користувачеві зрозуміти де знаходиться мишка відносно розмірів екрана, відтворюючи поточні координати як аудіосигнали. Чим вище мишка на екрані, тим вищим буде сигнал. Чим лівіше або правіше буде мишка на екрані, тим гучнішим буде сигнал праворуч або ліворуч (за умови, що користувач має стереодинаміки чи стереонавушники).

Типово, додаткові можливості мишки у NVDA відключені. Якщо ви хочете отримати додаткові можливості, ці налаштування можна увімкнути, обравши у пункті меню NVDA "параметри", а потім - "Налаштування мишки...".

Хоча для керування курсором використовують фізичну мишку чи сенсорну панель, у NVDA все ж є низка клавіш, пов'язаних з мишкою:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Клікнути лівою кнопкою мишки | додатковий Знак ділення | NVDA+[ | Здійснює одноразовий клік лівою кнопкою мишки. Для того, щоб здійснити подвійний лівий клік, натисніть ці клавіші швидко двічі
Заблокувати ліву кнопку мишки | shift+додатковий Знак ділення | NVDA+shift+контрол+[ | Блокує ліву кнопку мишки. Натисніть повторно для розблокування. Для того, щоб здійснити перетягування за допомогою мишки, заблокуйте ліву кнопку мишки і перетягніть необхідний об'єкт у потрібне місце, використовуючи або фізичну мишку або інші команди переміщення мишки. Після цього розблокуйте ліву кнопку
Клік правою кнопкою мишки | додатковий Знак множення | NVDA+] | Виконує одноразовий клік правою кнопкою мишки.
Заблокувати праву кнопку мишки | shift+додатковий Знак множення | NVDA+shift+контрол+] | Блокує праву кнопку мишки. Натисніть ще раз для розблокування. Для того, щоб здійснити перетягування за допомогою мишки, заблокуйте праву кнопку мишки і перетягніть необхідний об'єкт у потрібне місце, використовуючи або фізичну мишку або інші команди переміщення мишки. Після цього розблокуйте праву кнопку мишки
Перемістити мишку до поточної позиції об'єктного навігатора | NVDA+додатковий Знак ділення | NVDA+шіфт+m | Переміщає вказівник мишки до позиції переглядового курсора і об'єктного навігатора
Привести навігатор до об'єкта під вказівником мишки | NVDA+додатковий Знак множення | NVDA+шіфт+n | Приводить навігатор до елемента, який розміщений під вказівником мишки

## 5. Режим огляду

Складні документи формату "лише для читання", такі як, наприклад, WEB-сторінки, можна переглядати за допомогою NVDA, використовуючи режим огляду. Вони включають в себе документи Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Thunderbird, повідомлення у форматі HTML в Microsoft Outlook, Google Chrome, Adobe Reader і Adobe Flash. Режим огляду факультативно також доступний в документах Microsoft Word.

В режимі огляду вміст документа стає доступним у плоскому вигляді, де можна рухатися за допомогою курсорних клавіш так, ніби ви у звичайному текстовому документі. До того ж, у цьому режимі працюватимуть комбінації клавіш NVDA, призначені для системної каретки, такі як "Читати все", "Повідомити форматування", команди навігації в таблицях та інше. Інформація про те, чи є текст посиланням або заголовком також озвучується NVDA разом з основним текстом під час переміщення в межах документа.

Іноді вам буває потрібно взаємодіяти безпосередньо з елементом у документі. Наприклад, вам треба буде робити це з текстовими полями, доступними для редагування, для того, щоб набирати символи і використовувати курсор, щоб працювати з елементом керування. Цього можна досягти перемкнувшись на режим редагування, де усі клавіші передаються до елемента. Типово, коли ви у режимі огляду, NVDA автоматично перемикається на режим редагування, якщо ви клавішею tab або, клікнувши мишкою, переходите до елемента, що вимагає такого режиму. Відповідно, якщо ви клавішею tab або, клікнувши мишкою, перейдете до елемента, що не вимагає режиму редагування, NVDA повернеться до режиму огляду. Увійти до режиму редагування можна також натиснувши enter або пробіл на елементі, що вимагає цього режиму. Натиснення кнопки "Ескейп" поверне вас до режиму огляду. До того ж, ви можете вручну примусово перейти до режиму редагування,який буде в дії доти, поки ви самі це не вимкнете.

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Переключитися між режимами огляду і редагування | NVDA+Пробіл | Перемикає між режимами огляду та редагування, і навпаки
Вийти з режиму редагування | Ескейп | Повертає вас назад до режиму огляду, якщо NVDA автоматично перейшла в режим редагування
Оновити документ в режимі огляду | NVDA+f5 | Перезавантажує поточний вміст документа (корисно тоді, коли здається, що певна частина вмісту сторінки відсутня. Не підтримується в Microsoft Word і Outlook.)
Знайти | NVDA+контрол+f | Відкриває вікно, яке дозволяє знайти потрібний вам текст у документі
Знайти далі | NVDA+f3 | Знайти в документі наступний фрагмент тексту, який ви шукали раніше
Знайти попереднє | NVDA+шіфт+f3 | Знайти в документі попередній фрагмент тексту, який ви шукали раніше
Відкрити детальний опис | NVDA+d | Відкриває нове вікно, яке містить детальний опис для елемента, на якому ви знаходитесь, якщо він містить такий опис.

### 5.1. Навігація за допомогою літер

Коли ви знаходитесь у режимі огляду, для швидшої навігації NVDA надає вам можливість використовувати клавіші літер, аби було легше віднайти потрібний елемент документа. Зверніть увагу! Не всі ці команди доступні у кожному типі документів.

Нижченаведені клавіші переміщають вас на наступний доступний елемент, використовуйте Shift+літера для переміщення на попередній доступний елемент:

- h: заголовок
- l: список
- i: елемент списку
- t: таблиця
- k: посилання
- n: текст, який не є посиланням
- f: поле форми
- u: невідвідане посилання
- v: відвідане посилання
- e: поле редагування
- b: кнопка
- x: прапорець
- c: комбінований список
- r: радіокнопка
- q: цитата
- s: роздільник
- m: фрейм
- g: графічне зображення
- d: орієнтир
- o: вбудований об'єкт
- 1 до 6: заголовки від першого до шостого рівня відповідно
- a: анотація (коментар, редакторська ревізія і тому подібне)

Для переміщення на початок або за межі вмісту з елементами, наприклад, списку чи таблиці:

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Переміститись на початок вмісту | шіфт+кома (при англ. розкладці клавіатури) | переміщає на початок вмісту з елементами (на початок списку чи таблиці) від поточної позиції курсора
Переміститися за межі вмісту | кома (при англ. розкладці клавіатури) | Переміщається за межі вмісту з елементами (наприклад, за межі списку чи таблиці) від поточної позиції курсора

Деякі веб-додатки, наприклад, Gmail, Twitter чи Facebook використовують літери як гарячі клавіші. Якщо ви хочете скористатися ними, переглядаючи документ в режимі огляду за допомогою курсорних клавіш, ви можете тимчасово вимкнути навігацію за допомогою літер в NVDA. Для вимкнення та увімкнення навігації за допомогою літер в NVDA у поточному документі використовуйте комбінацію клавіш NVDA+шіфт+пробіл.

### 5.2. Список елементів

Список елементів - це функція NVDA, яка дозволяє вам віднайти потрібні елементи в документі, наприклад, лише посилання, лише заголовки або лише орієнтири. Радіокнопки у цьому діалозі дозволять вам перемикатися між цими трьома типами інформації. Поле редагування, яке також присутнє у діалоговому вікні, дозволить вам відфільтрувати список, з метою полегшення пошуку конкретних елементів сторінки. Щойно ви оберете потрібні вам елементи, ви зможете за допомогою кнопок "Перейти" та "Активувати" виконати відповідні дії з потрібним вам елементом.

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Список елементів у режимі огляду | NVDA+f7 | Відкриває діалог зі списком елементів різних типів, таких, як посилання, заголовки та орієнтири у поточному документі

### 5.3. Вбудовані об'єкти

Сторінка, окрім всього іншого, може містити інші технології, такі, як Adobe Flash, Java від компанії Sun чи додатки та діалогові вікна. Якщо такий елемент зустрінеться в режимі огляду, ви почуєте повідомлення: "Вбудований об'єкт", "Додаток" чи "Діалогове вікно". Ви можете натиснути Ентер для взаємодії з вбудованим об'єктом. Якщо у нього доступний інтерфейс, то ви зможете переміщатись в межах цього об'єкта за допомогою клавіші Таб і взаємодіяти з ним як з будь-яким іншим застосунком. Ця команда дозволить вам повернутися назад у віртуальний буфер із вбудованого об'єкта:

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Повернутися до режиму огляду | NVDA+control+пробіл | Переміщає фокус із вбудованого об'єкта назад до документа, що його містить

## 6. Читання математичних виразів

Використовуючи MathPlayer 4 від Design Science, NVDA підтримує читання і інтерактивну навігацію по математичних виразах. Для цього потрібно, щоб на комп'ютері була встановлена програма MathPlayer 4. MathPlayer можна безкоштовно завантажити за адресою: http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/

NVDA підтримує такі типи математичних виразів:

- MathML в Mozilla Firefox і Microsoft Internet Explorer.
- Design Science MathType в Microsoft Word і PowerPoint.
- MathML в Adobe Reader. Зверніть увагу, що це не офіційний стандарт, тому поки що немає загальнодоступних програм, які можуть створювати цей контент.

Під час читання документа, NVDA промовлятиме будь-який математичний вираз, який підтримується, де він зустрічається. Якщо ви використовуєте брайлівський дисплей, то математичні вирази також відображатимуться і на ньому.

### 6.1. Інтерактивна навігація

Якщо ви працюєте здебільшого з мовленням, то вам, ймовірно, захочеться розглянути вираз більш дрібними сегментами, а не чути весь вираз одразу.

Якщо ви знаходитесь в режимі огляду, то можете зробити це, перемістивши курсор на математичний вираз і натиснути "Ентер".

Якщо ви не перебуваєте в режимі огляду, то:

1. Перемістіть переглядовий курсор до математичного виразу. Типово, переглядовий курсор слідує за системною кареткою, так що зазвичай ви можете використовувати каретку для переміщення до потрібного контенту.
2. Потім, активуйте команду:

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Взаємодіяти з математичним виразом | NVDA+алт+m | Починає взаємодію з математичним виразом.

Після цього ви можете використовувати команди MathPlayer, такі як клавіші стрілок, щоб дослідити вираз. Наприклад, ви можете рухатися у межах виразу за допомогою клавіш стрілок вліво і вправо, а потім докладніше переглянути частину виразу, наприклад дріб, використовуючи стрілку вниз. Будь ласка, зверніться до документації MathPlayer для отримання детальнішої інформації.

Якщо ви хочете повернутися в документ, просто натисніть Ескейп.

## 7. Специфічні команди NVDA для різноманітних програм

У NVDA є свої додаткові команди для деяких програм, які полегшують виконання певних завдань, або для отримання доступу до функціоналу, який інакше був би недоступний користувачам NVDA.

### 7.1. Microsoft Word

#### 7.1.1. Автоматичне читання заголовків рядків та стовпчиків

NVDA може автоматично повідомляти заголовки рядків і стовпчиків при навігації по таблицях в Microsoft Word. Для цього, по-перше, в діалозі "Форматування документа" повинен бути встановлений прапорець "Читати заголовки рядків і стовпчиків таблиці". По-друге NVDA повинна знати, які рядки або стовпчики містять заголовки в тій чи іншій таблиці. Після переходу на першу комірку в рядку або стовпчику, який містить заголовки, використовуйте такі команди:

Ім'я | Клавіша | опис
--- | --- | ---
Встановити заголовки стовпчиків | NVDA+shift+c | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка в рядку, який містить заголовки стовпчиків, які автоматично читаються при переміщенні по стовпчиках під цим рядком. Подвійне натискання скидає це налаштування.
Встановити заголовки рядків | NVDA+shift+r | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка у стовпчику, який містить заголовки рядків, котрі автоматично читаються при переміщенні по рядках за цим стовпчиком. Подвійне натискання скидає це налаштування.

Ці налаштування будуть збережені в документі як закладки, сумісні з іншими програмами екранного доступу, такими як JAWS. Це означає, що інші користувачі програм екранного доступу, котрі відкриють цей документ пізніше, будуть автоматично мати вже встановлені заголовки рядків і стовпчиків.

#### 7.1.2. Режим огляду в Microsoft Word

Режим огляду може використовуватися як на веб-сторінкках, так і в Microsoft Word, що дозволяє вам використовувати такі можливості, як швидка навігація і отримання списку елементів документа. Для увімкнення та вимкнення режиму огляду в Microsoft Word натискайте NVDA+space. Для отримання додаткової інформації про режим огляду та швидку навігацію перегляньте будь ласка розділ Режим огляду.

##### 7.1.2.1. Список елементів

Перебуваючи в режимі огляду у Microsoft Word, ви можете отримати список елементів документа, натиснувши комбінацію клавіш NVDA+f7. Список елементів відображає заголовки, посилання і примітки, які включають в себе комментарі та зміни, які ви відстежуєте.

#### 7.1.3. Читання комментарів

Щоб прочитати будь-які коментарі у поточній позиції каретки, натисніть NVDA+alt+c. Всі коментарі документа разом зі змінами, які відстежуються, можуть також бути вказані у списку елементів NVDA, якщо обрати як тип елементів примітки.

### 7.2. Microsoft Excel

#### 7.2.1. Автоматичне читання заголовків рядків та стовпчиків

NVDA може автоматично повідомляти заголовки рядків і стовпчиків при навігації по таблицях в Microsoft Excel. Для цього, по-перше, в діалозі "Форматування документа" повинен бути встановлений прапорець "Читати заголовки рядків і стовпчиків таблиці". По-друге NVDA повинна знати, які рядки або стовпчики містять заголовки. Після переходу на першу комірку в рядку або стовпчику, який містить заголовки, використовуйте такі команди:

Ім'я | Клавіша | опис
--- | --- | ---
Встановити заголовки стовпчиків | NVDA+shift+c | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка в рядку, який містить заголовки стовпчиків, які автоматично читаються при переміщенні по стовпчиках під цим рядком. Подвійне натискання скидає це налаштування.
Встановити заголовки рядків | NVDA+shift+r | Одноразове натискання вказує NVDA, що це перша комірка заголовка у стовпчику, який містить заголовки рядків, котрі автоматично читаються при переміщенні по рядках за цим стовпчиком. Подвійне натискання скидає це налаштування.

Ці налаштування будуть збережені в документі як іменований діапазон, сумісний з іншими програмами екранного доступу, такими як JAWS. Це означає, що інші користувачі програм екранного доступу, котрі відкриють цей документ пізніше, будуть автоматично мати вже встановлені заголовки рядків і стовпчиків.

#### 7.2.2. Список елементів

NVDA дозволяє вам відкрити список елементів для Microsoft Excel, який дає вам доступ до елементів різних типів у поточному документі. Для відкриття списку елементів у Excel, натисніть NVDA+f7. В списку доступні такі типи елементів:

- Діаграми: Список усіх діаграм активного листа. Вибір діаграми і натискання Enter чи кнопки "Перейти до" фокусує діаграму для навігації та її читання клавішами стрілок.
- Коментарі: Список усіх комірок активного листа, які містять коментарі. Для кожної комірки відображається адреса ячейки разом з її коментарем. Натискання Enter або кнопки "Перейти до" на обраному коментарі переходить до комірки, яка його містить.
- Формули: Список усіх комірок активного листа, які містять формули. Для кожної комірки відображається адреса комірки разом з її формулою. Натискання Enter або кнопки "Перейти до" на обраній формулі переходить до комірки, яка її містить.
- Листи: Список усіх листів документа. Натискання f2 на обраному листі дозволяє його перейменувати. Натискання Enter або кнопки "Перейти до" на обраному листі переключається на нього.
- Поля форм: список усіх полів форм поточного листа. Для кожного поля форми відображається альтернативний текст цього поля, разом з адресами комірок, які їх містять. Натискання Enter або кнопки "Перейти до" на вибраному полі форми переходить до нього в режимі огляду.

#### 7.2.3. Читання комментарів

Для читання будь-яких коментарів поточної комірки у фокусі натискайте NVDA+alt+c. Всі коментарі листа також перераховані у списку елементів NVDA.

#### 7.2.4. Читання захищених комірок

Якщо документ був захищений, то неможливо перемістити фокус на заблоковані комірки для їх редагування. Щоб переміститися на заблоковану комірку, перейдіть в режим огляду по NVDA+пробіл, а потім використовуйте стандартні команди переміщення для Excel, такі як клавіші стрілок для переходу між комірками поточного листа.

#### 7.2.5. Поля форм

Листи Excel можуть містити поля форм. Ви можете отримати до них доступ використовуючи діалог "Список елементів" або клавіші швидкої навігації в режимі огляду (f і шіфт+f). Як тільки ви перейдете на поле форми в режимі огляду, ви зможете натиснути Enter або пробіл для його активації або переключитися в режим редагування для взаємодії з ним. Для отримання додаткової інформації про режим огляду і швидку навігацію зверніться до розділу Режим огляду.

### 7.3. Microsoft PowerPoint

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Увімкнути голосове читання приміток | контрол+шіфт+s | В поточному слайд-шоу ця команда дозволяє перемикатися між голосовими примітками поточного слайда і його вмістом. Це впливає лише на те, що промовлятиме NVDA, а не на те, що відображається на екрані.

### 7.4. Foobar2000

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Читати інформацію про час, що залишився | контрол+шіфт+r | Читає, скільки залишилося часу звучати доріжці, яка відтворюється у поточний момент, якщо, звісно, вона відтворюється

Примітка: Клавіатурна команда читання часу, що залишився, працює в рядку стану програми foobar лише з типовим рядком форматування.

### 7.5. Miranda IM

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Читати останні повідомлення | NVDA+контрол+1-4 | Читає одне з останніх повідомлень, які надійшли нещодавно, в залежності від натиснутої цифри; Наприклад, NVDA +контрол+2 читає передостаннє повідомлення з тих, які надійшли нещодавно.

### 7.6. Poedit

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Читати вікно коментарів | контрол+шіфт+c | Читає вміст у вікні коментарів.
Читати вікно приміток для перекладачів | контрол+шіфт+a | Читає примітки для перекладачів.

### 7.7. Skype

Під час діалогу в чаті:

Ім'я | Клавіша | Опис
--- | --- | ---
Читати останні повідомлення | NVDA+контрол+1-0 | Читає одне з останніх повідомлень, які надійшли нещодавно, в залежності від натиснутої цифри, і переміщає туди переглядовий курсор; Наприклад, NVDA +контрол+2 читає передостаннє повідомлення з тих, які надійшли нещодавно.

### 7.8. Kindle для PC

NVDA підтримує читання і навігацію по книгах в додатку Amazon Kindle для PC. Ця підтримка доступна лише в книгах Kindle з поліпшеною версткою (Enhanced Typesetting), наявність якої ви можете перевірити на сторінці з інформацією про книгу.

Для читання книг використовується режим огляду. Він вмикається автоматично при відкритті книги або при фокусуванні на області книги. Сторінки будуть перемикатися автоматично при переміщенні курсора або при запуску безперервного читання. Ви можете вручну перемикатися на наступну сторінку клавішею сторінка вниз або на попередню сторінку клавішею pageUp.

Швидка навігація підтримується для посилань і графічних елементів, але тільки в межах поточної сторінки. При переході по посиланнях враховуються також і виноски.

#### 7.8.1. Виділення тексту

Kindle дозволяє вам виконувати різні дії над виділеним текстом, такі як отримання словникових визначень, додавання заміток і цікавих фрагментів, копіювання тексту в буфер обміну і його пошук в Інтернеті. Для цього як зазвичай в режимі огляду спочатку виділіть текст, наприклад курсорними клавішами з утриманням клавіші shift. Після того, як вы виділили текст, натисніть клавішу applications (контекстне меню) або shift+f10 для відображення меню з можливими діями з выділеним. Якщо у вас немає виділеного тексту, то вибрана дія буде застосована до слова під курсором.

#### 7.8.2. Нотатки користувача

Ви можете додавати нотатки до слів або фрагментів тексту. Для цього спочатку виділіть необхідний текст і відкрийте меню дій з виділеним, як це описано вище. Потім виберіть пункт "Додати замітку" (Add Note).

При читанні в режимі огляду, NVDA посилається на ці нотатки як на примітки.

Для перегляду, редагування або видалення нотатки виконайте такі дії:

1. Перемістіть курсор на текст, що містить нотатку.
2. Відкрийте меню вибору дій, як описано вище.
3. Виберіть опцію "Редагувати нотатку" (Edit Note).

## 8. Конфігурація NVDA

### 8.1. Параметри

Отримати доступ до більшості налаштувань NVDA ви можете, увійшовши до її меню і обравши там підменю "Параметри", з якого можна викликати потрібний вам пункт налаштувань. У всіх діалогах NVDA для того, щоб здійснити зміни, потрібно у діалозі натиснути на кнопку "ОК". Якщо ви не хочете зберігати зроблених змін, натисніть кнопку "Скасувати", або клавішу Ескейп. Більшість налаштувань можна викликати за допомогою клавіатурних скорочень, перелік яких наведено нижче.

Зверніть увагу, що не всі діалогові вікна налаштувань доступні за допомогою жестів введення (комбінацій клавіш, жестів для сенсорного екрана і т.д.). Якщо ви хочете відкривати діалогові вікна, які не мають призначеного сполучення клавіш, то використовуйте діалогове вікно "Жести вводу..." для додавання користувацького жесту до необхідних діалогів.

#### 8.1.1. Загальні налаштування... (NVDA+control+g)

Діалог "Загальні налаштування..." знаходиться у підменю "Параметри". Він містить такі налаштування:

##### Мова (для застосування потрібен перезапуск)

Дозволяє обрати мову інтерфейсу та повідомлень NVDA із комбінованого списку. Список містить багато мов, а типово вибрано "User default, Windows". Цей параметр вказує NVDA, що треба обрати мову, яку зараз використовує Windows.

Зверніть увагу, що для зміни мови необхідне перезавантаження NVDA. NVDA запитає вас, чи хочете ви перезапустити програму після зміни мови. Натисніть "ОК" і NVDA перезапуститься.

##### Автозбереження конфігурації при виході

Ця опція подана у вигляді прапорця: коли його позначено, NVDA зберігатиме вашу поточну конфігурацію при завершенні роботи програми.

##### Показувати варіанти виходу під час завершення роботи NVDA

Цей прапорець дозволяє вам вибирати, чи показувати діалогове вікно "Вихід із NVDA" і пропонувати інші опції під час виходу з програми. Якщо прапорець позначено, то при спробі завершити роботу NVDA з'явиться діалогове вікно, в якому можна вибрати звичайне завершення роботи, перезапуск або перезапуск з вимкненими додатками. Якщо прапорець не позначено, то NVDA завершуватиме роботу негайно, без будь-яких запитів.

##### Відтворювати звук під час запуску програми чи виходу з неї

Цей прапорець, якщо позначений, вказує NVDA відтворювати звуки під час її запуску або завершення роботи.

##### Рівень запису у журнал

У цьому комбінованому списку ви можете обрати, як саме NVDA має вести журнал роботи. Для більшості звичайних користувачів в цьому пункті нічого змінювати не потрібно, оскільки NVDA протоколює не багато. Але якщо ви хочете повідомляти про помилки, ця опція може бути корисною.

##### Автоматично запускати NVDA після входу у Windows

Якщо цей параметр доступний, то NVDA запускатиметься разом із системою. Цей параметр доступний лише у встановленій копії програми.

##### Використовувати NVDA при читанні екрану входу у Windows (необхідні права адміністратора)

Якщо для входу у Windows вам необхідно вводити логін і пароль, то позначте цей пункт, щоб NVDA автоматично запускалася у цьому захищеному екрані. Цей параметр доступний лише у встановленій копії програми.

##### Використовувати останні збережені налаштування NVDA при читанні екрану входу у Windows та інших захищених екранів (необхідні права адміністратора)

Натисніть цю кнопку, щоб скопіювати поточні налаштування NVDA у системну папку NVDA, щоб послуговуватися ними у екрані входу у Windows, Контролі облікових записів (UAC) та інших захищених екранах Windows. Для того, щоб налаштування можна було скопіювати, перед тим збережіть їх шляхом натискання комбінації NVDA+control+c, або оберіть пункт "Зберегти конфігурацію" у меню NVDA. Цей параметр доступний лише у встановленій копії програми.

##### Автоматично перевіряти оновлення для NVDA

Якщо цей прапорець позначено, то NVDA повідомлятиме вам про наявність нової версії програми та дозволить її завантажити. Ви також можете перевіряти оновлення для NVDA вручну, зайшовши у головне меню NVDA, обравши підменю "Довідка", а в ньому пункт "Перевірити наявність оновлень...".

#### 8.1.2. Вибір синтезатора (NVDA+control+s)

Діалог "Синтезатор..." знаходиться у підменю "Параметри", і дозволяє вам обрати, яким синтезатором розмовлятиме NVDA. Якщо ви обрали потрібний синтезатор, то після натискання кнопки "ОК" NVDA говоритиме цим синтезатором. Якщо при завантаженні синтезатора виникла помилка, то NVDA повідомить вас про неї і буде використовувати попередній синтезатор.

##### Синтезатор

Цей комбінований список дозволяє вам обрати синтезатор, за допомогою якого NVDA здійснюватиме мовний вивід інформації.

Для отримання списку синтезаторів, які підтримує NVDA, відвідайте, будь ласка, секцію Підтримувані мовні синтезатори.

В цьому списку завжди є один спеціальний пункт: "Без мовлення", вибір якого дає можливість використовувати NVDA зовсім без мовлення. Це може знадобитися тим, хто хоче використовувати NVDA лише з брайлівським дисплеєм, або ж для зрячих розробників, які хочуть скористатися інструментом "переглядач мовлення".

##### Пристрій виводу

Цей параметр дозволяє вам обрати звукову карту, через яку буде розмовляти вказаний вами синтезатор.

##### Режим приглушування звуку

Гаряча клавіша: NVDA + shift + d

У Windows 8 і пізніших версіях ця опція дозволяє вам вибрати, чи зменшувати гучність інших додатків, коли NVDA розмовляє, або весь час, поки NVDA працює.

- Не приглушувати: NVDA ніколи не буде приглушувати гучність інших звуків.
- Приглушувати, коли виводиться звук чи мовлення: NVDA буде приглушувати гучність інших звуків тільки коли розмовляє чи відтворює свої звуки. Це може не працювати для деяких синтезаторів.
- Завжди приглушувати: NVDA буде приглушувати гучність інших звуків весь час, поки працює.

Цей параметр доступний лише у встановленій копії програми.

#### 8.1.3. Голоси... (NVDA+control+v)

Діалог "Голоси...", який знаходиться у підменю "Параметри", дозволяє вам налаштувати параметри голосу, який ви використовуєте. Для того, щоб дізнатися про швидкі налаштування голосових параметрів без входу у меню NVDA, відвідайте, будь ласка, секцію Кільце параметрів синтезатора.

Діалог "Голоси..." містить такі параметри:

##### Голос

Перший комбінований список дає вам можливість обрати один зі встановлених голосів, які підтримує вибраний вами синтезатор. Ви можете використовувати курсорні стрілки для того, щоб вибрати потрібний голос зі списку. Стрілки вліво і вгору переміщають вас вгору у списку, а вправо і вниз - вниз.

##### Варіант

Якщо ви використовуєте синтезатор ESpeak NG, вбудований в NVDA, то пункт "Варіант" дозволяє вам обрати зі списку такий голос, який вам найбільше до вподоби. Варіанти синтезатора ESpeak NG дозволяють вам обрати з великої кількості голосів, проте їхня вимова однакова. Деякі голосові варіанти eSpeak схожі на чоловічі голоси, деякі - на жіночі, а деякі - навіть на квакання жаби. Примітка перекладача: якщо ви використовуєте синтезатор Newfon, то другий пункт цього діалогу у вас буде не "Варіант" а "Мова"; у комбінованому списку ви можете обрати між українською та російською мовами.

##### Швидкість

Цей параметр дозволяє вам змінити швидкість голосу. Він складається з повзунка від 0 до 100, де 0 - найповільніший показник, а 100 - найшвидший.

##### Висота

Цей параметр дозволяє вам обрати висоту голосу, який ви використовуєте. Він складається з повзунка від 0 до 100, де 0 - найнижче, а 100 - найвище.

##### Гучність

Це повзунок від 0 до 100, де 0 - мінімальна гучність, а 100 - максимальна.

##### Інтонація

Пункт "Інтонація" дозволяє вам вибрати рівень інтонування голосу, який ви використовуєте. Складається з повзунка від 0 до 100, де 0 - монотонно, а 100 - з максимальним інтонуванням. (Примітка перекладача: крім eSpeak, ця опція доступна у синтезаторах RHVoice та Newfon).

##### Автоматично перемикатися між мовами (якщо підтримується)

Позначаючи або знімаючи цей прапорець, можна вмикати або вимикати автоматичне перемикання мов на льоту, за умови, що в тому чи іншому тексті містяться теги розмітки мов. Типово цю опцію увімкнено.

##### Автоматично перемикатися між діалектами (якщо підтримується)

Якщо функцію автоматичного перемикання мов увімкнено, то за допомогою цього прапорця ви можете вказати, чи повинен синтезатор визначати не лише фактичні мови, але й зміни діалектів у тексті. Наприклад, якщо ви читаєте англомовний текст англомовним голосом (британський варіант), який містить фрагменти тексту на американському варіанті англійської мови, то синтезатор, якщо цю функцію увімкнено, перемкнеться на англійський (американський варіант) голос. Типово цю функцію вимкнено.

##### Рівень символів/пунктуації

Клавіша: NVDA+p

Тут можна обрати кількість знаків пунктуації та інших символів, які промовлятимуться як слова. Наприклад, коли обрано "Усі", то усі символи промовлятимуться як слова. Це налаштування діє для усіх синтезаторів, а не лише для того, який активний зараз.

##### Довіряти голосу для вибраної мови обробку знаків та символів

Цей прапорець типово встановлений, він змушує NVDA використовувати мову активного синтезатора чи голосу для читання символів і знаків пунктуації. Якщо ви виявите, що NVDA читає пунктуацію неправильною мовою для конкретного синтезатора або голосу, то можете зняти цей прапорець, щоб змусити NVDA використовувати свої налаштування мови.

##### Змінювати висоту голосу для великих букв у відсотках:

У цьому полі редагування ви можете ввести число, яке змінюватиме висоту голосу перед кожною великою літерою, яку ви вводитимете або яка трапиться вам під час посимвольного читання. Це значення виражається у відсотках, де від'ємне число знижує висоту, а додатнє - її підвищує. Щоб уникнути зміни висоти голосу для великих літер, впишіть у це поле 0.

##### Промовляти "Велика" перед великими літерами

Якщо ви позначите цей прапорець, то NVDA перед кожною великою буквою, яку ви будете вводити, або яка трапиться підчас посимвольного читання, промовлятиме слово "велика". Типово, NVDA налаштовано так, що синтезатор змінює інтонацію голосу для великих літер, проте цю функцію підтримують не всі синтезатори, а тому ця опція може бути корисною.

##### Сигнал перед великими літерами

Якщо позначити цей прапорець, то NVDA перед кожною великою літерою, яку ви будете вводити, або яка трапиться підчас посимвольного читання, подаватиме короткий звуковий сигнал. Функція буде корисною, якщо ваш синтезатор не підтримує зміну висоти для великих літер, а також тоді, коли ви не хочете, аби NVDA промовляла перед кожною великою літерою слово "велика".

##### Використовувати функцію посимвольного читання, якщо підтримується

Деякі слова складаються лише з однієї літери, але її вимова може відрізнятися залежно від того, як інтерпритується символ: як окремий символ (при посимвольному читанні) або як слово. Наприклад, в англійській мові "a" може бути як окремим символом, так і словом. Це налаштування дозволяє синтезатору відокремлювати два вищезазначені випадки, якщовін це підтримує. Більшість синтезаторів підтримують цю функцію.

Ця функція типово увімкнена. Втім, у деяких синтезаторів Microsoft Speech API зазначена функціональність реалізована некоректно, і вони поводять себе дивно при цьому. Якщо у вас з'явилися проблеми із вимовою окремих символів, спробуйте вимкнути цю функцію.

#### 8.1.4. Кільце параметрів синтезатора

Якщо ви хочете змінювати налаштування голосу синтезатора, не входячи до діалогу налаштувань голосу, NVDA дозволяє вам швидко це зробити, використовуючи такі команди:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Перейти до наступного налаштування синтезатора | NVDA+контрол+стрілка вправо | NVDA+шіфт+контрол+стрілка вправо | Переходить до наступного від поточного налаштування голосу і коли кільце налаштувань закінчується, то продовжує рух від початку
Перейти до попереднього налаштування | NVDA+контрол+стрілка вліво | NVDA+шіфт+контрол+стрілка вліво | Переходить до попереднього від поточного налаштування голосу і, якщо список закінчується, то переходить до першого налаштування
Збільшити поточне налаштуваня | NVDA+контрол+стрілка вгору | NVDA+шіфт+контрол+стрілка вгору | збільшує значення налаштувань того параметра, який ви обрали. Наприклад, збільшує висоту, гучність, швидкість, змінює голос на наступний.
Зменшити поточне налаштування | NVDA+контрол+стрілка вниз | NVDA+шіфт+контрол+стрілка вниз | Зменшує параметр вибраного налаштування. Наприклад, зменшує висоту, швидкість, гучність, змінює голос на попередній

#### 8.1.5. Налаштування брайля

В діалог "Налаштування брайля" можна потрапити з підменю "Параметри", обравши пункт "Налаштування Брайля...".

##### Брайлівський дисплей

Перший елемент у діалозі "Налаштування брайля", на який ви потрапите - це комбінований список "брайлівський дисплей". Пункти, що в ньому містяться, залежать від того, які драйвери брайлівських дисплеїв встановлено у вашій системі. Рухатися між ними можна за допомогою стрілок.

Пункт "Без брайля" означає, що брайль не використовується.

Будь ласка, відвідайте секцію Підтримувані брайлівські дисплеї для детальнішої інформації про брайлівські дисплеї, які підтримує NVDA.

##### Порт:

У цьому комбінованому списку, якщо він доступний, можна обрати порт або тип з'єднання, за допомогою якого підключено обраний вами брайлівський дисплей. Типово, NVDA автоматично виявляє порт, через який працює брайлівський дисплей, що означає, що зв'язок з цим пристроєм буде встановлено автоматично, оскільки NVDA сканує доступні USB-та bluetooth-пристрої, які працюють у вашій системі. Проте деякі дисплеї дозволяють вам вручну вказати, який саме порт потрібно використовувати. Підтримуються опції: "Автоматично" (дозволяє NVDA автоматично визначити потрібний порт), "USB", "Bluetooth", а також послідовний порт, якщо ваш пристрій підтримує такий тип з'єднання.

Зазначимо, що якщо ваш брайлівський дисплей підтримує лише автоматичне визначення порту, то можливість вибрати порт вручну для вас буде недоступна.

Ви можете звернутися до документації для свого брайлівського дисплея у розділі Підтримувані брайлівські дисплеї, щоб дізнатися більше про підтримувані типи з'єднання та доступні порти.

##### Таблиця виведення

Наступний пункт у цьому діалозі - це комбінований список зі списком брайлівських таблиць виведення для різних мов, стандартів і класів брайля. Вибрана таблиця буде використовуватися для переведення звичайного тексту у текст шрифтом Брайля, який відображатиметься на вашому брайлівському дисплеї. Переходити від таблиці до таблиці у цьому комбінованому списку ви зможете за допомогою стрілок.

##### Таблиця введення

На додаток до попередньої опції, цей комбінований список дозволяє вам обрати брайлівську таблицю введення. Вибрана у цьому списку таблиця буде використовуватися для переведення тексту, набраного шрифтом Брайля на брайлівській клавіатурі Perkins-стилю вашого брайлівського дисплея, у звичайний текст. Станом на сьогодні NVDA підтримує лише введення з комп'ютерного брайля, тому у списку відображаються лише таблиці восьмикрапкового комп'ютерного брайля. Переходити від таблиці до таблиці у цьому комбінованому списку ви зможете за допомогою стрілок.

Увага! Цю функцію вдасться використати лише у випадку, коли у вашого брайлівського дисплея є клавіатура Perkins-стилю і цю функцію підтримує драйвер вашого дисплея. Якщо на дисплеї з клавіатурою Perkins-стилю ця функція не працюватиме, то цей факт буде зазначено у розділі Підтримувані брайлівські дисплеї.

##### Розгортати слово під курсором, яке написане скорописом

Цей параметр дозволяє розгортати слово під курсором, яке написане скорописом, у нескорописний комп'ютерний брайль.

##### Показувати курсор

Ця опція дозволяє вмикати або вимикати брайлівський курсор. Це застосовується до системної каретки і переглядового курсора, але не до індикатора виділення.

##### Мигання курсора

Ця опція дозволяє вмикати або вимикати мигання брайлівського курсора. Якщо мигання відключено, то брайлівський курсор буде постійно перебувати в позиції "вгору".

##### Швидкість мигання курсора

Це числове поле дозволяє вам ввести швидкість мигання курсора у мілісекундах.

##### Форма курсора

Ця опція дозволяє вам вибрати форму (шаблон крапок) брайлівського курсора. Індикатор виділення не залежить від цієї опції.

##### Час затримки повідомлення (сек)

Цей числовий параметр дозволяє вказати, скільки секунд на дисплеї показуватимуться системні повідомлення. Значення 0 повністю вимикає відображення цих повідомлень.

##### Брайль прив'язаний до:

Клавіша: NVDA+control+t

Цей параметр дозволяє вам вибрати, з чим повинен бути асоційований ьбрайль: чи з системним фокусом, чи з об'єктним навігатором/переглядовим курсором.

##### Читати по абзацах

Якщо цей прапорець позначено, то брайль буде відображатися не рядками, а абзацами. Команди переходу на наступний або попередній рядок будуть, відповідно, переміщатися по абзацах. Це, можливо, дозволить прискорити читання великої кількості тексту. Цю функцію типово вимкнено.

##### Уникати розбивання слів, якщо можливо

Якщо цей прапорець позначено, то слово, яке є занадто великим, щоб уміститися в кінці брайлівського дисплея, не буде поділено. Замість цього, в кінці дисплея буде порожнє місце. При прокручуванні дисплея ви зможете прочитати ціле слово. Це іноді називають "перенесенням слів". Зверніть увагу, що якщо слово занадто велике для дисплея навіть саме по собі, то воно все одно буде розділено.

Якщо цей прапорець непозначений, то перша частина слова (залежить від вільного місця) буде відображатися, а решта буде обрізана. При прокручуванні дисплея ви зможете прочитати решту слова.

Увімкнення цього параметра може зробити читання вільнішим, але вимагатиме частішого прокручування.

#### 8.1.6. Налаштування клавіатури... (NVDA+control+k)

Цей діалог знаходиться у підменю "Параметри" і містить такі опції:

##### Розкладка клавіатури

Цей комбінований список дозволить вам вказати, яку розкладку клавіатури буде використовувати NVDA. Разом з NVDA поставляються розкладки "desktop" (для повної клавіатури) і "laptop" (для неповної клавіатури портативного комп'ютера).

##### Використовувати capslock як клавішу-модифікатор NVDA

Якщо позначити цей прапорець, то клавіша Capslock буде використовуватись як клавіша-модифікатор NVDA.

##### Використовувати звичайний Інсерт як клавішу-модифікатор NVDA

Якщо цей прапорець позначено, то звичайний інсерт, який традиційно розташований вище стрілок і біля клавіш "на початок" і "в кінець", буде використовуватись як клавіша-модифікатор NVDA.

##### Використовувати Insert на цифровому блоці як клавішу-модифікатор NVDA

Якщо цей прапорець позначено, то Інсерт на цифровому блоці клавіатури буде використовуватись як клавіша-модифікатор NVDA.

Якщо не обрано жодної клавіші-модифікатора NVDA, то неможливо буде скористатися певними командами NVDA. Таким чином, після натискання кнопки "ОК", якщо не вибрано жодної клавіші-модифікатора, в діалоговому вікні налаштувань клавіатури відобразиться вікно з повідомленням про помилку. Після закриття вікна з повідомленням про помилку ви повинні вибрати принаймні одну клавішу-модифікатор, щоб успішно закрити діалогове вікно налаштувань клавіатури.

##### Промовляти символи при введенні

Клавіша: NVDA+2

Якщоувімкнено, NVDA промовлятиме усі символи, які ви вводите.

##### Промовляти слова при введенні

Клавіша: NVDA+3

Якщо увімкнено, NVDA промовлятиме усі слова, які ви вводите.

##### Переривати мовлення введенням символів

Якщо цей прапорець позначено, то мовлення NVDA у будь-який момент можна перервати будь-яким введеним символом. Типово, цю функцію увімкнено.

##### Переривати мовлення натисненням клавіші ентер

Якщо цей прапорець позначено, то мовлення NVDA у будь-який момент можна перервати, натиснувши клавішу ентер. Типово, цю функцію увімкнено.

##### Продовжувати неперервне читання навіть після натиснення клавіш швидкої навігації

Якщо цей прапорець позначено, то певні команди навігації (такі, як швидка навігація в режимі огляду або переміщення по рядках і абзацах) не зупинятимуть режим неперервного читання, просто читання продовжиться з нового місця розташування курсора.

##### Звуковий сигнал для маленьких літер в режимі Caps Lock

Коли увімкнено, ви почуєте попереджувальний сигнал, якщо літера буде набрана із shift у режимі Caps Lock. Зазвичай, використання shift у режимі Caps Lock є неспеціальним і призводить до того, що режим Caps Lock не спрацьовує. Ця опція призначена, аби попередити користувача про це.

##### Промовляти командні клавіші

Клавіша: NVDA+4

Якщо увімкнено, NVDA промовлятиме назви усіх клавіш, які не є символами. Це стосується також комбінацій клавіш контрол+буква та інших.

##### Відтворювати звук для граматичних помилок під час введення

Якщо прапорець позначено, то короткий звуковий сигнал буде відтворюватися, коли слово, яке ви друкуєте, містить орфографічну помилку. Цей прапорець доступний тільки якщо в діалозі налаштувань Форматування документа встановлено прапорець "Читати граматичні помилки".

##### Опрацьовувати клавіші з інших програм

За допомогою цієї опції користувачі можуть керувати тим, як NVDA має опрацьовувати натискання клавіш, які генерують такі додатки, як екранні клавіатури та програмне забезпечення для розпізнавання мовлення. Типово, цей прапорець позначено, хоча певна частина користувачів, можливо, забажає відключити цю опцію, наприклад, ті користувачі, котрі набирають в'єтнамські тексти за допомогою програмного забезпечення Unikey, оскільки це призведе до некоректного вводу символів.

#### 8.1.7. Налаштування мишки (NVDA+control+m)

Діалог "Налаштування мишки" знаходиться у підменю "Параметри" і містить такі опції:

##### Читати зміни Форми вказівника мишки

Якщо увімкнено, NVDA повідомить вам про зміни форми вказівника мишки. Зміна форми вказівника мишки у Windows передає деяку інформацію, наприклад, про можливість редагування, про те, що щось завантажується і т.д.

##### Увімкнути відстеження мишки

Клавіша: NVDA+m

Якщо увімкнено, NVDA читатиме текст під вказівником мишки. Це дозволить вам, шляхом фізичного переміщення мишки, знайти потрібний об'єкт замість того, щоб шукати його за допомогою навігатора.

##### Роздільна здатність текстового блоку

Якщо ви увімкнули функцію "Промовляти текст під вказівником мишки", то у параметрі "Роздільна здатність текстового блоку" ви можете задати, що саме повинна промовляти NVDA. Існують такі види текстових блоків: символ, слово, рядок та абзац.

##### Читати тип об'єкта при наведенні мишки

Якщо увімкнено, NVDA промовлятиме тип об'єкта при наведенні на нього мишки.

##### Відтворювати аудіо при зміні розташування вказівника мишки

Увімкніть цей параметр, якщо хочете, щоб при переміщенні мишки відтворювався відповідний звуковий сигнал, за допомогою якого можна орієнтуватися, де зараз на екрані знаходиться мишка.

##### Яскравість впливає на рівень звукового сигналу переміщення мишки

Якщо ви позначили параметр "Відтворювати аудіо при переміщенні мишки", то параметр "Яскравість впливає на рівень звукового сигналу переміщення мишки" дозволить регулювати звуковий сигнал відповідно до яскравості екрана під вказівником мишки. Типово цей параметр вимкнений.

#### 8.1.8. Переглядовий курсор...

Діалог "Переглядовий курсор" знаходиться у підменю "Параметри" і містить такі налаштування:

##### Переміщувати за фокусом клавіатури

Клавіша: NVDA+7

Якщо увімкнено, переглядовий курсор завжди слідуватиме за фокусом клавіатури при його зміні.

##### Переміщувати за системною кареткою

Клавіша: NVDA+6

Якщо увімкнено, переглядовий курсор слідуватиме за системною кареткою завжди при переміщенні останньої.

##### Переміщувати за вказівником мишки

Якщо увімкнено, переглядовий курсор слідуватиме за мишкою, коли вона рухається.

##### Простий режим перегляду

Якщо увімкнено, NVDA фільтруватиме ієрархію об'єктів і виключатиме з них непотрібні; наприклад, невидимі об'єкти чи об'єкти, призначені лише для візуального використання.

#### 8.1.9. Представлення об'єкта (NVDA+контрол+o)

Пункт "Представлення об'єкта..." знаходиться у підменю "Параметри" і містить такі налаштування:

##### Читати підказки

Цей параметр дозволяє увімкнути читання підказок, коли вони з'являються. Більшість вікон та елементів керування показують невеличкі повідомлення (підказки), коли на той чи інший об'єкт навести мишку, або коли на тому чи іншому об'єкті знаходиться системний фокус.

##### Промовляти виринаючі системні повідомлення

Цей параметр дозволяє читати виринаючі системні повідомлення, коли вони з'являються. Вони подібні до підказок, але мають більший розмір, і зазвичай пов'язані із подіями системи, наприклад, повідомляється інформація про підключення або відключення мережевого кабеля, повідомлення Центру безпеки Windows і т.д.

##### Повідомляти гарячі клавіші об'єкта

Якщо увімкнено, NVDA повідомлятиме гарячі клавіші, асоційовані з об'єктом або з елементом керування. Наприклад, пункт меню "Файл" може мати закріплену комбінацію alt+f.

##### читати інформацію про позицію об'єкта

Цей параметр дозволяє вам обрати, чи хочете ви дізнаватися інформацію про позицію об'єкта, наприклад, 1 із 4, коли ви рухаєтеся між об'єктами фокусом чи об'єктною навігацією.

##### Передбачати позицію об'єкта, коли точна інформація недоступна

Якщо увімкнено читання позиції об'єкта, ця опція дозволяє NVDA передбачати її, коли в інший спосіб вона недоступна для окремих елементів управління.

Якщо увімкнено, NVDA буде повідомляти інформацію про позицію об'єкта для більшої кількості елементів управління, таких як меню та панелі інструментів, хоча ця інформація може бути не зовсім точною.

##### Читати опис об'єкта

Ви можете забрати позначку з цього прапорця, якщо ви не хочете отримувати інформацію про опис об'єкта.

##### Виведення індикаторів виконання

Клавіша: NVDA+u

Цей параметр дозволяє вам вказати, яким способом NVDA повідомлятиме вам про індикатори виконання.

Він містить такі варіанти:

- Вимкнено: інформація про індикатори виконання не повідомляється.
- Мовлення: Цей параметр означає, що NVDA повідомлятиме індикатори виконання у відсотках. Щойно індикатор зміниться, NVDA одразу повідомить вам про його нове значення.
- Сигнали: Цей параметр означає, що зміна індикаторів виконання супроводжуватиметься звуковим сигналом, а не повідомленнями у відсотках. Чим вищим є сигнал, тим ближче індикатор виконання до завершення.
- Сигнал і мовлення: Цей параметр означає, що оновлення індикаторів виконання супроводжуватиметься і мовленням, і звуковим сигналом.

##### Повідомляти фонові індикатори виконання

Якщо позначено, NVDA повідомлятиме про фонові індикатори виконання. Ця функція корисна тоді, коли ви хочете дізнаватися про перебіг одного процесу, перебуваючи при цьому у іншому вікні.

##### Повідомляти про зміни динамічного контенту

Клавіша: NVDA+5

Перемикає читання нового вмісту для окремих елементів управління, таких як термінали та вікна програм інтернет-спілкування.

#### 8.1.10. Налаштування формування вводу (англ.)

The Input Composition Settings dialog can be found under the Preferences menu. This dialog allows you to control how NVDA reports the input of Asian characters, such as with IME or Text Service input methods. Note that due to the fact that input methods vary greatly by available features and by how they convey information, it will most likely be necessary to configure these options differently for each input method to get the most efficient typing experience.

##### Automatically report all available candidates

This option, which is on by default, allows you to choose whether or not all visible candidates should be reported automatically when a candidate list appears or its page is changed. Having this option on for pictographic input methods such as chinese New ChangJie or Boshiami is useful, as you can automatically hear all symbols and their numbers and you can choose one right away. However, for phonetic input methods such as chinese New Phonetic, it may be more useful to turn this option off, as all the symbols will sound the same and you will have to use the arrow keys to navigate the list items individually to gain more information from the character descriptions for each candidate.

##### Announce Selected Candidate

This option, which is on by default, allows you to choose whether NVDA should announce the selected candidate when a candidate list appears or when the selection is changed. For input methods where the selection can be changed with the arrow keys (such as Chinese New Phonetic) this is necessary, but for some input methods it may be more efficient typing with this option turned off. Note that even with this option off, the review cursor will still be placed on the selected candidate allowing you to use object navigation / review to manually read this or other candidates.

##### Always include short character descriptions for candidates

This option, which is on by default, allows you to choose whether or not NVDA should provide a short description for each character in a candidate, either when its selected or when its automatically read when the candidate list appears. Note that for locales such as Chinese, the announcement of extra character descriptions for the selected candidate is not affected by this option. This option may be useful for Korean and japanese input methods.

##### Report changes to the reading string

Some input methods such as Chinese New Phonetic and New ChangJie have a reading string (sometimes known as a precomposition string). You can choose whether or not NVDA should announce new characters being typed into this reading string with this option. This option is on by default. Note some older input methods such as Chinese ChangJie may not use the reading string to hold precomposition characters, but instead use the composition string directly. Please see the next option for configuring reporting of the composition string.

##### Report changes to the composition string

After reading or precomposition data has been combined into a valid pictographic symbol, most input methods place this symbol into a composition string for temporary storage along with other combined symbols before they are finally inserted into the document. This option allows you to choose whether or not NVDA should report new symbols as they appear in the composition string. This option is on by default.

#### 8.1.11. Режим огляду (NVDA+контрол+b)

Діалог "Режим огляду..." знаходиться у підменю "Параметри" і містить такі налаштування:

##### Максимальна кількість символів у рядку

Це поле дозволяє вам вказати, скільки символів може містити один рядок у режимі огляду (в символах).

##### Максимальна кількість рядків на сторінці

Це поле дозволяє вам вказати кількість рядків, на яку ви переміститеся, натиснувши клавішу "сторінка вгору" чи "сторінка вниз" в режимі огляду.

##### Використовувати екранне представлення

Клавіша: NVDA+v

Цей параметр дозволяє вам отримувати інформацію на екрані у такому вигляді, як вона виглядає візуально. Наприклад, якщо екранне представлення увімкнено, то посилання, прапорці, кнопки та комбіновані списки не будуть виділятися в окремий рядок, а будуть проговорюватись в купі з основним текстом. При вимкненому екранному представлені такі елементи виділятимуться в окремий рядок.

##### Автоматично промовляти вміст сторінки під час її завантаження

Якщо цей прапорець позначено, то NVDA, перебуваючи у режимі огляду, автоматично читатиме вміст сторінки одразу після її завантаження. Цю функцію типово увімкнено.

##### Читати табличну розмітку

Цей параметр визначає, як NVDA опрацьовуватиме таблиці, які є насправді не таблицями, а лише табличною розміткою. Якщо цей параметр увімкнено, NVDA читатиме табличну розмітку як звичайну таблицю на основі налаштувань форматування документа та підтримуватиме швидкі команди навігації, які доступні для нормальних таблиць. Якщо ж цей параметр вимкнено, то NVDA не читатиме табличну розмітку, однак команди швидкої навігації працюватимуть. Вміст таких таблиць NVDA все одно читатиме, щоправда - як звичайний текст. Цю опцію типово вимкнено.

##### Налаштувати читання елементів, які є заголовками або посиланнями

Будь ласка, перегляньте параметри в діалозі налаштувань форматування документа, аби налаштувати озвучення таких елементів, як посилання, заголовки і таблиці.

##### Автоматичний перехід в режим редагування при зміні фокуса

Цей параметр дозволить вам автоматично входити у режим редагування при зміні фокуса. Наприклад, якщо цей прапорець позначити, то для активації режиму редагування вам достатньо стати клавішею Таб на відповідне поле редагування, і режим редагування увімкнеться автоматично.

##### Автоматичний перехід в режим редагування при переміщенні курсора

Якщо цей прапорець позначено, то NVDA автоматично переходитиме в режим редагування під час переміщення у межах сторінки курсорними клавішами. Наприклад, якщо при переміщенні у межах сторінки вам зустрінеться поле, доступне для редагування, то NVDA автоматично перейде у режим редагування. Якщо ви перейдете далі курсорною клавішею вгору або вниз, то NVDA автоматично поверне вас назад до режиму огляду.

##### Відтворювати аудіо при переході між режимами огляду і редагування

Якщо увімкнути цей параметр, то NVDA відтворюватиме спеціальні звукові сигнали при переході між режимами огляду і редагування замість того, щоб повідомляти про це голосом.

##### Блокувати всі некомандні жести в межах досяжності документа

Ця опція, яка є типово увімкненою, дозволяє вам вибрати, чи потрібно жести (такі, як натискання клавіш), які не є командами NVDA і взагалі не розглядаються як команди, блокувати в режимі огляду. Наприклад, якщо опція увімкнена і була натиснута клавіша j, то це натискання буде блоковано навіть у випадку, якщо ця команда не є клавішею швидкої навігації чи командою самого додатка.

#### 8.1.12. Форматування документа (NVDA+контрол+d)

Цей діалог знаходиться у підменю "Параметри".

Більшість прапорців у цьому діалозі дозволяє вам обрати, про які саме елементи форматування документа ви хочете чути під час переміщення в межах документа. Наприклад, якщо ви увімкнете параметр "Промовляти ім'я шрифта", то при кожному переміщенні курсорних клавіш на фрагмент документа з іншим шрифтом NVDA повідомлятиме вам про новий шрифт.

Параметри форматування документа організовані в групи. Ви можете налаштувати промовляння таких параметрів форматування:

- шрифт
  - назва шрифта
  - розмір шрифта
  - атрибути шрифта
  - виділення в тексті
  - стиль тексту
  - кольори
- документ
  - анотації
  - редакторські ревізії
  - граматичні помилки
- сторінки та інтервали
  - номери сторінок
  - номери рядків
  - заглиблення рядка
  - відступи абзаців (наприклад, висячі відступи чи відступи першого рядка)
  - міжрядковий інтервал (одинарний, подвійний і так далі)
  - вирівнювання тексту
- таблиця
  - таблиці
  - заголовки рядків/стовпців у таблиці
  - координати комірки таблиці
- елементи
  - заголовки
  - посилання
  - списки
  - цитати
  - орієнтири
  - фрейми
  - інтерактивні елементи

Для перемикання цих параметрів з будь-якого місця у Windows, будь ласка, призначте на них свої жесты за допомогою діалогу Жести вводу.

##### Повідомляти зміни формату після переміщення курсора

Якщо увімкнено, NVDA спробує визначити усі зміни форматування документа у рядку, промовляючи їх, навіть якщо при цьому швидкість роботи NVDA може погіршитися.

Типово, NVDA виявляє зміну форматування у позиції системної каретки/переглядового курсора, а у деяких випадках - у інших частинах рядка, якщо це не зменшує продуктивності NVDA.

Рекомендовано увімкнути цю функцію для визначення форматування у документах Microsoft Word під час детальної вичитки документів, для яких форматування є важливим.

==== Повідомляти про загллиблення рядка ==== [lineIndentationOptions] Ця опція дозволяє вибрати спосіб читання відступів на початку рядків. Комбінований список містить чотири варіанти для вибору:

- Вимкнено: NVDA не буде обробляти відступи.
- Мовлення: при зміні відступу NVDA говоритиме його новий розмір. Наприклад "дванадцять пробіл" або "чотири таб".
- Звукові сигнали: при зміні відступу NVDA відтворюватиме короткий звуковий сигнал, який вказує величину нового відступу.Висота сигналу залежить від кількості пробілів і символів табуляції. Висота для одного символа табуляції еквівалентна чотирьом пробілам.
- Мовлення і звукові сигнали: цей варіант використовує для читання відступів обидва попередні способи.

#### 8.1.13. Мовленнєві словники

Меню "Мовленнєві словники" знаходиться у підменю "Параметри" і дає доступ до діалогів для налаштування того, як NVDA повинна читати певні слова чи фрази. У цьому меню є такі словники:

- Загальний словник: словникові статті із цього словника застосовуються до всіх синтезаторів мовлення та їхніх голосів.

- Голосовий словник: словникові статті із цього словника використовуватиме лише поточнийй голос.
- Тимчасовий словник: словникові статті актуальні для всіх голосів/синтезаторів, проте дійсні лише під час поточної сесії. Після перезапуску NVDA усі словникові статті із тимчасового голосового словника буде втрачено.

Ви повинні призначити свої жести, використовуючи діалог Жести вводу, якщо хочете відкривати будь-який з цих словникових діалогів, перебуваючи будь-де у Windows.

Усі діалоги словників містять список правил, які будуть використовуватися для обробки мовлення. Діалог містить кнопки "Додати", "Змінити" і "Видалити".

Для додавання словникової статті натисніть кнопку "Додати" і заповніть потрібні поля, після чого натисніть кнопку "ОК". Після цього ви побачите у списку словникових статей щойно створену вами статтю. Для того, щоб нові зміни набрали чинності, натисніть кнопку "ОК" для виходу із діалогу словників, це збереже додані або змінені записи.

Словники NVDA дозволяють вам створювати правила перетворення одного рядка на інший. Наприклад, ви можете створити словникову статтю, яка замінюватиме слово "жаба" на слово "пташка". Для такої зміни натисніть кнопку "Додати", після чого у полі "Шаблон" впишіть слово жаба, а у полі "Заміна" напишіть пташка. Поле "Коментар" заповнювати не обов'язково, але ви можете написати, наприклад, "змінює слово жаба на слово пташка".

Мовленнєві словники NVDA насправді є значно потужнішими, а ніж проста заміна слів. Діалог "Додатти" містить прапорець, щоб вказати, чи повинна NVDA опрацьовувати регістр літер при обробці словникових статей. Типово регістр не враховується, проте його можна увімкнути, якщо вам потрібно замінити слово, яке написане, скажімо, лише великими літерами.

У кінці діалогового вікна, набір радіокнопок дозволяє вказати NVDA, чи повинен шаблон опрацьовуватися всюди, чи тільки коли є цілим словом, а чи його варто розглядати як "Регулярний вираз". Вибір шаблону "Ціле слово" означає, що заміна відбуватиметься лише тоді, коли це слово не є частиною іншого слова; тобто, заміна не відбудеться, якщо у слові, яке ви позначили в словниковій статті як "Ціле слово" зустрінуться цифри, знак підкреслення чи інші літери як до, так і після нього. Таким чином, якщо замінити слово "звір" на слово "жаба" і вибрати тип шаблону "ціле слово", то слова "звірі", "звірячий", по-звірячому і т.д. замінюватися не будуть.

Регулярні вирази дозволяють вам створювати шаблони, які спрацьовують для більш ніж одного символа, або лише для цифр, або тільки для літер - прикладів безліч. Втім, цей посібник користувача не подає інструкції із використання регулярних виразів, оскільки у Інтернеті можна знайти багато матеріалів з цієї теми.

#### 8.1.14. Вимова символів та знаків пунктуації

Цей діалог дозволить вам змінити вимову знаків пунктуації та інших символів, а також змінити рівень, до якого належатиме символ.

Мову, символи для якої редагуються, буде показано в заголовку діалогу. Зверніть увагу, що цей діалог враховує прапорець "Довіряти голосу для вибраної мови обробку знаків та символів" з діалогу налаштувань голосу; тобто коли цей прапорець позначено, то зміни здійснюватимуться для мови поточного голосу, а не для вибраної вами мови NVDA.

Для зміни символа спершу оберіть його в списку "Символи".

- Скористайтеся полем редагування "Заміна", щоб змінити текст, який буде вимовлятися замість цього символа.
- У комбінованому списку "Рівень" ви можете встановити найнижчий рівень пунктуації, на якому буде вимовлятися цей символ.
- У групі радіокнопок "Передавати фактичний символ на синтезатор" вказується, коли сам символ (на відміну від його заміни) потрібно передавати на синтезатор. Це корисно, якщо символ повинен викликати паузу або зміну інтонації мови. Наприклад, кома як правило змушує синтезатор робити паузу. Є три варіанти для вибору:
  - Ніколи: Ніколи не передавати фактичний символ на синтезатор.
  - Завжди: Завжди передавати фактичний символ на синтезатор.
  - Тільки якщо рівень пунктуації нижчий за рівень символа: Передавати фактичний символ на синтезатор тільки якщо встановлений рівень пунктуації нижчий за рівень самого символа. Наприклад, ви можете використовувати цей варіант, щоб на вищих рівнях пунктуації читалася заміна символа без пауз, а на низьких паузи були присутні.
  -

  У цьому діалоговому вікні ви також можете додати нові символи, натиснувши кнопку "Додати". У діалозі, який після цього відкриється,введіть символ і натисніть кнопку "ОК". Потім відредагуйте поле "Заміна" і "Рівень" для нового символа таким самим чином, як для інших символів.

  Ви можете видалити раніше доданий символ, натиснувши кнопку "Видалити".

  Закінчивши, натисніть на кнопку "ОК" для збереження змін або "Скасувати" для їхнього скасування.

  +++ Жести вводу +++ [InputGestures] У цьому діалоговому вікні ви можете налаштувати для команд NVDA жести воду (клавіші на клавіатурі, кнопки на брайлівському дисплеї і т.д.).

  Перед відкриттям цього діалогового вікна показуються тільки ті команди, які безпосередньо використовуються. Наприклад, якщо ви хочете налаштувати команди, що відносяться до режиму огляду, вам потрібно відкрити діалогове вікно "Жести вводу", перебуваючи саме в режимі огляду.

  У дереві цього вікна перераховуються всі команди, котрі використовує NVDA, які згруповані за категоріями. Ви можете фільтрувати їх, ввівши одне або декілька слів з назви команди в полі "Фільтрувати за:" в будь-якому порядку. Жести, які асоційовані з командою, даються в списку під цією командою.

  Для додавання будь-якого жесту вводу виберіть команду і натисніть кнопку "Додати". Потім виконайте жест, який ви хочете асоціювати з цією командою; наприклад, натисніть клавішу на клавіатурі або кнопку на брайлівському дисплеї. Часто, жест може інтерпретуватися кількома способами. Наприклад, якщо ви натиснули клавішу на клавіатурі, то, можливо, ви захочете прив'язати цей жест до поточної розкладки клавіатури (наприклад, Desktop або Laptop) або, можливо, забажаєте прив'язати жест до всіх розкладок клавіатури. У такому випадку з'явиться меню, в якому ви можете вибрати бажану опцію.

  Для видалення жесту, асоційованого з командою, виберіть жест і натисніть кнопку "Видалити".

  Коли ви закінчите, натисніть кнопку "Гараз", щоб зберегти зміни, або натисніть кнопку "Скасувати", щоб вийти з діалогового вікна без збереження зроблених змін.

  ++ Збереження та перезавантаження конфігурації ++ Типово, NVDA зберігає вашу поточну конфігурацію при виході. Не забувайте, що цей параметр можна змінити у пункті "Загальні налаштування", який знаходиться у меню "Параметри". Для збереження вашої поточної конфігурації вручну, ви можете у будь-який момент обрати пункт "Зберегти конфігурацію" в меню NVDA.

  Якщо ви помилилися при зміні налаштувань, ви можете повернутися до попередньо збереженої конфігурації, обравши у головному меню NVDA пункт "Повернутися до збереженої конфігурації". Ви також можете повернутися до стандартних налаштувань NVDA. Для цього у меню оберіть пункт "повернути конфігурацію до стандартних налаштувань".

  Для операцій з конфігурацією використовуються такі клавіші:

Ім'я | Desktop-розкладка | Laptop-розкладка | Опис
--- | --- | --- | ---
Зберегти конфігурацію | NVDA+контрол+c | NVDA+control+c | зберігає вашу поточну конфігурацію, аби ви не втратили її під час наступному запуску NVDA
Повернутися до збереженої конфігурації | NVDA+контрол+r | NVDA+контрол+r | завантажує останню збережену конфігурацію NVDA. Натисніть один раз, щоб повернутися до попередньо збереженої конфігурації або ж тричі - для повернення конфігурації NVDA до стандартних налаштувань програми.

### 8.2. Профілі конфігурації

Іноді, можливо, вам захочеться мати різні налаштування на різні випадки життя під час роботи з NVDA. Наприклад, ви, можливо, захочете дозволити NVDA читати відступи під час редагування тексту або ж дозволити читання атрибутів шрифта під час читання чи коректури тексту. За допомогою NVDA ви можете здійснити це, скориставшись пунктом меню "Конфігураційні профілі...".

Профіль конфігурації містить лише ті налаштування, які змінюються під час редагування поточного профілю. У профілях конфігурації можна змінити більшість налаштувань, за винятком тих, які знаходяться в діалоговому вікні "Загальні налаштування...", і застосовуються до всієї програми глобально.

Профілі конфігурації можна активувати вручну. Вони можуть активовуватися також автоматично, завдяки автоматичним перемикачам профілів для певної події, такої, як, наприклад, перемикання на певну програму.

#### 8.2.1. Основне керування

Для керування профілями конфігурації виберіть у меню NVDA пункт меню "Конфігураційні профілі...". Ви також можете скористатися гарячою клавішею для вибору цього пункту меню:

- NVDA+контрол+p: Показує діалогове вікно "Конфігураційні профілі".

Перший елемент у цьому діалоговому вікні - це список "Профілі", в якому можна вибрати один з доступних профілів. Під час відкриття цього діалогового вікна вибирається той профіль, який ви зараз редагуєте. Для активних профілів також показується додаткова інформація про те, чи активовані вони вручну, запущені і/або редагуються.

Щоб перейменувати або видалити профіль, натисніть кнопки "Перейменувати" або "Видалити" відповідно.

Для закриття цього діалогового вікна натисніть кнопку "Закрити".

#### 8.2.2. Створення профілю

Для створення нового профілю натисніть кнопку "Створити".

У діалоговому вікні "Новий профіль" ви можете ввести ім'я профілю. Ви також можете вибрати, як цей профіль потрібно використовувати. Якщо ви хочете використовувати цей профіль тільки вручну, виберіть радіокнопку "Активація вручну", яка встановлена типово. В іншому випадку виберіть радіокнопку "Поточний додаток (назва поточного додатка)", яка автоматично активовуватиме цей профіль під час кожного запуску додатка, для якого цей профіль було створено. Якщо ви не ввели ім'я для нового профілю, то для зручності, при виборі вищевказаної радіокнопки, поле редагування автоматично заповниться іменем поточного додатка. Докладнішу інформацію про автоперемикачі профілів (тригери) дивіться нижче.

Натисканням кнопки "ОК" ви створите новий профіль і закриєте це діалогове вікно, і далі ви можете редагувати його.

+++ Ручна активація +++ [ConfigProfileManual] Ви можете вручну активувати профіль, вибравши його і натиснувши кнопку "Ручна активація". Як тільки ви активуєте профіль вручну, він буде перекривати однакові параметри в інших профілях, які все ще можуть автоматично активовуватися, завдяки автоперемикачам профілів. Наприклад, якщо профіль запущений поточним додатком і читання посилань у цьому профілі дозволено, але при цьому в профілі ручної активації читання посилань заборонено, то NVDA вже не читатиме посилань в профілі, який був запущений поточним додатком. Однак, якщо ви змінили голос в профілі, запущеному поточним додатком, і при цьому голос не змінювався в профілі ручної активації, буде використовуватися все ж голос з профілю, який був запущений поточним додатком. Будь-які налаштування, які ви змінюєте, будуть зберігатися в профілі ручної активації. Для деактивації профіля ручної активації виберіть його в діалоговому вікні "Профілі Конфігурації" і натисніть кнопку "Ручна деактивация".

+++ Автоперемикачі профілів +++ [ConfigProfileTriggers] Натисканням кнопки "Автоперемикачі профілів" в діалоговому вікні "Конфігураційні профілі" ви можете змінювати профілі, які потрібно автоматично активовувати для різних подій.

У списку "Автоперемикачі профілів" показуються такі доступні автоперемикачі:

- Поточний додаток (ім'я поточного додатка): спрацьовує під час перемикання на поточний додаток.
- Читати все: спрацьовує для команд "Читати все".

Для зміни профіля, який повинен бути активований автоматично для події, виберіть подію, а потім виберіть бажаний профіль в комбінованому списку "Профілі". Ви можете вибрати "(нормальна конфігурація)", якщо не хочете використовувати той чи інший профіль.

Натисніть кнопку "Закрити" для повернення в діалогове вікно "Конфігураційні профілі".

#### 8.2.3. Редагування профіля

Якщо ви вручну активували профіль, то будь-які налаштування, які ви змінюєте, будуть зберігатися в цьому профілі. В іншому випадку настройки будуть збережені в нещодавно запущеному профілі. Наприклад, якщо ви зв'язали профіль з додатком "Notepad" (Блокнот) і перемикаєтеся на нього, то налаштування, які ви змінюєте, будуть зберігатися в профілі для поточного додатка "Notepad" (Блокнот). І, нарешті, якщо немає ні вручну активованого, ні запущеного профіля, то налаштування, які ви змінюєте, будуть зберігатися вже в типовій конфігурації.

Для редагування профіля, пов'язаного з командами "Читати все", ви повинні вручну активувати цей профіль.

#### 8.2.4. Тимчасова заборона автоперемикання профілів

Іноді, буває корисним тимчасово заборонити всі автоперемикання профілів. Наприклад, ви, припустимо, захочете відредагувати вручну активований профіль або нормальну конфігурацію, так щоб запущені профілі не заважали. Ви можете зробити це, позначивши прапорець "Тимчасово заборонити всі автоперемикачі" в діалоговому вікні "Конфігураційні профілі".

### 8.3. Конфігураційні файли і користувацькі профілі

Портабельні версії NVDA зберігають свої конфігураційні файли, користувацькі драйвери та модулі у папці userConfig, яка знаходиться у тій папці, з якої ви запускаєте NVDA.

Встановлені версії NVDA зберігають конфігураційні файли, користувацькі драйвери та модулі у папці NVDA вашого профілю користувача Windows. Це означає, що кожен користувач в системі може мати свої власні налаштування NVDA. Для отримання доступу до ваших налаштувань увійдіть до меню "Пуск", пункт "Програми" і оберіть NVDA, після чого виберіть "Переглянути директорію користувацьких налаштувань".

Конфігурація NVDA, яка використовується для доступу до екрану входу у Windows або до контролю облікових записів (UAC) знаходиться у папці systemConfig у папці, де встановлено NVDA. Зазвичай, цю конфігурацію не чіпають. Для зміни конфігурації, яка відповідає за доступ до екрану входу у Windows або UAC, скористайтеся кнопкою у діалозі загальних налаштувань NVDA.

## 9. Інструменти

### 9.1. Переглядач журналу роботи NVDA

Переглядач журналу роботи, який знаходиться в меню "Інструменти", дозволяє вам переглянути інформацію про роботу NVDA від моменту її останнього запуску.

Під час читання журналу роботи, ви можете зберегти його вміст або оновити його, аби отримати найсвіжішу інформацію про роботу NVDA. Усі ці можливості доступні із меню переглядача, яке ви можете викликати за допомогою клавіші Алт.

### 9.2. Переглядач мовлення

Для зрячих розробників програм, або для людей, яким ви хочете продемонструвати роботу NVDA, існує переглядач мовлення, який знаходиться у підменю "Інструменти", і який показує у плаваючому вікні весь текст, який промовляє NVDA.

Для того, щоб увімкнути переглядач мовлення, позначте пункт "Переглядач мовлення", а для того, щоб вимкнути його, заберіть позначку з цього пункту.

Вікно переглядача мовлення містить прапорець "Відкривати переглядач мовлення при запуску NVDA". Якщо цей прапорець позначено, то переглядач мовлення буде автоматично відкриватися при кожному запуску NVDA. Вікно переглядача мовлення завжди буде намагатися відкриватися з тими ж розмірами і розташуванням, які були при його останньому закритті. Коли переглядач мовлення увімкнено, то він постійно оновлює текст на екрані, щоб показати останній текст , який промовляє NVDA. Проте якщо ви клацнете на віконце переглядача або потрапите в нього з клавіатури, переглядач мовлення припинить оновлення тексту, щоб ви могли скопіювати поточний вміст.

Для можливості вмикати/вимикати переглядач мовлення з будь-якого місця, будь ласка, призначьте жест у діалозі Жести вводу.

### 9.3. Менеджер додатків

Менеджер додатків можна знайти, увійшовши до меню NVDA, обравши підменю "Інструменти" і відкривши пункт "Керування додатками". Менеджер додатків дозволяє встановлювати та видаляти додатки для NVDA. Додатки - це пакетні файли, які створює спільнота NVDA; вони містять користувацький код, який додає чи змінює певні функції у програмі, або дозволяє підключати до програми додаткові брайлівські дисплеї чи синтезатори мовлення.

Менеджер додатків відображає список встановлених на поточний момент додатків у вашій конфігурації NVDA. У менеджері додатків відображається назва, автор і версія для кожного додатка, а для того, щоб прочитати додаткову інформацію про нього, таку, як опис чи адресу WEB-сайту розробника, необхідно буде вибрати цей додаток і натиснути на кнопку "Про додаток...". Якщо для вибраного додатка є довідкова інформація, то отримати її можна натисканням кнопки "Довідка".

Щоб переглянути та завантажити доступні додатки онлайн, натисніть кнопку "Отримати додатки". Ця кнопка відкриває сторінку додатків для NVDA. Якщо у вас інсталяційна версія NVDA, то ви зможете відкрити обраний додаток безпосередньо з браузера, щоб почати його встановлення, процес якого описано нижче. В інших випадках збережіть завантажений файл та дотримуйтеся нижченаведених інструкцій.

Для встановлення додатка у Менеджері додатків натисніть кнопку "Встановити...". Після цього буде відкрито діалог вибору файла, у якому вам буде необхідно відкрити пакетний файл додатка (.nvda-addon), який ви зможете вибрати як з власного комп'ютера, так і з локальної мережі. Після натискання кнопки "Відкрити", NVDA запитає, чи ви справді бажаєте встановити цей додаток. Оскільки NVDA не обмежує функціонал додатків, то вони, теоретично, можуть отримати доступ до ваших персональних даних і, навіть, до вашої системи, якщо ви користуєтеся встановленою версією програми. Тому, будь ласка, встановлюйте додатки лише від тих джерел, яким довіряєте. Коли додаток буде встановлено, ви повинні перезавантажити програму для того, щоб він запустився. Якщо ви цього не зробите, то Менеджер додатків у статусі показуватиме, що додаток встановлюється.

Для видалення додатка виберіть його у списку та натисніть кнопку "Видалити". NVDA запитає, чи ви справді бажаєте це зробити. Як і при встановленні, після видалення додатка ви повинні перезавантажити NVDA. Якщо ви цього не зробите, то Менеджер додатків у статусі показуватиме, що додаток видаляється.

Щоб вимкнути додаток, натисніть кнопку "Вимкнути". Щоб увімкнути раніше вимкнений додаток, натисніть кнопку "Увімкнути". Ви можете вимкнути додаток якщо статус вказує, що його було увімкнено або буде увімкнено, або увімкнути його, якщо додаток вимкнено або буде вимкнено. Після кожного натискання на кнопки Увімкнути/Вимкнути, стан додатка змінюється і вказує, що станеться з ним після перезавантаження NVDA. Так само, як при встановленні або видаленні додатка, ви повинні перезавантажити NVDA, щоб зміни вступили в силу.

Цей менеджер також містить кнопку "Закрити", яка його закриває.

Якщо ви встановили чи видалили додаток, то NVDA запитає вас, чи хочете ви перезавантажити програму для того, щоб зміни набули чиності.

Раніше можна було розширити функціонал NVDA шляхом копіювання окремих плагінів і драйверів у папку з користувацькими налаштуваннями програми. Незважаючи на ту обставину, що ця версія NVDA ще підтримує таку можливість, ці плагіни і драйвери не будуть відображатися у менеджері додатків. Тому буде краще видалити ці файли з вашої конфігурації і встановити натомість відповідні додатки, якщо вони, звісно, доступні.

Щоб отримати доступ до менеджера додатків, знаходячись будь-де у Windows, призначте, будь ласка, на нього жест у діалозі Жести вводу.

### 9.4. Консоль Python

Консоль Python, яка знаходиться у підменю "Інструменти" - це інструмент розробників, який використовується для відлагодження, огляду внутрішнього коду NVDA та доступності ієрархії сторонніх програм. Для детальної інформації перегляньте, будь ласка, посібник для розробників, що у розділі для розробників на сайті NVDA.

### 9.5. Перезавантаження плагінів

Активація цього елемента призводить до перезавантаження модулів, написаних для NVDA з метою покращення доступності сторонніх програм, та глобальних плагінів без перезавантаження самої NVDA, що може бути корисно для розробників.

## 10. Підтримувані мовні синтезатори

Цей розділ містить інформацію про мовні синтезатори, які підтримує NVDA. Більш детальний список платних та безкоштовних синтезаторів мовлення для NVDA, які ви зможете купити або завантажити, дивіться на сторінці http://www.nvda-project.org/wiki/ExtraVoices.

### 10.1. eSpeak

Синтезатор eSpeak NG безпосередньо вбудований в NVDA і не потребує, щоб ви встановлювали жодних спеціальних драйверів чи інших компонентів. Типово, NVDA використовує eSpeak NG. Оскільки цей синтезатор вбудований в NVDA, він є гарним вибором для запуску на інших системах з USB-накопичувача чи флеш-карти.

Кожен голос, який поставляється з eSpeak NG, може говорити різними мовами. Цей синтезатор підтримує більш ніж 43 мови.

Існує також багато варіантів, які можуть змінити звук голосу.

### 10.2. Microsoft Speech API version 4 (SAPI 4)

SAPI 4 -це старий стандарт від Microsoft для підтримки програмних мовних синтезаторів. NVDA як і раніше підтримує цей драйвер для користувачів, які досі користуються встановленими SAPI 4 синтезаторами. Проте, Microsoft більше не підтримує цей стандарт і необхідні компоненти більше не доступні на сайті Microsoft.

При використанні цього синтезатора у NVDA, серед доступних голосів, які ви можете побачити у діалозі налаштувань голосу або в кільці параметрів синтезатора, буде показано усі голоси з усіх SAPI 4 синтезаторів, які було виявлено на вашому комп'ютері.

### 10.3. Microsoft Speech API version 5 (SAPI 5)

SAPI 5 є стандартом від Microsoft для програмних мовних синтезаторів. Є багато мовних синтезаторів, які дотримуються вимог цього стандарту, їх можна придбати у різноманітних компаній або вільно завантажити з вебсайтів виробників, втім, швидше за все, на вашій системі вже буде встановлено щонайменше один SAPI 5 синтезатор. При використанні цього синтезатора у NVDA, серед доступних голосів, які ви можете побачити у діалозі налаштувань голосу або в кільці параметрів синтезатора, буде показано усі голоси з усіх SAPI 5 синтезаторів, які було виявлено на вашому комп'ютері.

### 10.4. Microsoft Speech Platform

Microsoft Speech Platform (Мовленнєва платформа Microsoft) - це набір програмних модулів і засобів розробки, які дозволяють розробникам створювати додатки і сервіси з підтримкою мовленнєвих технологій (розпізнавання і синтез мовлення), а користувачам взаємодіяти з такими додатками. Голоси на цій платформі можна використовувати в NVDA.

Щоб використовувати ці голоси, вам потрібно встановити два компоненти:

- Microsoft Speech Platform - Runtime (Version 11) , x86: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27225
- Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (Version 11): http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27224
  - Ця сторінка містить низку файлів як для розпізнавання мовлення, так і для перетворення тексту в мовлення. Оберіть файли, які містять потрібну вам мову і голос. Наприклад, файл MSSpeech_TTS_en-US_ZiraPro.msi - це голос для англійської мови американського діалекту, а файл MSSpeech_TTS_ru-RU_Elena.msi - це російський голос для російської мови.

### 10.5. Audiologic Tts3

Це комерційний мовний синтезатор спеціально для італійської мови. Ви маєте встановити синтезатор на вашу систему для того, щоб використовувати його разом з NVDA. Для детальнішої інформації, будь ласка, відвідайте сайт Audiologic за адресою www.audiologic.it.

Цей синтезатор не підтримує функцію посимвольного читання.

### 10.6. Newfon

Newfon - це вільний комерційний синтезатор Сергія Шешмінцева, який розповсюджується вільно, він підтримує українську та російську мови. Завантажити його можна у вигляді додатка за адресою http://addons.nvda-project.org/addons/newfon.uk.html. Цей синтезатор не підтримує функцію посимвольного читання.

### 10.7. Nuance Vocalizer for NVDA

Nuance Vocalizer - це комерційний високоякісний голосовий синтезатор, розроблений Nuance Communications, Inc. та адаптований для NVDA Tiflotecnia, Lda. Він містить більше 50 доступних для встановлення різноманітних голосів, які вміють розмовляти більш ніж тридцятьма мовами. Усі компоненти синтезатора та голоси представлені у вигляді додатків для NVDA, що дозволяє використовувати його і у портабельних копіях програми.

Ви можете довідатися більше інформації про Nuance Vocalizer для NVDA та отримати інформацію про його придбання на сайті розробника за адресою www.vocalizer-nvda.com. Певний відсоток з кожної покупки цього продукту перераховується NV Access для подальшого розвитку програми екранного доступу NVDA.

## 11. Підтримувані брайлівські дисплеї

Цей розділ містить інформацію про брайлівські дисплеї, з якими працює NVDA.

### 11.1. Серії Focus/PAC Mate від Freedom Scientific

Усі дисплеї Focus і PAC Mate, що підключаються через USB або bluetooth, від Freedom Scientific підтримуються. Вам необхідно встановити на вашу систему драйвер для брайлівських дисплеїв від Freedom Scientific. Якщо у вас його ще нема, отримати драйвер можна звідси: http://www.freedomscientific.com/downloads/focus-40-blue/focus-40-blue-downloads.asp. Не зважаючи на те, що на цій сторінці згадується лише про дисплей Focus 40 Blue, драйвер підтримує усі дисплеї від Freedom Scientific. Якщо у вас 64-бітна Windows і драйвери до цих дисплеїв вже, можливо, встановила інша програма екранного доступу, то вам все одно доведеться встановити драйвер, завантажений за посиланням вище, оскільки, можливо, інша програма екранного доступу не встановила файлів, яких вимагає NVDA.

Типово, NVDA може автоматично виявити підключений дисплей і з'єднатися з ним через bluetooth або ж через USB. Проте під час конфігурування дисплея ви можете явно вказати, який порт - bluetooth чи USB - використовувати для того, щоб обмежити тип підключення для використання. Це корисно, якщо ви, наприклад, хочете працювати з дисплеєм через bluetooth, і, при цьому, заряджати його від USB.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA.

Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | topRouting1 (перша комірка на дисплеї)
Прокрутити вперед | topRouting20/40/80 (остання комірка на дисплеї)
Прокрутити назад | leftAdvanceBar
Прокрутити вперед | rightAdvanceBar
Перемкнути прив'язку брайля до | leftGDFButton+rightGDFButton
Перемкнути дію, призначену на ліве коліщатко wiz | leftWizWheelPress
Повернутися назад, використовуючи ліве коліщатко wiz |leftWizWheelUp
Перейти вперед, використовуючи ліве коліщатко wiz | leftWizWheelDown
Перемкнути дію, призначену на праве коліщатко wiz | rightWizWheelPress
Повернутися назад, використовуючи праве коліщатко wiz |rightWizWheelUp
Перейти вперед, використовуючи праве коліщатко wiz | rightWizWheelDown
Перейти до брайлівської комірки | routing
бекспейс | крапка7
ентер | крапка8
шіфт+таб | брайлівський пробіл+крапка1+крапка2
таб | брайлівський пробіл+крапка4+крапка5
стрілка вгору | брайлівський пробіл+крапка1
стрілка вниз | брайлівський пробіл+крапка4
контрол+стрілка вліво | брайлівський пробіл+крапка2
контрол+стрілка вправо | брайлівський пробіл+крапка5
стрілка вліво | брайлівський пробіл+крапка3
стрілка вправо | брайлівський пробіл+крапка6
клавіша "на початок" | брайлівський пробіл+крапка1+крапка3
клавіша "в кінець" | брайлівський пробіл+крапка4+крапка6
контрол+клавіша "на початок" | брайлівський пробіл+крапка1+крапка2+крапка3
контрол+клавіша "в кінець" | брайлівський пробіл+крапка4+крапка5+крапка6
алт | брайлівський пробіл+крапка1+крапка3+крапка4
алт+таб | брайлівський пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5
ескейп | брайлівський пробіл+крапка1+крапка5
windows | брайлівський пробіл+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6
пробіл | брайлівський пробіл
windows+d (згорнути всі вікна) | брайлівський пробіл+крапка1+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5+крапка6
Повідомити поточний рядок | брайлівський пробіл+крапка1+крапка4
увійти до меню NVDA | брайлівський пробіл+крапка1+крапка3+крапка4+крапка5

Для нових моделей Focus, а саме - focus 40, focus 80 і focus blue, у яких є клавіші rocker bar:

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Перейти на попередній рядок | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Перейти на наступний рядок | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Лише для Focus 80:

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Прокрутити вперед | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### 11.2. Optelec ALVA BC640/680

Обидва дисплеї ALVA BC640 та BC680 від Optelec, підключені через USB та bluetooth, підтримуються. Вам не потрібно встановлювати жодного спеціального драйвера для того, аби користуватися дисплеєм. Просто підключіть дисплей та змініть налаштування NVDA для використання.

Якщо у цих дисплеїв є брайлівська клавіатура, то вони перетворюють текст, набраний шрифтом брайля, у звичайний текст самостійно, тому вам не доведеться обирати таблицю введення.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | t1
Перейти на попередній рядок | t2
Перейти на наступний рядок | t4
Прокрутити вперед | t5
перейти до брайлівської комірки | routing
шіфт+таб | sp1
алт | sp2
ескейп | sp3
таб | sp4
стрілка вгору | spUp
стрілка вниз | spDown
стрілка вліво | spLeft
стрілка вправо | spRight
ентер | spEnter
Меню NVDA | sp1+sp3
windows+d (згорнути всі вікна) | sp1+sp4
Клавіша windows | sp2+sp3
Клавіши alt+tab | sp2+sp4

### 11.3. Дисплеї Handy Tech

NVDA підтримує усі дисплеї від Handy Tech, що підключаються через USB або bluetooth. Для застарілих USB дисплеїв вам потрібно буде встановити на свою систему USB драйвер від Handy Tech.

Брайлівське введення для цих дисплеїв поки що не підтримується.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити брайлівський дисплей назад | left, up
Прокрутити брайлівський дисплей вперед | right, down
Перейти на попередній рядок | b4
Перейти на наступний рядок | b5
перейти до брайлівської комірки | routing
шіфт+таб | esc
алт | b2+b4+b5
ескейп | b4+b6
таб | enter
ентер | esc+enter
стрілка вгору | leftSpace
стрілка вниз | rightSpace
Меню NVDA | b2+b4+b5+b6
Конфігурація Handy Tech | b4+b8

### 11.4. MDV Lilli

Дисплеї Lilli, від MDV підтримуються. Вам не потрібно встановлювати жодного спеціального драйвера для того, аби користуватися дисплеєм. Просто підключіть дисплей та змініть налаштування NVDA для використання.

Нижче наведено призначення клавіш цього дисплея з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | LF
Прокрутити вперед | RG
Перейти на попередній рядок | UP
Перейти на наступний рядок | DN
Перейти до брайлівської комірки | route
шіфт+таб | SLF
таб | SRG
алт+таб | SDN
алт+шіфт+таб | SUP

### 11.5. Брайлівські дисплеї Baum/Humanware/APH

Підтримуються деякі USB чи bluetooth дисплеї від Baum, HumanWare та APH. Зокрема це:

- Baum: SuperVario, PocketVario
- HumanWare: Brailliant, BrailleConnect
- APH: Refreshabraille

Деякі інші дисплеї, вироблені Baum, мають теж працювати, але це не перевірялося.

Якщо дисплей підключається через USB, ви маєте заздалегіть встановити USB драйвер від виробника. Для моделі APH Refreshabraille режим USB має бути встановлено на послідовний.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | d2
Прокрутити вперед | d5
Перейти на попередній рядок | d1
Перейти на наступний рядок | d3
Перейти до брайлівської комірки | routing

Для дисплеїв, які мають джойстик:

Ім'я | Клавіша
--- | ---
стрілка вгору | up
стрілка вниз | down
стрілка вліво | left
стрілка вправо | right
ентер | select

### 11.6. hedo ProfiLine USB

NVDA підтримує роботу з брайлівськими дисплеями hedo ProfiLine USB від виробника hedo Reha-Technik. Перед використанням пристрою ви повинні встановити відповідний USB-драйвер від виробника.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | K1
Прокрутити вперед | K3
Перейти на попередній рядок | B2
Перейти на наступний рядок | B5
Перейти до брайлівської комірки | routing
Перемкнути прив'язку брайля до | K2
Читати все | B6

### 11.7. hedo MobilLine USB

NVDA підтримує роботу з брайлівськими дисплеями hedo MobilLine USB від виробника hedo Reha-Technik. Перед використанням пристрою ви повинні встановити відповідний USB-драйвер від виробника.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | K1
Прокрутити вперед | K3
Перейти на попередній рядок | B2
Перейти на наступний рядок | B5
Перейти до брайлівської комірки | routing
Перемкнути прив'язку брайля до | K2
Читати все | B6

### 11.8. HumanWare Brailliant BI/B Series

NVDA підтримує роботу з брайлівськими дисплеями Brailliant серій BI та B від виробника HumanWare, включаючи BI 32, BI 40 and B 80, підключені через bluetooth чи USB. Якщо ви підключаєте ці дисплеї через USB, то зверніть увагу, що перед цим вам необхідно встановити USB-драйвер від виробника.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | left
Прокрутити вперед | right
Перейти на попередній рядок | up
Перейти на наступний рядок | down
Перейти до брайлівської комірки | routing
Перемкнути прив'язку брайля до | up+down
стрілка вгору | пробіл+крапка1
стрілка вниз | пробіл+крапка4
стрілка вліво | пробіл+крапка3
стрілка вправо | пробіл+крапка6
Меню NVDA | c1+c3+c4+c5 (команда n)
шіфт+таб | пробіл+крапка1+крапка3
таб | пробіл+крапка4+крапка6
алт | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4 (пробіл+m)
ескейп | пробіл+крапка1+крапка5 (пробіл+e)
ентер | крапка8
windows+d (згорнути усі вікна) | c1+c4+c5 (команда d)
windows | пробіл+крапка3+крапка4
алт+таб | пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+t)
Читати все | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### 11.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE Series

NVDA підтримує роботу з брайлівськими дисплеями Braille Sense та Braille EDGE від виробника Hims, які можна підключати через bluetooth чи USB. Якщо ви підключаєте пристрій через USB, то зверніть увагу, що перед цим ви повинні встановити USB-драйвер від виробника.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | left side scroll down
Прокрутити вперед | right side scroll down
Перейти на попередній рядок | left side scroll up
Перейти на наступний рядок | right side scroll up
Перейти до брайлівської комірки | routing
шіфт+таб | крапка1+крапка2+пробіл
алт | крапка1+крапка3+крапка4+пробіл
ескейп | крапка1+крапка5+пробіл
таб | крапка4+крапка5+пробіл
ентер | крапка8
бекспейс | крапка7
стрілка вгору | крапка1+пробіл
стрілка вниз | крапка4+пробіл
capsLock | крапка1+крапка3+крапка6+пробіл
шіфт+алт+таб | advance2+advance3+advance1
алт+таб | advance2+advance3
клавіша "в кінець" | крапка4+крапка6+пробіл
контрол+клавіша "в кінець" | крапка4+крапка5+крапка6+пробіл
Клавіша "на початок" | крапка1+крапка3+пробіл
контрол+клавіша "на початок" | крапка1+крапка2+крапка3+пробіл
стрілка вліво | крапка3+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вліво | крапка2+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вліво | крапка2+пробіл
шіфт+алт+стрілка вліво | крапка2+крапка7+advance1
алт+стрілка вліво | крапка2+крапка7
стрілка вправо | крапка6+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вліво | крапка5+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вправо | крапка5+пробіл
шіфт+алт+стрілка вправо | крапка5+крапка7+advance1
алт+стрілка вправо | крапка5+крапка7
сторінка вгору | крапка1+крапка2+крапка6+пробіл
контрол+сторінка вгору | крапка1+крапка2+крапка6+крапка8+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вгору | крапка2+крапка3+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вгору | крапка2+крапка3+пробіл
шіфт+алт+стрілка вгору | крапка2+крапка3+крапка7+advance1
алт+стрілка вгору | крапка2+крапка3+крапка7
шіфт+стрілка вгору | left side scroll down + space
сторінка вниз | крапка3+крапка4+крапка5+пробіл
контрол+сторінка вниз | крапка3+крапка4+крапка5+крапка8+пробіл
контрол+шіфт+стрілка вниз | крапка5+крапка6+крапка8+пробіл+advance1
контрол+стрілка вниз | крапка5+крапка6+пробіл
шіфт+алт+стрілка вниз | крапка5+крапка6+крапка7+advance1
алт+стрілка вниз | крапка5+крапка6+крапка7
шіфт+стрілка вниз | right side scroll down + space
деліт | крапка1+крапка3+крапка5+пробіл
f1 | крапка1+крапка2+крапка5+пробіл
f3 | крапка1+крапка2+крапка4+крапка8
f4 | крапка7+advance3
windows+b | крапка1+крапка2+advance1
windows+d | крапка1+крапка4+крапка5+advance1

### 11.10. HIMS SyncBraille

NVDA підтримує роботу з брайлівськими дисплеями SyncBraille від виробника Hims. Для підключення цих дисплеїв у вашій системі повинен бути встановлений USB-драйвер від HIMS.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | left side scroll down
Прокрутити вперед | right side scroll down
Перейти до брайлівської комірки | routing

### 11.11. Брайлівські дисплеї Seika

NVDA підтримує роботу з брайлівськими дисплеями Seika версій 3, 4 та 5 (40 клітинок) та Seika80 (80 клітинок) від виробника Nippon Telesoft. Більше інформації про ці дисплеї ви можете знайти на сайті http://www.seika-braille.com/. Перед підключенням дисплея ви спершу повинні встановити USB-драйвер від виробника.

Нижче наведено призначення клавіш цих дисплеїв з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до дисплея, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | left
Прокрутити вперед | right
Перейти на попередній рядок | b3
Перейти на наступний рядок | b4
Перемкнути прив'язку брайля до | b5
Читати все | b6
таб | b1
шіфт+таб | b2
алт+таб | b1+b2
Увійти до меню NVDA | left+right
Перейти до брайлівської комірки | routing

### 11.12. Нові моделі Papenmeier BRAILLEX

На жаль, цей розділ поки що недоступний українською мовою. Проте інформацію про роботу NVDA з цими брайлівськими дисплеями ви можете отримати, відкривши оригінальний англомовний посібник користувача. Для того, щоб це зробити, виконайте такі дії:

Якщо у вас портабельна версія програми:

- Увійдіть до папки з портабельною версією NVDA і знайдіть у ній папку documentation, у якій відкрийте папку en
- Відкрийте файл userGuide.html

Якщо ви використовуєте встановлену версію NVDA:

- Увійдіть до папки зі встановленою NVDA, наприклад, C:\Program Files\NVDA
- Знайдіть у ній папку documentation, у якій відкрийте папку en
- Відкрийте файл userGuide.html

### 11.13. Старі моделі Papenmeier BRAILLEX

На жаль, цей розділ поки що недоступний українською мовою. Проте інформацію про роботу NVDA з цими брайлівськими дисплеями ви можете отримати, відкривши оригінальний англомовний посібник користувача. Для того, щоб це зробити, виконайте такі дії:

Якщо у вас портабельна версія програми:

- Увійдіть до папки з портабельною версією NVDA і знайдіть у ній папку documentation, у якій відкрийте папку en
- Відкрийте файл userGuide.html

Якщо ви використовуєте встановлену версію NVDA:

- Увійдіть до папки зі встановленою NVDA, наприклад, C:\Program Files\NVDA
- Знайдіть у ній папку documentation, у якій відкрийте папку en
- Відкрийте файл userGuide.html

### 11.14. HumanWare BrailleNote

NVDA підтримує записники BrailleNote від Humanware, якщо вони працюють як дисплеї для програми екранного доступу. Підтримуються такі моделі:

- BrailleNote Classic (з'єднання лише через послідовний порт)
- BrailleNote PK (з'єднання через bluetooth або послідовний порт)
- BrailleNote MPower (з'єднання через послідовний порт або bluetooth)
- BrailleNote Apex (з'єднання через USB або Bluetooth)

У випадку, якщо ваш пристрій підтримує кілька типів з'єднання, то, перш ніж підключити його до NVDA, ви повинні у самому пристрої вказати, яким способом здійснюватиметься це з'єднання. Для детальнішої інформації, будь ласка, читайте інструкцію до BrailleNote. Ви також повинні вказати порт з'єднання у діалозі NVDA "Налаштування брайля...". Якщо ви під'єднуєте пристрій через USB або bluetooth, то ви можете встановити порт на "Автоматично", "USB" чи "Bluetooth", в залежності від доступних варіантів вибору. Якщо з'єднання здійснюється через послідовний порт або конвертер з USB у послідовний порт, чи якщо жодна з попередніх опцій недоступна, то ви повинні явно вказати, який порт зі списку апаратних портів потрібно використовувати.

Перед під'єднанням вашого BrailleNote Apex з використанням його клієнтського USB-інтерфейсу, ви повинні встановити драйвер від HumanWare.

Нижче наведено команди BrailleNote, асоційовані з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію до вашого BrailleNote, щоб дізнатися, де знаходяться ці клавіші.

Ім'я | Клавіша
--- | ---
Прокрутити назад | back
Прокрутити вперед | advance
Перейти на попередній рядок | previous
Перейти на наступний рядок | next
Перейти до брайлівської комірки | routing
Перемкнути прив'язку брайля до | previous+next
стрілка вгору | пробіл+крапка1
стрілка вниз | пробіл+крапка4
стрілка вліво | пробіл+крапка3
стрілка вправо | пробіл+крапка6
сторінка вгору | пробіл+крапка1+крапка3
сторінка вниз | пробіл+крапка4+крапка6
клавіша "на початок" | пробіл+крапка1+крапка2
клавіша "в кінець" | space+dot4+dot5
контрол+клавіша "на початок" | пробіл+крапка1+крапка2+крапка3
контрол+клавіша "в кінець" | пробіл+крапка4+крапка5+крапка6
пробіл | пробіл
ентер | пробіл+крапка8
бекспейс | пробіл+крапка7
таб | пробіл+крапка2+крапка3+крапка4+крапка5 (пробіл+t)
шіфт+таб | пробіл+крапка1+крапка2+крапка5+крапка6
Windows | пробіл+крапка2+крапка4+крапка5+крапка6 (пробіл+w)
алт | пробіл+крапка1+крапка3+крапка4 (крапка+m)
Перемкнути режим допомоги при вводі | пробіл+крапка1+крапка2+крапка5 (пробіл+h)

### 11.15. BRLTTY

BRLTTY є окремою програмою, яка може бути використана для підтримки багатьох інших брайлівських дисплеїв. Для того, щоб використати її, вам потрібно встановити BRLTTY for Windows. Ви повинні завантажити та встановити останній інсталяційний пакет, який може називатися, наприклад, brltty-win-4.2-2.exe. Під час налаштування дисплея та використовуваного порту уважно дотримуйтеся інструкції, особливо, якщо ви використовуєте USB-дисплей та вже маєте драйвери від виробника.

Для дисплеїв з брайлівською клавіатурою BRLTTY опрацьовує брайлівський текст, тому вам не знадобиться вибирати в NVDA таблицю введення.

Нижче наведено призначення BRLTTY команд з NVDA. Будь ласка, дивіться документацію таблиці клавіш BRLTTY, щоб дізнатися як команди BRLTTY зіставляються з елементами управління на брайлівському дисплеї.

Ім'я | Команда BRLTTY
--- | ---
Прокрутити назад | fwinlt (переходить вліво на одне вікно)
Прокрутити вперед | fwinrt (переходить вправо на одне вікно)
Перейти на попередній рядок | lnup (переходить на один рядок вгору)
Перейти на наступний рядок | lndn (переходить на один рядок вниз)
Перейти до брайлівської комірки | route (приводить курсор до символа)

## 12. Скорочення для типів елементів керування і їхнього стану

Для точнішого відображення інформацїї на брайлівському дисплеї, визначено низку скорочень для типів елементів керування і їхнього стану.

Скорочення | Тип елемента керування
--- | ---
кнп | кнопка
кспис | комбінований список
прап | прапорець
длг | діалог
ред | поле редагування
зобр | графіка
сН | номер стовпця в таблиці, наприклад, с1, с2.
рН | номер рядка в таблиці, наприклад, р1, р2.
зН | рівень заголовка, наприклад, з1, з2.
псл | посилання
спс | список
відвід.псл | відвідане посилання
м | меню
рм | рядок меню
ркнп | радіокнопка
табл | таблиця
дер | дерево
рівН | рівень дерева в ієрархії
"-" | роздільник

Також визначені такі стани елементів керування:

Скорочення | Стан елементів керування
--- | ---
... | показує, коли об'єкт містить автозаповнення
( ) | показує, коли об'єкт, наприклад, прапорець, не позначено
(x) | показує, коли об'єкт, наприклад, прапорець, позначено
(-) | показує, коли об'єкт, наприклад, прапорець, частково позначено
- | показує, коли об'єкт, наприклад, дерево, можливо згортати
+ | показує, коли об'єкт, наприклад, дерево, можливо розгортати
клік | показує, коли об'єкт клікабельний
тдч | показує, коли об'єкт, наприклад, поле редагування, доступний тільки для читання
выд | показує, коли об'єкт выділений
пм | показує, коли об'єкт містить виринаюче вікно (зазвичай це підменю)

## 13. Додаткові теми

++ Команди командного рядка ++ [CommandLineOptions] NVDA може прийняти одне або кілька додаткових налаштувань під час запуску, які змінюють поведінку програми. Ви можете вводити стільки варіантів, скільки вам потрібно. Ці параметри можуть бути передані під час запуску з ярлика (у властивостях ярлика), в діалоговому вікні "Виконати" (Головне Меню -> Виконати або Windows +r) або з командного рядка Windows. Команди повинні бути відокремлені пропуском від імені виконуваного файла NVDA і від інших команд. Наприклад, ярлик на робочому столі, який NVDA створює під час установки, містить команду -r, яка вказує NVDA вивантажувати поточну запущену копію, перш ніж запуститися. Ще один корисний параметр --disable-addons, який вказує NVDA призупинити всі запущені додатки. Це дозволяє визначити, чи створює проблему будь-який з додатків і дає можливість відновити роботоздатність при серйозних проблемах з запущеними додатками.

Як приклад, ви можете закрити поточну копію NVDA, ввівши в діалоговому вікні "Виконати":

nvda -q

Деякі з параметрів командного рядка мають короткий і довгий варіант, в той час як інші мають лише довгий варіант. Ті, що мають короткий варіант комбінуються з довгими так:

nvda -rm | Завершує поточну копію NVDA і запускає нову копію з вимкненим стартовим звуком, повідомленнями про запуск і завершення і т.д.
nvda -rm --disable-addons | Те ж саме, але з відключеними додатками

Деякі з параметрів командного рядка приймають додаткові значення; наприклад, наскільки докладним повинен бути рівень запису у файл звіту або шлях до каталогу конфігурації користувача. Ці значення повинні розташовуватися після команди, відділяючись від команди пробілом при використанні короткої версії або знаком дорівнює (=) при використанні довгої версії:

nvda -l 10 | Запускає NVDA із зазначенням рівня запису налагодження в журнал звіту
nvda --log-file=c:\nvda.log | Вказує NVDA писати свій журнал в C:\nvda.log
nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log | Запустити NVDA з встановленим рівнем запису в журнал Інфо і зберігати свій журнал в C:\nvda.log

Нижче наведені параметри командного рядка для NVDA:

Короткий | Довгий | Опис
--- | --- | ---
-h | --help | Показати довідку командного рядка і вийти
-q | --quit | Завершити вже запущену копію NVDA
-r | --replace | Завершити вже запущену копію NVDA і запустити її знову
-k | --check-Running | Повідомити чи працює NVDA через код виходу; 0, якщо працює, 1, якщо не працює
-f LOGFILENAME | --log-file = LOGFILENAME | розташування і ім'я файлу журналу звіту
-l LOGLEVEL | --log-level=LOGLEVEL | Рівень запису в файл журналу при запуску (відлагодження 10, Інфо 20, Попередження відлагодження 30, помилка 40, критичний 50), типово - попередження відлагодження
-c CONFIGPATH | --config-path=CONFIGPATH | Шлях для збереження всіх налаштувань NVDA
-m | --minimal | Немає звуків, немає інтерфейсу, немає повідомлення при запуску і т.д.
-s | --secure | Безпечний режим (заборонити консоль Python)
Немає | --disable-addons | Додатки не матимуть жодного ефекту
Немає | --no-sr-flag | Не змінювати глобальний прапор системи програм екранного доступу
Немає | --install | Встановлення NVDA (запускає NVDA після встановлення)
Немає | --install-silent | Встановлення NVDA в тихому режимі (не запускає NVDA після встановлення)

## 14. Додаткова інформація

Якщо ви потребуєте додаткової інформації або допомоги в зв'язку з NVDA, будь ласка, відвідайте сайт NVDA за адресою http://www.nvaccess.org/. Тут ви зможете знайти додаткову документацію, технічну підтримку і посилання на ресурси спільнот. Цей сайт також надає інформацію та ресурси щодо розробки NVDA.