# راهنمای سریع فرمانهای NVDA نگارش 2017.3

## شروع کار با NVDA

### فرمان‌های لمسی NVDA

#### حالت‌های لمسی

برای تغییر دادن حالت‌های لمسی، یک ضربه‌ی سه‌انگشتی انجام دهید.

### فرمان‌های اساسی NVDA

نام فرمان | کلید در رایانه‌ی رومیزی | کلید در لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
توقف سخن گفتن | Control | control | یک ضربه‌ی دو‌انگشتی | بلافاصله سخن‌گویی را متوقف میکند.
مکث در سخن گفتن | shift | shift | ندارد | موقتا سخن‌گویی را متوقف میکند. فشردن دوباره‌ی این کلید، سخن گفتن NVDA را از جایی که قطع شده بود ادامه میدهد (مشروط به این‌که مکث کردن به وسیله‌ی موتور سخنگوی جاری پشتیبانی شود.)
منوی NVDA | NVDA+n | NVDA+n | دو ضربه‌ی دو‌انگشتی | منوی NVDA را نمایش میدهد تا به شما امکان دهد به تنظیمات، ابزارها، راهنما و غیره دست یابید.
تغییر حالت سخن‌گویی | NVDA+s | NVDA+s | ندارد | حالت‌های سخن‌گویی را بین گفتار، بوق زدن و خاموش تغییر میدهد.
تغییر حالت راهنمای فرمان‌های ورودی | NVDA+1 | NVDA+1 | ندارد | فشردن هر کلید در این حالت، نام کلید را اعلام میکند و توضیحی راجع به فرمانی که به آن کلید مربوط میشود میدهد.
خروج از NVDA | NVDA+q | NVDA+q | ندارد | از NVDA خارج میشود.
گذراندن کلید بعدی | NVDA+f2 | NVDA+f2 | ندارد | به NVDA میگوید، کلید بعدی که فشرده میشود را مستقیما به برنامه‌ی پیش رو بفرستد؛ حتی اگر به طور معمول، آن کلید جزء فرمان‌های NVDA باشد.
روشن یا خاموش کردن حالت خواب برنامه | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | ندارد | حالت خواب، تمام فرمان‌های NVDA و خروجی سخن‌گو و بریل را برای برنامه‌ی فعلی غیر فعال میکند. این حالت به هنگام استفاده از برنامه هایی که امکانات سخن‌گویی و صفحه‌خوانی خودشان را دارند بسیار مفید است. برای غیر فعال کردن حالت خواب، این فرمان را دوباره وارد کنید.

### اعلام اطلاعات سیستم

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام تاریخ / ساعت | NVDA+f12 | با یک بار فشردن، زمان کنونی را اعلام میکند. با دو بار فشردن، تاریخ را اعلام میکند.
اعلام وضعیت باتری | NVDA+shift+b | وضعیت باتری را اعلام میکند؛ که آیا متصل به برق است یا نه، یا درصد میزان شارژ را گزارش میدهد.
اعلام متن داخل کلیپ‌برد | NVDA+c | اگر متنی داخل حافظه‌ی موقت (کلیپ‌برد) باشد، آن‌را اعلام میکند.

## پیمایش با NVDA

### پیمایش با محل فرمان‌پذیری یا تیررس (فکوس) سیستم (System Focus)

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
اعلام فکوس جاری | NVDA+tab | NVDA+tab | شیء یا کنترل فعلی را که در تیررس سیستم است اعلام میکند. با دو بار فشردن، اطلاعات یاد‌شده حرف به حرف خوانده میشود.
اعلام عنوان | NVDA+t | NVDA+t | عنوان پنجره‌ی در حال حاضر فعال را میخواند. با دو بار فشردن، اطلاعات مزبور را هِجّی خواهد کرد. با سه بار فشردن، عنوان را در کلیپ‌برد کپی خواهد کرد.
خواندن پنجره‌ی فعال | NVDA+b | NVDA+b | همه‌ی کنترل‌های موجود در پنجره‌ی در حال حاضر فعال را میخواند. (این فرمان در پنجره های محاوره‌ای کاربرد بیشتری دارد.)
اعلام نوار وضعیت | NVDA+end | NVDA+shift+end | در صورتی که NVDA نوار وضعیتی در پنجره‌ی پیش رو پیدا کند، آن را میخواند. همچنین شیء پیمایشگر را روی نوار وضعیت میبرد. با دو بار فشردن، اطلاعات موجود در نوار وضعیت، حرف به حرف خوانده میشود.

### پیمایش با نشانگر سیستم (System Caret)

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
خواندن همه | NVDA+جهت‌نمای پایین | NVDA+a | با استفاده از نشانگر سیستم، از محل فعلی قرارگیری نشانگر شروع به خواندن میکند. همان‌گونه که خواندن ادامه دارد، نشانگر را به همراه خوانده شدن متن حرکت میدهد.
خواندن خط جاری | NVDA+جهت‌نمای بالا | NVDA+l | خطی را که نشانگر سیستم در حال حاضر در آن قرار دارد میخواند. با دو بار فشردن، خط جاری حرف به حرف خوانده میشود. با سه بار فشردن، خط جاری با استفاده از توضیح نویسه‌ها (گفتن کلمات نمایانگر حروف) هجی میشود.
خواندن انتخاب فعلی متن | NVDA+Shift+جهت‌نمای بالا | NVDA+shift+s | هر متنی که در حال حاضر انتخاب شده باشد را میخواند.
جمله‌ی بعدی | alt+جهت‌نمای پایین | alt+جهت‌نمای پایین | نشانگر را به جمله‌ی بعدی برده، آن جمله را میخوانَد. (تنها در Microsoft Word و Outlook پشتیبانی میشود.)
جمله‌ی قبلی | alt+جهت‌نمای بالا | alt+جهت‌نمای بالا | نشانگر را به جمله‌ی قبلی برده، آن جمله را میخوانَد. (تنها در Microsoft Word و Outlook پشتیبانی میشود.)

هنگامی که نشانگر سیستم درون یک جدول باشد، این فرمان‌های صفحه‌کلیدی نیز در دسترس است:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
حرکت به ستون قبلی | control+alt+جهت‌نمای چپ | نشانگر سیستم را (در همان سطر) به ستون قبلی میبرد.
حرکت به ستون بعدی | control+alt+جهت‌نمای راست | نشانگر سیستم را (در همان سطر) به ستون قبلی میبرد.
حرکت به سطر قبلی | control+alt+جهت‌نمای بالا | نشانگر سیستم را (در همان ستون) به سطر قبلی میبرد.
حرکت به سطر بعدی | control+alt+جهت‌نمای پایین | نشانگر سیستم را (در همان ستون) به سطر بعدی میبرد.

### پیمایش اشیاء

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
اعلام شیء جاری | NVDA+5 در صفحه کلید اعداد | NVDA+shift+o | ندارد | شیء پیمایشگر جاری را اعلام میکند. با دو بار فشردن، اطلاعات حرف به حرف خوانده میشود. با سه بار فشردن، نام و محتوای شیء در کلیپ‌برد کپی میشود.
حرکت به شیء در‌بر‌گیرنده (شیئی که شیء یا اشیائی داخل خود دارد) | NVDA+8 در صفحه کلید اعداد | NVDA+shift+جهت‌نمای بالا | کشش بالا (حالت شیئی) | به شیئی که حاوی پیمایشگر کنونی است میرود.
حرکت به شیء قبلی | NVDA+4 در صفحه کلید ماشین‌حساب | NVDA+shift+جهت‌نمای چپ | کشش چپ (حالت شیئی) | به شیئی که قبل از پیمایشگر فعلی است میرود.
حرکت به شیء بعدی | NVDA+6 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+جهت‌نمای راست | کشش راست (حالت شیئی) | به شیئی که بعد از پیمایشگر فعلی است میرود.
حرکت به اولین شیء در‌بر‌گرفته‌شده | NVDA+2 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+جهت‌نمای پایین | کشش پایین (حالت شیئی) | به اولین شیئی که توسط پیمایشگر جاری در بر گرفته شده است میرود.
حرکت به شیء در تیررس (دارای فکوس) | NVDA+منها در ماشین‌حساب | NVDA+backspace | ندارد | به شیئی که در حال حاضر دارای فکوس سیستم است میرود و مکان‌نمای بازبینی را در صورتی که نشانگر سیستم نمایان باشد، در موقعیت نشانگر قرار میدهد.
فعال کردن پیمایشگر جاری | NVDA+اینتر در ماشین‌حساب | NVDA+اینتر | دو ضربه | شیء پیمایشگر جاری را فعال میکند. (شبیه کلیک کردن با موس، یا فشردن Space هنگامی که در تیررس سیستم است.)
حرکت فکوس یا نشانگر سیستم به محل بازبینی فعلی | NVDA+shift+منها در ماشین‌حساب | NVDA+shift+backspace | ندارد | با یک بار فشرده شدن، تیررس سیستم را به پیمایشگر فعلی میبرد. با دو بار فشردن، نشانگر سیستم را به محل مکان‌نمای بازبینی میبرد.
اعلام محل مکان‌نمای بازبینی | NVDA+Delete در ماشین‌حساب | NVDA+delete | ندارد | اطلاعاتی در مورد موقعیت متن یا شیء در محل مکان‌نمای بازبینی اعلام میکند. به عنوان مثال، ممکن است این اطلاعات شامل نسبت قرارگیری مکان‌نما به تمام نوشتار به درصد، فاصله از لبه‌های صفحه، یا موقعیت دقیق و واقعی صفحه‌ی نمایش باشد. با دو بار فشردن، ممکن است اطلاعات بیشتری به دست بیاید.

### بازبینی متن

نام | رایانه‌ی رومیزی | لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
حرکت به بالاترین خط در بازبینی | shift+7 در ماشین‌حساب | NVDA+control+home | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به بالاترین خط متن میبرد.
حرکت به خط قبلی در بازبینی | 7 در ماشین‌حساب | NVDA+جهت‌نمای بالا | کشش بالا (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به خط قبلی متن میبرد.
اعلام خط جاری در بازبینی | 8 در ماشین‌حساب | NVDA+shift+ . | ندارد | خط جاری متن را که مکان‌نمای بازبینی در آن قرار دارد میخواند. با دو بار فشردن، خط جاری را حرف به حرف میخواند. با سه بار فشردن، خط جاری را با استفاده از توضیح نویسه‌ها هِجّی میکند؛ یعنی به جای خواندن حروف، از کلماتی استفاده میکند که با آن حروف آغاز میشوند.
حرکت به خط بعدی در بازبینی | 9 در ماشین‌حساب | NVDA+جهت‌نمای پایین | کشش پایین (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به خط بعدی متن میبرد.
حرکت به پایین‌ترین خط در بازبینی | shift+9 در ماشین‌حساب | NVDA+control+end | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به پایین‌ترین خط متن میبرد.
حرکت به کلمه‌ی قبلی در بازبینی | 4 در ماشین‌حساب | NVDA+control+جهت‌نمای چپ | کشش چپ دو‌انگشتی (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به کلمه‌ی قبلی در متن میبرد.
اعلام کلمه‌ی جاری در بازبینی | 5 در ماشین‌حساب | NVDA+control+ . | ندارد | کلمه‌ی جاری را که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد اعلام میکند. با دو بار فشردن، کلمه را هِجّی میکند. با سه بار فشردن، کلمه را با استفاده از توضیح نویسه‌ها هِجّی میکند.
حرکت به کلمه‌ی بعدی در بازبینی | 6 در ماشین‌حساب | NVDA+control+جهت‌نمای راست | کشش راست دو‌انگشتی (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را در متن به کلمه‌ی بعدی میبرد.
حرکت به ابتدای خط در بازبینی | shift+1 در ماشین‌حساب | NVDA+home | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به ابتدای خط جاری در متن میبرد.
حرکت به نویسه‌ی قبلی در بازبینی | 1 در ماشین‌حساب | NVDA+جهت‌نمای چپ | کشش چپ (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به نویسه‌ی قبلی در خط جاری متن میبرد.
اعلام نویسه‌ی فعلی در بازبینی | 2 در ماشین‌حساب | NVDA+ . | ندارد | نویسه‌ی فعلی که مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد را اعلام میکند. با دو بار فشردن، به عنوان توضیح نویسه، کلمه‌ای را که با آن حرف آغاز میشود اعلام میکند. با سه بار فشردن، ارزش عددی آن نویسه را به ترتیب در مبنای ۱۰ و مبنای ۱۶ اعلام میکند.
حرکت به نویسه‌ی بعدی در بازبینی | 3 در ماشین‌حساب | NVDA+جهت‌نمای راست | کشش راست (حالت متنی) | مکان‌نمای بازبینی را به نویسه‌ی بعدی در خط جاری متن میبرد.
حرکت به انتهای خط در بازبینی | shift+3 در ماشین‌حساب | NVDA+end | ندارد | مکان‌نمای بازبینی را به انتهای خط جاری در متن میبرد.
خواندن همه به همراه بازبینی | بعلاوه در ماشین‌حساب | NVDA+shift+a | کشش پایین سه انگشتی (حالت متنی) | از محل فعلی مکان‌نمای بازبینی میخواند و مکان‌نما را به همراه خواندن حرکت میدهد.
انتخاب و کپی از مکان‌نمای بازبینی | NVDA+f9 | NVDA+f9 | ندارد | فرایند انتخاب و کپی متن را از محل فعلی مکان‌نمای بازبینی آغاز میکند. عمل یادشده تا زمانی که به NVDA بگویید پایان محدوده‌ی متن کجاست، انجام نمیشود.
انتخاب و کپی تا مکان‌نمای بازبینی | NVDA+f10 | NVDA+f10 | ندارد | با اولین‌بار فشردن، متن از محل از پیش تعیین‌شده‌ی نشانگر آغاز تا مکان فعلی مکان‌نمای بازبینی -که شامل موقعیت فعلی خود مکان‌نما نیز میشود- انتخاب میگردد. با دوباره فشردن این کلید، متن در کلیپ‌برد کپی خواهد شد.
اعلام قالب‌بندی متن | NVDA+f | NVDA+f | ندارد | قالب‌بندی متنی را که در حال حاضر مکان‌نمای بازبینی روی آن قرار دارد اعلام میکند. با دو بار فشردن، اطلاعات مورد نظر را در حالت مرور نمایش میدهد.

### حالت‌های بازبینی

نام | رومیزی | لپتاپ | لمسی | توضیح
--- | --- | --- | --- | ---
رفتن به حالت بازبینی بعدی | NVDA+7 در ماشین‌حساب | NVDA+pageUp | کشش بالا دو‌انگشتی | حالت بازبینی فعلی را به حالت بازبینی بعدی موتجود تغییر میدهد.
رفتن به حالت بازبینی قبلی | NVDA+1 در ماشین‌حساب | NVDA+pageDown | کشش پایین دو‌انگشتی | حالت بازبینی فعلی را به حالت بازبینی قبلی موجود تغییر میدهد.

### پیمایش با موس

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
کلیک با دکمه‌ی چپ موس | تقسیم‌بر در ماشین‌حساب | NVDA+[ | یک بار چپ‌کلیک میکند. «دوبار‌کلیک» معروف با دو بار زدن این کلید پشت سر هم انجام میشود.
قفل چپ‌کلیک (پایین نگه‌داشتن دکمه‌ی چپ) موس | shift+تقسیم‌بر در ماشین‌حساب | NVDA+control+[ | دکمه‌ی چپ موس را پایین نگه میدارد. برای رها کردن این دکمه، این فرمان را دوباره اجرا کنید. برای کشیدن موس (درگ کردن)، این کلید را برای پایین نگه داشتن دکمه‌ی چپ موس بزنید. سپس موس را یا بصورت فیزیکی و واقعی، یا با استفاده از دیگر فرمان‌های حرکتی موس -که در این جدول موجود است- حرکت دهید.
کلیک راست موس | ضرب‌در در ماشین‌حساب | NVDA+] | یک بار راست‌کلیک میکند.
قفل دکمه‌ی راست موس | shift+ضرب‌در در ماشین‌حساب | NVDA+control+] | دکمه‌ی راست موس را پایین نگه میدارد. برای رها کردن دکمه‌ی راست موس، دوباره این فرمان را اجرا کنید. برای کشیدن موس، این کلید را برای پایین نگه داشتن دکمه‌ی راست موس بزنید. سپس موس را یا بصورت فیزیکی، یا با استفاده از دیگر فرمان‌های حرکتی موس حرکت دهید.
حرکت موس به شیء پیمایشگر جاری | NVDA+تقسیم‌بر در ماشین‌حساب | NVDA+shift+m | موس را به محل فعلی شیء پیمایشگر و مکان‌نمای بازبینی میبرد.
حرکت به شیء زیر موس | NVDA+ضرب‌در در ماشین‌حساب | NVDA+shift+n | شیء پیمایشگر را در محل شیئی که موس روی آن قرار گرفته قرار میدهد.

## حالت مرور

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
تغییر حالت به مرور / فرمان‌پذیری (Browse/Focus) | NVDA+فاصله | وضعیت NVDA را بین حالت‌های فرمان‌پذیری و مرور تغییر میدهد.
خروج از حالت فرمان‌پذیری | escape | چنانچه پیش از این بطور خودکار حالت فرمان‌پذیری فعال شده باشد، به حالت مرور باز‌می‌گردد
نوسازی سند در حالت مرور | NVDA+f5 | محتوای سند جاری را از نو بارگزاری میکند. (برای زمانی که به نظر میرسد بخش مشخصی از سند در حال نمایش در دسترس نباشد (یعنی، محتوای آنچه که در دسترس NVDA است با آنچه در صفحه نمایش داده میشود متفاوت باشد) قابل استفاده است. این فرمان در Microsoft Word و Outlook موجود نیست.)
پیدا کردن متن | NVDA+control+f | پنجره‌ای محاوره‌ای باز میکند که میتوانید در آن متنی را تایپ کنید تا در سند پیش رو جستجو شود.
پیدا کردن مورد بعدی | NVDA+f3 | مورد بعدی متنی را که شما پیش از این -با استفاده از فرمان سطر بالا- جستجو کرده بودید پیدا میکند.
پیدا کردن مورد قبلی | NVDA+shift+f3 | مورد قبلی متنی را که پیش از این جستجو کرده بودید پیدا میکند.
باز کردن توضیح طولانی | NVDA+d | پنجره‌ی جدیدی باز میکند که حاوی توضیح طولانی برای سازه‌ای از سند است که روی آن قرار دارید. مشروط به این‌که دارای توضیح طولانی باشد.

### پیمایش تک‌حرفی

کلیدهای زیر به تنهایی امکان رفتن به سازه‌ی (element) بعدی موجود در سند را فراهم میکنند. افزودن Shift به این کلیدها باعث میشود که به سازه‌ی قبلی بروید:

- h: سرنوشتار
- l: فهرست
- i: جزء فهرست
- t: جدول
- k: لینک
- n: متنی که لینک نیست
- f: فیلدی از یک فرم
- u: لینک دیده‌نشده
- v: لینک دیده‌شده
- e: فیلد ویرایشی
- b: دکمه
- x: کادر علامت‌زدنی
- c: جعبه‌ی کشویی
- r: دکمه‌ی رادیویی
- q: نقل قول
- s: جداساز
- m: قاب
- g: گرافیک
- d: بخش
- o: شیء توکار
- 1 تا 6: سرنوشتارهای سطح ۱ تا ۶ به ترتیب
- a: یادداشت (توضیح، بازبینی ویراستار، و مانند این‌ها.)
- w: خطای املایی

کلیدهای زیر برای حرکت به ابتدا و انتهای یک سازه‌ی دربرگیرنده مانند جدول یا فهرست در نظر گرفته شده اند:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
حرکت به ابتدای دربرگیرنده | shift+comma | حرکت به ابتدای سازه‌ی دربرگیرنده (مانند فهرست، جدول، ...) در جایی که نشانگر قرار دارد.
حرکت به بعد از انتهای دربرگیرنده | comma | به بعد از انتهای سازه‌ی دربرگیرنده (فهرست، جدول، ...) میرود. جایی که نشانگر قرار دارد.

برای فعال یا غیر فعال کردن پیمایش تک‌حرفی برای سند پیش رو، کلید‌های NVDA+shift+space را فشار دهید.

### فهرست سازه‌ها (The Elements List)

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
فهرست سازه‌ها در حالت مرور | NVDA+f7 | گونه‌های مختلف سازه‌های موجود در سند جاری را فهرست میکند.

### اشیاء توکار

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
حرکت به سند دربرگیرنده در حالت مرور | NVDA+control+فاصله | فکوس را از شیء توکار جاری خارج میکند و به سندی که آن شیء را در بر دارد میبرد.

## خواندن محتوای ریاضی

### پیمایش تعاملی

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
تعامل با محتوای ریاضی | NVDA+alt+m | تعامل با محتوای ریاضی را آغاز میکند.

## بریل

### ورودی بریل

با فشردن نقطه‌ی ۷ آخرین خانه‌ی بریل یا نویسه‌ی وارد‌شده پاک میشود. نقطه‌ی ۸ ورودی بریل جاری را -بر اساس جدول ورودی انتخاب‌شده- برگردان میکند و کلید اینتر را فشار میدهد. فشردن نقطه‌های ۷-۸، ورودی بریل را برگردان میکند ، ولی فاصله یا اینتر وارد نمیکند.

## بازشناسی محتوا

### OCR ویندوز ۱۰

برای بازشناسی متن در پیمایشگر جاری با استفاده از OCR ویندوز ۱۰، NVDA+R را فشار دهید.

## امکانات ویژه‌ی NVDA برای چند برنامه

### مایکروسافت وُرد

#### خواندن سرسطرها و سر‌ستون‌ها بصورت خودکار

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
مشخص کردن سر‌ستون‌ها | NVDA+shift+c | با یک بار وارد کردن این فرمان به NVDA میگویید که این، نخستین خانه‌ی سطری است که حاوی سر‌ستون‌های جدول است؛ و هنگامی که بین ستون‌های زیر این سطر حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.
مشخص کردن سر‌سطرها | NVDA+shift+r | با یک بار فشردن، به NVDA میگویید که این نخستین خانه‌ی ستونی است که حاوی سر‌سطر‌های جدول است؛ و هنگامی که بین سطر‌های بعد از این ستون حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.

#### حالت مرور در Microsoft Word

برای فعال یا غیر فعال کردن حالت مرور در Microsoft Word، کلیدهای NVDA و فاصله را بزنید.

##### فهرست سازه‌ها

هنگامی که در Microsoft Word در حالت مرور هستید، میتوانید با استفاده از کلید‌های NVDA+F7 به فهرست سازه‌ها دست پیدا کنید.

#### اعلام توضیحات

برای اعلام توضیح موجود در محل فعلی نشانگر، کلید‌های NVDA+Alt+C را بفشارید.

### مایکروسافت اکسل

#### خواندن سرسطرها و سر‌ستون‌ها بصورت خودکار

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
مشخص کردن سر‌ستون‌ها | NVDA+shift+c | با یک بار فشردن، به NVDA میگویید که این نخستین خانه‌ی سطری است که حاوی سر‌ستون‌های جدول است؛ و هنگامی که بین ستون‌های زیر این سطر حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.
مشخص کردن سر‌سطرها | NVDA+shift+r | با یک بار فشردن، به NVDA میگویید که این نخستین خانه‌ی ستونی است که حاوی سر‌سطر‌های جدول است؛ و هنگامی که بین سطر‌های بعد از این ستون حرکت میکنید، باید به طور خودکار خوانده شوند. با فشردن دوباره‌ی این کلید، تنظیم انجام‌شده پاک میشود.

#### فهرست سازه‌ها

برای دسترسی به فهرست سازه‌ها در اکسل، کلید‌های NVDA+F7 را بفشارید. +%kc:endInclude انواع گوناگون اطلاعات در فهرست سازه‌ها عبارت‌اند از:

- نمودارها: همه‌ی نمودار‌های موجود در برگه‌ی کاری فعال پیش رو را فهرست میکند. انتخاب کردن نمودار -از این فهرست- و زدن اینتر یا فشردن دکمه‌ی «رفتن به» نمودار را برای پیمایش با جهت‌نماها در تیررس قرار میدهد.
- توضیح‌ها: همه‌ی خانه‌های موجود در برگه‌ی کاری فعال را که دارای توضیح هستند فهرست میکند. برای هر خانه، نشانی آن خانه بهمراه توضیحش نمایش داده میشود. فشردن اینتر یا دکمه‌ی «رفتن به» هنگامی که روی توضیح فهرست‌شده هستید، شما را مستقیما به آن خانه خواهد برد.
- فرمول‌ها: همه‌ی خانه‌های موجود در برگه‌ی کاری را که دارای یک فرمول هستند فهرست میکند. برای هر خانه، نشانی آن خانه بهمراه فرمولش نمایش داده میشود. فشردن اینتر یا دکمه‌ی «رفتن به» هنگامی که روی فرمول فهرست‌شده هستید، شما را مستقیما به آن خانه خواهد برد.
- برگه‌ها: همه‌ی برگه‌های درون کتاب کار جاری را فهرست میکند. فشردن f2 هنگامی که روی برگه‌ی فهرست‌شده هستید، به شما امکان میدهد تا نامه آن برگه را تغییر دهید. هنگامی که روی برگه‌ی موجود در فهرست اینتر یا دکمه‌ی «رفتن به» را بفشارید، شما را به آن برگه میبرد.
- فیلد‌های فرم: این گزینه، همه‌ی فرم‌فیلد‌های موجود در برگه‌ی فعال را فهرست میکند. فهرست سازه‌ها، برای هر فرم‌فیلد، متن جایگزینِ آن فیلد را همراه با شماره‌ی خانه‌هایی که آن فرم را تشکیل داده اند نشان میدهد. با انتخاب یک فیلد در این فهرست و فشردن کلید اینتر یا کلید «رفتن به»، در حالت مرور به آن فرم میروید.

#### اعلام توضیحات

جهت خواندن هرگونه توضیحی برای خانه‌ی در حال حاضر در تیررس، NVDA+alt+c را بفشارید.

#### خواندن خانه‌های محافظت‌شده

برای اینکه بتوانید روی خانه‌های قفل‌شده حرکت کنید، با فشردن کلید‌های NVDA+فاصله به حالت مرور بروید. سپس، با استفاده از فرمان‌های استاندارد اکسل همچون جهت‌نماها، در میان همه‌ی خانه‌های موجود در کتاب کار حرکت کنید.

### مایکروسافت پاورپوینت

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
خواندن یا نخواندن یادداشت‌های گوینده | control+shift+s | هنگامی که در یک نمایش اسلاید در حال اجرا هستید، نحوه خواندن NVDA را بین دو حالت خواندن یادداشت‌های گوینده‌ی اسلاید و خواندن محتوای اسلاید تغییر میدهد. این فرمان، تنها روی آنچه که NVDA میخوانَد تأثیر میگزارد؛ نه آنچه که روی صفحه نمایش داده میشود.

### فوبار ۲۰۰۰

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام زمان باقی‌مانده | control+shift+r | زمان باقی‌مانده‌ی تِرَک در حال پخش را اعلام میکند.

### پیام‌رسان آنی میراندا (Miranda IM)

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام پیام اخیر | NVDA+control+1-4 | بسته به شماره ای که وارد میشود، یکی از آخرین پیام‌های رسیده را میخواند. به عنوان مثال، NVDA+Control+2 دومین پیام تازه‌رسیده را میخواند.

### پو‌ادیت

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
اعلام پنجره‌ی توضیح | control+shift+c | هر توضیحی که در پنجره‌ی توضیح موجود باشد را اعلام میکند.
خواندن یادداشت‌ها برای مترجم | control+shift+a | هر یادداشتی که برای مترجم موجود باشد را اعلام میکند.

### اسکایپ

وقتی در یک مکالمه (متنی) هستید:

نام | کلید | توضیح
--- | --- | ---
بازبینی پیام | NVDA+control+1-0 | بسته به شماره ای که فشرده میشود، یک پیام رسیده را اعلام میکند و مکان‌نمای بازبینی را روی آن پیام قرار میدهد؛ مثلاً NVDA+control+2 دومین پیام از آخرین پیام‌های رسیده را اعلام میکند.

### Kindle برای رایانه

میتوانید با استفاده از کلید PageDown، دستی، به صفحه‌ی بعدی یا با استفاده از کلید PageUp، به صفحه‌ی قبلی بروید.

#### انتخاب متن

به محض این‌که متن را انتخاب کردید، کلید Applications یا shift+f10 را جهت نمایش گزینه‌های موجود برای کار با قسمت انتخاب‌شده بفشارید.

## تنظیم کردن NVDA

### تنظیمات

#### انتخاب موتور سخنگو (NVDA+control+s)

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
کم کردن صدای پس‌زمینه | NVDA+shift+d | NVDA+shift+d | این گزینه در ویندوز ۸ و بالاتر به شما امکان میدهد تا انتخاب کنید که آیا NVDA هنگامی که صحبت میکند، باید صدای برنامه‌های دیگر را کمتر کند، یا اینکه در تمام لحظاتی که در حال اجراست باید این کار را انجام دهد.

#### تنظیمات صدا (NVDA+control+v)

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
سطح خوانده شدن علائم نقطه‌گذاری و نمادها | NVDA+p | NVDA+p | این گزینه به شما امکان میدهد تا مقدار علامت‌های نقطه‌گذاری و نمادهایی که باید بعنوان یک واژه خوانده شوند را انتخاب کنید.

#### حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
حرکت به تنظیم بعدی موتور سخنگو | NVDA+control+جهت‌نمای راست | NVDA+shift+control+جهت‌نمای راست | به تنظیم گفتار بعدی موجود بعد از تنظیم جاری میرود. اگر مورد جاری آخرین مورد در حلقه‌ی تنظیمات باشد، با اجرای این فرمان، به نخستین مورد میپرد.
حرکت به تنظیم قبلی موتور سخنگو | NVDA+control+جهت‌نمای چپ | NVDA+shift+control+جهت‌نمای چپ | به تنظیم گفتار بعدی موجود پیش از تنظیم جاری میرود. اگر مورد جاری اولین مورد در حلقه‌ی تنظیمات باشد، با اجرای این فرمان، به آخرین مورد باز‌میگردد.
افزودن به تنظیم جاری در حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو | NVDA+control+جهت‌نمای بالا | NVDA+shift+control+جهت‌نمای بالا | تنظیم گفتاری را که هم‌اکنون روی آن هستید، افزایش میدهد. مثلاً، سرعت را افزایش میدهد؛ صدای بعدی را انتخاب میکند؛ صدا را زیاد میکند.
کاستن از تنظیم جاری در حلقه‌ی تنظیمات موتور سخنگو | NVDA+control+جهت‌نمای پایین | NVDA+shift+control+جهت‌نمای پایین | تنظیم گفتاری را که هم‌اکنون روی آن هستید، کاهش میدهد. مثلاً، سرعت را کاهش میدهد؛ صدای قبلی را انتخاب میکند؛ صدا را کم میکند.

#### تنظیمات بریل

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
مکان‌نمای بریل متصل شد به | NVDA+control+t | NVDA+control+t | این گزینه به شما اجازه میدهد، انتخاب کنید که نمایشگر بریل، فکوس سیستم را تعقیب کند (هر جا که فکوس سیستم هست را نمایش دهد)، یا شیء پیمایشگر یا مکان‌نمای بازبینی را دنبال کند.

#### تنظیمات صفحه‌کلید (NVDA+control+k)

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
خواندن نویسه‌های تایپ‌شده | NVDA+2 | NVDA+2 | وقتی این گزینه فعال باشد، NVDA همه‌ی نویسه‌هایی را که شما با صفحه‌کلید تایپ میکنید اعلام خواهد کرد.
خواندن واژه‌های تایپ‌شده | NVDA+3 | NVDA+3 | در صورت فعال شدن این گزینه، NVDA تمام کلمه‌هایی را که با صفحه‌کلید تایپ میکنید اعلام خواهد کرد. (در حالت گفته‌شده، هنگامی که بعد از تایپ کردن چند حرف، یکی از کلیدهای «فاصله»، «اینتر» یا یکی از علائم نقطه‌گذاری را وارد کنید، چند حرفی که پیش از این تایپ کرده بودید، مانند یک واژه خوانده خواهد شد.)
خواندن کلیدهای فرمان | NVDA+4 | NVDA+4 | هنگامی که این گزینه فعال باشد، NVDA همه‌ی کلیدهایی که نویسه نیستند را وقتی روی صفحه‌کلید تایپ میکنید اعلام خواهد کرد. این، شامل کلیدهای ترکیبی‌ای مانند Control بعلاوه‌ی یک حرف دیگر میشود.

#### تنظیمات موس (NVDA+control+m)

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
فعال‌سازی دنبال کردن موس | NVDA+m | NVDA+m | هنگامی که این گزینه فعال باشد، NVDA، همان‌طور که موس را روی صفحه حرکت میدهید، متنی را که زیر اشاره‌گر موس قرار دارد خواهد خواند.

#### تنظیمات مکان‌نمای بازبینی

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
دنبال کردن فکوس سیستم | NVDA+7 | NVDA+7 | وقتی این گزینه فعال باشد، هرگاه فکوس سیستم تغییر کند، مکان‌نمای بازبینی همیشه در همان شیئی خواهد بود که فکوس سیستم نیز در آن است.
دنبال کردن نشانگر سیستم | NVDA+6 | NVDA+6 | هنگامی که این گزینه فعال باشد، هرگاه نشانگر سیستم حرکت کند، مکان‌نمای بازبینی هم بطور خودکار به موقعیت نشانگر سیستم برده خواهد شد.

#### تنظیمات نحوه ارائه‌ی اشیا (NVDA+control+o)

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
اعلام نوار پیشرفت | NVDA+u | NVDA+u | این گزینه مشخص میکند که NVDA نوارهای پیش‌رفت را چگونه به شما گزارش کند.
اعلام تغییرات محتوای پویا | NVDA+5 | NVDA+5 | اعلام محتوای جدید در اشیای خاص، همچون پایانه‌ها و کنترل سوابق در برنامه‌های چت را فعال یا غیر فعال میکند.

#### تنظیمات حالت مرور (Browse Mode) (NVDA+control+b)

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
استفاده از چیدمان صفحه | NVDA+v | NVDA+v | این گزینه اجازه میدهد تعیین کنید، متن نمایش‌داده‌شده در حالت مرور باید محتوای خود، مثلاً لینک‌ها و دیگر فیلدها را در خط‌های جداگانه قرار دهد، یا این‌که آن‌ها را به همراه و در میان متن آن‌چنان‌که دیده میشود نمایش دهد. اگر این گزینه فعال باشد، چیز‌ها همان‌گونه که دیده میشوند باقی میمانند (مثلاً در یک جدول، هر سطر جدول در یک خط قرار میگیرد و خانه‌های موجود در آن سطر در کنار هم نشان داده میشوند). اما اگر غیر فعال باشد، هر فیلد در خط خودش نمایش داده میشود (در مورد همان جدول، در این حالت هر خانه از جدول در یک سطر نمایش داده میشود).

### ذخیره کردن و بارگزاری دوباره‌ی پیکره‌بندی

نام | رومیزی | لپتاپ | توضیح
--- | --- | --- | ---
ذخیره کردن پیکره‌بندی | NVDA+control+c | NVDA+control+c | پیکره‌بندی کنونی شما را ذخیره میکند تا زمانی که از NVDA خارج میشوید، تنظیمات از بین نروند.
بازگرداندن پیکره‌بندی | NVDA+control+r | NVDA+control+r | با یک بار فشردن، پیکره‌بندی را به آخرین پیکره‌بندی‌ای که ذخیره کرده‌اید بازمیگردانَد. سه بار فشردن این کلید، پیکره‌بندی را به تنظیمات اولیه‌ی تولید‌کننده بازخواهد گرداند.

### گروه‌های پیکره‌بندی

#### مدیریت ابتدایی

- NVDA+control+p: پنجره‌ی محاوره‌ای گروه‌های پیکره‌بندی را نشان میدهد.

## نمایشگرهای بریل پشتیبانی‌شده

### سِری‌های Focus و PACMate از شرکت Freedom Scientific

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل (برای دیدن بقیه‌ی خط جاری) | topRouting1 (اولین خانه روی نمایشگر)
جلو بردن نمایشگر بریل (برای دیدن بقیه‌ی خط جاری) | topRouting20/40/80 (آخرین خانه روی نمایشگر)
عقب بردن نمایشگر بریل | AdvanceBar چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | AdvanceBar راست
تغییر حالت اتصال بریل به | دکمه‌ی GDF چپ + دکمه‌ی GDF راست
تغییر دادن کارایی WizWheel چپ | فشردن WizWheel چپ
عقب رفتن با استفاده از WizWheel چپ | فشردن WizWheel چپ رو به بالا
جلو رفتن با استفاده از WizWheel چپ | فشردن WizWheel چپ رو به پایین
تغییر دادن کارایی WizWheel راست | فشردن WizWheel راست
عقب رفتن با استفاده از WizWheel راست | فشردن WizWheel راست رو به بالا
جلو رفتن با استفاده از WizWheel راست | فشردن WizWheel راست رو به پایین
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
کلید shift+tab | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۲
کلید tab | کلید فاصله + نقطه‌های ۴ ۵
کلید جهت‌نمای بالا | کلید فاصله بریل + نقطه‌ی ۱
کلید جهت‌نمای پایین | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۴
کلید control + جهت‌نمای چپ | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۲
کلید control + جهت‌نمای راست | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۵
کلید جهت‌نمای چپ | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۳
کلید جهت‌نمای راست | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌ی ۶
کلید home | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۳
کلید end | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۴ ۶
کلید control+home | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۲ ۳
کلید control+end | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۴ ۵ ۶
کلید alt | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۳ ۴
کلید alt+tab | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵
کلید escape | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۵
کلید windows | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۲ ۴ ۵ ۶
کلید فاصله | کلید فاصله‌ی بریل
کلید windows+d (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها روی نوار وظیفه) | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
اعلام خط جاری | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۴
منوی NVDA | کلید فاصله‌ی بریل + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ ۵

برای مدل‌های جدیدتر نمایشگر Focus (مانند Focus 40، Focus 80 و Focus Blue) که دارای کلیدهای RockerBar هستند:

نام | کلید
--- | ---
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | فشردن RockerBar چپ به بالا یا فشردن RockerBar راست به بالا
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | فشردن RockerBar چپ به پایین یا فشردن RockerBar راست به پایین

تنها برای نمایشگر Focus 80:

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | فشردن BumperBarچپ یا راست به بالا
جلو بردن نمایشگر بریل | فشردن BumperBarچپ یا راست به پایین

### مدل‌های BC640 و BC680 نمایشگر ALVA، محصول شرکت Optelec

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل (ScrollBack) | t1 یا etouch1
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | t2
بردن نمایشگر به مکان فرمان‌پذیری فعلی | t3
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | t4
جلو بردن نمایشگر بریل (ScrollForward) | t5 یا etouch3
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
بردن نمایشگر به خط بالا در محل بازبینی | t1+t2
بردن نمایشگر به خط پایین در محل بازبینی | t4+t5
تغییر اتصال بریل به | t1+t3
اعلام عنوان پنجره | etouch2
اعلام نوار وضعیت | etouch4
کلید shift+tab | sp1
کلید alt | sp2
کلید escape | sp3
کلید tab | sp4
کلید جهت‌نمای بالا | sp بالا
کلید جهت‌نمای پایین | sp پایین
کلید جهت‌نمای چپ | sp چپ
کلید جهت‌نمای راست | sp راست
کلید enter | spEnter
اعلام تاریخ و ساعت | sp1+sp2
منوی NVDA | sp1+sp3
کلید windows+d (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها روی نوار وظیفه) | sp1+sp4
کلید windows+b (در تیررس آوردن محدوده‌ی اعلان‌های سیستم) | sp3+sp4
کلید windows | sp2+sp3
کلید alt+tab | sp2+sp4
کلید control+home | t3+sp بالا
کلید control+end | t3+sp پایین
کلید home | t3+sp چپ|
کلید end | t3+sp راست

### نمایشگرهای Handy Tech

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | چپ یا بالا
جلو بردن نمایشگر بریل | راست یا پایین
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | b4
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | b5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
کلید shift+tab | esc
کلید alt | b2+b4+b5
کلید escape | b4+b6
کلید tab | enter
کلید enter | esc+enter
کلید جهت‌نمای بالا | فاصله‌ی چپ
کلید جهت‌نمای پایین | فاصله‌ی راست
منوی NVDA | b2+b4+b5+b6
پیکره‌بندی Handy Tech | b4+b8

### MDV Lilli

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | LF
جلو بردن نمایشگر بریل | RG
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | UP
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | DN
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | route
کلید shift+tab | SLF
کلید tab | SRG
کلید alt+tab | SDN
کلید alt+shift+tab | SUP

### نمایشگرهای بریل Baum، Humanware، APH و Orbit

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | d2
جلو بردن نمایشگر بریل | d5
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | d1
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | d3
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing

برای نمایشگرهایی که joystick دارند:

نام | کلید
--- | ---
کلید جهت‌نمای بالا | بالا
کلید جهت‌نمای پایین | پایین
کلید جهت‌نمای چپ | چپ
کلید جهت‌نمای راست | راست
کلید enter | select

### Hedo ProfiLine USB

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | K1
جلو بردن نمایشگر بریل | K3
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | B2
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | B5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
تغییر حالت اتصال بریل به | K2
خواندن همه | B6

### Hedo MobilLine USB

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | K1
جلو بردن نمایشگر بریل | K3
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | B2
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | B5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
تغییر حالت اتصال بریل به | K2
خواندن همه | B6

### سِری‌های BI و B نمایشگر Brailliant شرکت HumanWare

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | راست
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | بالا
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | پایین
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
تغییر حالت اتصال بریل به | بالا + پایین
کلید جهت‌نمای بالا | فاصله + نقطه‌ی ۱
کلید جهت‌نمای پایین | فاصله + نقطه‌ی ۴
کلید جهت‌نمای چپ | فاصله + نقطه‌ی ۳
کلید جهت‌نمای راست | فاصله + نقطه‌ی ۶
منوی NVDA | c1+c3+c4+c5 (فرمان n)
کلید shift+tab | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳
کلید tab | فاصله + نقطه‌های ۴ ۶
کلید alt | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ (فاصله + M)
کلید escape | فاصله + نقطه‌های ۱ ۵ (فاصله + E)
کلید enter | نقطه‌ی ۸
کلید windows+d (کوچک‌سازی همه‌ی برنامه‌ها روی نوار وظیفه) | c1+c4+c5 (فرمان d)
کلید windows | فاصله + نقطه‌های ۳ ۴
کلید alt+tab | فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵ (فاصله + T)
خواندن همه | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### سِری‌های Braille Sense، Braille EDGE و Smart Beetle شرکت HIMS

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | SideScroll چپ پایین فشرده شود
جلو بردن نمایشگر بریل | SideScroll راست پایین فشرده شود
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | SideScroll چپ بالا فشرده شود
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | SideScroll راست بالا فشرده شود
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
کلید shift+tab | نقطه‌های ۱ ۲ + فاصله
کلید alt | نقطههای ۱ ۳ ۴ + فاصله
کلید escape | نقطه‌های ۱ ۵ + فاصله
کلید tab | نقطه‌های ۴ ۵ + فاصله
کلید جهت‌نمای بالا | نقطه‌ی ۱ + فاصله
کلید جهت‌نمای پایین | نقطه‌ی ۴ + فاصله
کلید capsLock | نقطه‌های ۱ ۳ ۶ + فاصله
کلید shift+alt+tab | advance2+advance3+advance1
کلید alt+tab | advance2+advance3
کلید end | نقطه‌های ۴ ۶ + فاصله
کلید Control+end | نقطه‌های ۴ ۵ ۶ + فاصله
کلید home | نقطه‌های ۱ ۳ + فاصله
کلید control+home | نقطه‌های ۱ ۲ ۳ + فاصله
کلید جهت‌نمای چپ | نقطه‌ی ۳ + فاصله
کلید control+shift+جهت‌نمای چپ | نقطه‌های ۲ ۸ + فاصله+ advance1
کلیدcontrol+جهت‌نمای چپ | نقطه‌ی ۲ + فاصله
کلید shift+alt+leftArrow | نقطه‌های ۲ ۷ + advance1
کلید alt+جهت‌نمای چپ | نقطه‌های ۲ ۷
کلید جهت‌نمای راست | نقطه‌ی ۶ + فاصله
کلید control+shift+جهت‌نمای راست | نقطه‌های ۵ ۸ + فاصله + advance1
کلید control+جهت‌نمای راست | نقطه‌ی ۵ + فاصله
کلید shift+alt+جهت‌نمای راست | نقطه‌های ۵ ۷ + advance1
کلید alt+جهت‌نمای راست | نقطه‌های ۵ ۷
کلید pageUp | نقطه‌های ۱ ۲ ۶ + فاصله
کلید control+pageUp | نقطه‌های 1 2 6 8 + فاصله
control+shift+upArrow key | dot2+dot3+dot8+space+advance1
کلید control+جهت‌نمای بالا | نقطه‌های ۲ ۳ + فاصله
کلید shift+alt+جهت‌نمای بالا | نقطه‌های 2 3 7 + advance1
کلید alt+جهت‌نمای بالا | نقطه‌های 2 3 7
کلید shift+جهت‌نمای بالا | پایین فشردن SideScroll چپ + فاصله
کلید pageDown | نقطه‌های 3 4 5 + فاصله
کلید control+pagedown | نقطه‌های 3 4 5 8 + فاصله
کلید control+shift+جهت‌نمای پایین | نقطه‌های 5 6 8 + فاصله + advance1
کلید control+جهت‌نمای پایین | نقطه‌های 5 6 + فاصله
کلید shift+alt+جهت‌نمای پایین | نقطه‌های 5 6 7 + advance1
کلید alt+جهت‌نمای پایین | نقطه‌های 5 6 7
کلید shift+جهت‌نمای پایین | پایین فشردن SideScroll راست + فاصله
کلید delete | نقطه‌های 1 3 5 + فاصله
کلید f1 | نقطه‌های 1 2 5 + فاصله
کلید f3 | نقطه‌های 1 2 4 8
کلید f4 | نقطه‌ی 7 + advance3
کلید windows+b | نقطه‌های 1 2 + advance1
کلید windows+d | نقطه‌های 1 4 5 + advance1

### SyncBraille شرکت HIMS

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | پایین فشردن SideScroll چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | پایین فشردن SideScroll راست
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing

### نمایشگرهای بریل Seika

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | چپ
جلو بردن نمایشگر بریل | راست
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | b3
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | b4
تغییر حالت اتصال بریل به | b5
خواندن همه | b6
کلید tab | b1
کلید shift+tab | b2
کلید alt+tab | b1+b2
منوی NVDA | چپ + راست
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing

### مدل‌های جدیدتر BRAILLEX شرکت Papenmeier

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
تغییر تنظیم اتصال بریل به | r2
اعلام عنوان | l1+up
اعلام نوار وضعیت | l2+dn
حرکت به شیء دربرگیرنده | up2
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده | dn2
حرکت به شیء قبلی | left2
حرکت به شیء بعدی | right2
اعلام اطلاعات قالب‌بندی متن | ردیف کلیدهای جاگزینی (routing) بالا

کلید escape | فاصله با نقطه‌ی ۷
کلید جهت‌نمای بالا | فاصله با نقطه‌ی ۲
جهت‌نمای چپ | فاصله با نقطه‌ی ۱
جهت‌نمای راست | فاصله با نقطه‌ی ۴
کلید جهت‌نمای پایین | فاصله با نقطه‌ی ۵
کلید control | lt + نقطه‌ی ۲
کلید alt | lt + نقطه‌ی ۳
کلید control+escape | فاصله با نقطه‌های ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
کلید tab | فاصله با نقطه‌های ۳ ۷

### مدل‌های قدیمیتر نمایشگرهای BRAILLEX شرکت Papenmeier

دستگاه‌های دارای EAB:

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
اعلام عنوان | l1up
اعلام نوار وضعیت | l2down
حرکت به شیء دربرگیرنده | up2
حرکت به نخستین شیء دربرگرفته‌شده | dn2
حرکت به شیء بعدی | right2
حرکت به شیء قبلی | left2
اعلام قالب‌بندی متن | ردیف بالای کلیدهای جاگزین مکان‌نما

BRAILLEX Tiny:

نام | کلید
--- | ---
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
تغییر حالت اتصال بریل به | r2
حرکت به شیء دربرگیرنده | r1+up
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده | r1+dn
حرکت به شیء قبلی | r1+left
حرکت به شیء بعدی | r1+right
اعلام قالب‌بندی متن | reportf
اعلام عنوان | l1+up
اعلام نوار وضعیت | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

نام | کلید
--- | ---
اعلام نویسه‌ی جاری در بازبینی | l1
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | l2
تغییر حالت اتصال بریل به | r2
اعلام قالب‌بندی متن | reportf
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | up
عقب بردن نمایشگر بریل | left
جلو بردن نمایشگر بریل | right
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | dn
حرکت به شیء بعدی | left2
حرکت به شیء دربرگیرنده | up2
حرکت به اولین شیء دربرگرفته‌شده | dn2
حرکت به شیء قبلی | right2

### نمایشگر BrailleNote شرکت HumanWare

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | back
جلو بردن نمایشگر بریل | advance
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | previous
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | next
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | routing
تغییر حالت اتصال بریل به | previous+next
کلید جهت‌نمای بالا | فاصله + نقطه‌ی ۱
کلید جهت‌نمای پایین | فاصله + نقطه‌ی ۴
کلید جهت‌نمای چپ | فاصله + نقطه‌ی ۳
کلید جهت‌نمای راست | فاصله + نقطه‌ی ۶
کلید Page up | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳
کلید Page down | فاصله + نقطه‌های ۴ ۶
کلیدHome | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲
کلید End | فاصله + نقطه‌های ۴ ۵
کلید Control+home | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۳
کلید Control+end | فاصله + نقطه‌های ۴ ۵ ۶
کلید فاصله | فاصله
Enter | فاصله + نقطه‌ی ۸
Backspace | فاصله + نقطه‌ی ۷
کلید Tab | فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۴ ۵ (فاصله + T)
کلید Shift+tab | فاصله + نقطه‌های ۱ ۲ ۵ ۶
کلید Windows | فاصله + نقطه‌های ۲ ۴ ۵ ۶ (فاصله + W)
کلید Alt | فاصله + نقطه‌های ۱ ۳ ۴ (فاصله + M)
فعال یا غیر فعال کردن راهنمای ورودی | فاصله + نقطه‌های ۲ ۳ ۶ (فاصله + H کوتاه)

### نمایشگر بریل EcoBraille

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | T2
جلو بردن نمایشگر بریل | T4
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | T1
بردن نمایشگر بریل به خط بعدی | T5
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | Routing
فعال کردن شیء پیمایشگر جاری | T3
رفتن به حالت بازبینی بعدی | F1
رفتن به شیء دربرگیرنده | F2
رفتن به حالت بازبینی قبلی | F3
رفتن به شیء قبلی | F4
اعلام شیء جاری | F5
رفتن به شیء بعدی | F6
رفتن به شیء فرمان‌پذیر | F7
رفتن به نخستین شیء دربرگرفته‌شده | F8
بردن فکوس سیستم یا نشانگر به موقعیت بازبینی جاری | F9
اعلام محل مکان‌نمای بازبینی | F0
تغییر حالت اتصال بریل به | A

### SuperBraille

نام | کلید
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | منها در صفحه‌کلید اعداد
جلو بردن نمایشگر بریل | به‌علاوه در صفحه‌کلید اعداد

### BRLTTY

نام | فرمان BRLTTY
--- | ---
عقب بردن نمایشگر بریل | fwinlt (یک پنجره به چپ برو)
جلو بردن نمایشگر بریل | fwinrt (یک پنجره به راست برو)
بردن نمایشگر بریل به خط قبلی | lnup (یک خط برو بالا)
بردن نمایشگر به خط بعدی | lndn (یک خط برو پایین)
بردن مکان‌نما به خانه‌ی بریل | route (مکان‌نما را روی نویسه قرار بده)