# NVDA 2017.3 Brukermanual

## Innholdsfortegnelse

- 1. introduksjon
  - 1.1. Generelle Funksjoner
  - 1.2. Internasjonalisering
  - 1.3. Talesyntetisestøtte
  - 1.4. Punktstøtte
  - 1.5. Lisens og kopibeskyttelse
- 2. Systemkrav
- 3. Få tak i NVDA
- 4. Installere NVDA
  - 4.1. NVDA Installasjonsprogrammet
  - 4.2. NVDA Portable
    - 4.2.1. NVDA Portable på en USB-nøkkel
- 5. Komme i gang med NVDA
  - 5.1. Lasting av NVDA
  - 5.2. Om NVDA tastaturkommandoer
    - 5.2.1. NVDA-tasten
    - 5.2.2. Tastaturhjelp Modus
    - 5.2.3. Tastaturoppsett
  - 5.3. NVDA menyen
  - 5.4. Grunnleggende tastekommandoer
  - 5.5. Rapportering av systeminformasjon
- 6. Navigere med NVDA
  - 6.1. Objekter
  - 6.2. Navigere med Systemfokus
  - 6.3. Navigere med Systemmarkøren
  - 6.4. Objektnavigasjon
  - 6.5. Lese Tekst
  - 6.6. Navigere med musen
- 7. Bla Modus
  - 7.1. Enkeltbokstavnavigasjon
  - 7.2. Elementlisten
  - 7.3. Innebuygde Objekter
- 8. Applikasjon Spesifike NVDA kommandoer
  - 8.1. Foobar2000
  - 8.2. Miranda IM
  - 8.3. Poedit

## 1. introduksjon

NonVisual Desktop Access (NVDA) er en fri og åpen kildekode skjermleser for Microsoft Windows-operativsystemet. Gir tilbakemeldinger via syntetisk tale og punktskrift, lar blinde og svaksynte få tilgang til datamaskiner som kjører Windows for samme kostnad som seende. NVDA er utviklet av NV Access, med bidrag fra fellesskapet.

### 1.1. Generelle Funksjoner

NVDA lar blinde og svaksynte få tilgang til og bruke med Windows operativsystem og mange tredjeparts applikasjoner.

Store høydepunkter inkluderer:

- Støtte for populære applikasjoner, inkludert nettlesere, e-postklienter, chatteprogrammer og kontorpakker
- Innebygget syntetisk tale som støtter over 43 språk
- Lesing av tekstformatering hvor tilgjengelig for eksempel skriftnavn og størrelse, stil og stavefeil
- Automatisk lesing av tekst under musa og valgfrie hørbar indikasjon ved musens plassering
- Støtte for mange leselister
- Mulig å kjøre fra en USB minnepinne eller annet flyttbart medium uten behov for installasjon
- Enkel å bruke talende installasjonsprogram
- Oversatt til 36 språk
- Støtte for moderne Windows-operativsystemer, inkludert både 32 og 64 bits varianter
- Mulig å kjøre på Windows-pålogging og andre sikre skjermer
- Støtte for vanlige tilgjengelighetsgrensesnitt som Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 og UI Automation (UI Automation støttes bare i Windows 7 og senere)
- Støtte for Windows Command Prompt og konsoll applikasjoner

### 1.2. Internasjonalisering

Det er viktig at folk hvor som helst i verden, uansett hvilket språk de snakker, får lik tilgang til teknologien. Foruten engelsk, har NVDA blitt oversatt til 36 språk, inkludert: afrikaansk, albansk, arabisk, brasiliansk portugisisk, bulgarsk, kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, galisisk, georgisk, tysk, hebraisk, hindi, ungarsk, islandsk, italiensk , japansk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, spansk, svensk, tamil, thai, tradisjonell kinesisk, Taiwansk mandarin, tyrkisk, ukrainsk og vietnamesisk.

### 1.3. Talesyntetisestøtte

Foruten å gi sine meldinger og brukergrensesnitt på flere språk, kan NVDA også la brukeren få lest innhold på alle språk, så lenge de har en talesyntese som kan snakke det språket.

Med NVDA følger eSpeak, en gratis, åpen kilde, flerspråklig talesyntese.

Informasjon om andre talesynteser som NVDA støtter finnes i Støttede talesynteser-seksjonen.

### 1.4. Punktstøtte

For brukere som har leselist, kan NVDA gi informasjon i punktskrift. Se Støttede Leselister-seksjonen for informasjon om de støttede leselistene.

NVDA støtter punkt for mange språk, inkludert kortskrift, fullskrift og datapunkt for enkelte språk.

### 1.5. Lisens og kopibeskyttelse

NVDA er kopibeskyttet 2006-2017 NVDA bidragsytere.

NVDA dekkes av GNU General Public License (versjon 2). Du er fri til å dele eller endre denne programvaren på alle måte du vil så lenge det lisensen medfølger, og gjøre all kildekode tilgjengelig for alle som ønsker den. Dette gjelder både originale og modifiserte eksemplarer av denne programvaren, samt eventuelle avledede verk. For ytterligere opplysninger, kan du se den fullstendige lisensen.

## 2. Systemkrav

- Operativsystem: Alle 32-biters og 64-bits versjoner av Windows XP, Windows Vista og Windows 7 (Inkludert serveroperativsystemer).
- Minne: 256 mb RAM eller mer
- Prosessorhastighet: 1.0 GHz eller høyere
- Omtrent 50 MB lagringsplass.

## 3. Få tak i NVDA

Hvis du ennå ikke har fått en kopi av NVDA, kan du laste den ned fra www.nvda-project.org.

Gå til nedlastingssiden, og der finner du en lenke for å laste ned den nyeste versjonen av NVDA.

Det er for tiden to måter NVDA er pakket. Det ene er en Installer som vil lede deg gjennom installasjon av NVDA slik at du kan kjøre den til enhver tid fra startmenyen. Den andre er en selvutpakkende arkiv fil som inneholder en flyttbar versjon av NVDA, som du kan kjøre fra hvor som helst, inkludert USB minnepinner eller CD.

For å få tilgang til Windows-påloggingsskjermen, User Account Control (UAC) skjerm eller andre sikre Windows-skjermer, samt programmer som kjører som administrator i Windows Vista og senere, må du installere NVDA på systemet med installasjonsprogrammet. Disse skjermene kan ikke nås ved hjelp av en flyttbar kopi av NVDA.

## 4. Installere NVDA

### 4.1. NVDA Installasjonsprogrammet

Hvis du allerede har NVDA installasjonsprogrammet, trykker du ganske enkelt enter eller dobbeltklikke på filen og installasjonsprogrammet starter.

Mens installasjonen lastes, vil du høre NVDA installasjonsmusikk. Når den er lastet inn, vil en midlertidig kopi av NVDA følge deg gjennom instruksjonene i installasjonsprogrammet og installere NVDA. Merk at hvis du kjørte en annen kopi av NVDA på det tidspunktet du startet installasjonsprogrammet, vil installasjonsprogrammet lukke din forrige kopi og starte sitt eget. Dette er nødvendig slik at installasjonsprogrammet kan ordentlig oppdatere eventuelle endrede filer. Hvis du allerede har en annen kopi av NVDA installert, vil NVDA installasjonsprogrammet avinstallere det for deg, og deretter vil det begynne å installere NVDA.

Når du har fullført installasjonen, vil installasjonsprogrammet varsle deg om at installasjon av NVDA er ferdig. Hvis reinstallerer NVDA, kan det deg om å restarte systemet. Det er svært viktig at du restarter systemet for å unngå å få uheldige konsekvenser. Hvis det ikke ber deg om å restarte, trykk ferdig og installasjonsprogrammet lukkes og starte den nylig installerte versjonen av NVDA.

### 4.2. NVDA Portable

Hvis du har den flyttbare versjonen av NVDA, er alt du trenger å gjøre å trykke enter eller dobbeltklikke på filen, og følge instruksjonene. Den vil spørre deg hvor på systemet du ønsker å plassere filene.

#### 4.2.1. NVDA Portable på en USB-nøkkel

Det er mulig å plassere NVDA på en USB minnepinne, slik at du kan bruke den på andre datasystemer.

Når den flyttbare versjonen spør hvor du ønsker å pakke det ut i stasjonen av din USB minnepinne, pluss en valgfri underkatalog hvor du ønsker å plassere NVDA.

Hvis for eksempel USB-minnepinne er på E:\, kan du skrive i E:\nvda, som vil plassere NVDA i NVDA underkatalogen på USB-minnepinnen.

Merk at selv om dette betyr at du kan ha NVDA og innstillingene med deg overalt, bare å plugge i USB-minnepinnen, vil ikke starte NVDA automatisk; Du må starte NVDA manuelt fra enten Windows Utforsker eller Kjør Dialogen.

For informasjon om autostart av NVDA fra en USB-minnepinne, kan du se denne artikkelen: http://www.nvda-project.org/wiki/RunningAutomaticallyFromAUSBDrive

## 5. Komme i gang med NVDA

### 5.1. Lasting av NVDA

Hvis du har installert NVDA med installasjonsprogrammet, starter NVDA er så enkelt som enten å trykke Ctrl+Alt+N, eller velge NVDA fra NVDA menyen under Programmer på startmenyen. I tillegg kan du skrive NVDA inn dialogboksen Kjør, og trykke Enter.

For å starte den flyttbare versjonen, gå til katalogen du pakket NVDA til, og trykk enter eller dobbeltklikke på nvda.exe.

Når NVDA starter, vil du først høre et stigende sett av toner (som forteller deg at NVDA lastes). Avhengig av hvor rask maskinen er, eller hvis du kjører NVDA fra en USB-nøkkel eller annet langsommere medium, kan det ta litt tid å starte. Hvis det tar ekstra lang tid, bør NVDA si "Laster NVDA. Vennligst vent..."

Hvis du ikke hører noe av dette, eller du hører Windows-feil lyd, eller et synkende sett av toner, så betyr dette at NVDA har en feil, må du muligens sende en feilrapport til utviklerne. Vennligst sjekk NVDA nettsiden for hvordan du gjør dette.

Når NVDA starter for første gang, vil du bli møtt av en dialogboks som gir deg litt grunnleggende informasjon om NVDA spesialtasten og NVDA menyen. (Vennligst se nærmere avsnittene om disse temaene.) Dialogboksen inneholder også to avkryssingsbokser. Den første lar deg kontrollere om NVDA skal bruke CapsLock som en NVDA valgtast, og den andre lar deg kontrollere om Velkommen-dialogen skal vises hver gang NVDA starter.

### 5.2. Om NVDA tastaturkommandoer

#### 5.2.1. NVDA-tasten

De fleste NVDA-spesifikke tastaturkommandoer består vanligvis av å trykke en spesiell tast kalt NVDA-tasten, sammen med en eller flere andre taster. Et unntak fra dette er tekstlesingskommandoer som bare bruker numpad tastene alene.

NVDA kan konfigureres slik at enten numpad Sett, Insert eller CapsLock tasten kan brukes som NVDA-tast.

Som standard er både Numpad Sett og inserttastene satt som NVDA-taster.

Hvis du ønsker at en av NVDA spesialtastene skal opptre som opprinnelig tast (for eksempel ønsker å trykke CapsLock når du har satt CapsLock til å være en NVDA endringstast) kan du trykke på tasten to ganger i rask rekkefølge.

#### 5.2.2. Tastaturhjelp Modus

Mange tastaturkommandoer er nevnt gjennom hele resten av denne bruksanvisningen, men en enkel måte å utforske alle de forskjellige tastaturkommandoene er å slå på tastaturhjelp.

For å slå på tastaturhjelp trykker du NVDA+1. For å slå den av, trykk NVDA+1 en gang til. I tastaturhjelp, vil hvetrt tastetrykk lese hva den gjeldende tasten gjør (så sant det gjør noe). Tastene vil ikke utføre sin funksjon i tastaturhjelp modus, slik at du kan trykke hvilke taster du vil.

#### 5.2.3. Tastaturoppsett

NVDA kommer i dag med to sett av sentrale kommandoer. Det er et oppsett for stasjonære og et oppsett for bærbare. NVDA som standard er satt til å bruke stasjonæroppsett, men du kan bytte til bærbaroppsettet i Tastaturinnstillinger, under Innstillinger i NVDA menyen.

Stasjonæroppsettet gjør mye bruk av numpad (med Numlock av). Selv om de fleste bærbare datamaskiner ikke har en fysisk numpad, kan noen bærbare emulere en ved å holde nede Fn-tasten og trykke bokstaver og tall på høyre side av tastaturet (7 8 9 u i o j k l etc). Dersom din bærbare ikke kan gjøre dette, eller ikke tillater deg å slå Numlock av, kan det være lurt å bytte til bærbaroppsett i stedet.

### 5.3. NVDA menyen

NVDA menyen lar deg kontrollere NVDA innstillinger, Hjelp, lagre / tilbakestille konfigurasjonen, Endre taleordbøker, få tilgang til flere verktøy og avslutte NVDA.

For å gå til NVDA menyen fra hvor som helst i Windows mens NVDA kjører, trykker du NVDA+N. Du kan også gå til NVDA menyen via systemstatusfeltet i Windows. Enten høyreklikk på NVDA ikonet i systemstatusfeltet, eller få tilgang til systemstatusfeltet ved å trykke Windows-tasten+B, pil ned til NVDA ikonet og trykk på kontekst-tasten ved siden av høyre kontroll-tast på de fleste tastaturer. Når menyen kommer opp, kan du bruke piltastene til å navigere i menyen, og enter-tasten for å aktivere et element.

### 5.4. Grunnleggende tastekommandoer

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Stopp tale | Ctrl | Slutter øyeblikkelig å snakke
Pause tale | Skift | Pauser øyeblikkelig tale. Ved å trykke den igjen vil fortsette å snakke der den slapp (hvis pause støttes av gjeldende synthesizer)
NVDA Meny | NVDA+N | Åpner NVDA menyen slik at du kan få tilgang til innstillinger, verktøy og hjelp etc
Veksler talemodus | NVDA+S | Veksler talemodus mellom tale, pip og av.
Slår av/på Tastaturhjelp modus | NVDA+1 | Når du trykker en tast i denne modusen vil tasten bli lest, og beskrivelse av eventuelle NVDA kommando tilknyttet den
Avslutt NVDA | NVDA+Q | Avslutter NVDA
Slipp neste tast gjennom | NVDA+F2 | Lar NVDA slippe neste tastetrykk rett gjennom til det aktive programmet, selv om det er normalt håndtert som en NVDA tastekommando
Slår applikasjonshvilemodus på/av | NVDA+Skift+S | Dvalemodus deaktiverer alle NVDA kommandoer og tale/punkt for det gjeldende programmet. Dette er mest nyttig i applikasjoner som har sin egen tale eller leser av skjermen funksjoner. Trykk denne kommandoen på nytt for å deaktivere innebygde talemodus.

### 5.5. Rapportering av systeminformasjon

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Rapporter dato/klokkeslett | NVDA+F12 | Trykk en gang rapporterer nåværende tidspunkt, å trykke to ganger rapporterer dato
Rapporter batteristatus | NVDA+Skift+B | Rapporterer batteristatus dvs. om strøm er i bruk eller nåværende strømprosent.
Rapporter tekst i utklippstavle | NVDA+C | Rapporterer tekst i utklippstavlen hvis det er noen.

## 6. Navigere med NVDA

NVDA lar deg utforske og navigere i systemet på flere måter, inkludert både normal samhandling og lesing.

### 6.1. Objekter

Hvert program og selve operativsystemet består av mange objekter. Et objekt er et enkelt element som en del av teksten, knapp, boks, glidebryter, liste eller redigerbare tekstfelt.

### 6.2. Navigere med Systemfokus

Systemfokus, også kjent som fokus, er objektet som mottar tastetrykk som trykkes på tastaturet. For eksempel, hvis du skriver inn i et redigerbart tekstfelt, er tekstfeltet i fokus.

Den vanligste måten å navigere rundt i Windows med NVDA, er å bare flytte systemfokus ved hjelp av standard Windows tastaturkommandoer, for eksempel å trykke Tab og Skift+Tab for å gå fram og tilbake mellom kontrollene, trykke Alt for å komme til menylinjen og deretter bruke piltastene for å navigere i menyer, og ved hjelp av Alt+Tab for å flytte mellom åpne programmer. Mens du gjør dette, vil NVDA rapportere informasjon om objektet med fokus, slik som navn, type, verdi, tilstand, beskrivelse, tastatursnarvei og posisjonsinformasjon.

Det er noen viktige kommandoer som er nyttige når du flytter sammen med Systemfokus:

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Lese gjeldende fokus | NVDA+Tab | Leser det gjeldende objektet eller kontroll som har systemfokus. Ved å trykke to ganger staves informasjonen
Lese tittel | NVDA+T | Leser tittelen på det aktive vinduet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen. Ved å trykke tre ganger kopieres den til utklippstavlen
Les det aktive vinduet | NVDA+B | Leser alle kontrollene i det aktive vinduet (nyttig for dialoger)
Les Statuslinje | NVDA+End | Leser Statuslinjen hvis NVDA finner en. Flytter også navigasjonsobjektet til denne plasseringen

### 6.3. Navigere med Systemmarkøren

Når et objekt som har navigering og/eller redigering av tekst er fokusert, kan du bevege deg i teksten ved hjelp av systemmarkøren, også kjent som redigeringsmarkøren.

Når fokus er på et objekt som har systemmarkør, kan du bruke piltastene, side opp, side ned, home, end osv. for å bevege deg rundt i teksten. Du kan også endre teksten om kontrollen har støtte for redigering. NVDA vil lese når du flytter mellom tegn, ord og linje, og vil også lese når du velger og avmarker tekst.

NVDA har følgende tastaturkommandoer i forhold til systemetmarkør:

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Si alle | NVDA+Pil Ned | Starter lesing fra gjeldende posisjon til systemetmarkøren, flytter den under lesing
Les gjeldende linje | NVDA+Pil Opp | Leser linjen der systemmarkøren befinner seg. Ved å trykke to ganger staves linjen.
Les gjeldende valgte tekst | NVDA+Skift+Pil Opp | Leser den valgte tekste

Når innenfor en tabell, er følgende sentrale kommandoer også tilgjengelige:

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Flytt til forrige kolonne | Ctrl+Alt+Pil Venstre | Flytter systemmarkøren til forrige kolonne (i samme rad)
Flytt til neste kolonne | Ctrl+Alt+Pil Høyre | Flytter systemmarkøren til neste kolonne (i samme rad)
Flytt til forrige rad | Ctrl+Alt+Pil Opp | Flytter systemmarkøren til forrige rad (i samme kolonne)
Flytt til neste rad | Ctrl+Alt+Pil Ned | Flytter systemmarkøren til neste rad (i samme kolonne)

### 6.4. Objektnavigasjon

Mesteparten av tiden, vil du arbeide med applikasjoner ved hjelp av kommandoer som flytter fokuset og markør. Men noen ganger kan du ønske å utforske det gjeldende programmet eller operativsystemet uten å flytte fokus eller markør. Du kan også ønske å arbeide med objekter som ikke kan nås normalt ved hjelp av tastaturet. I disse tilfellene kan du bruke objektnavigasjon.

Objektnavigasjon lar deg flytte mellom og få informasjon om de enkelte objekter. Når du flytter til et objekt, vil NVDA lese det på samme måte som systemet fokus. For å lese all tekst som vises på skjermen, kan du i stedet bruke flatlesing.

Istedet for å måtte flytte frem og tilbake mellom hvert enkelt objekt på systemet, er objektene organisert hierarkisk. Dette betyr at noen objekter inneholder andre objekter, og du må flytte inni dem for å få tilgang til de objektene de inneholder. For eksempel inneholder en liste listeelementer, så du må flytte inne i listen for å få tilgang dens elementer. Hvis du har flyttet til et listeelement, flytter neste og forrige, kommer du til andre listeelementer i samme liste. Flytte til et listeelement i hovedobjektet vil ta deg tilbake til listen. Du kan deretter flytte forbi listen hvis du ønsker tilgang til andre objekter. Tilsvarende inneholder en verktøylinje kontroller, så du må flytte inne i verktøylinjen for å få tilgang til kontrollene i verktøylinjen.

Objektet som leses kalles navigasjonsobjektet. Når du navigerer til et objekt, kan du se gjennom det ved hjelp av tekstlesingskommandoer. Som standard flyttes navigasjonsobjektet sammen med Systemfokus, men denne oppførselen kan slås av og på.

Merk at leselister følger fokuset og markør som standard, istedet for enn objektnavigasjon og tekstlesing. Hvis du vil at den skal følge objektnavigasjon og tekstlesing i stedet, må du konfigurere leselisten til å bli bundet til lesing.

Ved navigering med objekt, bruker du følgende taster:

Navn | Stasjonærtaster | Bærbartaster | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
Les gjeldende objekt | NVDA+NumPad5 | NVDA+Ctrl+I | Leser gjeldende navigasjonsobjektet. Ved å trykke to ganger staves informasjonen, og trykke tre ganger kopierer objektets navn og verdi til utklippstavlen.
Flytt til innholdsobjektet | NVDA+NumPad8 | NVDA+Skift+I | Flytter til objektet som inneholder gjeldende navigasjonsobjekt
Flytt til forrige objekt | NVDA+NumPad4 | NVDA+Ctrl+J | Flytter til objektet før den gjeldende navigasjonsobjektet
Flytt til neste objekt | NVDA+NumPad6 | NVDA+Ctrl+L | Flytter til objektet etter gjeldende navigasjonsobjektet
Flytt til første beholderobjekt | NVDA+NumPad2 | NVDA+Skift+, | Flytter til det første objektet i det gjeldende navigasjonsobjektet
Flytt til å fokusere objekt | NVDA+NumPad- | NVDA+Backspace | Flytter til objektet som for øyeblikket har systemfokus, og også plasserer lesemarkøren i Systemmarkørposisjonen, hvis den viser
Aktiver nåværende navigator objekt | NVDA+NumPadEnter | NVDA+Enter | Aktiverer gjeldende navigasjonsobjekt (lik klikke med musen eller trykke mellomrom når den har systemet fokus)
Flytt System fokus eller markør til gjeldende lesestilling | NVDA+Skift+NumPad- | NVDA+Skift+Backspace | Trykket en gang, flytter Systemfokuset til gjeldende navigasjonsobjektet, trykket to ganger flytter systemmarkøren til plasseringen til lesemarkøren
Les navigasjonsobjekt dimensjoner | NVDA+NumPadDelete | NVDA+Delete | Leser det gjeldende navigasjonsobjektets dimensjoner på skjermen i prosent (inkludert avstand fra venstre og toppen av skjermen, og dets bredde og høyde)

Merk: NUMPAD-taster krever Numlock-tasten slått av for å fungere.

### 6.5. Lese Tekst

Med NVDA kan du lese innholdet i gjeldende navigasjonsobjekt (inkludert flatlesing) for tegn, ord eller linje. Dette er mest nyttig på steder (inkludert Windows konsollen) der det ikke finnes systemmarkør. For eksempel kan du bruke den til å lese teksten i en lang informasjonmelding i en dialog.

Når du flytter lesemarkøren, og systemmarkøren ikke følger med, slik at du kan se gjennom teksten uten å miste redigeringsposisjon. Men som standard, når systemmarkøren beveger seg, følger lesemarkøren med. Dette kan slås av og på.

Merk at leselisten følger fokuset og markøren som standard, istedet for objektnavigasjon og tekstlesing. Hvis du vil at den skal følge objektnavigasjon og tekstlesing i stedet, må du konfigurere leselisten til å bli bundet til lesing.

Følgende sentrale kommandoer er tilgjengelige for lesing av tekst:

Navn | Stasjonærtast | Bærbartast | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
Gå til øverste linje i lesing | Skift+NumPad7 | NVDA+7 | Flytter lesemarkøren til øverste linje i teksten
Gå til forrige linje i lesing | NumPad7 | NVDA+U | Flytter lesemarkøren til forrige tekstlinje
Les gjeldende linje i lesing | Numpad8 | NVDA+I | Les gjeldende tekstlinje der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves linjen. Hvis du trykker tre ganger staves linje med tegnbeskrivelser.
Gå til neste linje i lesing | NumPad9 | NVDA+O | Flytt lesemarkøren til neste tekstlinje
Gå til nederste linje i lesing | Skift+NumPad9 | NVDA+9 | Flytter lesemarkøren til siste linje av teksten
Gå til forrige ord i lesing | NumPad4 | NVDA+J | Flytter lesemarkøren til forrige ord i teksten
Les gjeldende ord i lesing | NumPad5 | NVDA+K | Les gjeldende ord i teksten der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger staves ordet. Hvis du trykker tre ganger staves ordet med tegnbeskrivelser.
Gå til neste ord i lesing | NumPad6 | NVDA+L | Flytt lesemarkøren til neste ord i teksten
Gå til starten av linjen i lesing | Skift+NumPad1 | NVDA+Skift+U | Flytter lesemarkøren til begynnelsen av linjen i teksten
Gå til forrige tegn i lesing | NumPad1 | NVDA+M | Flytter lesemarkøren til forrige tegn på den gjeldende linjen i teksten
Les gjeldende tegn i lesing | NumPad2 | NVDA+, | Les gjeldende tegn på linjen der lesemarkøren er plassert. Ved å trykke to ganger leses en beskrivelse eller eksempel på det tegnet. Hvis du trykker tre ganger leses den numeriske verdien av tegnet i desimal og heksadesimal.
Flytt til neste tegn i lesing | NumPad3 | NVDA+. | Flytter lesemarkøren til neste tegn på gjeldende linje i teksten
Flytt til slutten av linjen i lesing | Skift+NumPad3 | NVDA+Skift+O | Flytter lesemarkøren til slutten av gjeldende linje i teksten
Si alle ved lesing | NumPad+ | NVDA+Skift+Pil Ned | Leser fra gjeldende posisjon av lesemarkøren, og følger under lesing
Kopier fra lesemarkøren | NVDA+F9 | NVDA+F9 | Begynner å kopiere tekst fra den gjeldende posisjonen til lesemarkøren. Selve kopien blir ikke utført før du forteller NVDA hvor du skal kopiere til
Kopier til lesemarkøren | NVDA+F10 | NVDA+F10 | Kopier fra plasseringen til lesemarkøren. Kopier fra lesemarkøren til lesemarkørens gjeldende posisjon. Etter å ha trykket på denne tasten, vil teksten bli kopiert til utklippstavlen i Windows
Les tekstformatering | NVDA+F | Les formateringen av teksten der lesemarkøren befinner seg

Merk: NUMPAD-taster krever at Numlock slås av for å fungere.

For å hjelpe deg til å huske disse kommandoene, er lesekommandoene organisert i et rutenett av tre og tre, med topp til bunnleinje er ord og tegn og venstre til høyre er tidligere, gjeldende og neste. Oppsettet er illustrert som følger:

Forrige linje | Gjeldende linje | Neste linje
Forrige ord | Gjeldende ord | Neste ord
Forrige tegn | Gjeldende tegn | Neste tegn

++ Flat lesing ++ [FlatReview] Normalt kan du vanligvis bare lese innholdet i et enkelt Objekt, noen objekter lar deg lese innholdet til objekter inni. Komplekse dokumenter lar deg lese alt innholdet og programvinduer du kan se teksten på skjermen som det vises visuelt. Dette kalles flat lesing. Dette ligner på skjermlesing eller musepekerfunksjonalitet i mange andre Windows skjermlesere.

Når du går til flat lesing, vil du bli plassert på plasseringen til den gjeldende navigatsjonsobjekt. Hvis du ikke har brukt objektnavigasjon, vil dette vanligvis være objektet som har fokuset. For eksempel, hvis navigasjonsobjektet er en knapp, vil du vanligvis bli plassert på teksten på knappen i flat lesing. Du kan deretter lese teksten ved hjelp av tekstlesekommandoer. Du kan også navigere direkte til objektet som har den aktuelle posisjonen til lesemarkøren, slik at du kan bruke objekt navigasjon derfra.

Merk at leselisten følger fokuset og markøren som standard, istedet for enn objekt navigasjon og tekstlesing. Hvis du vil at den skal følge objektnavigasjon og tekstlesing i stedet, må du konfigurere leselisten til å bli bundet til lesing.

Følgende to kommandoer brukes for å bytte til / fra flat lesing:

Navn | Stasjonærtast | Bærbartast | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
Flytt til flat lesing | NVDA+NumPad7 | NVDA+PageUp | Flytter til flat lesing, plasserer deg ved posisjonen av gjeldende navigasjonsobjektet, slik at du kan se på skjermen (eller dokumentet hvis du er inne i et) med tekstenlesings kommandoer.
Flytt til objektet fra flat lesing | NVDA+NumPad1 | NVDA+PageDown | Navigerer til objektet representert ved teksten på gjeldende posisjon av lesemarkøren i flat lesing

### 6.6. Navigere med musen

Når du beveger musen, leser NVDA som standard den teksten som er under musepekeren når pekeren beveger seg over den. Når støttet, vil NVDA lese den omkringliggende tekstavsnitt, men enkelte kontroller kan bare leses på linje.

NVDA kan konfigureres til også å lese den typen objekt under musen når den beveger seg (f.eks liste, knapp, etc.). Dette kan være nyttig for helt blinde brukere, som noen ganger, er teksten ikke nok.

NVDA gir en måte for brukerne å forstå hvor musen er plassert i forhold til dimensjonene på skjermen ved å si musepekerens koordinater som lyd pip. Jo høyere musen er på skjermen, jo høyere er pipene. Den videre til venstre eller høyre musen er plassert på skjermen, vil ytterligere venstre eller høyre lyden skal spilles (forutsatt at brukeren har stereohøyttalere eller hodetelefoner).

Disse ekstra mus funksjonene er ikke aktivert som standard i NVDA. Hvis du ønsker å dra nytte av dem, kan du konfigurere dem fra Museinnstillinger dialogen, som finnes i NVDA Innstillinger.

Selv om en fysisk mus eller styreflate bør brukes til å navigere med musen, har NVDA noen viktige kommandoer knyttet til mus:

Navn | Stasjonærtast | Bærbartast | Beskrivelse
--- | --- | --- | ---
Venstre museknapp klikk | NumPad/ | NVDA+Pil Venstre | Klikker på venstre museknapp en gang. Dobbeltklikk kan utføres ved å trykke på denne tasten to ganger i rask rekkefølge
Venstre museknapp lås | Skift+NumPad/ | NVDA+Skift+Pil Venstre | Låser venstre museknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den venstre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller bruke en av de andre muserouting kommandoene
Høyre museknapp klikk | NumPad* | NVDA+Pil Høyre | Klikker på høyre museknapp en gang.
Høyre museknapp lås | Skift+NumPad* | NVDA+Skift+Pil Høyre | Låser høyre museknapp nede. Trykk igjen for å slippe den. Du drar musen, trykker du denne tasten for å låse den høyre knappen nede og deretter flytte musen enten fysisk eller bruke en av de andre mus routing kommandoer
Flytt musen til gjeldende navigasjonsobjekt | NVDA+Numpad/ | NVDA+Skift+F9 | Flytter musepekeren til plasseringen til det gjeldende navigasjonsobjektet og lesemarkøren
Naviger til objektet under musen | NVDA+NumPad* | NVDA+Skift+F10 | Sett navigasjosnobjektet til objektet i posisjonen til musepekeren

## 7. Bla Modus

Komplekse skrivebeskyttede dokumenter som web sider leses i NVDA med Bla lesing. Dette gjelder også dokumenter i Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Adobe Reader og Adobe Flash.

I nettlesermodus er innholdet til dokumentet tilgjengelig i en flat representasjon som kan navigeres med piltastene som om det var et vanlig tekst dokument. Alle NVDAs systemmarkør tastekommandoer vil fungere i denne modusen, f.eks si alle, les formatering, bord navigeringskommandoene osv. Informasjon som om teksten er en link, overskrift, osv. er lest sammen med teksten når du flytter.

Noen ganger trenger du å kommunisere direkte med kontroller i disse dokumentene. For eksempel, må du gjøre dette for redigerbare tekstfelt og lister, slik at du kan skrive tegn og bruk piltastene til å arbeide med kontrollen. Dette gjør du ved å bytte til fokusmodus, hvor nesten alle tastene er sendt til kontrollen. Når i Bla modus, som standard, vil NVDA automatisk bytte til fokusmodus hvis du klikker på en bestemt kontroll som krever det. Motsatt vil tabbe seg til eller klikke på en kontroll som ikke krever Fokusmodusbryter tilbake til bla-modus. Du kan også trykke inn eller plass til å bytte til fokusere modus på kontroller som krever det. Ved å trykke escape byttes det tilbake til bla-modus. I tillegg kan du manuelt påtvinge fokusmodus, etter det vil den forbli i kraft inntil du velger å deaktivere den.

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Veksle mellom bla/fokusmoduser | NVDA+Space | Veksler mellom fokusmodus, og bla modus
Avslutt fokusmodus | Escape | Bytter tilbake til bla modus hvis fokusmodus ble tidligere slått til automatisk
Oppdater nettlesermodus modus dokument | NVDA+f5 | Oppdaterer gjeldende dokumentinnhold (nyttig hvis vist innhold synes å mangle i dokumentet)
Finn | NVDA+Ctrl+F | Popper opp en dialogboks der du kan skrive inn tekst å finne i det gjeldende dokumentet
Finn neste | NVDA+F3 | Finner neste forekomst av teksten i dokumentet som du tidligere søkte etter
Finn forrige | NVDA+Skhift+F3 | Finner forrige forekomst av teksten i dokumentet du tidligere søkte etter

### 7.1. Enkeltbokstavnavigasjon

Mens i nettlesermodus modus, for raskere navigasjon, gir NVDA også enkelt tegn-taster til å hoppe til bestemte felt i dokumentet.

Følgende taster hopper til neste tilgjengelige element, mens med Skift-tasten hopper til forrige element:

- H: Overskrift
- L: Liste
- I: Listeelement
- T: Tabell
- K: Lenke
- N: Tekst uten lenke
- F: Skjemafelt
- U: Ikke besøkt lenke
- V: Besøkt lenke
- E: Redigeringsfelt
- B: Knapp
- X: Avkrysningsboks
- C: Kombinasjonsboks
- R: Radioknapp
- Q: Blokksitat
- S: Separator
- M: Ramme
- G: Grafikk
- D: ARIA landemerke
- O: Innebygd objekt
- 1 til 6: Overskriftene på nivå 1 til 6

### 7.2. Elementlisten

Elementlisten gir tilgang til en liste over enten lenker, overskrifter eller ARIA landemerker i dokumentet. Radioknappene lar deg bytte mellom disse tre typer informasjon. Det er også et redigeringsfelt i dialogen som lar deg filtrere listen for å hjelpe deg å søke etter et bestemt element på siden. Når du har valgt et element, kan du bruke de medfølgende knappene i dialogboksen for å flytte til eller aktivere dette elementet.

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Bla modus elementliste | NVDA+F7 | Åpner Elementlisten som inneholder linker, overskrifter og landemerker i det gjeldende dokumentet

### 7.3. Innebuygde Objekter

Sider kan inkludere rikt innhold ved hjelp av teknologier som Adobe Flash og Sun Java. Når disse finnes i nettlesermodus, vil NVDA lese "innebygd objekt". Du kan gå inn i disse objektene for å samhandle med dem. Hvis det er tilgjengelig, kan du deretter tabbe rundt i det og samhandle med det som alle andre programmer. En tastekommando gis for å gå tilbake til det opprinnelige siden som inneholder det innebygde objektet:

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Flytt til innehold i nettlesermodus dokument | NVDA+Ctrl+Mellomrom | Flytter fokus ut av det nåværende innebygde objektet, og inn i dokumentet som inneholder det

## 8. Applikasjon Spesifike NVDA kommandoer

NVDA har sine egne ekstra kommandoer for enkelte programmer for å gjøre enkelte oppgaver enklere eller for å gi tilgang til funksjonalitet som ellers ikke er tilgjengelig for brukere med skjermleser.

### 8.1. Foobar2000

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Les gjenværende tid | Ctrl+Skift+R | Leser den gjenværende tiden av det gjeldende sporet, hvis noen.

### 8.2. Miranda IM

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Les siste melding | NVDA+Ctrl+1-4 | Leser en av de siste meldingene, avhengig av tallet trykket, f.eks NVDA+Ctrl+2 leser nest nyeste meldingen.

### 8.3. Poedit

Navn | Tast | Beskrivelse
--- | --- | ---
Les Kommentarer Vindu | Ctrl+Skift+C | Leser eventuelle kommentarer i kommentarfeltvinduet.
Leser automatisk kommentarer vindu | Ctrl+Skift+A | Leser eventuelle kommentarer i det automatiske kommentarvinduet.