# NVDA 2017.3 Uporabniški Vodič

## Kazalo Vsebine

- 1. Uvod
  - 1.1. Splošne Značilnosti
  - 1.2. Internacionalizacija
  - 1.3. Podpora Govorni sintezi
  - 1.4. Podpora Brajici
  - 1.5. Licenca in Avtorske Pravice
- 2. Sistemske Zahteve
- 3. Kako Dobiti in Postaviti NVDA
  - 3.1. Omejitve Začasne in Prenosljive Kopije
  - 3.2. Namestitev NVDA
    - 3.2.1. Zagon ob Prijavi v Windows
    - 3.2.2. Ustvari Bližnjico na Namizju (ctrl+alt+a)
    - 3.2.3. Preslikaj Prenosljivo Konfiguracijo na Trenuten Uporabniški Račun
  - 3.3. Ustvarjanje Prenosljive Kopije
- 4. Kako začeti z NVDA
  - 4.1. Zagon NVDA
  - 4.2. O NVDA tipkovničnih ukazih
    - 4.2.1. O NVDA Prikrojevalni Tipki
    - 4.2.2. Postavitve Tipkovnice
  - 4.3. NVDA Kretnje Dotika
    - 4.3.1. Raziskovanje Zaslona
    - 4.3.2. Kretnje Dotika
    - 4.3.3. Delovanja Dotika
  - 4.4. Delovanje Pomoči za Vnose
  - 4.5. NVDA Meni
  - 4.6. NVDA Osnovni ukazi
  - 4.7. Poročanje o Sistemskih Informacijah
- 5. krmiljenje z NVDA
  - 5.1. Predmeti
  - 5.2. krmiljenje s Sistemskim Žariščem
  - 5.3. krmiljenje s Sistemsko Kazalko
  - 5.4. krmiljenje po Predmetih
  - 5.5. Pregledovanje Besedila
  - 5.6. Delovanja Pregleda
    - 5.6.1. Pregled Predmeta
    - 5.6.2. Pregled Dokumenta
    - 5.6.3. Pregled Zaslona
  - 5.7. krmiljenje z Miško
- 6. Brskalniško Delovanje
  - 6.1. Enočrkovno krmiljenje
  - 6.2. Seznam Elementov
  - 6.3. Vdelani Predmeti
- 7. Branje Matematične Vsebine
  - 7.1. Interaktivno krmiljenje
- 8. Brajica
  - 8.1. Brajeve okrajšave mejnikov, stanja in tipov kontrolnika
  - 8.2. Brajev Vnos
- 9. Prepoznava Vsebine
  - 9.1. Prepoznava (OCR) v Windows 10
- 10. Posebne Zmožnosti v Programih
  - 10.1. Microsoft Word
    - 10.1.1. Samodejno prebiranje Glav Vrstic in Stolpcev
    - 10.1.2. Brskalniško Delovanje v Microsoft Wordu
    - 10.1.3. Sporočanje Komentarjev
  - 10.2. Microsoft Excel
    - 10.2.1. Samodejno prebiranje Glav Vrstic in Stolpcev
    - 10.2.2. Seznam Elementov
    - 10.2.3. Sporočanje Komentarjev
    - 10.2.4. Prebiranje Zaščitenih Celic
    - 10.2.5. Polja Obrazca
  - 10.3. Microsoft PowerPoint
  - 10.4. foobar2000
  - 10.5. Miranda IM
  - 10.6. Poedit
  - 10.7. Skype
  - 10.8. Kindle za Osebni Računalnik
    - 10.8.1. Izbiranje Besedila
    - 10.8.2. Uporabniške Zabeležke
- 11. Nastavljanje NVDA
  - 11.1. Nastavitve
    - 11.1.1. Splošne Nastavitve (NVDA+control+g)
    - 11.1.2. Izbira Sinteze (NVDA+control+s)
    - 11.1.3. Nastavitve Glasu(NVDA+control+v)
    - 11.1.4. Krog nastavitev sinteze
    - 11.1.5. Nastavitve Braja
    - 11.1.6. Nastavitve Tipkovnice (NVDA+control+k)
    - 11.1.7. Nastavitve Miške (NVDA+control+m)
    - 11.1.8. Nastavitve Pregledne Utripalke
    - 11.1.9. Nastavitve Predstavitve Predmeta (NVDA+control+o)
    - 11.1.10. Nastavitve za Vnos Večznakovnih Znakov
    - 11.1.11. Nastavitve Brskalniškega Delovanja (NVDA+control+b)
    - 11.1.12. Nastavitve Oblikovanja Dokumentov (NVDA+control+d)
    - 11.1.13. Nastavitve Windows 10 OCR
    - 11.1.14. Slovarji govora
    - 11.1.15. Izgovorjava ločil/simbolov
    - 11.1.16. Kretnje Vnosa
  - 11.2. Shranjevanje in ponovno Nalaganje konfiguracije
  - 11.3. Profili Konfiguracije
    - 11.3.1. Osnovno Upravljanje
    - 11.3.2. Ustvarjanje Profila
    - 11.3.3. Ročna aktivacija
    - 11.3.4. Prožilci
    - 11.3.5. Urejanje Profila
    - 11.3.6. Začasno Onemogočanje Prožilcev
  - 11.4. Mesta datotek z Nastavitvami
- 12. Dodatna Orodja
  - 12.1. Pregledovalnik Dnevnika
  - 12.2. Prikazovalnik Govora
  - 12.3. Upravitelj Dodatkov
  - 12.4. Python Konzola
  - 12.5. Ponovno Naloži vtičnike
- 13. Podprte Govorne Sinteze
  - 13.1. eSpeak NG
  - 13.2. Microsoft Speech API različice 4 (SAPI 4)
  - 13.3. Microsoft Speech API različice 5 (SAPI 5)
  - 13.4. Microsoft Speech Platform
  - 13.5. Glasovi Windows OneCore
  - 13.6. Audiologic Tts3
  - 13.7. Nuance Vocalizer za NVDA
- 14. Podprte Brajeve Vrstice
  - 14.1. Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series
  - 14.2. Optelec ALVA BC640/680
  - 14.3. Vrstice Handy Tech
  - 14.4. MDV Lilli
  - 14.5. Brajeve Vrstice Baum/Humanware/APH/Orbit
  - 14.6. hedo ProfiLine USB
  - 14.7. hedo MobilLine USB
  - 14.8. HumanWare Brailliant BI/B Series
  - 14.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle Serija
  - 14.10. HIMS SyncBraille
  - 14.11. Brajeve Vrstice Seika
  - 14.12. Papenmeier BRAILLEX Novejši Modeli
  - 14.13. Papenmeier Braille BRAILLEX Starejši Modeli
  - 14.14. HumanWare BrailleNote
  - 14.15. EcoBraille
  - 14.16. SuperBraille
  - 14.17. BRLTTY
- 15. Napredne Vsebine
  - 15.1. Možnosti Ukazne Vrstice
  - 15.2. Splošni Sistemski Parametri
- 16. Druge Informacije

## 1. Uvod

Dobrodošli v NVDA!

Non Visual Desktop Access (NVDA) je prost in odprtokoden bralnik zaslona za operacijski sistem Microsoft Windows. Z opremljanjem povratnih informacij z govorno sintezo in brajico omogoča slepim in slabovidnim, da imajo dostop do računalnika, kjer teče operacijski sistem MS Windows, za isto ceno kot videče osebe. NVDA razvija NV Access s sodelovanjem skupnosti.

### 1.1. Splošne Značilnosti

NVDA omogoča slepim in osebam s preostankom vida dostop in interakcijo z operacijskim sistemom Windows in veliko programi tretjih izdelovalcev.

Glavni poudarki so:

- Podpora za pogosto uporabljene programe vključno z internetnimi brskalniki, programi za e-pošto, programi za neposredno klepetanje in pisarniškimi zbirkami
- Vgrajena govorna sinteza, ki podpira več kot 80 jezikov
- Poročanje o postavitvi besedila, kjer je to mogoče; na primer velikost in ime pisave, slogovne in črkovne nepravilnosti
- Samodejno obvestilo o besedilu pod miško in zvočna indikacija o položaju miške, če to želite
- Podpora za precejšnje število brajevih vrstic vključno s podporo vnosa računalniške brajice za vrstice, ki vsebujejo brajevo tipkovnico
- Možno uporabljati preko USB ključka ali drugega prenosljivega medija brez namestitve v računalnik
- Govorna podpora ob namestitvi v sistem
- Prevedeno v 50 jezikov
- Podpora za aktualne Windows operacijske sisteme tako 32-bitne kot 64-bitne
- Možno poganjati na Windows prijavnem zaslonu in drugih "varnih" namizjih
- Podpora za več vmesnikov za prilagoditev na primer Microsoft Active Accessibility, Java Access Bridge, IAccessible2 in UI Automation (le-ta je podprt v Windows 7 in novejših)
- Podpora Windows Ukaznemu pozivu in programom v konzoli

### 1.2. Internacionalizacija

Pomembno je, da imajo ljudje, ne glede na to, kateri jezik govorijo, enak dostop do tehnologije. Poleg Angleščine, je NVDA prevedena v 50 jezikov vključno z: Afrikanščino, Albanščino, Amhariščino, Arabščino, Aragonščino, Bolgarščino, Brazilsko Portugalščino, Burmanščino, Češčino, Danščino, Finščino, Francoščino, Galicijščino, Grščino, Gruzinščino, Hebrejščino, Hindijščino, Hrvaščino, Islandščino, Irščino, Italijanščino, Japonščino, jezik Kannada, Katalonščino, Korejščino, Letonščino, Madžarščino, Nepalščino, Nemščino, Nizozemščino, Norveščino, Perziščino, Poljščino, Portugalščino, Punjabi, Romunščino, Ruščino, Slovaščino, Slovenščino, Srbščino, Španščino, Španščino (Kolumbija), Švedščino, Tamilščino, Tajščino, Tradicionalno in Poenostavljeno Kitajščino, Turščino, Ukrajinščino in Vietnamščino.

### 1.3. Podpora Govorni sintezi

Ločeno od podajanja sporočil in vmesnika v naštetih jezikih NVDA omogoča uporabnici/ku, da bere vsebino v kateremkoli jeziku tako dolgo, dokler ima na računalniku nameščeno govorno sintezo za izbran jezik.

NVDA prihaja skupaj z eSpeakom NG, prosto in odprtokodno, večjezično govorno sintezo.

Informacije o drugih govornih sintezah, ki jih podpira NVDA, lahko najdete v razdelku Podprte Govorne Sinteze tega vodiča.

### 1.4. Podpora Brajici

Za tiste, ki posedujejo brajevo vrstico, NVDA lahko prikazuje sporočila in druge aktivnosti tudi na njih. Podprt je tudi vnos prek brajeve tipkovnice in sicer tako način tipkanja s krajšavami kot normalen vnos. Prosimo, oglejte si razdelek Podprte Brajeve Vrstice za več informacij o podprtih brajevih vrsticah.

NVDA podpira precej brajevih kodnih tabel vključno z računalniškimi, kratkopisnimi in normalnimi za veliko jezikov.

### 1.5. Licenca in Avtorske Pravice

Avtorske pravice 2006-2017 nad NVDA pripadajo NVDA sodelujočim.

NVDA je zaščitena z GNU Splošno Javno Licenco (druga različica). Ta program lahko spreminjate ali delite na okoli, na kakršenkoli način želite,vse dokler ga spremlja omenjena licenca in dajete izvorno kodo na voljo vsakomur, ki to želi. To se nanaša tako na pristno izdajo, kot spremenjene kopije tega programa in tudi na izpeljanke. Več podrobnosti je na voljo na strani z besedilom licence.

## 2. Sistemske Zahteve

- Operacijski Sistemi: vse 32-bitne in 64-bitne različice sistema Windows XP, Viste, 7, 8, 8.1 in 10 (vključno s Strežniškimi različicami)
  - V 32-bitni različici sistema Windows XP mora biti nameščen vsaj drugi paket popravkov (SP2) za uporabo z NVDA.
  - V 32-bitni različici sistema Windows Server 2003 mora biti nameščen vsaj prvi paket popravkov (SP1) za uporabo z NVDA.
  - Za nemoteno delovanje v sistemu Windows Vista, mora biti v sistemu nameščen drugi paket popravkov in popravek KB2763674. Vse to bi moralo že biti nameščeno v sistemu prek Okenskih nadgradenj (Windows Update), če so bile nameščene vse posodobitve, ki so na voljo.
- Pomnilnik: 256 MB RAMa ali več
- Procesorska hitrost: 1,0 GHz ali hitrejši
- Približno 90 MB prostora na disku

## 3. Kako Dobiti in Postaviti NVDA

Če še nimate svoje kopije NVDA, jo lahko snamete iz: www.nvaccess.org.

Pojdite na razdelek download in tam boste našli povezavo za prenos najnovejše različice NVDA.

Ko boste preneseno datoteko prvič zagnali, se bo namestila začasna kopija NVDA. Potem vas bomo vprašali, če želite NVDA namestiti na vaš računalnik, izdelati prenosljivo kopijo na vaš USB ključ ali želite zgolj uporabljati to začasno kopijo.

Če želite NVDA vedno uporabljati na izbranem računalniku, potem boste želeli izbrati Namesti NVDA na ta računalnik. Namestitev NVDA na računalnik vam omogoča med drugim interakcijo na prijavnem zaslonu in na varnih zaslonih ter samodejni zagon po prijavi, kar ni možno, če imate prenosljivo ali začasno kopijo. Poleg tega omogoča tudi ustvarjanje programskega sklopa v meniju Start in bližnjice na namizju. Nameščena kopija NVDA omogoča, da si sami iz nje kadarkoli izdelate prenosljivo kopijo.

Če želite s seboj vzeti NVDA na USB ključku ali drugem zapisljivem mediju, potem morate izbrati ustvari prenosljivo kopijo. Prenosljiva kopija omogoča kasnejšo samonamestitev na izbranem računalniku. Kakorkoli, če želite NVDA preslikati na medij, ki je samo za branje (CD ali drug), potem na medij zapišite samo paket, ki ste ga prenesli. Poganjanje z medija, ki je samo za branje, trenutno ni podprto.

Možno je uporabiti tudi začasno kopijo (na primer za demonstracijske prikaze), čeprav je pot zagona NVDA v tem načinu precej dolga.

### 3.1. Omejitve Začasne in Prenosljive Kopije

Ločeno od tega, da se NVDA ne more samodejno zagnati pred in/ali po prijavi, imata prenosljiva in začasna kopija še naslednje omejitve:

- Nezmožnost biti v interakciji s programi, ki tečejo s skrbniškimi pravicami, dokler seveda tudi NVDA sama ne teče z istimi pravicami (ni priporočljivo).
- Nezmožnost branja zaslonov Nadzora Uporabniškega računa (NURR), ko se poskuša zagnati program s skrbniškimi pravicami.
- Windows 8 in kasnejši: nezmožnost podpirati vnos preko zaslona na dotik.
- Windows 8 in kasnejši: nezmožnost oskrbeti značilnosti, kot so recimo Brskalniško delovanje in izgovor natipkanih znakov v Trgovini Windows programčkov.
- Windows 8 in kasnejši: Stišanje ostalih zvokov, ko NVDA govori ni podprto.

### 3.2. Namestitev NVDA

Če nameščate NVDA neposredno s paketa, ki ste ga prenesli na sistem, potem pritisnite gumb Namesti NVDA. Če ste že zaprli to pogovorno okno ali pa želite namestiti NVDA iz prenosljive kopije, potem izberite menijsko postavko Namesti NVDA, ki jo najdete pod Orodji v meniju NVDA.

Pogovorno okno namestitve, ki se prikaže, potrdi, ali želite namestiti NVDA in pove tudi ali bo ta namestitev posodobila prejšnjo namestitev. S pritiskom na gumb Nadaljuj, boste sprožili nameščanje NVDA. V tem pogovornem oknu je še nekaj možnosti, ki jih ta priročnik razloži v nadaljevanju. Ko je namestitev končana, se prikaže sporočilo o tem, da je namestitev končana. Pritisk na gumb V redu na tej točki bo ponovno zagnal na novo nameščeno kopijo NVDA.

#### 3.2.1. Zagon ob Prijavi v Windows

Ta možnost omogoča, da se lahko NVDA samodejno zažene medtem, ko ste na prijavnem zaslonu, še preden morate vnesti geslo za prijavo v sistem. To vključuje tudi NUR nadzor in druge "varne" zaslone.

#### 3.2.2. Ustvari Bližnjico na Namizju (ctrl+alt+a)

Ta možnost omogoča izbiro, če želite, da mora NVDA ustvariti bližnjico na namizju za zagon NVDA. Ta bližnjica, če jo boste ustvarili, bo ustvarila tudi kombinacijo bližnjičnih tipk za zagon control+alt+a. S to kombinacijo tipk boste potem lahko NVDA zagnali, kadarkoli boste želeli.

#### 3.2.3. Preslikaj Prenosljivo Konfiguracijo na Trenuten Uporabniški Račun

Ta možnost vam omogoča izbiro ali mora ali pa ne NVDA preslikati trenutno uporabniško konfiguracijo v uporabi v konfiguracijo trenutno prijavljenega uporabnika za nameščeno kopijo NVDA. To ne bo preslikalo konfiguracije k ostalim uporabnikom tega sistema in niti ne bo preslikalo konfiguracije, ki se uporablja na prijavnem zaslonu in drugih varnih zaslonih. Ta možnost je na voljo samo ob namestitvi s prenosljive kopije in ni na voljo ob namestitvi s pomočjo namestitvenega paketa, ki ste ga prenesli.

### 3.3. Ustvarjanje Prenosljive Kopije

Če ustvarjate prenosljivo kopijo neposredno iz prenesenega paketa, preprosto pritisnite gumb Ustvari Prenosljivo Kopijo. Če ste že zaprli to pogovorno okno ali pa delate z že nameščeno kopijo NVDA, izberite menijsko postavko Ustvari Prenosljivo kopijo, ki ga najdete v podmeniju Orodja NVDA menija.

Pogovorno okno, ki se prikaže, vam omogoča, da izberete, kje naj se prenosljiva kopija ustvari. To je lahko imenik na vašem trdem disku, mesto na USB Ključku ali na drugem prenosljivem mediju. Tukaj je tudi možnost izbire ali bi NVDA morala, ali pa ne preslikati konfiguracijo trenutno prijavljenega uporabnika za uporabo v novo ustvarjeni prenosljivi kopiji. Ta možnost je na voljo samo v nameščeni kopiji. Ta ni na voljo v prenesenem paketu. Pritisk gumba Nadaljuj bo začel proces ustvarjanja prenosljive kopije. Ko je ustvarjanje končano, se bo prikazalo sporočilo, ki bo povedalo, da je bilo ustvarjanje uspešno. Pritisnite V redu, da zaprete to pogovorno okno.

## 4. Kako začeti z NVDA

### 4.1. Zagon NVDA

Če ste namestili NVDA z namestitvenega paketa, potem je zagon NVDA preprost. Zaženete ga lahko s pritiskom kombinacije tipk control+alt+a ali pa z izbiro NVDA menija v Start meniju, kjer razprete seznam vseh nameščenih programov. Kot dodatno možnost lahko uporabite pogovorno okno Zaženi, kjer vnesete NVDA in pritisnete Enter. Lahko uporabite tudi možnosti v ukazni vrstici, ki vam omogočajo ponovni zagon NVDA (-r), izhod iz NVDA (-q), onemogočanje dodatkov (--disable-addons), in drugo.

Za nameščene kopije, NVDA privzeto hrani konfiguracijo v mapi sleddenja programskih datotek trenutnega uporabnika (npr. "C:\Users\<uporabnik>\AppData\Roaming"). To je možno spremeniti na način, da NVDA naloži svojo konfiguracijo iz mape z lokalnimi programskimi podatki. Oglejte si razdelek o splošnih sistemskih parametrih za več podrobnosti.

Za zagon prenosljive kopije pojdite v imenik, kjer ste ustvarili prenosljivo kopijo NVDA in pritisnite Enter nad NVDA.exe ali to ikono dvakrat kliknite.

Ko se bo NVDA zagnala, boste slišali višajoč skupek tonov, (ki povedo, da se NVDA nalaga). Odvisno od tega, kako hiter je vaš računalnik, ali teče NVDA preko USB ključka ali drugega počasnejšega medija, lahko mine nekaj trenutkov, da se NVDA zažene. Če zaganjanje traja izjemno dolgo, potem bi morala NVDA sporočiti: "Nalaganje NVDA. Prosimo, počakajte..."

Če ne slišite nič od tega, ali slišite Windows Zvok "Napaka", ali nižajočo kombinacijo tonov, potem to pomeni, da je v NVDA napaka. To pomeni, da boste morda morali sporočiti "hrošča" razvijalcem. Prosimo, preglejte NVDA spletno mesto, da izveste, kako to narediti.

Ko se NVDA zažene prvič, vas bo pozdravilo pogovorno okno, ki vas bo oskrbelo z nekaj osnovnimi informacijami o NVDA prikrojevalni tipki in o NVDA meniju. (Prosimo, glejte nadaljne razdelke o teh temah.) Pogovorno okno vsebuje tudi spustni seznam in tri izbirnike. Na spustnem seznamu lahko določite, katero obliko tipkovnice boste uporabljali. Prvi izbirnik sprašuje, če naj NVDA obravnava Capslock kot NVDA prikrojevalno tipko. Drugi določa ali naj se NVDA po prijavi v Windows zažene samodejno in je na voljo samo za namestitvene kopije NVDA. Tretji sprašuje, če naj se to pogovorno okno pokaže vedno, ko se NVDA zažene.

### 4.2. O NVDA tipkovničnih ukazih

#### 4.2.1. O NVDA Prikrojevalni Tipki

Večina NVDA-posebnih tipkovničnih ukazov sestoji iz pritiska posebne tipke imenovane prikrojevalna tipka NVDA v kombinaciji z eno ali več ostalimi tipkami. Posebna izjema pri tem so ukazi za pregledovanje besedila na običajni razporeditvi tipk, ki uporabljajo samo tipke na številskem delu tipkovnice, Obstajajo pa tudi druge izjeme.

NVDA se lahko nastavi tako, da se uporablja Glavni Insert, številski Insert, lahko pa tudi Capslock kot prikrojevalna NVDA tipka. Privzeto velja, da sta tako številski kot Glavni Insert prikrojevalni NVDA tipki.

Če želite, da se ena od prikrojevalnih NVDA tipk obnaša kot je prvotno predvideno (npr. želite vključiti tipko Capslock, ko je Capslock nastavljena kot prikrojevalna tipka NVDA), potem izbrano tipko pritisnite dvakrat v hitrem zaporedju.

#### 4.2.2. Postavitve Tipkovnice

Trenutno NVDA prihaja z dvema paketoma tipkovničnih ukazov, ki jih poznamo pod pojmom postavitev tipkovnice, kjer obstaja postavitev za običajne tipkovnice (s številskim delom) in postavitev za prenosnike. Privzeto je NVDA nastavljena tako, da uporablja običajno postavitev tipk. Vedno pa lahko zamenjate postavitev tipk v Nastavitvah Tipkovnice, ki jih najdete pod Nastavitvami v NVDA meniju.

Običajna postavitev se močno zanaša na številski del tipkovnice, kjer je Numlock izključen. Čeprav večina prenosnikov nima fizičnega številskega dela, nekateri prenosniki lahko tega oponašajo tako, da držite tipko FN in pritiskate črke in številke na desnem delu tipkovnice (7, 8, 9, u, i, o, j, k, l, itn). Če vaš prenosnik ne more tega narediti ali vam ne omogoča izklopa številk na številskem delu, potem boste morda želeli preklopiti na postavitev prenosnik namesto običajne postavitve.

### 4.3. NVDA Kretnje Dotika

Če poganjate NVDA na napravi z zaslonom na dotik na operacijskem sistemu Windows 8 ali novejšem, lahko NVDA nadzirate tudi neposredno preko zaslona na dotik. Medtem, ko je NVDA vključena, bodo vsi dotiki zaslona šli neposredno na NVDA. Torej akcije, ki se izvajajo normalno brez NVDA, ne bodo delovale.

#### 4.3.1. Raziskovanje Zaslona

Najbolj osnovna akcija, ki jo lahko izvedete z zaslonom na dotik, je naznanilo nadzora ali besedila na katerikoli točki zaslona. Če želite to narediti, postavite prst kamorkoli na zaslon. Lahko pa tudi obdržite prst na zaslonu in ga pomikate naokoli, da prebirate ostale možnosti nadzora ali besedilo , ki se nahaja pod prstom, ko se sprehajate nad njim.

#### 4.3.2. Kretnje Dotika

Ko bodo NVDA ukazi opisani pozneje v tem vodiču, le ti lahko vsebujejo tudi kretnjo dotika, ki se lahko uporabi za sprožitev tega ukaza z zaslonom na dotik. Sledi nekaj napotkov, kako ravnati z različnimi kretnjami dotika.

##### Tapi

Hitro se dotaknite zaslona z eno ali več prstnimi konicami.

Dotiku z enim prstom se preprosto pravi tap. Dotiku z dvema prstoma istočasno se pravi dvoprstni tap in podobno.

Če se enak tap izvede enkrat ali večkrat znova v hitrem zaporedju, bo NVDA obravnavala namesto tega to kot več-dotikabilno kretnjo. Če se boste zaslona dotaknili dvakrat, bo to rezultiralo v dvojnem tapu ali dotiku. Trikratni dotik zaslona bo rezultiral v trojnem dotiku in podobno. Seveda, te večprstne kretnje zaznavajo tudi, koliko prstov uporabljate. Tako je možno, da imamo kretnje kot je dvoprstni trojni dotik (tap), štiriprstni dotik, itn.

##### Švigi

Hitro potegnite s prstom po zaslonu.

Obstajajo štiri kretnje s švigi odvisno od smeri: švig levo, švig desno, švig gor in švig dol.

Tako kot pri dotikih lahko kretnjo izvedemo z enim ali več prsti. Torej kretnje kot so dvoprstni švig gor ali štiriprstni švig gor sta možni poleg drugih.

#### 4.3.3. Delovanja Dotika

Ker je precej več ukazov, kot mogočih kretenj dotika, ima NVDA več možnih načinov delovanj dotika, med katerimi lahko preklapljate, kar prinaša določene podvrste ukazov, ki so navolja za upravljanje na dotik. Dve delovanji sta delovanje besedila in predmetno delovanje. Določeni NVDA ukazi, ki so razvrščeni v tem dokumentu, lahko imajo delovanje dotika zapisano v oklepajih za kretnjo dotika. Na primer švig gor (delovanje besedila) pomeni, da se bo ukaz izvedel toda samo, ko bo NVDA v delovanju besedila. Če ukaz ne vsebuje podatka o delovanju, potem velja, da deluje v kateremkoli načinu delovanja.

Za preklop med delovanji dotika izvedite troprstni dotik.

### 4.4. Delovanje Pomoči za Vnose

Veliko NVDA ukazov je opisanih skozi ta uporabniški vodič, vendar je še lažja pot za raziskovanje teh ukazov ta, da se vključi delovanje pomoči za vnose.

Če želite vključiti delovanje pomoči za vnose, pritisnite NVDA+1. Če to delovanje želite izključiti, ponovno pritisnite NVDA+1. Ko ste v delovanju pomoči za vnose, bo vsak vnos ali kretnja, kot sta pritisk na tipko na tipkovnici ali gesta po zaslonu na dotik, povzročila povratni odziv v obliki sporočila, kateri vnos se je naredil in kaj dotična kretnja pomeni, če kaj. Aktualni ukazi se ne bodo izvedli, ko ste v delovanju pomoči za vnose.

### 4.5. NVDA Meni

NVDA meni omogoča nadzor nad nastavitvami NVDA, dostop do pomoči, shranjevanje in obnavljanje vaše konfiguracije, spreminjanje slovarjev govora, dostop do dodatnih orodij in izhod iz NVDA.

Če želite dobiti NVDA meni na zaslon od kjerkoli v sistemu, medtem, ko NVDA teče, Pritisnite NVDA+n na tipkovnici ali izvedite dvo-prsti dvojni tap na zaslonu na dotik. Do menija NVDA lahko dostopate tudi skozi Območje za obvestila. Neglede na to ali do NVDA menija dostopate preko desnega miškinega klika na sistemskem pladnju Oken ali pa dostopate do sistemskega pladnja s pomočjo pritiska Windows logo tipke+b, pritiskajte puščico dol do ikone NVDA in pritisnite tipko Applications, ki se nahaja zraven tipke desni control na večini tipkovnic. Ko se meni dvigne, lahko uporabljate puščice za premikanje med menijskimi postavkami in tipko Enter za potrditve in prožitve izbranih možnosti.

### 4.6. NVDA Osnovni ukazi

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Dotik | Opis
--- | --- | --- | --- | ---
Ustavi Govor | Control | control | dvo-prstni enojni tap | Takoj ustavi govorjenje
Začasno ustavi Govor | shift | shift | brez | Takoj začasno zaustavi govorjenje. Ponovni pritisk bo sprožil pripovedovanje od mesta, kjer se je začasno ustavilo, če trenutna sinteza to podpira.
NVDA Meni | NVDA+n | NVDA+n | dvoprstni dvojni tap | Dvigne meni NVDA, kar vam omogoči dostop do nastavitev, orodij, pomoči in drugih elementov.
Stikalo Delovanj Govora | NVDA+s | NVDA+s | brez | Preklaplja med različnimi delovanji govora. To so govor, zvočni signali ali izključitev.
Stikalo Delovanja Pomoči za Vnose | NVDA+1 | NVDA+1 | brez | Pritisk katerekoli tipke v tem načinu delovanja bo sprožil poročanje o tem, katero tipko se je pritisnilo in opis kateregakoli NVDA ukaza, ki je povezan s tipko, ki ste jo pritisnili.
Izhod iz NVDA | NVDA+q | NVDA+q | brez | Zapre NVDA.
Pusti naslednjo tipko skozi | NVDA+f2 | NVDA+f2 | brez | Pove NVDA naj naslednji pritisk spusti skozi naravnost k aplikaciji, ki je sedaj odprta, čeprav se to običajno obravnava kot NVDA ukaz.
Stikalo za vklop/izklop Delovanja Spanja Programa | NVDA+shift+s | NVDA+shift+z | brez | Delovanje spanja onemogoči vse NVDA ukaze in podajanje sporočil v govoru ali brajici za sedanjo aplikacijo. To je zelo uporabno v aplikacijah, ki same oskrbijo govorne ali zmožnosti branja zaslona. Pritisnite ta ukaz znova, da onemogočite delovanje spanja.

### 4.7. Poročanje o Sistemskih Informacijah

Ime | tipka | Opis
--- | --- | ---
Sporoči Datum in Čas | NVDA+f12 | Enojni pritisk sporoči trenutni čas, dvojni pa trenutni datum.
Sporoči stanje baterije | NVDA+shift+b | Poroča o stanju baterije t.j. ali se računalnik napaja iz električnega napajanja ali koliko odstotkov baterije je še na voljo
Poročaj o Besedilu v Odložišču | NVDA+c | Poroča o besedilu v odložišču, če ga je kaj.

## 5. krmiljenje z NVDA

NVDA vam omogoča, da raziskujete in krmilite po sistemu na različne načine vključno z normalno interakcijo in pregledom.

### 5.1. Predmeti

Vsako aplikacijo in operacijski sistem sam sestavlja veliko predmetov. Predmet je samostojna postavka, kot je del besedila, gumb, izbirnik, drsnik, seznam ali polje za urejanje ali vnos besedila.

### 5.2. krmiljenje s Sistemskim Žariščem

Sistemsko žarišče poznano tudi kot žarišče (fokus) je predmet, ki sprejema vnose iz tipkovnice. Na primer, če tipkate v vnosno polje za urejanje besedila, je to vnosno polje v žarišču.

Najbolj običajne poti krmiljenja po oknih z NVDA je preprost premik sistemskega žarišča z uporabo standardnih tipkovničnih ukazov kot so tab in shift+ tab za premik naprej in nazaj med kontrolniki, pritisk tipke alt za postavitev v menijsko vrstico, puščice za premik v menijih in uporaba alt+tab za premikanje med trenutnimi odprtimi aplikacijami. Ko to izvajate, vam NVDA sporoča informacije o predmetu v žarišču, kot je njegovo ime, tip, vrednost, stanje, opis, bližnjična tipka in informacija o položaju.

Tu je nekaj ukazov, ki so uporabni pri krmiljenju sistemskega žarišča:

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Opis
--- | --- | --- | ---
Sporoči trenutni položaj žarišča | NVDA+tab | NVDA+tab | naznani trenutni predmet ali kontrolnik, ki je v žarišču. Dvojni pritisk bo informacijo črkoval
Sporoči naslov | NVDA+t | NVDA+t | Poroča o naslovu trenutno aktivnega okna. Dvojni pritisk bo črkoval to informacijo. Trojni pritisk bo informacijo preslikal v odložišče
Beri aktivno okno | NVDA+b | NVDA+b | prebere kontrolnike v trenutno aktivnem oknu(uporabno pri obrazcih)
Poročaj o Vrstici Stanja | NVDA+end | NVDA+shift+end | Poroča o vrstici stanja, če jo NVDA najde. Ta ukaz tudi premakne predmet krmiljenja na ta položaj. Dvojni pritisk informacijo črkuje.

### 5.3. krmiljenje s Sistemsko Kazalko

Ko je predmet, ki omogoča krmiljenje in/ali urejanje besedila, v žarišču, se lahko premikate po besedilu z uporabo sistemske kazalke poznano tudi kot urejevalno utripalko.

Ko je žarišče na predmetu, ki vsebuje sistemsko kazalko, lahko uporabljate smerne tipke, stran gor, stran dol, (pgup/pgdn), Začetek, Konec in druge možnosti za pomikanje po besedilu. Lahko tudi spreminjate besedilo, če kontrolnik podpira urejanje. NVDA bo sporočila, ko se boste premikali po besedilu znak po znak, besedo po besedo ali vrstico po vrstico. Sporočeno bo tudi, če je besedilo označeno ali ne.

NVDA vas oskrbuje z naslednjimi ukazi glede na sistemsko kazalko:

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Opis
--- | --- | --- | ---
Izgovori vse | NVDA+Puščica dol | NVDA+a | Začne brati od trenutnega položaja sistemske kazalke, se premikajoč tako kot sistemska kazalka
Preberi trenutno vrstico | NVDA+Puščica gor | NVDA+l | Prebere vrstico, kjer je trenutno postavljena sistemska kazalka. Dvojni pritisk vrstico črkuje in trojni pritisk jo črkuje s pomočjo opisov znakov.
Preberi trenutno besedilno označbo | NVDA+Shift+Puščica gor | NVDA+shift+s | Prebere vsako besedilo, ki je trenutno označeno
Naslednji stavek | alt+puščica dol | alt+puščica dol | Premakne kazalko na naslednji stavek in ga izgovori. (trenutno na voljo samo v Microsoft Wordu in Outlooku)
Predhodni stavek | alt+puščica gor | alt+puščica gor | Premakne kazalko na predhodni stavek in ga izgovori. (trenutno na voljo samo v Microsoft Wordu in Outlooku)

Ko se nahajate v tabeli, so na voljo tudi sledeči ukazi:

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Premik v predhodni stolpec | control+alt+Puščica levo | Premakne sistemsko kazalko v predhodni stolpec (vrstica ostaja ista)
Premik v naslednji stolpec | control+alt+Puščica desno | Premakne sistemsko kazalko v naslednji stolpec (vrstica ostaja ista)
Premik v predhodno vrstico | control+alt+Puščica gor | Premakne sistemsko kazalko v prejšnjo vrstico (stolpec ostaja isti)
Premik v naslednjo vrstico | control+alt+Puščica dol | Premakne sistemsko kazalko v naslednjo vrstico (stolpec ostaja isti)

### 5.4. krmiljenje po Predmetih

Največ časa boste delali s programi z uporabo ukazov, ki premikajo žarišče in kazalko. Kakorkoli, včasih želite raziskati program ali operacijski sistem brez premika kazalke ali žarišča. Lahko si zaželite tudi delati s predmeti, ki po navadi niso dostopni z uporabo tipkovnice. V takih primerih lahko uporabite krmiljenje po predmetih.

krmiljenje po predmetih vam omogoča premikanje med in zajemanje informacij o posameznih predmetih. Ko se premaknete na predmet, bo NVDA to poročala tako, kot to dela ob sistemskem žarišču. Za pregled vsega besedila, kot izgleda na zaslonu, lahko namesto tega uporabite pregled zaslona.

Vsakič, ko se premikate nazaj in naprej med predmeti, se pomikate med predmeti na istem nivoju, ker so predmeti v sistemu organizirani v hierarhiji. To pomeni, da nekateri predmeti vsebujejo druge predmete in tako morate vstopiti v prve predmete, da dobite dostop do drugih. Na primer, seznam vsebuje postavke, kar pomeni, da morate vstopiti na seznam, da lahko vidite njegovo vsebino. Če ste vstopili na seznam, premik naprej ali nazaj pomeni pomik naprej in nazaj med postavkami tega seznama. Premik na postavko na seznamu, ki vsebuje nov predmet, vas bo postavil nazaj na seznam. Tako se potem lahko pomikate po prejšnjem seznamu, če želite dostopiti do drugih predmetov. Podobno je z orodno vrstico, ki vsebuje kontrolnike. Tako morate vstopiti na orodno vrstico za dostop do kontrolnikov.

Predmet, ki ga pravkar pregledujete, nosi ime predmet krmiljenja. Ko se enkrat premaknete na predmet, njegovo vsebino lahko pregledujete z uporabo ukazov za pregled besedila medtem, ko ste v Delovanju pregleda predmeta. Privzeto vedenje je nastavljeno tako, da sistemsko žarišče potuje vzdolž predmeta krmiljenja, to stikalo pa lahko vključite ali izključite.

Opozarjamo, da braj privzeto sledi žarišču in kazalki, kakor pa predmetom krmiljenja in pregledu besedila. Če želite, da namesto tega sledi predmetni navigaciji in pregledu besedila, morate braj omejiti na pregledovanje.

Za pomik po predmetih, uporabite naslednje ukaze:

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Dotik | Opis
--- | --- | --- | --- | ---
Poročaj o trenutnem predmetu | NVDA+številski del5 | NVDA+shift+o | brez | Sporoča kateri predmet je trenutno predmet krmiljenja. Dvojni pritisk informacijo črkuje in trojni pritisk ime predmeta ter njegovo vrednost preslika v odložišče.
Premakni se na predmet z vsebino | NVDA+številski del8 | NVDA+shift+Puščica gor | švig gor (delovanje predmeta) | Premik na predmet, ki vsebuje trenutni predmet krmiljenja
Premakni se na predhodni predmet | NVDA+številski del4 | NVDA+shift+Puščica levo | švig levo (delovanje predmeta) | Premik pred trenuten predmet krmiljenja
Premakni se na naslednji predmet | NVDA+številski del6 | NVDA+shift+Puščica desno | švig desno (delovanje predmeta) | Premik na predmet za trenutnim predmetom krmiljenja
Premakni se na prvi predmet z vsebino | NVDA+številski del2 | NVDA+shift+Puščica dol | švig dol (delovanje predmeta) | Premik na prvi predmet, ki je del vsebine trenutnega predmeta krmiljenja
Premakni se na predmet v žarišču | NVDA+številski delMinus | NVDA+vračalka | brez | Premik na predmet, ki vsebuje trenutno sistemsko žarišče ter postavi pregledno utripalko na položaj sistemske kazalke, če se prikazuje
Sproži trenutni predmet krmiljenja | NVDA+številski delEnter | NVDA+enter | dvojni tap | Sproži trenuten predmet krmiljenja (podobno kot pri klikih z miško ali pritisku preslednice, ko vsebuje sistemsko žarišče)
Premakni Sistemsko žarišče ali kazalko na trenuten položaj pregleda | NVDA+shift+številski delMinus | NVDA+shift+vračalka | brez | enojni pritisk Premakne Sistemsko žarišče na trenutni predmet krmiljenja, dvojni pritisk premakne sistemsko kazalko na položaj pregledne utripalke
Sporoči položaj pregledne utripalke | NVDA+številski delBriši | NVDA+Briši | brez | Sporoča položaj besedila ali predmeta nad pregledno utripalko. To lahko vključuje na primer odstotke preostanka dokumenta (odstotke razdalje od trenutnega položaja utripalke do konca dokumenta), razdaljo od roba strani ali ali točen položaj na zaslonu. Dvojni pritisk lahko oskrbi dodatne podrobnosti.

Opozarjamo, da mora biti številski del izključen za pravilno delovanje tipk na tem delu.

### 5.5. Pregledovanje Besedila

NVDA vam omogoča prebiranje vsebine zaslona, trenutnega dokumenta ali trenutnega predmeta znak po znak, besedo po besedo ali vrstico po vrstico. To je uporabno predvsem na prostorih (vključno z ukaznimi konzolami Oken), kjer ni na voljo sistemska kazalka. To lahko uporabljate na primer pri pregledu daljšega besedila v sporočilu z informacijami, ki ga prikaže pogovorno okno.

Ko premikate pregledno utripalko, vam sistemska kazalka ne sledi vzdolž besedila, tako da lahko besedilo pregledujete brez, da bi izgubili položaj, kjer ste začeli urejanje. Kakorkoli, privzeto pregledna utripalka sledi sistemski kazalki vzdolž njene poti. Ta možnost se lahko izključi ali vključi.

Opozarjamo, da braj privzeto sledi žarišču in kazalki, namesto predmetu krmiljenja in pregledu besedila. Če želite, da vseeno sledi predmetu krmiljenja in pregledu besedila, morate nastaviti, na kaj naj se braj omeji.

Za pregled besedila so na voljo naslednji ukazi:

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Dotik | Opis
--- | --- | --- | --- | ---
Pomik v zgornjo vrstico pregleda | shift+številski del7 | NVDA+control+začetek | brez | Premakne pregledno utripalko v zgornjo vrstico z besedilom
Pomik v predhodno vrstico pregleda | številski del7 | NVDA+Puščica gor | švig gor(delovanje besedila) | Premakne pregledno utripalko v predhodno vrstico z besedilom
Poročaj o trenutni vrstici pregleda | številski del8 | NVDA+shift+. | brez | Naznani vrstico z besedilom, kjer je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk to vrstico črkuje in trojni pritisk to vrstico črkuje z uporabo znakovnih opisov.
Pomik v naslednjo vrstico pregleda | številski del9 | NVDA+Puščica dol | švig dol (delovanje besedila) | Premakne pregledno utripalko v naslednjo vrstico z besedilom
Pomik v spodnjo vrstico pregleda | shift+številski del9 | NVDA+control+konec | brez | Premakne pregledno utripalko v spodnjo vrstico z besedilom
Pomik na predhodno besedo v pregledu | številski del4 | NVDA+control+Puščica levo | dvoprstni švig levo (delovanje besedila) | Premakne pregledno utripalko na predhodno besedo v besedilu
Poročaj o trenutni besedi v pregledu | številski del5 | NVDA+control+. | brez | Naznani besedo v besedilu, kjer je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk informacijo črkuje in trojni pritisk to informacijo črkuje s pomočjo opisov znakov.
Pomik na naslednjo besedo v pregledu | številski del6 | NVDA+control+Puščica desno | dvoprstni švig desno (delovanje besedila) | Premakne pregledno utripalko na naslednjo besedo v besedilu
Pomik na začetek vrstice v pregledu | shift+številski del1 | NVDA+začetek | brez | Premakne pregledno utripalko na začetek trenutne vrstice z besedilom
Pomik na predhodni znak v pregledu | številski del1 | NVDA+Puščica levo | švig levo (delovanje besedila) | Premakne pregledno utripalko na predhodni znak v trenutni vrstici z besedilom
Poročaj o trenutnem znaku v pregledu | številski del2 | NVDA+. | brez | Naznani trenutni znak v vrstici z besedilom, kjer je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk sporoči opis tega znaka ali primer njegove uporabe, trojni pritisk pa sporoči številsko vrednost tega znaka v desetiški in šestnajstiški obliki.
Pomik na naslednji znak v pregledu | številski del3 | NVDA+Puščica desno | švig desno (delovanje besedila) | Premakne pregledno utripalko na naslednji znak v vrstici z besedilom
Pomik na konec vrstice v pregledu | shift+številski del3 | NVDA+konec | brez | Premakne pregledno utripalko na konec trenutne vrstice z besedilom
Govori vse s pregledom | številski delPlus | NVDA+shift+a | troprstni švig dol (delovanje besedila) | Začetek branja od trenutnega položaja pregledne utripalke in se pri tem premikajoč tako, kot se giblje utripalka
Izbor in preslikava od pregledne utripalke | NVDA+f9 | NVDA+f9 | brez | začetek izbora in preslikave besedila od trenutnega položaja pregledne utripalke. Aktualno dejanje se ne bo izvedlo, dokler ne boste NVDA sporočili, kje se konča območje besedila
Izbor in preslikava do pregledne utripalke | NVDA+f10 | NVDA+f10 | brez | Ob prvem pritisku se označi območje od zaznamka, ki zaznamuje začetek besedila do vključno trenutnega položaja pregledne utripalke.ob drugem pritisku, se vsebina preslika v odložišče Oken
Sporoči oblikovanje besedila | NVDA+f | NVDA+f | brez | Poroča o oblikovanju besedila, nad katerim je trenutno postavljena pregledna utripalka. Dvojni pritisk informacijo predstavi v brskalniškem delovanju.

Opozarjamo, da mora biti številski del izključen, da bodo številke na tem delu pravilno delovale.

Dober način za pomnenje osnovnih ukazov za pomik po besedilu ob uporabi Običajne razporeditve tipk (s številskim delom) je ta, da si predstavljate te kot mrežo tri krat tri, ki od zgoraj navzdol prikazuje vrstico, besedo in znak in od leve proti desni predhodni, trenutni in naslednji.

Predhodna vrstica | Trenutna vrstica | Naslednja vrstica
Predhodna beseda | Trenutna beseda | Naslednja beseda
Predhodni znak | Trenutni znak | Naslednji znak

### 5.6. Delovanja Pregleda

NVDA ukazi za pregled besedila lahko pregledujejo vsebino znotraj trenutnega predmeta krmiljenja, trenutnega dokumenta ali zaslona odvisno od tega, kateri pregled je trenutno izbran. Delovanja pregleda so zamenjava za starejši koncept nestrukturiranega pregleda obstajajočega v NVDA že prej.

Sledeči ukazi preklapljajo med delovanji pregleda:

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Dotik | Opis
--- | --- | --- | --- | ---
preklop na naslednje delovanje pregleda | NVDA+številski del7 | NVDA+stranGor | dvoprsti švig gor | preklopi na naslednje delovanje pregleda na voljo.
preklop na predhodno delovanje pregleda | NVDA+številski del1 | NVDA+stranDol | dvoprsti švig dol | preklopi na predhodno delovanje pregleda na voljo.

#### 5.6.1. Pregled Predmeta

Ko ste v delovanju pregledovanja predmetov, lahko pregledujete samo vsebino trenutnega predmeta krmiljenja. Za predmete, kot so polja za urejanje ali drugi osnovni kontrolniki dokumenta, bo običajna vsebina besedilo. Za druge predmete je to ime predmeta ali njegova vrednost.

#### 5.6.2. Pregled Dokumenta

Ko je predmet krmiljenja del dokumenta, ki se pregleduje skozi brskalniško delovanje (kot je spletna stran) ali drug zahtevnejši dokument, (kot so Lotus Symphony dokumenti), je mogoče preklopiti v delovanje pregleda dokumenta. Delovanje pregleda dokumenta vam omogoča pregled besedila znotraj celotnega dokumenta.

Ko se preklaplja iz pregleda predmeta v pregled dokumenta, se pregledna utripalka postavi na položaj predmeta krmiljenja v dokumentu. Ko se premikate po dokumentu z uporabo ukazov za pregled, se predmet krmiljenja samodejno zlije s predmetom, ki je trenutno na položaju pregledne utripalke.

Opozarjamo, da NVDA samodejno preklopi v pregled dokumenta iz pregleda predmeta, ko se pregledujejo dokumenti v brskalniškem delovanju.

#### 5.6.3. Pregled Zaslona

Delovanje pregleda zaslona vam omogoča pregled vidnega besedila na zaslonu, kot izgleda v trenutnem programu. To je podobno pregledovanju zaslona ali funkciji miškine kazalke v mnogih drugih okenskih bralnikih zaslona.

Ko se preklaplja v delovanje pregleda zaslona, se pregledna utripalka postavi na zaslonski položaj trenutnega predmeta krmiljenja. Ko se premikate po zaslonu z uporabo ukazov za pregled, se predmet krmiljenja samodejno zlije s predmetom, ki obstaja na zaslonskem položaju pregledne utripalke.

Opozarjamo, da NVDA v nekaterih novejših programih mogoče ne bo videla nekaj ali pa celo celotnega besedila, ki je lahko na zaslonu, zaradi uporabe novejših tehnologij za izrisovanje po zaslonu, kar trenutno ni možno podpreti.

### 5.7. krmiljenje z Miško

Ko premikate miško, NVDA privzeto poroča o besedilu, ki je neposredno pod miškinim kazalcem, ko se kazalec pomika nad njim. Kjer je to podprto, bo NVDA prebrala pripadajoč odstavek z besedilom, čeprav se lahko nekateri kontrolniki preberejo samo v načinu vrstica za vrstico.

NVDA se lahko nastavi tudi tako, da naznani tip predmeta pod miško, ko se zapelje nad njim (npr. seznam, gumb, in druge.). To zna biti uporabno za popolnoma slepe uporabnice-ke, ko včasih samo besedilo ni dovolj.

NVDA uporabnicam-kom oskrbuje informacijo o položaju miške relativno glede na dimenzije zaslona skozi igranje trenutnih miškinih koordinat preko zvočnega podajanja. Višje, ko je miška na zaslonu, višji je zvok piska. Bolj levo, ko je miška na zaslonu, bolj levo se bo slišal pisk ob predpostavki, da imate stereo zvočnike ali slušalke.

Te dodatne značilnosti NVDA so privzeto izključene. Če želite uporabljati te prednosti, jih lahko nastavite v pogovornem oknu Nastavitve miške, ki se nahaja v meniju NVDA Nastavitev.

Čeprav se mora za delo z miško uporabljati fizična miška ali drsna ploščica, ima NVDA nekaj tipkovničnih ukazov, ki se nanašajo na delo z miško:

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Opis
--- | --- | --- | ---
Enojni klik z levim miškinim gumbom | številski delDeli | NVDA+š | enako kot, če enkrat pritisneš na levi miškin gumb. Vsak dvojni klik se izvede tako, da dvakrat pritisnete isti gumb v hitrem zaporedju
Zakleni levi miškin gumb | shift+številski delDeli | NVDA+control+š | Blokira levi miškin gumb. Ponovni pritisk ga spusti. Ob vlečenju miške pritisnite ta ukaz in premikajte fizično miško ali uporabite druge ukaze za premik miške
Desni miškin klik | številski delMnoži | NVDA+đ | Enako kot pri enkratnem pritisku desnega miškinega gumba.
Zakleni desni miškin gumb | shift+številski delMnoži | NVDA+control+đ | Zaklene desni miškin gumb. Ponovni pritisk ga spusti. Ob vlečenju miške pritisnite ta ukaz in premikajte fizično miško ali uporabite druge ukaze za premik miške
Pomik miške na trenutni predmet krmiljenja | NVDA+številski delDeli | NVDA+shift+m | Pomakne miško na položaj trenutnega predmeta krmiljenja in pregledne utripalke
Pomik na predmet pod miško | NVDA+številski delMnoži | NVDA+shift+n | Kot predmet krmiljenja nastavi predmet, ki je trenutno pod miško

## 6. Brskalniško Delovanje

Kompleksne dokumente samo za branje, kot so spletne strani, v NVDA obravnavamo s pomočjo Brskalniškega delovanja. To vključuje dokumente v Mozilli Firefox, Microsoftovem Internet Explorerju, Mozilli Thunderbirdu, HTML sporočila v Googlovem Chromu, Microsoftovem Outlooku, Adobe Readerju in Adobe Flashu. Brskalniško delovanje je opcijsko na voljo tudi v Microsoftovem Wordu.

V brskalniškem delovanju je vsebina dokumenta na voljo v ravninski predstavitvi, tako da lahko uporabljate tipke za krmiljenje z utripalko podobno, kot če bi bili v navadnem besedilnem dokumentu. Vsi NVDA ukazi za sistemsko kazalko bodo delovali v tem delovanju; npr. izgovori vse, sporoči oblikovanje, ukazi za pomikanje po tabeli, in drugi. Informacija o tem, ali je besedilo povezava, naslov ali drugo se poda zraven ustreznega besedila, ko se pomikate preko njega.

Včasih bo potrebno s kontrolniki v dokumentih neposredno upravljati. Na primer, to bo potrebno storiti v besedilnih poljih, kjer je možno urejati besedilo in seznamih. Tako lahko tipkate besedilo in uporabljate tipke za delo z utripalko, da lahko delate s tem kontrolnikom. To storite s preklopom v delovanje žarišča, kjer se več ali manj vse tipke pošljejo neposredno na kontrolnik. Ko ste v brskalniškem delovanju, NVDA privzeto samodejno preklopi v delovanje žarišča, če se premaknete na ali pa kliknete ustrezen kontrolnik, ki zahteva tako obravnavo. Enako velja tudi za kontrolnike, ki ne potrebujejo delovanja žarišča, kar pomeni, da bo NVDA samodejno preklopila v brskalniško delovanje, ko se boste premaknili na tak kontrolnik. Delovanje žarišča na kontrolnikih, ki tako delovanje potrebujejo, vključite lahko tudi s pritiskom preslednice ali tipke Enter. Pritisk tipke Escape bo preklopil nazaj v brskalniško delovanje. Vedno lahko vsilite delovanje žarišča, tako bo na voljo in bo učinkoval, dokler ga ne izključite.

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Stikalo za preklop med brskalniškim delovanjem in delovanjem žarišča | NVDA+preslednica | Preklaplja med brskalniškim delovanjem in delovanjem žarišča
Izhod iz delovanja žarišča | escape | Preklopi nazaj v brskalniško delovanje, če se je prej samodejno vklopilo delovanje žarišča
Osveži dokument v brskalniškem delovanju | NVDA+f5 | Ponovno naloži vsebino trenutnega dokumenta (uporabno, ko izgleda, da se del vsebine dokumenta ne prikazuje; v Microsoft Outlooku in Microsoft Wordu ni uporabno)
Najdi | NVDA+control+f | Dvigne pogovorno okno v katerem lahko natipkate besedilo, ki ga želite najti v dokumentu
Najdi naslednje | NVDA+f3 | Najde naslednji kos besedila v dokumentu, ki ste ga že iskali
Najdi predhodno | NVDA+shift+f3 | Najde predhodni kos besedila v dokumentu, ki ste ga že iskali
Odpri daljši opis | NVDA+d | Odpre novo okno, ki vsebuje daljši opis elementa na katerem ste, če ga vsebuje.

### 6.1. Enočrkovno krmiljenje

Ko ste v brskalniškem delovanju, vas lahko NVDA oskrbi za hitrejše krmiljenje z enoznakovnimi ukazi za preskoke na različna polja v dokumentu. Opozorilo: Ni nujno, da vsi našteti ukazi delujejo v vseh programih, saj niso podprti.

Sledeče tipke samostojno preskakujejo na naslednji mogoč element, medtem, ko z dodatkom tipke Shift pritisk teh tipk povzroči preskok na predhodni mogoč element:

- h: naslov
- l: seznam
- i: postavka na seznamu
- t: tabela
- k: povezava
- n: besedilo brez Povezave
- f: polje v obrazcu
- u: še neobiskana povezava
- v: že obiskana povezava
- e: polje za urejanje (besedila)
- b: gumb
- x: izbirnik
- c: spustni seznam
- r: radijski gumb
- q: blok z navedkom
- s: ločnica
- m: okvir
- g: grafika
- d: mejnik
- o: vdelan predmet
- 1 to 6: naslovi od 1 do 6 (vsak zase)
- a: zabeležka (komentar, uredniški popravek itd.)
- w: napaka črkovanja

Za premik na začetek ali konec vsebinskih elementov, kot so seznami in tabele:

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Pomik na začetek vsebnika | shift+comma | Pomakne se na začetek vsebine (v tabeli, seznamu in drugo) z ozirom na to, kje je trenutni položaj kazalke
Pomik na konec vsebnika | comma | Premakne se na konec vsebine (v tabeli, seznamu in drugo) z ozirom na to, kje je trenutni položaj kazalke

Nekatere spletne aplikacije, kot so Gmail, Facebook in Twitter, uporabljajo posamezne črke kot bližnjične tipke. Če to želite uporabljati medtem, ko so tipke za premik utripalke še vedno na voljo za branje v brskalniškem delovanju, lahko začasno onemogočite NVDA posamezne črke za krmiljenje. Pritisnite NVDA+Shift+Preslednico, če želite vključiti in/ali izključiti enočrkovno krmiljenje v trenutnem dokumentu.

### 6.2. Seznam Elementov

Seznam elementov vam oskrbuje dostop do seznama različnih tipov elementov, ki so del dokumenta določenega programa. V brskalniku na primer, se v tem seznamu razvrstijo naslovi, mejniki in povezave. Radijski gumbi vam omogočajo preklapljanje med različnimi tipi elementov. Pogovorno okno je opremljeno tudi s poljem za urejanje, kar vam omogoča filtracijo postavk v seznamu, da lažje najdete željen element na strani. Ko enkrat najdete pravo postavko, lahko izbirate med gumboma v pogovornem oknu, s katerima se premaknete na izbrano postavko ali pa jo sprožite, odvisno od izbire gumba.

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
seznam elementov v brskalniškem delovanju | NVDA+f7 | V ospredje postavi Seznam elementov, ki so del trenutnega dokumenta

### 6.3. Vdelani Predmeti

Strani lahko vključujejo obogateno vsebino z uporabo tehnologij, kot sta Adobe Flash ali Sun Java, tako v aplikacijah kot v pogovornih oknih. Kjerkoli se z njimi srečate v brskalniškem delovanju, bo NVDA sporočila "vdelan predmet", oziroma "program" ali "pogovorno okno" Za interakcijo z njimi, nad njimi pritisnete Enter. Če je predmet dostopen (ga je možno upravljati tudi z bralcem zaslona), lahko zaookrožite po njem in z njim delate tako kot v vsaki drugi aplikaciji. Za vrnitev na stran, ki vsebuje ta predmet, je na voljo naslednji ukaz:

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Pomik v dokument z brskalniškim delovanjem | NVDA+control+preslednica | Premakne žarišče iz predmeta v dokument, ki ga vsebuje

## 7. Branje Matematične Vsebine

Z uporabo MathPlayerja 4 iz podjetja Design Science NVDA lahko prebira in interaktivno krmili po podprti matematični vsebini. To pomeni, da mora biti MathPlayer 4 nameščen na vaš računalnik. MathPlayer je na voljo kot brezplačen prenos s: http://www.dessci.com/en/products/mathplayer/

NVDA podpira naslednje tipe matematične vsebine:

- MathML v Mozilli Firefox, Internet Explorerju in Google Chromu.
- Design Science MathType v Microsoftovem Wordu and PowerPointu. Da bo ta funkcija pravilno delovala, morate v sistem namestiti tudi MathType. Omejena različica bo zadostovala.
- MathML V Adobovem Readerju. Opozarjamo, da to še ni uraden standard, tako trenutno ni na voljo nobenega primernega programa, kjer bi se lahko ustvarila taka vsebina.

Ko boste prebirali dokument, bo NVDA izgovorila vsako podprto matematično vsebino, kjer se bo prikazala. Če uporabljate brajevo vrstico, se bo ta vsebina pokazala tudi na vrstici.

### 7.1. Interaktivno krmiljenje

Če v glavnem delate z zvokom, boste v večini primerov želeli preučiti izraz v manjših kosih namesto, da bi ga slišali v celoti naenkrat.

Če ste v brskalniškem delovanju, lahko to naredite tako, da premaknete utripalko na matematično vsebino in pritisnete Enter.

Če niste v brskalniškem delovanju:

1. premaknite pregledno utripalko na matematično vsebino Privzeto pregledna utripalka sledi sistemski kazalki tako, da boste običajno lahko uporabili sistemsko kazalko za premik na želeno vsebino.
2. Nato izvedite naslednji ukaz:

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Interakcija z matematično vsebino | NVDA+alt+m | Začne interakcijo z matematično vsebino.

V tem trenutku lahko uporabljate ukaze MathPlayerja, kot so puščice za raziskovanje izraza. Na primer lahko se premikate po izrazu s puščicama levo in desno, del izraza, kot je, recimo, ulomek, pa lahko približate s puščico dol. Prosimo, da nadaljne informacije poiščete v dokumentaciji MathPlayerja.

Ko se boste želeli vrniti v dokument, preprosto pritisnite tipko Escape.

## 8. Brajica

Če posedujete brajevo vrstico, vam na njo NVDA lahko posreduje informacije. In če je na vaši vrstici tipkovnica v Perkinsovem slogu, lahko tudi vnašate normalno in skrajšano brajico.

Prosimo, oglejte si razdelek Podprtih Brajevih Vrstic za več informacij o podprtih brajevih vrsticah. Brajico lahko nastavite v pogovornem oknu Nastavitev Braja.

### 8.1. Brajeve okrajšave mejnikov, stanja in tipov kontrolnika

Zaradi posredovanja največjega možnega števila informacij na brajevo vrstico naenkrat, so v NVDA definirane okrajšave za indikacijo različnih tipov kontrolnikov in njihovih stanj, tako kot mejnikov.

Okrajšava | Tip kontrolnika
--- | ---
prg | program
nvd | navedek
gmb | gumb
spgmb | spustni gumb
vrtgmb | vrtilni gumb
rzdgmb | razdelitveni gumb
stgmb | stikalni gumb
sps | spustni seznam
izb | izbirnik
pok | pogovorno okno
dok | dokument
pub | polje za urejanje besedila
gslpub | urejanje gesla
embedded | vdelano
zopm | končna opomba
popm | opomba pod črto
gra | grafika
rvsk | razvrščanje v skupino
nN | naslov na nivoju n, npr. n1, n2.
pmč | oblaček pomoči
mjn | mejnik
pvz | povezava
opvz | obiskana povezava
szm | seznam
mni | meni
mnivrs | menijska vrstica
mnigmb | menijski gumb
mnipst | menijska postavka
plš | plošča
nprvrs | vrstica napredka
rgmb | radijski gumb
vrtnvrs | vrstica vrtenja
odsk | odsek
stvrs | vrstica stanja
ndzzvh | nadzor zavihkov
tbl | tabela
sN | številka stolpca v tabeli (n), npr. s1, s2.
vN | številka vrstice v tabeli (n), npr. v1, v2.
trmn | terminal
orvrs | orodna vrstica
zsnmg | zaslonski namig
dp | drevesni pogled
dpgmb | gumb v drevesnem pogledu
dppst | postavka v drevesnem pogledu
nv N | postavka v hierarhiji drevesnega pogleda na nivoju N
okn | okno
⠤⠤⠤⠤⠤ | ločnica

Definirani so tudi sledeči indikatorji stanj kontrolnikov:

Okrajšava | Stanje kontrolnika
--- | ---
... | se prikaže, ko predmet podpira samodokončanje
⢎⣿⡱ | prikazano, ko je predmet (npr. stikalni gumb) pritisnjen
⢎⣀⡱ | prikazano, ko predmet (npr. stikalni gumb) ni pritisnjen
⣏⣿⣹ | se prikaže ob predmetu (npr. izbirniku), ko je ta izbran
⣏⣸⣹ | se prikaže ob predmetu (npr. izbirniku), ki je delno izbran
⣏⣀⣹ | se prikaže ob predmetu (npr. izbirniku), ki ni izbran
- | se prikaže, ko je predmet (npr. postavko v drevesnem pogledu) možno stisniti
+ | se prikaže, ko je predmet (npr. postavko v drevesnem pogledu) možno razpreti
*** | se prikaže, ko naletite na zaščiten dokument ali nadzor
klk | se prikaže ob predmetu, na katerega je možno klikniti
kmnt | prikazano, ko je vrstica na komentarju za celico v preglednici ali na kosu besedila v dokumentu
frml | prikazano, ko je vrstica na formuli v celici preglednice
neveljavno | prikazano, ko se je izvršil neveljaven vnos
dopis | se prikaže, ko predmet (običajno slika) vsebuje daljši opis
vvr | se prikaže, ko polje za urejanje besedila dovoljuje vnos večih vrstic besedila, kot so polja za komentiranje na spletiščih
obv | se prikaže, ko naletite na polje v obrazcu, ki ga morate obvezno izpolniti
sb | se prikaže, ko je predmet (npr. polje za urejanje besedila) samo za branje
ozn | se prikaže, ko je predmet označen
nozn | se prikaže, ko predmet ni označen
vrsta gor | se prikaže, ko se predmet razvršča naraščajoče
vrsta dol | se prikaže, ko se predmet razvršča padajoče
podmni | se prikaže ob predmetu s pojavnim oknom (običajno podmeni)

Na koncu so definirane še sledeče okrajšave za mejnike:

Okrajšava | Mejnik
--- | ---
psc | pasica
vsbn | vsebinski
dpln | dopolnilni
izpl | izpolnjevalni
glvn | glavni
krml | krmilni
iskl | iskalni
obmč | območni

### 8.2. Brajev Vnos

NVDA podpira tako skrajšano brajevo vnašanje kot normalno prek brajeve tipkovnice. Tabelo za prevod brajice v normalno besedilo določite z izborom tabele s spustnega seznama Tabel za vnos znakov v Nastavitvah Braja.

Ko se uporablja normalen vnos, se besedilo prevede takoj, ko je natipkano. Ko se uporablja skrajšan vnos, se besedilo prevede na koncu besede po pritisku tipke enter ali preslednice. Pomnite, da prevod upošteva samo trenutno besedo in ne celotnega besedila okoli nje. Na primer, ko boste uporabljali kodno tabelo, ki definira številke z znakom za število in boste pritisnili vračalko (backspace), da boste prišli na konec te številke, boste znak za število morali pritisniti še enkrat, da boste lahko vpisali dodatne števke k obstoječi številki.

Pritisk tipke 7 zradira zadnjo brajevo celico ali znak. Pika 8 prevede katerikoli brajev vnos in pritisne tipko enter. pritisk pike 7 + pike 8 prevede katerikoli brajev vnos, vendar brez dodajanja presledka ali pritiska tipke enter.

## 9. Prepoznava Vsebine

Ko avtorji ne poskrbijo za pravšnjo količino informacij za uporabnika bralnika zaslona, da bi lahko ugotovil, kaj je vsebina nečesa, lahko uporabnik poskusi uporabiti različna orodja za prepoznavo vsebine s slike. NVDA podpira funkcijo optične prepoznave znakov (z angleško kratico OCR), ki je že vgrajena v Windows 10 s pomočjo katere prepoznava besedilo s slik. Dodatni prepoznavalniki vsebine se lahko dodajo v NVDA prek dodatkov.

Ko uporabite ukaz za prepoznavo, NVDA prepozna vsebino, ki je del trenutnega predmeta krmiljenja. Privzeto predmet krmiljenja sledi sistemskemu žarišču ali utripalki brskalniškega delovanja, tako lahko običajno samo pomaknete žarišče oziroma utripalko brskalniškega delovanja na ustrezno mesto. Na primer, če premaknete utripalko brskalniškega delovanja na sliko, bo privzeto funkcija prepoznave prepoznala vsebino te slike. Vendar lahko po želji uporabite krmiljenje predmeta neposredno za, na primer, prepoznavo celotnega programskega okna.

Ko je enkrat prepoznava končana, se rezultat izpiše v dokumenu, ki je podoben dokumentom v brskalniškem delovanju. Tako lahko preberete informacijo s smernimi tipkami ipd. Pritisk preslednice ali tipke enter bo sprožil (običajno s klikom) besedilo na utripalki, če je mogoče. Pritisk tipke escape zavrže rezultat prepoznave.

### 9.1. Prepoznava (OCR) v Windows 10

Sistem Windows 10 vključuje možnost prepoznave za številne jezike. To lahko uporabi NVDA, da lahko prepozna besedilo s slik ali nedostopnih programov.

Jezik, ki se bo uporabil za prepoznavo besedila, lahko nastavite v pogovornem oknu nastavitev za Windows 10 OCR. Dodatni jeziki se lahko namestijo tako, da odprete Začetni meni, izberete Nastavitve, nato Ura in jezik -> Regija in jezik in potem izberete Dodaj jezik.

Za prepoznavo besedila znotraj trenutnega predmeta krmiljenja z uporabo Windows 10 OCR, pritisnite NVDA+r.

## 10. Posebne Zmožnosti v Programih

NVDA vsebuje posebej prirejene zmožnosti za nekatere programe, da omogoči lažjo izvedbo nekaterih opravil ali pa za oskrbo dostopa do funkcionalnosti, ki drugače niso dostopne uporabnikom bralnikov zaslona.

### 10.1. Microsoft Word

#### 10.1.1. Samodejno prebiranje Glav Vrstic in Stolpcev

NVDA lahko samodejno naznanja ustrezne glave vrstic in stolpcev, ko se pomikate po tabelah v Microsoft Wordu. Za uporabo te zmožnosti mora biti izbrana zmožnost Sporočanja Glav Vrstic in Stolpcev v Tabelah v NVDA pogovornem oknu Oblikovanja Dokumentov. Prav tako mora NVDA vedeti, katera vrstica ali stolpec vsebuje glavo ali čelo tabele. Po pomiku v prvo celico stolpca ali vrstice z glavo, uporabite naslednje ukaze:

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Postavi glave stolpca | NVDA+shift+c | Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v vrstici, ki vsebuje glave stolpca; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po stolpcih pod to vrstico. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.
Postavi glave vrstice | NVDA+shift+r | Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v stolpcu, ki vsebuje glave vrstice; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po vrsticah za tem stolpcem. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.

Te nastavitve se bodo v dokumentu hranile kot zaznamki, tako da jih bodo lahko uporabljali tudi drugi bralniki zaslonske slike, kot je na primer JAWS. To pomeni, da bodo uporabniki drugih bralnikov vedeli, ko bodo odprli ta dokument ob kasnejšem datumu, kje so glave vrstic in stolpcev.

#### 10.1.2. Brskalniško Delovanje v Microsoft Wordu

Tako kot v spletu, se Brskalniško delovanje lahko uporablja tudi v Microsoft Wordu, zaradi dostopa do zmožnosti, kot je Hitro krmiljenje in Seznam Elementov. Za vklop in izklop Brskalniškega delovanja v Microsoft Wordu, pritisnite NVDA+preslednica. Za več informacij o Brskalniškem delovanju in Hitrem krmiljenju, si oglejte razdelek Brskalniško Delovanje.

##### 10.1.2.1. Seznam Elementov

Medtem, ko uporabljate Brskalniško delovanje v Microsoft Wordu, lahko do Seznama Elementov dostopate z ukazom NVDA+f7. Seznam Elementov lahko razvrsti naslove, povezave, zabeležke, kar vključuje komentarje in sledenje spremembam in napake (trenutno omejeno na napake črkovanja).

#### 10.1.3. Sporočanje Komentarjev

Za sporočanje katerihkoli komentarjev na trenutnem položaju kazalke, pritisnite NVDA+alt+c. Vsi komentarji v dokumentu se lahko vzporedno z ostalimi sledenji spremembam razvrstijo tudi v NVDA Seznamu Elementov.

### 10.2. Microsoft Excel

#### 10.2.1. Samodejno prebiranje Glav Vrstic in Stolpcev

NVDA lahko samodejno naznanja ustrezne glave stolpcev in vrstic medtem, ko se premikate po Excelovih preglednicah. Za uporabo te zmožnosti, mora biti izbrana zmožnost Sporočanja Glav Vrstic in Stolpcev v Tabelah v NVDA pogovornem oknu Oblikovanja Dokumentov. Prav tako mora NVDA vedeti, katera vrstica ali stolpec vsebuje glavo ali čelo tabele. Po pomiku v prvo celico stolpca ali vrstice z glavo, uporabite naslednje ukaze:

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Postavi glave stolpca | NVDA+shift+c | Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v vrstici, ki vsebuje glave stolpca; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po stolpcih pod to vrstico. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.
Postavi glave vrstice | NVDA+shift+r | Enojni pritisk pove NVDA, da je to prva celica z glavo v stolpcu, ki vsebuje glave vrstice; ta bi morala biti samodejno naznanjena, ko se bomo premikali po vrsticah za tem stolpcem. Dvojni pritisk bo zbrisal to nastavitev.

Te nastavitve se bodo v delovnem zvezku hranile kot določeni imenski odseki, tako da jih bodo lahko uporabljali tudi drugi bralniki zaslonske slike, kot je na primer JAWS. To pomeni, da bodo uporabniki drugih bralnikov vedeli, ko bodo odprli ta delovni zvezek ob kasnejšem datumu, kje so glave vrstic in stolpcev.

#### 10.2.2. Seznam Elementov

Tako kot na spletu, ima NVDA Seznam Elementov tudi za Microsoft Excel, kar vam omogoča razvrstitev in lažji dostop do več različnih tipov informacij. Za dostop do Seznama Elementov v Excelu, pritisnite NVDA+f7. V Seznamu Elementov lahko pridete do teh informacij:

- Grafikoni: Ta razvrsti vse grafikone na aktivnem delovnem listu Izbira grafikona in pritisk tipke Enter ali gumba Premakni se na, v ospredje postavi grafikon, da se lahko pomikate po njem in ga berete s puščicami.
- Komentarji: Ta izbor razvrsti vse celice na aktivnem delovnem listu s komentarji. Naslov celice skupaj s komentarjem se prikazuje za vsako celico. Pritisk tipke enter ali gumba Premakni se na nad izbranim komentarjem, vas bo premaknil na natančno to celico.
- Formule: Ta izbor razvrsti vse celice na delovnem listu, ki vsebujejo formule. Naslov celice se prikazuje skupaj s formulo in to velja za vsako celico. Pritisk tipke enter ali gumba Premakni se na, nad izbrano formulo, vas bo pomaknil neposredno v celico s to vsebino.
- Delovni listi: Ta izbor razvrsti vse delovne liste v delovnem zvezku. Izbrani list lahko s pritiskom tipke f2 preimenujete. Pritisk tipke enter ali gumba Premakni se na, vas bo pomaknil na ta list.
- Polja v obrazcu: Ta možnost razvrsti vsa polja, ki so del obrazca na aktivnem delovnem listu. Ob vsakem polju obrazca Seznam elementov prikaže njegovo alternativno besedilo skupaj z naslovi celic, ki jih polje pokriva. Izbor polja v obrazcu in pritisk tipke enter ali gumba Premakni se na, sproži premik na to polje v načinu brskalniškega delovanja.

#### 10.2.3. Sporočanje Komentarjev

Za sporočanje katerihkoli komentarjev za celico, ki je v središču, pritisnite NVDA+alt+c. Vsi komentarji za delovni list se lahko razvrstijo tudi v NVDA Seznamu Elementov.

#### 10.2.4. Prebiranje Zaščitenih Celic

Če prebirate zaščiten delovni zvezek, ne bo mogoče premikati žarišča na izbrane celice, kjer je zaklep onemogočil urejanje. Za omogočanje premika v zaklenjene celice, preklopite v Brskalniško delovanje s pritiskom kombinacije NVDA+preslednica in potem uporabljajte standardne Excelove ukaze za premikanje, kot so puščice, ki jih uporabljate za premike med vsemi celicami v trenutnem delovnem listu.

#### 10.2.5. Polja Obrazca

Excelovi delovni listi lahko vključujejo tudi polja v obrazcih. Do njih lahko dostopate z uporabo Seznama Elementov ali f in shift+f enočrkovne tipke za krmiljenje po poljih obrazca. Ko se premaknete na polje v obrazcu v načinu brskalniškega delovanja, lahko to polje s pritiskom preslednice ali tipke enter bodisi aktivirate ali preklopite v delovanje žarišča, tako da lahko spreminjate vrednosti v njem, to je odvisno od tipa polja. Več informacij o Brskalniškem delovanju in enočrkovnem krmiljenju poiščite v razdelku Brskalniško Delovanje.

### 10.3. Microsoft PowerPoint

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Stikalo branja sporočil govorca | control+shift+s | Ko teče diaprojekcija, ta ukaz preklaplja med komentarji govorca za trenutni diapozitiv in vsebino diapozitiva. Ta ukaz ima učinek samo na to kaj NVDA bere in ne na to, kaj je prikazano na zaslonu.

### 10.4. foobar2000

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Sporoči preostanek časa | control+shift+r | Sporoča preostanek časa do konca predvajanja trenutne skladbe, če se.

Opozorilo: Bližnjica poročaj o preostanku časa dela samo s privzetim oblikovanjem niza za foobar vrstico stanja.

### 10.5. Miranda IM

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Sporoči zadnje sporočilo | NVDA+control+1-4 | Posreduje eno od zadnjih sporočil, odvisno od tega, katero številko pritisnete; npr. NVDA+control+2 prebere predzadnje sporočilo.

### 10.6. Poedit

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Poročaj o vsebini okna z opombami | control+shift+c | Poroča o kateremkoli komentarju v oknu z opombami.
Sporočaj opombe za prevajalce | control+shift+a | Sporoča katerokoli sporočilo namenjeno prevajalcem.

### 10.7. Skype

Ko smo v pogovoru:

Ime | Tipka | Opis
--- | --- | ---
Preglej sporočilo | NVDA+control+1-0 | Sporoči zadnje sporočilo in nanj premakne pregledno utripalko, odvisno od številke, ki ste jo pritisnili; npr. NVDA+control+2 prebere predzadnje sporočilo.

### 10.8. Kindle za Osebni Računalnik

NVDA podpira branje knjig in premikanje po njih v aplikaciji Amazon Kindle za osebne računalnike. Ta funkcionalnost je na voljo samo v knjigah Kindle, ki so zaznamovane z oznako "Screen Reader: Supported", (aplikacija je samo v Angleščini)), kar lahko preverite na strani, ki prikazuje podrobne informacije o lastnostih knjige.

Za branje se uporablja Brskalniško delovanje. To se vključi samodejno, ko knjigo odprete ali pa se žarišče postavi na njeno območje. Prav tako se bodo strani ustrezno obračale samodejno, ko se boste premikali z utripalko ali pa uporabljali ukaz "Preberi Vse". Ročno se lahko na naslednjo ali predhodno stran premaknete z uporabo tipke pageDown ali pageUp.

Enočrkovno krmiljenje je podprto za povezave in grafike, vendar samo znotraj trenutne strani. Krmiljenje po povezavah vključuje tudi opombe pod črto.

#### 10.8.1. Izbiranje Besedila

Kindle vam omogoča, da nad izbranim besedilom izvedete različna dejanja, vključno s pridobivanjem slovarske deifinicije, dodajanjem zabeležk in poudarkov, preslikavo besedila v odložišče in iskanjem po spletu. Za izvedbo dejanja, najprej označite besedilo, kot se to naredi v brskalniškem delovanju; na primer, lahko uporabite tipko shift skupaj s smernimi tipkami za manipulacijo z utripalko (puščicami). Ko boste enkrat besedilo označili, pritisnite tipko applications ali shift+f10, da se vam bodo prikazale možnosti, ki so na voljo za delo z izbranim odsekom. Če boste to storili, brez, da bi prej označili ustrezno besedilo, se bodo te možnosti pokazale samo za besedo, nad katero trenutno stoji utripalka.

#### 10.8.2. Uporabniške Zabeležke

Ob branju knjige lahko vanjo dodate lastne zabeležke. Lahko so besede pa tudi krajše besedilo. Če želite to narediti, naprej označite željeno besedilo, nato pa za dostop do možnosti nad to izbiro izvedite korake, ki so opisani zgoraj. Nato izberite "Add Note" Dodaj zabeležko.

Med branjem v brskalniškem delovanju, NVDA te zabeležke obravnava kot komentarje.

Za pregled, urejanje ali izbris zabeležke:

1. Premaknite utripalko na besedilo, ki vsebuje zabeležko.
2. Izvedite korako za dostop do možnosti nad izbiro, kot je opisano zgoraj.
3. Izberite Uredi zabeležko "Edit Note".

## 11. Nastavljanje NVDA

### 11.1. Nastavitve

Večino nastavitev v NVDA lahko spreminjate skozi pogovorna okna, do katerih dostopate preko Nastavitve "podmeni" menija NVDA. V vsakem pogovornem oknu za nastavitve pritisnite gumb V redu, da uveljavite spremembe, ki ste jih naredili. Za razveljavitev ali preklic narejenih sprememb pritisnite gumb Prekliči ali tipko Escape. Nekaj nastavitev lahko spreminjate preko bližnjičnih tipk. Ustrezne sledijo v sledečih razdelkih.

Opozarjamo, da privzeto niso vsa pogovorna okna dostopna prek kretenj vnosa (bližnjičnih tipk, dotikabilnih gest itd). Če želite dostopati do pogovornih oken, ki nimajo določenih bližnjičnih tipk, uporabite pogovorno okno Kretenj Vnosa, da boste lahko določili bližnjico takemu pogovornemu oknu.

#### 11.1.1. Splošne Nastavitve (NVDA+control+g)

Pogovorno okno Splošnih nastavitev se nahaja v meniju NVDA nastavitev. Vsebuje naslednje možnosti:

##### Jezik

To je spustni seznam, kjer izbirate jezik, v katerem naj se prikazuje NVDA uporabniški vmesnik in sporočila. Na voljo je veliko jezikov, privzeto pa NVDA upošteva sistemski jezik "Windows". Možnost Privzeto pove NVDA, da naj uporabi jezik operacijskega sistema, ki je trenutno nastavljen.

Za uveljavitev spremembe jezika, morate NVDA znova zagnati. NVDA vas bo vprašala, če jo želite ponovno zagnati, v primeru, da spremenite nastavitev. Pritisnite V redu in NVDA se bo ponovno naložila.

##### Shrani konfiguracijo ob izhodu

Ta možnost v obliki izbirnika, ko je izbrana, pove NVDA, da naj ob izhodu trenutno konfiguracijo samodejno shrani.

##### Prikaži izhodne možnosti ob izhodu iz NVDA

Ta možnost je izbirnik, ki vam omogoča izbiro prikaza pogovornega okna ob izhodu iz NVDA, ki vas sprašuje, katero dejanje naj se izvede. Če boste to možnost izbrali, se bo ob izhodu prikazalo pogovorno okno z vprašanjem, kaj želite storiti. Ali želite zapreti NVDA, jo želite ponovno zagnati ali jo želite ponovno zagnati z onemogočenimi dodatki. Ko ta možnost ni izbrana, se bo NVDA po ukazu nemudoma izključila.

##### Predvajaj zvok ob zagonu in izhodu iz NVDA

Ta možnost je izbirnik, ki pove NVDA, naj, ali pa ne, predvaja zvok ob zagonu NVDA in izhodu iz nje.

##### Nivo beleženja

To je spustni meni, ki vam dovoljuje izbiro, koliko bo NVDA beležila, med tem, ko bo v uporabi. V splošnem se uporabnikom tega ni potrebno dotikati, ker se ne beleži preveč. Toda, če želite poslati poročilo o napaki, potem je to uporabna možnost.

##### Samodejno zaženi NVDA, ko se prijavim v Okna

Če je ta možnost izbrana, se NVDA zažene takoj, ko se prijavite v Okna. Ta možnost je na voljo samo v nameščenih kopijah NVDA.

##### Uporabljaj NVDA na Prijavnem zaslonu v Okna (potrebujete skrbniške pravice)

Če se v Okna prijavljate z uporabniškim imenom in geslom, se ob vključitvi te možnosti NVDA zaganja samodejno na prijavnem zaslonu. Ta možnost je na voljo samo v nameščenih kopijah NVDA.

##### Uporabljaj trenutno shranjene nastavitve na prijavnem zaslonu in drugih "varnih" namizjih (potrebujete skrbniške pravice)

Pritisk tega gumba preslika trenutno shranjene uporabniške nastavitve v imenik sistemskih nastavitev za NVDA, tako bo NVDA uporabljala te nastavitve, ko bo tekla ob prijavi, ob NUR Nadzoru uporabniških računov in drugih varnih namizjih v Oknih. Da se bodo zagotovo preslikale vse vaše nastavitve, najprej shranite vaše nastavitve s control+NVDA+c ali shranite konfiguracijo v meniju NVDA z ukazom Shrani konfiguracijo. Ta možnost je na voljo samo v nameščenih kopijah NVDA.

##### Samodejno preveri, če obstajajo posodobitve za NVDA

Če je ta možnost izbrana, bo NVDA samodejno preverjala, če obstajajo posodobitve. Če bodo na voljo, vas bo o tem tudi obvestila. Lahko pa obstoj posodobitev preverite tudi ročno z ukazom Preveri, če obstaja posodobitev v razdelku Pomoč NVDA menija.

#### 11.1.2. Izbira Sinteze (NVDA+control+s)

Pogovorno okno Sinteze, ki se nahaja v NVDA nastavitvah pod Sinteza..., vam omogoča izbiro, s katero govorno sintezo naj NVDA govori. Ko izberete sintezo, pritisnite V redu in NVDA bo naložila izbrano sintezo. Če pri nalaganju pride do napake, vas bo NVDA o tem obvestila in nadaljevala z uporabo prej izbrane sinteze.

##### Sinteza

Ta možnost vam omogoča izbiro sinteze, s katero želite, da NVDA govori.

Seznam podprtih govornih sintez se nahaja na razdelku Podprte govorne sinteze, prosimo, oglejte si ga.

Posebna postavka, ki se bo vedno prikazala, je "Brez govora", z izbiro katere NVDA ne govori več. To je uporabno za tiste, ki želijo NVDA uporabljati samo z brajem ali za videčega razvijalca, ki bo uporabljal samo pregledovalnik govora.

##### Izhodna naprava

Ta možnost vam omogoča izbiro zvočne kartice, preko katere naj NVDA napoti zvok govorne sinteze.

##### Delovanje Stišanja Zvokov

Tipka: NVDA+shift+d

V sistemu Windows 8 in novejših vam ta možnost omogoča, da NVDA zniža glasnost ostalih zvokov, ko NVDA govori ali stalno, ko NVDA teče.

- Brez Stišanja: NVDA ne bo nikoli stišala (znižala glasnosti) ostalih zvokov.
- Stišaj, ko NVDA govori ali oddaja lastne zvoke: NVDA bo znižala glasnost ostalih zvokov samo takratk, ko bo sama govorila ali oddajala lastne zvoke.
- Vedno stišaj: Ostali zvoki se bodo predvajali na naižji glasnosti ves čas medtem, ko bo NVDA v pogonu.

Ta možnost je na voljo samo takrat, ko je NVDA nameščena v sistemu. Stišanja zvokov v prenosljivi in začasni kopiji NVDA ni mogoče podpreti.

#### 11.1.3. Nastavitve Glasu(NVDA+control+v)

Pogovorno okno Nastavitev Glasu, ki se nahaja v meniju Nastavitve, vsebuje možnosti, ki vam omogočajo spreminjanje zvoka govora. Obstaja pa tudi še hitrejša pot za spreminjanje nastavitev glasu od kjerkoli ; prosimo, oglejte si razdelek Krog Nastavitev Sinteze.

Pogovorno okno Nastavitev Glasu vsebuje naslednje možnosti:

##### Glas

Prva možnost, ki se vam v tem pogovornem oknu pokaže, je spustni seznam z vsemi glasovi, ki pripadajo izbrani govorni sintezi in jih imate nameščene na računalniku. Lahko uporabljate puščice za poslušanje različnih izbir. Puščici gor in levo vas pomikata navzgor po seznamu ter puščici dol in desno navzdol po seznamu.

##### Oseba

Če uporabljate govorno sintezo Espeak NG, ki je vključena v namestitveni paket NVDA, ta spustni seznam omogoči izbiro, s kakšno barvo glasu bi Espeak moral delovati. Osebe Espeaka NG so kot glasovi, saj vsebujejo različne karakteristike glede na značilnosti osnovne postavitve. Nekatere osebe zvenijo kot moški, druge kot ženske in tretje kot "žabe".

##### Hitrost

Ta možnost omogoča spreminjanje hitrosti govora vašega glasu. Deluje preko drsnika od 0 do 100, kjer 0 pomeni najpočasnejšo govorico in 100 najhitrejšo.

##### Višina

Ta možnost vam omogoča spreminjanje vešine trenutnega glasu. Deluje preko drsnika od 0 do 100, kjer 0 pomeni najnižji ton in 100 najvišji.

##### Glasnost

To je drsnik od 0 do 100, kjer je 0 najtišje govorjenje in 100 najglasnejše.

##### Glasovna modulacija

Ta možnost je v obliki drsnika od 0 do 100, kjer 0 pomeni najmanjšo možno modulacijo (spreminjanje višine med govorom) in 100 najvišjo možno modulacijo. Trenutno to možnost podpira samo ESpeak NG.

##### Samodejna menjava Jezika

Ta izbirnik vklaplja stikalo samodejne zamenjave jezika govorne sinteze med branjem, če je v besedilu, ki ga prebirate, jezikovna zastavica, ki označuje jezik besedila. Ta možnost je privzeto vključena. Trenutno samodejno menjavo jezika podpira samo ESpeak NG.

##### Samodejna menjava Narečja

Ta možnost omogoča, če je izbrana, da sinteza menja tudi narečje, ne samo jezika. To pomeni sledeče, da bo govorna sinteza dokument prebrala z britanskim naglasom, čeprav je prednastavljen jezik Ameriška Angleščina. Vse to seveda zavisi od zastavic, s katerimi je opremljen dokument. Ta možnost je privzeto izključena.

##### Nivo Naglaševanja/Simbolov

Tipka: NVDA+p

To vam omogoča izbiro vrednost naglaševanja in izgovorjave drugih simbolov, ki morajo biti brani kot besede. Ko je vrednost v tem spustnem meniju nastavljena na vse, potem se bodo vsi simboli brali z besedami. Ta možnost vpliva na vse sinteze in ne samo na tisto, ki je trenutno v uporabi.

##### Zaupaj jeziku osebe med obdelovanjem simbolov in znakov

Ta možnost, ki je privzeto vključena, pove NVDA, naj se pri obdelovanju znakov in simbolov zanaša na jezik osebe (slovar govorne sinteze preglasi slovar vgrajen v NVDA). Če ugotovite, da NVDA napačno izgovarja posamezno ločilo v nekem jeziku ob nastavitvi glasu ali govorne sinteze v celoti, potem lahko to možnost izključite, da NVDA vsilite uporabo globalnih jezikovnih nastavitev.

##### Sprememba višine glasu ob velikih črkah v odstotkih

To vnosno polje omogoča vnos vrednosti razlike v tonu glasu, za katero se bo glas zvišal, ko bo sinteza izgovarjala veliko črko. Ta vrednost je v odstotkih, kjer negativna vrednost zniža odstotke od osnove in pozitivna vrednost te zviša. Če želite, da se višine ne spreminja, vnesite 0.

##### Reci "velika" pred velikimi črkami

Ta nastavitev je izbirnik in ko je izbran, pove NVDA, naj pred velikimi črkami reče "velika", ko črke izgovarja posamezno kot je črkovanje. Običajno NVDA zviša ton govorne sinteze ob velikih črkah, toda nekatere sinteze tega ne podpirajo dovolj dobro tako, da bi znala biti ta možnost koristna.

##### Oddaj zvočni signal ob velikih črkah

Če je ta izbirnik izbran, bo NVDA oddala kratek pisk vedno, ko bo zaznala veliki znak. Podobno kot pri funkciji izgovori "velika" pred velikimi črkami, je ta funkcija uporabna pri govornih sintezah, ki višanja glasu ne podpirajo za velike črke.

##### Uporabljaj funkcijo črkovanja, če je podprta

Nekatere besede sestavlja samo ena črka, toda njihova izgovorjava je različna glede na to ali se znak izgovarja kot samostojna enota (kot pri črkovanju) ali izgovorjavi besede. Na primer v Angleščini je "a" tako znak kot beseda. Ker je tako, se to tudi različno izgovarja. Ta možnost omogoča govorni sintezi ločevanje med tema dvema dogodkoma, če to govorna sinteza podpira. Večina sintez to podpira.

Ta možnost bi običajno morala biti omogočena. Kakorkoli, nekatere govorne sinteze, ki uporabljajo tehnologijo Microsoft speech API, niso te funkcije pravilno vgradili v sistem in se tako obnašajo tuje, ko je ta možnost vključena. Če imate težave pri izgovorjavi posameznih znakov, poskusite z izklopom te možnosti.

#### 11.1.4. Krog nastavitev sinteze

Če želite hitro spreminjati nekatere govorne nastavitve brez, da bi morali v pogovorno okno nastavitev glasu v NVDA, imate na voljo nekaj NVDA ukazov, ki vam omogočajo spreminjanje najbolj uporabnih nastavitev od kjerkoli, ko je NVDA vključena:

Ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Opis
--- | --- | --- | ---
Pomik na naslednjo nastavitev glasu | NVDA+control+Puščica desno | NVDA+shift+control+Puščica desno | Se pomakne na naslednjo nastavitev govora na voljo za trenutno, s preskokom na prvo, če smo na zadnji
Pomik na predhodno nastavitev glasu | NVDA+control+Puščica levo | NVDA+shift+control+Puščica levow | Se pomakne na predhodno nastavitev govora na voljo pred trenutno, s preskokom na zadnjo, če smo na prvi
Poveča trenutno glasovno nastavitev | NVDA+control+Puščica gor | NVDA+shift+control+Puščica gor | Poveča vrednost govorne nastavitve, kjer trenutno stojite. Npr. poveča hitrost, se premakne na naslednji glas ali poviša glasnost
Pomanjša trenutno glasovno nastavitev | NVDA+control+Puščica dol | NVDA+shift+control+Puščica dol | Pomanjša vrednost govorne nastavitve, kjer trenutno stojite. Npr. pomanjša hitrost, se premakne na predhodni glas ali zniža glasnost

#### 11.1.5. Nastavitve Braja

Do pogovornega okna Nastavitve Braja lahko dostopate preko menija Nastavitve in izberete možnost Nastavitve Braja.

##### Brajeva Vrstica

Prva možnost, ki se vam bo prikazala, ko odprete pogovorno okno nastavitev Braja, je možnost v spustnem seznamu "Brajeva Vrstica". Predstavljene vam bodo izbrane možnosti, odvisno od tega, katere brajeve gonilnike imate nameščene na vašem sistemu. Med temi možnostmi se premikate s puščicami.

Brez braja pomeni, da ne uporabljate brajice.

Prosimo, glejte Podprte Brajeve Vrstice razdelek za več informacij o podprtih brajevih vrsticah.

##### Vrata

Ta možnost, če je na voljo, omogoča izbiro vrat ali tip povezave, ki se bo uporabljala za komunikacijo z brajevo vrstico, ki ste jo izbrali. To je spustni seznam, ki vsebuje mogoče možnosti za vašo brajevo vrstico.

Privzeto NVDA izbere samodejno zaznavo vrat, kar pomeni, da bo povezava z brajevo napravo vzpostavljena samodejno z iskanjem USB in bluetooth naprav na vašem sistemu. Kakorkoli, za nekatere brajeve vrstice boste vrjetno morali sami jasno določiti katera vrata naj se uporabljajo. Možnosti, ki so na voljo, so "Samodejno", (kar pove NVDA naj uporabi privzeto proceduro samodejne izbire), "USB", "Bluetooth" in običajna serijska vrata, če vaša brajeva vrstica podpira ta tip komunikacije.

Ta možnost ni na voljo, če vaša brajeva vrstica podpira samo samodejno izbiro vrat.

Priporočamo ogled dokumentacije za vašo brajevo vrstico v razdelku Podprte Brajeve Vrstice za preverbo več podrobnosti o podprtih tipih komunikacije in vratih, ki so na voljo.

##### Tabela za Prikaz

Naslednja možnost, na katero boste naleteli v tem pogovornem oknu, je spustni seznam tabel za prikaz. V tem spustnem seznamu boste našli brajeve tabele za različne jezike, brajeve standarde in krajšave. Tabela, ki jo izberete, se uporablja za prenos besedila v brajico za prikaz na vaši brajevi vrstici. Med tabelami v seznamu se premikate s puščicami.

##### Tabela za Vnos

Nasprotno od prejšnje možnosti, je naslednja nastavitev, ki jo boste našli, spustni seznam tabel za vnos. Tabela, ki jo izberete se uporablja za prevod brajevih vnosov vnešenih preko tipkovnice tipa Perkins v besedilo. Med tabelami v seznamu se pomikate s puščicami.

Opozarjamo, da je ta možnost uporabna samo, če imate na vaši brajevi vrstici tipkovnico tipa Perkins in gonilnik te brajeve vrstice to možnost podpira. Če vrstica, ki vsebuje brajevo tipkovnico, vnosov ne podpira, bo to zapisano v razdelku Podprte Brajeve Vrstice.

##### Razširi v računalniško brajico za besedo pod utripalko

Ta možnost omogoča prikaz besede, ki se nahaja pod utripalko, v pravi računalniški brajici.

##### Prikaži Utripalko

Ta možnost omogoča vključitev in izkljčitev brajeve utripalke. To velja za sistemsko kazalko in pregledno utripalko, ne velja pa za indikator izbire.

##### Pulz Utripalke

Ta možnost omogoča nadzor nad pulzom (utripom) utripalke na brajevi vrstici. Če je pulz izklopljen, potem je utripalka na vrstici vedno v položaju "gor". To ne vpliva na naznačevalca izbire. Ta je vedno določen s pikama 7 in 8, ki ne utripata.

##### Hitrost Utripalkinega pulza

Ta možnost je številčno polje, ki vam omogoča spremembo hitrosti utripalkinega pulza v milisekundah.

##### Oblika Utripalke za Žarišče

Ta možnost vam omogoča izbiro oblike (vzorca pik), ki bo prikazoval položaj brajeve utripalke, ko bo spremljanje nastavljeno na žarišče. To ne vpliva na naznačevalca izbire. Ta je vedno določen s pikama 7 in 8, ki ne utripata.

+==== Oblika Utripalke za Pregled ==== Ta možnost vam omogoča izbiro oblike (vzorca pik), ki bo prikazoval položaj brajeve utripalke, ko bo spremljanje nastavljeno na pregled. To ne vpliva na naznačevalca izbire. Ta je vedno določen s pikama 7 in 8, ki ne utripata.

##### Prikaz Sporočila (v sekundah)

Ta možnost je številčno polje, ki nadzira, koliko dolgo bodo sporočila NVDA prikazana na brajevi vrstici. Nastavitev tega polja na 0 onemogoči prikaz teh sporočil.

##### Kaži Sporočila v Nedogled

Ta možnost omogoča sporočilom NVDA, da bodo prikazana na brajevi vrstici, toliko časa, dokler jih ne boste ročno zavrgli v obliki drugega sporočila, s premikom žarišča ipd.

##### Braj se Omeji na

Tipka: NVDA+control+t

Ta možnost vam omogoča izbiro ali naj brajeva vrstica sledi sistemskemu žarišču ali naj sledi predmetu krmiljenja/pregledni utripalki.

##### Beri po Odstavku

Če to možnost omogočite, bo brajeva vrstica prikazovala odstavke namesto vrstic. Prav tako bosta ukaza za premik v naslednjo in v prejšnjo vrstico pomikala napravo po odstavkih. To pomeni, da vam ni potrebno pomikati naprave vsakič v novo vrstico, če tudi bo na vrstici več besedila. To zna olajšati branje večjih količin besedila. Ta možnost je privzeto onemogočena.

##### Prepreči deljenje besed, ko je to mogoče

Če je ta možnost vključena, se beseda, ki sega čez meje brajeve vrstice, ne bo presekala. Namesto tega bo na koncu vrstice nekaj praznega prostora. Ko se boste po besedilu sprehajali z vrstico, boste tako lahko imeli možnost prebrati celotno besedo. To se včasih v Angleščini imenuje tudi "Word wrap". Opozarjamo, da se mora beseda vseeno prelomiti, če je sama po sebi daljša daljša (če obsega več znakov), kot pa je število vseh celic na vrstici.

Če je ta možnost izključena, se bo na vrstici prikazalo toliko besede, kot je mogoče, ostalo se bo odrezalo. Ko se boste z vrstico premaknili, boste lahko prebrali ostanek besede.

Vključitev te možnosti vam bo verjetno olajšala branje, vendar boste na splošno morali vrstico večkrat premikati.

##### Žarišče predstavitve konteksta

Ta možnost vam omogoča izbiro, kaj od clotne informacije o kontekstu vam bo NVDA šplazala tudi na vaši brajevi vrstici, ko se predmet postavi v žarišče. Informacija o kontekstu se nanaša na hierarhijo predmeta, ki vsebuje žrišče. Na primer, ko postavite v žarišče postavko na seznamu, je ta postavka del seznama. Nato bi lahko bil ta seznam del pogovornega okna ipd. Prosimo, oglejte si razdelek o predmetu krmiljenja za več informacij o hierarhiji, ki se nanaša na predmete v NVDA.

Ko je izbrana možnost Zapolni vrstico s spremembami konteksta, bo NVDA poskušala prikazati toliko informacij, kot bo le mogoče na brajevi vrstici, vendar to velja samo za dele konteksta, ki so se spremenili. Za zgornji primer to pomeni, ko se bo žarišče postavilo na seznam, bo NVDA na brajevi vrstici pokazala postavko na seznamu. Poleg tega, če bo ostalo dovolj prostora na brajevi vrstici, bo NVDA skušala pokazati tudi, da je ta postavka na seznamu del seznama. Če se potem začnete s puščicami pomikati po seznamu, se predpostavlja, da veste, da ste še vedno na seznamu. Tako bo, ob preostalih postavkah na seznamu, ki jih boste postavili v žarišče, NVDA na vrstici pokazala samo postavko na seznamu, ki je v žarišču. Če in ko boste znova želeli prebrati kontekst, (npr., da ste na seznamu in da je ta seznam del pogovornega okna), boste svojo brajevo vrstico morali zavrteti nazaj.

Ko je možnost nastavljena na Vedno zapolni vrstico, NVDA poskuša pokazati toliko kontekstnih informacij, kot je možno na brajevi vrstici; neglede na to, kje ste videli enako kontekstno informacijo prej. Prednost tega je, da bo NVDA dobavila na vrstico toliko informacij, kot je mogoče. Vendar je slabost tega ta, da je položaj, kjer se začenja vsebina žarišča, vedno drugje kot prej na vrstici. To tako lahko precej oteži prelet daljšega seznama. Na primer, zato boste morali vaš prst ves čas pomikati, da boste našli začetek postavke. To je bilo privzeto vedenje v različicah NVDA 2017.2 in prejšnjih.

Ko nastavite možnost žarišča informacije konteksta na "Samo ob pomiku nazaj", vam NVDA privzeto ne bo nikoli pokazala informacije o kontekstu na vaši brajevi vrstici. Tako vam bo v zgornjem primeru NVDA pokazala samo, da je v žarišču postavka na seznamu. Kko boste želeli prebrati kontekst, (npr., da ste na seznamu in da je ta seznam del pogovornega okna), boste svojo brajevo vrstico morali zavrteti nazaj.

Za preklop žarišča informacije o kontekstu od kjerkoli, prosimo, določite vašo izbrano kretnjo z uporabo pogovornega okna Kretenj Vnosa.

#### 11.1.6. Nastavitve Tipkovnice (NVDA+control+k)

To pogovorno okno se nahaja v nastavitvah pod "Nastavitve tipkovnice...". Vsebuje naslednje možnosti:

##### Razporeditev tipk

Na tem spustnem seznamu se nahajajo razporeditve tipk, po katerih mora delati NVDA. Izbirate lahko med večimi razporeditvami. Trenutno sta na voljo razporeditvi "Običajna" in Prenosnik.

##### Uporabljaj capslock kot NVDA prikrojevalno tipko

Če je ta izbirnik izbran, se lahko capslock uporablja kot NVDA prikrojevalna tipka.

##### Uporabljaj glavni insert kot prikrojevalno tipko NVDA

Če je ta izbirnik izbran, je glavni insert (tipka, ki se nahaja nad puščicami, običajno zraven tipk home in end) v službi kot NVDA prikrojevalna tipka.

##### Uporabljaj številski insert kot prikrojevalno tipko NVDA

Če je ta izbirnik izbran, se lahko insert na številskem delu tipkovnice uporablja kot NVDA prikrojevalna tipka.

Če nobena tipka ni izbrana kot NVDA prikrojevalna tipka, potem se ne mora izvesti cela kopica ukazov nad NVDA. Zaradi tega bo pogovorno okno nastavitev tipkovnice prikazalo sporočilo o napaki, če ob pritisku gumba V redu ne bo izbrana nobena tipka. Po odstranitvi sporočila o napaki, morate izbrati vsaj eno tipko, da se pogovorno okno po pritisku gumba V redu, pravilno zapre.

##### Izgovori Natipkane Znake

Tipka: NVDA+2

Ko je ta zmožnost omogočena, bo NVDA naznanila vse znake, ki jih boste tipkali na tipkovnici.

##### Izgovori Natipkane Besede

Tipka: NVDA+3

Ko je ta zmožnost omogočena, bo NVDA naznanila vse besede, ki jih boste tipkali na tipkovnici.

##### Prekini govor ob pritisku znakov

Če je omogočeno, ta funkcionalnost povzroči prekinitev govora ob vsakem pritisku na znak. Privzeto je ta zmožnost vključena.

##### Prekini govor ob pritisku tipke Enter

Če je ta funkcionalnost vključena, se govor zaustavi, vsakič, ko pritisnete tipko Enter. Ta zmožnost je privzeto vključena.

##### Omogoči hitro branje v načinu Izgovori Vse

Če je vključeno, precej ukazov za krmiljenje (kot so hitre tipke za krmiljenje v brskalniškem delovanju ali premik po vrstici in odstavku) ne bodo zaustavile branja celotnega besedila, na mesto tega bo NVDA preskočila na nov položaj in od tam nadaljevala z branjem.

##### Oddaj Zvočni Signal, ko se Pišejo Male Črke in je Capslock Vključen

Če je to omogočeno, se bo zaslišal opozorilni zvočni signal, ko boste tipkali s Shiftom ob tem, ko bo Capslock vključen. V splošnem je tipkanje besed z veliko začetnico, ko je Capslock vključen, nenamerno in se običajno zgodi zaradi tega, ker se spregleda, da je Capslock vključen. Tako nam opozorilo velikokrat pomaga in prepreči morebitno napačno črkovanje.

##### Izgovarjaj Tipke ob Prožitvi Ukazov

Tipka: NVDA+4

Ko je to omogočeno, NVDA naznani vse pritiske na tipkovnici, ki niso nujno povezani s pisanjem črk. To vključuje pritiske kombinacij tipk, na primer Control+črka.

##### Oddaj zvok ob napaki v črkovanju med tipkanjem

Ko bo ta možnost vključena, bo NVDA predvajala kratek praskajoč zvok ob besedi, pri kateri bo zaznana napaka črkovanja. Ta možnost bo na voljo samo takrat, ko bo Sporočanje napak v črkovanju omogočeno v NVDA pogovornem oknu Nastavitev Oblikovanja Dokumentov.

##### Obravnavaj pritiske tipk s strani drugih programov

Ta možnost omogoča uporabniku, nadzor nad tem, kako NVDA obravnava pritiske tipk, ki jih prožijo drugi programi, kot so tipkovnice na zaslonu ali programi za prepoznavo govora. Če je možnost vključena, potem to vpliva na delovanje NVDA. Ta možnost je ob namestitvi NVDA privzeto vključena, toda nekateri uporabniki jo bodo morda morali izključiti. Taki so uporabniki, ki tipkajo v Vietnamščini, saj ta možnost povzroča napačne vnose v programu Unikey typing.

#### 11.1.7. Nastavitve Miške (NVDA+control+m)

Pogovorno okno nastavitev miške se nahaja v meniju Nastavitve pod "Nastavitve miške...". Vsebuje naslednje možnosti:

##### Poročaj o Spremembi Oblike Miške

Je izbirnik in ko je izbran, bo NVDA naznanila spremembo oblike miškinega kazalca vedno, ko se bo ta spremenila. V Oknih miškin kazalec spremeni obliko, ko nakaže, da je naprimer nekaj možno urejati, ko se nekaj nalaga in drugo.

##### Omogoči sledenje miške

Tipka: NVDA+m

Ko je ta možnost izbrana, bo NVDA naznanjala besedilo, ki je v tem trenutku pod miškinim kazalcem, ko miško premikate po zaslonu. To vam omogoča, da najdete predmete na zaslonu s premikanjem prave miške namesto uporabe skozi krmiljenje predmeta.

##### Resolucija enote besedila

Če ste NVDA nastavili tako, da pove, kaj je pod miško, ko jo premikate, vam ta možnost ponuja izbiro, koliko besedila naj se prebere. Možnosti so znak, beseda, vrstica in odstavek.

##### Poročaj o vlogi predmeta, ko miška vstopi nanj

Če je ta možnost izbrana, bo NVDA naznanila vlogo (tip) predmeta, ko se miška pomika po njem.

##### Zaigraj avdio koordinate, ko se miška premika

Izbira te možnosti naroča NVDA, naj oddaja piske, ko se miška premika, tako da uporabnik lahko ugotavlja kje je miška v odnosu na zaslonski položaj. Višji ton pomeni, da je miška višje na zaslonu. Bolj, kot je miška na levi ali desni strani zaslona, bolj izrazit bo zvok na levi ali desni strani ob predpostavki, da ima uporabnik stereo zvočnike ali slušalke.

##### Svetloba nadzira jakost zvočnih piskov

Če je možnost "Zaigraj avdio koordinate, ko se miška premika" izbrana, potem to pomeni, da se jakost zvoka piskov nadzira. Jakost zvoka je odvisna od svetlosti zaslona pod miškinim kazalcem. Ta nastavitev je privzeto izključena.

#### 11.1.8. Nastavitve Pregledne Utripalke

Pogovorno okno se nahaja v nastavitvah NVDA v "Pregledna Utripalka...". To pogovorno okno vsebuje sledeče možnosti:

##### Sledi Sistemskemu Žarišču

Tipka: NVDA+7

Ko je možnost vključena, se pregledna utripalka vedno postavi na isti predmet kot sistemsko žarišče, kadarkoli se žarišče spremeni.

##### Sledi Sistemski Kazalki

Tipka: NVDA+6

Ko je možnost vključena, se bo pregledna utripalka samodejno premaknila na položaj sistemske kazalke vsakič, ko se bo kazalka premaknila.

##### Sledi miškini utripalki

Ko možnost vključite, bo pregledna utripalka sledila vsem premikom miške.

##### Delovanje Enostavnega Pregleda

Ko boste možnost vključili, bo NVDA izvedla filtracijo v hierarhiji predmetov, po katerih se lahko premikamo, z izključitvijo predmetov, ki niso za uporabnika. To so na primer navidezni predmeti in predmeti, ki so tu predvsem zaradi oblikovanja.

Za preklapljanje delovanja enostavnega pregleda od kjerkoli, prosimo, določite kretnjo po meri z uporabo pogovornega okna Kretenj Vnosa.

#### 11.1.9. Nastavitve Predstavitve Predmeta (NVDA+control+o)

Te nastavitve se nahajajo v meniju nastavitev NVDA v meniju "Predstavitev predmeta...". To pogovorno okno vsebuje naslednje možnosti:

##### Sporočaj Zaslonske Namige

To je izbirnik, ki NVDA sporoča, naj pove, kaj vsebujejo zaslonski namigi, ko je izbran. Veliko oken in kontrolnikov prikazuje majhna sporočila (ali zaslonske namige), ko pomaknete miškin kazalec prek njih ali, ko včasih pomaknete žarišče nad njih.

##### Sporočaj Oblačke Pomoči

Ko je ta izbirnik izbran, pove NVDA, naj sporoča vsebino oblačkov pomoči, ko se pokažejo. Oblački pomoči so kot zaslonski namigi, samo da so običajno večji in se povezujejo s sistemskimi dogodki, kot je obvestilo o izključitvi omrežnega kabla ali opozorilo o varnostni pomanjkljivosti sistema.

##### Sporočaj Bližnične Tipke Predmeta

Ko je ta izbirnik izbran, NVDA poleg vseh predmetov in kontrolnikov sporoča tudi bližnjične tipke, ki so z njimi povezane. Tak primer je recimo Datoteka v menijski vrstici, kjer je bližnična tipka običajno kombinacija alt+d.

##### Sporočaj informacije o položaju predmeta

Ta možnost vam omogoča izbiro poznavanja položaja predmeta (1 od 44), se pomikate na predmet z žariščem ali predmetom krmiljenja.

##### Ugibaj Informacijo o Položaju Predmeta, ko ta ni na voljo

Če je poročanje o informaciji položaja predmeta vključeno, ta možnost omogoča NVDA ugibanje o informaciji položaja predmeta, če je drugače nedosegljiva za dan kontrolnik.

Ko je možnost vključena, NVDA sporoča informacijo o položaju večih kontrolnikov, kot so meniji in orodne vrstice, čeprav dejanjsko stanje lahko malenkostno odstopa od sporočene informacije.

##### Sporočaj opise Predmeta

Odstranite kljukico iz tega izbirnika, če ne želite poleg predmeta prejemati tudi njegovega opisa.

##### Način predstavljanja poteka napredka

Tipka: NVDA+u

Ta možnost nadzira način poročanja o poteku napredka.

Na voljo imate naslednje izbire:

- izključeno - NVDA stanja napredka ne bo sporočala
- govori - NVDA bo sporočala potek napredka v odstotkih. Vedno, ko bo prejela informacijo o poteku napredka, bo to sporočila.
- oddaj pisk - Izbor te možnosti pove NVDA, naj odda pisk vedno, ko se posodobi informacija o poteku napredka. Višji, kot je pisk, bližje je konec operacije v teku.
- Oddaj pisk in govori - Ta možnost naroča NVDA, da posodobitve napredka oznani tako s piskom, kot z govorno informacijo.

##### Sporočaj napredek v ozadju

To je možnost, ki ko je izbrana, pove NVDA, naj podaja informacijo o poteku napredka tudi, če se dogaja v ozadju. Če minimirate ali se premaknete iz trenutnega okna, ki vsebuje črto poteka napredka, bo NVDA vseeno poročala o napredku in to vam bo omogočilo, da boste lahko delali druge stvari medtem, ko bo NVDA spremljala napredek.

##### Sporočaj dinamične spremembe vsebine

Tipka: NVDA+5

Vklaplja možnost naznanila nove vsebine v posameznih predmetih, kot so terminali in kontrolnik zgodovine v programih za klepetanje.

##### Zaigraj zvok, ko se pokažejo samodejni predlogi

Preklaplja možnost naznanitve prikaza samodejnih predlogov in če je stikalo vključeno, bo NVDA zaigrala zvok in tako nakazala pojavitev predlogov. Samodejni predlogi so seznami predlaganih vnosov, ki temeljijo na predhodno vnešenem besedilu v ta polja za urejanje in dokumente. Na primer, ko vnašate besedilo v iskalno polje v začetnem meniju sistema Windows Vista in novejših, Okna prikažejo seznam predlogov temelječih na tem, kar ste natipkali. V nekaterih poljih za urejanje, kot so iskalna polja v različnih Windows 10 aplikacijah, vas lahko NVDA obvesti, da se je prikazal seznam predlogov med tem, ko ste vnašali besedilo. Seznam samodejnih predlogov bo izginil, ko se boste enkrat premaknili iz polja za urejanje in za nekatera polja, vas lahko NVDA obvesti o tem, ko se to zgodi.

#### 11.1.10. Nastavitve za Vnos Večznakovnih Znakov

Pogovorno okno nastavitev vnosa večznakovnih znakov lahko najdete v meniju nastavitev. To pogovorno okno omogoča nadzor nad načinom poročanja NVDA o vnosu azijskih znakov kot na primer z IME ali s storitvijo metod vnosa besedila. Opozarjamo, da zaradi tega, ker se metode vnosa zelo razlikujejo po značilnostih na voljo in kako prenašajo informacije, je zelo verjetno, da bo potrebno nastaviti te možnosti drugače za vsako metodo za najboljšo izkušnjo tipkanja.

##### Samodejno sporoči vse kandidate na voljo

Ta možnost, ki je privzeto vključena, vam omogoča izbiro ali naj NVDA samodejno sporoča vse vidne kandidate na seznamu kandidatov, ko se prikaže, ali na strani, ki je bila spremenjena. Uporabno je, če imamo to možnost vključeno za slikovne metode vnosov, kot je nova kitajska ChangJie ali Boshiami, saj lahko samodejno slišimo vse simbole in njihove številke in tako lahko izberemo pravega. Vendar za fonetične metode vnosov, kot je nova kitajska fonetika, je verjetno NVDA bolj uporabna, ko je ta možnost izključena,saj bodo vsi simboli zveneli enako. Tako bo treba uporabljati puščice za krmiljenje po seznamu simbolov in njihovih opisih, da bomo dobili več informacij o posameznem kandidatu.

##### Naznani Izbranega Kandidata

Ta možnost, ki je privzeto vključena, vam omogoča izbiro ali naj NVDA naznani kandidata, ko se pojavi seznam kandidatov ali takrat, ko se spremeni izbira. Za metode vnosa, ker se izbira lahko spremeni s puščicami, kot je nova kitajska fonetika, je to potrebno, ampak za druge metode vnosa je bolje, da je ta možnost izključena. Opozarjamo, čeprav je ta možnost izključena, se bo pregledna utripalka še vedno postavila na izbranega kandidata, kar vam bo omogočilo, da uporabite krmiljenje predmeta ali pregleda da boste ročno prebrali tega kandidata ali pa ostale na seznamu.

##### Vedno vključi kratek opis kandidatov

Ta možnost, ki je privzeto vključena, vam omogoča izbiro ali vas mora NVDA oskrbeti s kratkim opisom vsakega znaka v kandidatu, ko je izbran ali pa naj bo samodejno prebran, ko se pojavi seznam kandidatov. Opozarjamo, da na prevode, kot je kitajski, ta možnost ne vpliva na naznanitev dodatnih opisov znaka. Ta možnost je uporabna predvsem pri korejskih in japonskih metodah vnosa.

##### Poročaj o spremembah na nizu branja

Nekatere metode vnosa, kot je nova kitajska fonetika in nova ChangJie, imajo niz branja (včasih poznan kot predskladenjski niz). S to možnostjo lahko izbirate med tem, ali mora NVDA naznaniti nove znake, ki jih tipkate v ta niz branja. Ta možnost je privzeto vključena. Opozarjamo, da nekatere starejše metode vnosa, kot je kitajska ChangJie, verjetno ne uporabljajo niza branja za zadržanje predskladenjskih znakov. na mesto tega uporabljajo skladnjo niza neposredno.

##### Poročaj o spremembah v skladnji niza

Po branju ali, ko so bili predskladenjski podatki združeni v ustrezen slikovni simbol, večina metod vnosa postavi ta simbol v skladnjo niza kot začasen prostor skupaj z ostalimi združenimi simboli preden se končno vstavijo v dokument. Ta možnost vam omogoča izbiro ali mora NVDA poročati o novih simbolih, ko se pojavijo v skladnji niza. Ta možnost je privzeto vključena.

#### 11.1.11. Nastavitve Brskalniškega Delovanja (NVDA+control+b)

Pogovorno okno nastavitev brskalniškega delovanja lahko najdete v nastavitvah pod "Brskalniško delovanje...".

Pogovorno okno vsebuje naslednje možnosti:

##### Največje Število Znakov na Eno Vrstico

To polje določa največjo možno dolžino vrstice v brskalniškem delovanju (v znakih).

##### Največje Število Vrstic na Stran

To polje nastavi število vrstic, ki jih boste s pritiskom tipk stran gor ali stran dol preskočili, ko boste v brskalniškem delovanju.

##### Uporabljaj oblikovanje po zaslonu

Tipka: NVDA+v

Ta možnost vam omogoča, da se odločite, ali naj se postavitev vsebine, kot so povezave in druga polja, v brskalniškem delovanju zgleduje po postavitvi na zaslonu, ali naj se elementi postavijo vsak v svojo vrsto. Če je možnost izbrana, potem NVDA prikazuje elemente, tako, kot so na zaslonu, če ni izbrana, potem polja postavlja vsakega v novo vrsto.

##### Samodejno Izgovori Vse ob končanju nalaganja strani

Ta možnost vklaplja samodejno branje, ko se stran naloži v brskalniško delovanje. Privzeto je ta možnost vključena.

##### Vključi tabele namenjene oblikovanju

Ta možnost določa, kako NVDA obravnava tabele, ki so namenjene predvsem postavitvi oblikovanja. Ko jo vključite, bo NVDA obravnavala te tabele kot normalne tabele na način, kot je določeno v Nastavitvah Oblikovanja Dokumenta in se na nje umesti s pomočjo hitrih tipk za krmiljenje. Ko je izključena, NVDA o teh tabelah niti ne bo poročala, niti se na nje ne bo umeščala s hitrim krmiljenjem. Vseeno pa bo vsebina tabel še vedno na voljo kot normalno besedilo. Ta možnost je privzeto izključena.

##### Nastavljanje poročanja o poljih, kot so povezave in naslovi

Prosimo, oglejte si možnosti v pogovornem oknu Nastavitev Oblikovanja Dokumentov za nastavljanje poročanja o elementih ob navigaciji, kot so povezave, naslovi in tabele.

##### Samodejno delovanje žarišča ob spremembah žarišča

Ta možnost omogoča klic delovanja žarišča, če se žarišče spremeni. Na primer, ko ste na spletni strani in pritisnete tipko tab in pristanete v obrazcu, ko je ta možnost izbrana, se bo delovanje žarišča samodejno vključilo.

##### Samodejno delovanje žarišča ob premiku kazalke

Ta možnost, ko je izbrana, omogoča NVDA, da vstopa in zapušča delovanje žarišča tudi s puščicami. Na primer, ko se premikate s puščicami po spletni strani in vstopite na polje za urejanje, bo NVDA samodejno vklopila delovanje žarišča. Ko s puščicami izstopite iz polja za urejanje, bo NVDA preklopila nazaj v brskalniško delovanje.

##### Zvočna indikacija delovanja Žarišča in Brskalniškega delovanja

Če je ta možnost izbrana, bo NVDA oddajala posebne zvoke ob preklopu med brskalniškim delovanjem in delovanjem žarišča namesto govornega obvestila o spremembi.

##### Onemogoči vpliv kretenj, ki niso ukazi, na dokument

Ta možnost, ki je privzeto vključena, vam omogoča izbiro ali naj kretnje (pritiski tipk), ki niso ukazi NVDA, niti to niso splošni ukazi, ne vplivajo na dokument. Na primer, v primeru, ko je možnost vključena, pritisk črke j ne bo vplival na dokument, čeprav to niti ni ukaz NVDA, niti ni to splošen ukaz v programu.

#### 11.1.12. Nastavitve Oblikovanja Dokumentov (NVDA+control+d)

To pogovorno okno se nahaja v meniju Nastavitev pod "Oblikovanje Dokumentov...".

Večina izbirnikov v tem pogovornem oknu določa, kako poročati o tipih oblikovanja, ko se z utripalko sprehajate po dokumentih. Na primer, ko izberete izbirnik ime pisave, bo vedno, ko se boste premaknili na besedilo z drugačno pisavo od prejšnje, NVDA sporočila ime pisave v uporabi.

Možnosti oblikovanja dokumenta so razvrščene v skupine. V NVDA lahko nastavite poročanje za:

- Pisava
  - Ime Pisave
  - Velikost Pisave
  - Lastnosti Pisave
  - Poudarke
  - Slog
  - Barve
- Informacije dokumenta
  - Komentarje
  - Uredniške popravke
  - Napake črkovanja
- Strani in razmiki
  - Številke Strani
  - Številke Vrstice
  - Sporočanje zamika Vrstice (Izključeno, Govor, Toni, tako Govor kot Toni)
  - Zamike odstavka (viseči zamik, zamik prve vrstice...)
  - Razmik med vrsticami (enojni, dvojni ipd.)
  - Poravnavo
- Informacije tabele
  - Tabele
  - Glave in čela Tabel (glave vrstic in stolpcev)
  - Koordinate celic v tabelah
  - Obrobe celice (Izključeno, Slogi, Tako Barve kot Slogi)
- Elementi
  - Naslove
  - Povezave
  - Sezname
  - Navedke
  - Mejnike
  - Okvirje
  - Ko je nekaj klikljivo

Za preklapljanje stanja teh nastavitev od kjerkoli, prosimo, dodelite lastne kretnje vnosa prek pogovornega okna Kretenj Vnosa.

##### Sporočaj spremembe oblikovanja za utripalko

Če je izbrana, ta nastavitev pove NVDA, naj poskuša zaznati vse spremembe v oblikovanju v vrstici, ki jo trenutno predstavlja in te podrobnosti sporočiti, čeprav to lahko zniža učinkovitost NVDA.

Privzeto bo NVDA zaznavala spremembe na položaju pregledne utripalke/sistemske kazalke in včasih bo zaznavala oblikovanje v drugih delih vrstice samo, če to ne bo upočasnilo njenega delovanja.

Omogočite to možnost v programih, kot je WordPad, med postopkom postavitve besedila, kjer je oblikovanje pomembno.

##### Sporočanje zamika vrstice

Ta možnost vam omogoča nastavitev, kako naj NVDA sporoča zamik vrstice na njenem začetku. Spustni seznam Sporočaj zamik vrstice prek ima 4 možnosti.

- Izključeno: NVDA zamika ne bo posebej sporočala. -Govora: Če je ta možnost izbrana, bo, ko se bo zamik vrstice spremenil, NVDA povedala nekaj takega kot "12 presledek" ali "4 tabulator."
- Tonov: Ko bo izbrana ta možnost, bo NVDA oddala ton, ko se bo zamik vrstice spremenil. Višina tona se bo spreminjala z vsakim presledkom, medtem, ko bo tabulator zvišal ton za vrednost štirih presledkov.
- Govora in Tonov: Ta možnost vključi obe prej opisani metodi.

#### 11.1.13. Nastavitve Windows 10 OCR

Do tega pogovornega okna lahko dostopate prek glavnega menija NVDA za Nastavitve in ta vam omogoča nastaviti Prepoznavo (OCR) v Windows 10.

##### Jezik prepoznave

Ta spustni seznam vam omogoča izbiro jezika, ki se bo uporabil za prepoznavo besedila.

#### 11.1.14. Slovarji govora

Meni slovarjev govora, ki se nahaja v Nastavitvah, vsebuje pogovorna okna, ki vam omogočajo upravljanje, kako NVDA izgovarja različne besede ali fraze. Trenutno obstajajo trije različni slovarji govora. Ti so:

- Privzet: Pravila v tem slovarju vplivajo na vsak izgovor v NVDA.
- Glas: Pravila v tem slovarju vplivajo na govorno sintezo, ki je trenutno v uporabi.
- Začasen: Pravila v tem slovarju vplivajo na ves govor v NVDA, toda to velja samo za trenutno sejo. Ta pravila so začasna in bodo izgubljena, ko se NVDA ponovno zažene.

Z uporabo pogovornega okna Kretenj Vnosa morate dodeliti lastne kretnje, če želite odpreti katerokoli pogovorno okno teh slovarjev od kjerkoli.

Vsa pogovorna okna slovarjev vsebujejo seznam pravil, ki se uporabljajo procesiranje govora. Pogovorno okno vsebuje tudi gumbe Dodaj, Uredi in Odstrani.

Če želite dodati novo pravilo v slovar, pritisnite gumb Dodaj, izpolnite polja, ki se prikažejo v pogovornem oknu, nato pritisnite V redu. Tako boste svoje pravilo videli v seznamu pravil. Toda zaradi zavarovanja, da se je pravilo resnično shranilo, se prepričajte, da ste pritisnili V redu za izhod iz vseh pogovornih oken slovarjev, ko ste končali z dodajanjem in urejanjem pravil.

Pravila NVDA govornega slovarja vam omogočajo spreminjanje enega niza znakov v drugega. Na primer, lahko bi ustvarili pravilo, ki naroča NVDA, da namesto besede "žaba" izgovori "ptič", vedno, ko naleti na to besedo. V pogovornem oknu dodajanja pravila je najlažja pot, da to storite tako, da vnesete ptič v polje vzorca in v polje zanenjave vnesete besedo žaba. Kadar želite vnesti opis pravila, lahko storite tudi to tako, da vnesete opis v polje komentarja (nekaj takega kot: menja ptiča v žabo).

Toda Slovarji govora v NVDA zmorejo še več kot preprosto zamenjavo besed. Pogovorno okno dodajanja pravila vsebuje tudi izbirnik, s katerim lahko izbirate ali naj bo vaše pravilo občutljivo na velike črke ali ne. To pomeni, da NVDA pravilo obravnava drugače takrat, ko je beseda zapisana z velikimi črkami kot takrat, ko je beseda zapisana z malimi. Privzeto NVDA ni občutljiva na velike črke.

Na koncu vam set radijskih gumbov omogoča, da NVDA sporočite ali naj se vzorec uporablja kjerkoli, ali naj se vzorec uporablja samo takrat, ko je to cela beseda ali naj se vzorec obravnava kot "regularen izraz". Nastavitev cele besede pomeni, da bo vzorec kot zamenjava v uporabi samo takrat, ko vzorec ne bo del daljše besede. To pomeni, da se vzorec ne sme neposredno dotikati drugih znakov z izjemo alfanumeričnih znakov ali črtic. Drugače povedano, pred in za vzorcem mora biti presledek. Tako prejšnji primer zamenjave vzorca "ptič" v besedo "žaba" ne bo pokazal nobenih rezultatov ob določitvi, da se vzorec nanaša na celotno besedo, če bomo govorili o "ptičjem" ali "ptičih".

Regularni izraz je vzorec, ki vsebuje posebne simbole, ki omogočajo zapis več kot enega znaka istočasno, ali zapis samo števil, črk in podobno. To je samo nekaj primerov. Regularnih izrazov ta uporabniški vodič ne pokriva, ker obstaja precej vodičev v spletu, kjer je na voljo več informacij.

#### 11.1.15. Izgovorjava ločil/simbolov

To pogovorno okno vam omogoča menjavo zgovornosti, kar pomeni, kdaj se določen simbol izgovori. Lahko pa določite tudi, kaj naj se izgovori namesto imena simbola.

Jezik, čigar izgovorjavo se trenutna ureja, je prikazan v naslovu pogovornega okna. Opozarjamo, da se to pogovorno okno zanaša na "Zaupaj jeziku osebe za procesiranje simbolov in znakov", možnost, ki se nahaja v pogovornem oknu Nastavitev Glasu; tako NVDA uporablja jezik osebe namesto globalne nastavitve za jezik, ko to možnost omogočite.

Za menjavo simbola, ga najprej izberite s seznama simbolov.

- Polje zamenjave vam omogoča spremembo besedila, ki naj se izgovori ob simbolu.
- Z uporabo polja za nivoje določite najnižji nivo, kjer se mora simbol izgovoriti.
- Spustni seznam "Pošlji aktualen simbol na sintezo" določa, kdaj bo NVDA obravnavo izgovorjave dotičnega simbola prepustila izbrani govorni sintezi (namesto podatkov iz polja Zamenjave.) To je uporabno takrat, ko je simbol vzrok premora, ki ga naredi sinteza, ali spremembe modulacije glasu pri osebi. Na primer vejica (,) je vzrok, za premor, ki ga naredi sinteza. Na voljo so 3 možnosti:
  - nikoli: Nikoli ne pošlji trenutnega simbola na sintezo.
  - vedno: Vedno pošlji aktualen simbol na sintezo.
  - samo pod nivojem simbola: Pošlji aktualen simbol samo, ko je nivo simbola postavljen niže kot je nastavljen nivo posameznega simbola. Na primer, to lahko uporabite tako, da se bo simbol izgovoril na višjih nivojih brez premorov, medtem, ko se bodo s premorom naznanili na nižjih nivojih.

Če želite dodati nov simbol, pritisnite gumb Dodaj. V pogovorno okno, ki se prikaže, vnesite željeni simbol in pritisnite gumb V redu. Nato, kot velja za druge simbole, izpolnite polja tega simbola.

Simbol, ki ste ga prej dodali, lahko odstranite tako, da pritisnete gumb Odstrani.

Ko zaključite z delom, pritisnite V redu, da spremembe shranite ali Prekliči, če želite spremembe zavreči.

#### 11.1.16. Kretnje Vnosa

V tem pogovornem oknu lahko prilagajate kretnje vnosa, kot so tipke na tipkovnici, gumbi na brajevi vrstici, in podobno ukazom za NVDA.

Pokažejo se samo tisti ukazi, ki so bili na voljo tik preden ste odprli to pogovorno okno. Na primer, če želite spremeniti kretnje vnosa, ki se nanašajo na brskalniško delovanje, morate odpreti pogovorno okno kretenj vnosa med tem, ko ste v brskalniškem delovanju.

To pogovorno okno vsebuje drevo, kjer so razvrščeni NVDA ukazi, ki so na voljo ločeni po kategorijah. Ukaze lahko presejete (filtrirate) tudi tako, da vnesete eno ali več besed imena ukaza v za to namenjeno vnosno polje. Vrstni red besed ni pomemben. Vsaka kretnja, ki se nanaša na ukaz je razvrščena pod ukazom.

Če želite dodati kretnjo vnosa posameznemu ukazu, izberite ukaz in pritisnite gumb Dodaj. Nato izvedite kretnjo, za katero želite, da je povezana s tem ukazom; npr. pritisk tipke na tipkovnici ali gumba na brajevi vrstici. Pogosto se kretnja lahko interpretira na več načinov. Na primer, ko pritisnete tipko na tipkovnici, lahko določite, da se določi samo za to obliko tipkovnice npr. Prenosnik ali Namizje (običajna razporeditev), lahko pa določite, da kretnja velja za vse postavitve tipkovnice. V takem primeru se bo prikazal meni, kjer boste lahko izbrali ustrezno možnost.

Za odstranitev kretnje vnosa s posameznega ukaza, izberite kretnjo in pritisnite gumb Odstrani.

Ko zaključite z delom, pritisnite gumb V redu, da shranite spremembe ali gumb Prekliči, če spremembe želite zavreči.

### 11.2. Shranjevanje in ponovno Nalaganje konfiguracije

Privzeto bo NVDA samodejno shranila vaše nastavitve ob izhodu. Vendar to lahko spremenite v splošnih možnostih pod Nastavitvami. Če želite kadarkoli ročno shraniti nastavitve, izberite postavko Shrani konfiguracijo v glavnem meniju NVDA (Nastavitve)

Če kadarkoli naredite napako pri vaših nastavitvah in želite, da se NVDA povrne na zadnje shranjeno stanje, izberite postavko "Vrni na zadnjo shranjeno konfiguracijo" v glavnem meniju NVDA. Lahko pa vedno ponastavite NVDA na tovarniške nastavitve z izbiro postavke Ponastavi na tovarniško konfiguracijo, ki se prav tako nahaja v meniju NVDA.

Naslednji NVDA ukazi so tudi na voljo:

ime | Običajna razporeditev | razporeditev Prenosnik | Opis
--- | --- | --- | ---
Shrani konfiguracijo | NVDA+control+c | NVDA+control+c | Shrani vašo zadnjo konfiguracijo tako, da ni izgubljena, ko zapustite NVDA.
Povrni konfiguracijo | NVDA+control+r | NVDA+control+r | Enojni pritisk povrne na stanje zadnje shranjene konfiguracije. Trojni pritisk povrne stanje konfiguracije na tovarniško.

### 11.3. Profili Konfiguracije

Včasih želite različne nastavitve za različne situacije. Na primer, da želite, da NVDA poroča o zamikih (imate to možnost vključeno) medtem, ko urejate ali da je vključeno poročanje o lastnostih pisave, ko dokument oblikujete. To vam NVDA omogoča skozi uporabo Profilov Konfiguracije.

Profil konfiguracije vsebuje samo tiste nastavitve, ki so se spremenile med tem, ko je bil profil v urejanju. V profilih konfiguracije se lahko spremenijo skoraj vse nastavitve razen tistih pod Splošnimi nastavitvami, ki vplivajo na delovanje NVDA v celoti.

Profili konfiguracije se lahko aktivirajo ročno. Lahko pa se aktivirajo tudi samodejno glede na prožilec. Prožilec je lahko prehod v izbrano ačlikacijo.

#### 11.3.1. Osnovno Upravljanje

S profili konfiguracije lahko upravljate z izbiro Profilov Konfiguracije v meniju NVDA. To lahko storite tudi z uporabo sledečega ukaza na tipkovnici:

- NVDA+control+p: Pokaži pogovorno okno Profilov Konfiguracije.

Prva možnost nadzora je seznam profilov na voljo, med katerimi lahko izbirate. Ko odprete pogovorno okno, je izbran profil, ki ga pravkar urejate. Dodatne informacije se pokažejo ob aktivnem profilu. Tako lahko ugotovimo, ali je profil aktiviran ročno, preko prožilca in/ali je v stanju urejanja.

Če želite preimenovati ali izbrisati profil, Izberite ustrezen gumb (Odstrani/Preimenuj).

Pritisnite gumb Zapri, da zaprete to pogovorno okno.

#### 11.3.2. Ustvarjanje Profila

Če želite ustvariti nov profil, pritisnite gumb Novo.

V pogovornem oknu za nov profil, lahko določite ime novega profila. Lahko izberete tudi, kako naj se ta profil uporablja. Če ta profil želite aktivirati ročno, izberite ročna aktivacija (privzeta možnost). Drugače izberite prožilec, ki bo samodejno aktiviral izbran profil. Zaradi udobnejšega delovanja, če polje z imenom pustite prazno, ga bo izpolnil izbran prožilec, ki aktivira profil. Glejte spodaj, če želite dobiti več informacij o prožilcih profilov.

Pritisk gumba V redu bo zaprl pogovorno okno profilov konfiguracije in ustvaril profil z izbranimi značilnostmi.

#### 11.3.3. Ročna aktivacija

Profil ročno aktivirate tako, da ga izberete in pritisnete gumb Sproži. Ko je profil enkrat aktiviran, ga še vedno lahko preglasijo profili s prožilci, vendar bodo nastavitve tega profila prevladale nad tistimi iz profila s prožilcem. Na primer, če profil sproži trenuten program in je poročanje povezav omogočeno v tem profilu, vendar je ista nastavitev v profilu, ki se ročno aktivira izključena, NVDA ne bo sporočala povezav. Toda, če zamenjate glas v profilu na prožilec in tega niste nikoli storili v profilu, ki se aktivira ročno, bo NVDA upoštevala nastavitev profila na prožilec. Vsaka nastavitev, ki jo boste spremenili, se bo shranila v profilu, ki ga aktivirate ročno. Za deaktivacijo ročno aktiviranega profila, ga izberite v seznamu pogovornega okna Konfiguracije profilov in pritisnite gumb Ročno deaktiviraj.

#### 11.3.4. Prožilci

Pritisk gumba Prožilci v pogovornem oknu Konfiguracije profilov vam omogoča spreminjanje profilov, ki se morajo aktivirati ob različnih dogodkih. To pomeni, da se aktivirajo različni prožilci.

Seznam prožilcev prikazuje seznam prožilcev, ki so trenutno na voljo. Večinoma so to sledeči:

- Trenuten program: Ta prožilec aktivira profil, ko se odpre program, ki teče takoj za NVDA nastavitvami. To pomeni, da se prožilec veže na program, s katerega ste odprli nastavitve NVDA. Pozor, Če želite nastaviti prožilec za izbran program, mora program teči v ospredju.
- Preberi vse: Ta prožilec je vezan na ukaz Preberi vse.

Za spremembo profila, ki naj se navezuje na posamezen prožilec, ki ga samodejno aktivira, izberite prožilec in potem izberite še odgovarjajoč profil iz seznama. Lahko izberete tudi (Normalno konfiguracijo), če želite, naj profili ne bodo v uporabi.

Pritisnite gumb Zapri, da se vrnete v glavno pogovorno okno Konfiguracije profilov.

#### 11.3.5. Urejanje Profila

Če uporabljate ročno aktiviran profil, bo vsaka nastavitev, ki jo boste spremenili, v ta profil. Drugače bo nastavitev shranjena v zadnji samodejno aktiviran profil. Na primer, če ste profil povezali s prožilcem Beležnice, in potem Beležnico odprete ali se premaknete vanjo, se bo vsaka sprememba nastavitev shranila v ta profil. Če za posamezno situacijo ne obstaja niti profil z ročno aktivacijo niti profil s prožilcem, se bo vsaka sprememba nastavitev shranila v Normalno konfiguracijo.

Za urejanje profila, ki je povezan s prožilcem "Preberi vse", morate ročno aktivirati ta profil.

#### 11.3.6. Začasno Onemogočanje Prožilcev

Včasih je uporabno, če lahko začasno onemogočimo vse prožilce. Tak primer se pojavi, ko želite urejati profil, ki se aktivira ročno ali Normalno konfiguracijo brez motenj profilov na prožilcu. To storite s potrditvijo izbirnika Začasno onemogoči vse prožilce v pogovornem oknu Konfiguracije profilov.

### 11.4. Mesta datotek z Nastavitvami

Prenosljive različice NVDA hranijo vse nastavitve in dodatke v imeniku z imenom userConfig, ki se nahaja v imeniku NVDA.

Nameščene različice NVDA hranijo vse nastavitve in dodatke v posebnem imeniku, ki se nahaja v vašem uporabniškem profilu. To pomeni, da ima lahko vsak uporabnik svoj set nastavitev v NVDA. V imenik z vašimi nastavitvami v nameščeni različici NVDA lahko vstopite tako, da greste v meni Start, izberete Programe -> NVDA -> Razišči prostor uporabniških konfiguracije NVDA.

Nastavitve NVDA, ko deluje na prijavnem ali NUR zaslonih, se hranijo v imeniku systemConfig v namestitvenem imeniku NVDA. Običajno se teh nastavitev ne bi smelo dotikati. Za spremembo delovanja NVDA na prijavnem/NUR zaslonih nastavite NVDA, kot želite, da deluje medtem, ko ste prijavljeni v Okna, shranite to konfiguracijo in potem pritisnite gumb "Uporabljaj trenutno shranjene nastavitve na prijavnem zaslonu in drugih "varnih" namizjih" v splošnih nastavitvah za NVDA.

## 12. Dodatna Orodja

### 12.1. Pregledovalnik Dnevnika

Pregledovalnik dnevnika, ki se nahaja v Orodjih v meniju NVDA, vam omogoča ogled vseh zabeleženih dogodkov v dnevnik od zadnjega zagona NVDA pa do trenutka, ko ste začeli pregledovati dnevnik.

Poleg branja vsebine, lahko kopijo dnevnika lahko tudi shranite ali osvežite dnevnik, tako da vam prikaže zadnje vnose od tedaj, ko ste dnevnik odprli. Ukazi so na voljo v meniju Pregledovalnika dnevnika.

### 12.2. Prikazovalnik Govora

Za videče razvijalce ali za tiste, ki predstavljajo NVDA videči publiki, je na voljo plavajoče okno, ki vam omogoča spremljanje vsega besedila, ki ga NVDA trenutno izgovarja.

Če želite omogočiti prikazovalnik govora, označite menijsko postavko "Prikazovalnik Govora" v Orodjih menija NVDA. Če ga želite izključiti, menijsko postavko odznačite.

Okno prikazovalnika govora vsebuje izbirnik, ki je naznačen kot "Pokaži prikazovalnik govora ob zagonu". Če ga izberete, se bo prikazovalnik govora pokazal takoj ob zagonu NVDA. Prikazovalnik govora se bo vedno poskušal odpreti na enaki lokaciji in v enakih dimenzijah, kot jih je zavzemal ob času zadnjega zaprtja.

Ko je prikazovalnik govora omogočen, se stalno posodablja, da vam pokaže besedilo, ki se pravkar izgovarja. Kakorkoli, če kliknete ali postavite žarišče znotraj prikazovalnika, bo NVDA začasno prenehala posodabljati besedilo, tako da ga boste lažje izbrali ali preslikali.

Za vklapljanje in izklapljanje Prikazovalnika Govora od kjer koli, prosimo, dodelite lastno kretnjo z uporabo pogovornega okna Kretenj Vnosa.

### 12.3. Upravitelj Dodatkov

Upravitelj dodatkov, dostopen preko izbire Orodij v meniju NVDA, vam omogoča namestitev in odstranitev paketov z dodatki za NVDA ter njihovo začasno izključitev ali vključitev. Te dodatke je oskrbela skupnost in vsebujejo prilagojeno kodo, ki lahko doda ali spremeni značilnosti v NVDA ali celo doda podporo večim brajevim vrsticam ali govornim sintezam.

Upravitelj dodatkov vsebuje seznam, ki prikazuje vse dodatke trenutno nameščene v vaši NVDA uporabniški konfiguraciji. Ime paketa, njegovo stanje, njegova različica in avtorji se pokažejo ob vsakem paketu, ostale informacije, kot je opis in URL pa so vidne ob izbiri dodatka in pritisku gumba O dodatku. Če je pomoč za izbran dodatek na voljo, lahko do nje dostopate tako, da pritisnete gumb Pomoč ob izbranem dodatku.

Za brskanje in prenos dodatkov, ki so na voljo na spletu, pritisnite gumb Pridobi dodatke. Ta gumb odpre stran z dodatki za NVDA. Če je NVDA nameščena v vaš računalnik in v njem tudi teče v času nameščanja dodatka, lahko dodatek odprete neposredno iz brskalnika za začetek poteka namestitve, kot je opisano spodaj. V nasprotnem primeru shranite paket z dodatkom in sledite spodnjim navodilom.

Za dodatek, ki ste ga že prej posedovali, pritisnite gumb Namesti. To vam bo omogočilo brskanje za paketom dodatka (nvda-addon datoteko) nekje na vašem računalniku ali mreži. Ko enkrat pritisnete Odpri, se bo začel potek namestitve.

Ko se namešča dodatek, vas bo NVDA najprej zaprosila, za potrditev, da res želite namestiti dodatek. Ker je funkcionalnost dodatka znotraj NVDA brez omejitev, kar v teoriji vključuje tudi dostop do vaših osebnih podatkov ali lahko tudi do samega jedra sistema, če je NVDA na sistemu nameščena; je zelo pomembno, da nameščate dodatke samo iz virov, ki jim zaupate. Ko se dodatek namesti, morate NVDA ponovno zagnati, da se dodatek spravi v pogon. Dokler tega ne naredite, bo stanje dodatka v seznamu prikazano kot "Namesti".

Če dodatek želite odstraniti, ga izberite na seznamu z dodatki in pritisnite gumb Odstrani. NVDA vas bo vprašala, če res želite to storiti. Tako kot pri namestitvi, se mora NVDA znova zagnati, da se dodatek popolnoma odstrani. Dokler tega ne naredite, bo stanje dodatka v seznamu prikazano kot "odstrani".

Če želite dodatek samo izključiti, pritisnite gumb onemogoči. Ko boste želeli izključeni dodatek znova vključiti, pritisnite gumb omogoči. Izključite lahko tiste dodatke, katerih stanje kaže, da tečejo ali pa da so vključeni/omogočeni, ravno tako pa lahko znova vključite tiste dodatke, katerih stanje kaže, da so izključeni/onemogočeni ali suspendirani. Ob vsakem pritisku gumba Omogoči/onemogoči, se stanje dodatka spremeni, tako da boste lahko vedeli, v kakšnem stanju bo deloval dodatek, ko boste NVDA ponovno zagnali. Tako kot ob namestitvi ali odstranitvi dodatka, je tudi tu potreben ponovni zagon NVDA, da bodo spremembe stopile v veljavo.

Upravitelj dodatkov vsebuje tudi gumb Zapri, s katerim lahko zaprete pogovorno okno. Neglede na to, če ste namestili, spremenili ali odstranili dodatek, vas bo NVDA vprašala, če jo želite ponovno zagnati, da se bodo lahko spremembe, ki ste jih naredili, uveljavile.

V preteklosti je bilo mogoče razširiti zmožnosti NVDA s preslikavo posameznega vtičnika in gonilnika v vaš NVDA uporabniški imenik konfiguracije. Čeprav ta različica NVDA še vedno le-te lahko naloži, ti ne bodo prikazani v Upravitelju dodatkov. Najbolje je, da te datoteke odstranite iz vaše konfiguracije in namestite ustrezen dodatek, če je na voljo.

Za dostop do Upravitelja dodatkov od kjerkoli, prosimo, dodelite lastno kretnjo z uporabo pogovornega okna Kretenj Vnosa.

### 12.4. Python Konzola

NVDA Python konzola, ki se nahaja v Orodjih menija NVDA, je orodje za razvijalce, ki je uporabno za razhroščevanje, splošno inšpekcijo NVDA notranjosti ali inšpekcijo hierarhije dostopnosti v programu. Več informacij, prosimo, poiščite v Vodiču za Razvijalce (v Angleščini), ki se nahaja v Razvojnem oddelku na spletnem mestu NVDA.

### 12.5. Ponovno Naloži vtičnike

Ta postavka, ko jo sprožite, ponovno naloži aplikacijske module in globalne vtičnike brez potrebe po ponovnem zagonu NVDA, kar je lahko uporabno za razvijalce.

## 13. Podprte Govorne Sinteze

Ta razdelek vsebuje informacije o govornih sintezah, ki jih podpira NVDA. Še bolj razširjen seznam tako brezplačnih kot plačljivih govornih sintez, ki jih lahko kupite in prenesete za uporabo z NVDA, je na voljo na strani http://www.nvda-project.org/wiki/ExtraVoices.

### 13.1. eSpeak NG

Govorna sinteza eSpeak NG je vgrajena neposredno v NVDA in ne potrebuje namestitve posebnih gonilnikov ali drugih komponent. NVDA privzeto začne uporabljati eSpeak NG. Ker je ta sinteza vgrajena v NVDA, je to čudovita izbira, ko NVDA poganjamo z USB ključka na drugih sistemih.

Vsak glas, ki prihaja z eSpeakom NG, govori svoj jezik. Sinteza eSpeak NG podpira več kot 43 različnih jezikov.

Na voljo je tudi precej oseb, med katerimi lahko izbirate, da imitirajo zvoke različnih glasov.

### 13.2. Microsoft Speech API različice 4 (SAPI 4)

SAPI 4 je starejši Microsoftov standard za programske govorne sinteze. NVDA še vedno podpira to možnost, če imajo uporabniki sinteze temelječe na SAPI 4, že nameščene. Toda Microsoft te možnosti ne podpira več in tudi potrebnih komponent Microsoft ne ponuja več.

Ko boste uporabljali take sinteze z NVDA, bodo prikazani vsi možni glasovi (dostopni v pogovornem oknu Nastavitev Glasu ali prek Kroga Nastavitev Sinteze), iz vseh SAPI 4 pogonov, ki so se našli v vašem sistemu.

### 13.3. Microsoft Speech API različice 5 (SAPI 5)

SAPI 5 je trenuten Microsoftov standard za programske govorne sinteze. Veliko govornih sintez, ki je združljivih s tem standardom, je na voljo brezplačno za posedovanje ali prenos prek različnih družb ali spletnih mest, čeprav bo vaš sistem verjetno že imel prednameščeno vsaj eno tako sintezo. Ko uporabljate to sintezo z NVDA, bodo na voljo vsi glasovi (dostopni prek pogovornega okna Nastavitev glasu ali prek Kroga Nastavitev Sinteze) iz vseh pogonov, ki jih je NVDA našla na vašem sistemu.

### 13.4. Microsoft Speech Platform

Microsoft Speech Platform (Microsoftova govorna platforma) oskrbuje glasove za precejšnje število jezikov, ki se običajno uporabljajo tekom razvoja govornih aplikacij, ki temeljijo na strežniški podpori. Ti glasovi pa se lahko uporabljajo tudi z NVDA.

Za uporabo teh glasov boste morali v sistem namestiti ti dve komponenti:

- Microsoft Speech Platform - Runtime (Različica 11) , x86: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27225
- Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (Različica 11): http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=27224
  - Ta stran vsebuje veliko število datotek, ki se dotikajo tako govorne prepoznave (speech recognition), kot pretvorbe besedila v govor - BVG (Text to Speech). Izberite datoteke, ki vsebujejo podatke za BVG, ki ustrezajo vašim izbranim jezikom/glasovom. Na primer, datoteka MSSpeech_TTS_en-US_ZiraPro.msi je glas, ki govori ameriško Angleščino.

### 13.5. Glasovi Windows OneCore

Operacijski sistem Windows 10 vključuje nove glasove, poznane kot "OneCore" ali "mobile" glasove. Glasovi so na voljo za razzlične jezike in ti so bolj odzivni kot so Microsoftovi glasovi, ki so na voljo z uporabo MMicrosoft Speech API različico 5.

Prosimo, oglejte si Microsoftov članek (verjetno v Angleščini) za seznam trenutno podprtih jezikov z govornimi Microsoftovimi sintezami in navodili, kako te glasove namestiti: https://support.microsoft.com/en-us/help/22797/windows-10-narrator-tts-voices

Prosimo, vzemite v zakup, da višje hitrosti, ki so na voljo ob uporabi Pripovedovalca (Narratorja), trenutno niso na voljo za NVDA. Pomnite tudi, da hitrost, ki jo izberete v nastavitvah sistema Windows, vpliva na hitrost, določeno v NVDA. To sta vrzeli, ki jih ne moremo zakrpati brez sprememb v samem sistemu Windows. Upamo, da bosta odpravljeni v prihodnjih posodobitvah sistema Windows.

### 13.6. Audiologic Tts3

To je plačljiva govorna sinteza namenjena predvsem za italijanski jezik Govorna sinteza mora v sistemu že biti nameščena, če jo želite uporabljati z NVDA. Za več informacij, prosimo, obiščite spletno mesto Audiologic na www.audiologic.it.

Ta govorna sinteza ne podpira funkcije črkovanja.

### 13.7. Nuance Vocalizer za NVDA

Nuance Vocalizer je plačljiva visokokakovostna glasovna sinteza, ki so jo razvili v podjetju Nuance Communications, Inc. Posebej za NVDA pa so jo prilagodili v podjetju Tiflotecnia, Lda. Vsebuje več kot 50 glasov, ki jih lahko namestite govoreč več kot 30 jezikov. Vse komponente sinteze in glasovi so pakirani kot NVDA dodatek, kar omogoča polno uporabo tudi v prenosljivi kopiji NVDA.

Več informacij o sintezi Nuance Vocalizer za NVDA in kako ga kupiti lahko dobite na njegovem spletnem mestu www.vocalizer-nvda.com. Del izkupička od prodaje tega izdelka se donira NV Access za financiranje nadaljnjega razvoja NVDA.

## 14. Podprte Brajeve Vrstice

Ta razdelek vsebuje informacije o brajevih vrsticah, ki jih podpira NVDA.

### 14.1. Freedom Scientific Focus/PAC Mate Series

Vse Focus in PAC Mate vrstice iz podjetja Freedom Scientific, so podprte, ko so na računalnik priključene prek USB ali bluetooth povezave. V sistemu boste morali imeti nameščene gonilnike za Freedom Scientific rajeve vrstice. Če jih še nimate, jih lahko pridobite s http://www2.freedomscientific.com/downloads/focus-40-blue/focus-40-14-blue-downloads.asp. Čeprav ta stran omenja samo Focus Blue vrstico, gonilniki podpirajo vse Freedom Scientific Focus in Pacmate vrstice. Če na vašem sistemu tečejo 64-bitna Okna in so gonilniki že bili nameščeni ob namestitvi drugega bralnika zaslona, boste verjetno gonilnike morali še vedno namestiti s te povezave, saj se datoteke, ki jih potrebuje NVDA, morda niso namestile ob drugem bralniku zaslona.

Privzeto NVDA zna samodejno zaznati in s s temi vrsticami tudi povezati prek USB ali bluetooth povezave. Vseeno pa lahko ob konfiguraciji vrstice eksplicitno določite "USB" ali "bluetooth" vrata, da omejite tip povezave v uporabi. To je lahko uporabno ob tem, ko želite Focus vrstico priključiti na računalnik in jo povezati z NVDA prek bluetooth povezave, vseeno pa jo želite polniti prek USB vhoda, ko je tako priključena v sistem.

Sledeče prirejene tipke predstavljajo naslednje NVDA ukaze za to vrstico. Prosimo, poglejte si dokumentacijo vrstice za točen opis posamezne tipke in njenega položaja.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | topRouting1 (prva celica na vrstici)
Pomakni brajevo vrstico naprej | topRouting20/40/80 (zadnja celica na vrstici)
pomakni brajevo vrstico nazaj | leftAdvanceBar
Pomakni brajevo vrstico naprej | rightAdvanceBar
stikalo brajeve navezave na | leftGDFButton+rightGDFButton
Stikalo leve wiz wheel action | leftWizWheelPress
Pomik nazaj z uporabo leve wiz wheel action | leftWizWheelUp
Pomik naprej z uporabo leve wiz wheel action | leftWizWheelDown
Stikalo desne wiz wheel action | rightWizWheelPress
Pomik nazaj z uporabo desne wiz wheel action | rightWizWheelUp
Pomik naprej z uporabo desne wiz wheel action | rightWizWheelDown
Usmeri na brajevo celico | routing
tipka shift+tab | brailleSpaceBar+dot1+dot2
tipka tab | brailleSpaceBar+dot4+dot5
tipka puščicaGor | brailleSpaceBar+dot1
tipka puščicaDol | brailleSpaceBar+dot4
tipka control+puščicaLevo | brailleSpaceBar+dot2
tipka control+puščicaDesno | brailleSpaceBar+dot5
tipka puščicaLevo | brailleSpaceBar+dot3
tipka puščicaDesno | brailleSpaceBar+dot6
tipka home | brailleSpaceBar+dot1+dot3
tipka end | brailleSpaceBar+dot4+dot6
tipka control+home | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3
tipka control+end | brailleSpaceBar+dot4+dot5+dot6
tipka alt | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4
tipka alt+tab | brailleSpaceBar+dot2+dot3+dot4+dot5
tipka escape | brailleSpaceBar+dot1+dot5
tipka windows | brailleSpaceBar+dot2+dot4+dot5+dot6
tipka space | brailleSpaceBar
tipka windows+d (minimiranje vseh programov) | brailleSpaceBar+dot1+dot2+dot3+dot4+dot5+dot6
Sporoči Trenutno Vrstico | brailleSpaceBar+dot1+dot4
meni NVDA | brailleSpaceBar+dot1+dot3+dot4+dot5

Za novejše modele Focus, ki posedujejo rocker bar tipke (focus 40, focus 80 and focus blue):

Ime | Tipka
--- | ---
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | leftRockerBarUp, rightRockerBarUp
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | leftRockerBarDown, rightRockerBarDown

Samo za Focus 80:

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | leftBumperBarUp, rightBumperBarUp
Pomakni brajevo vrstico naprej | leftBumperBarDown, rightBumperBarDown

### 14.2. Optelec ALVA BC640/680

Tako ALVA BC640 kot BC680 brajeva vrstica iz podjetja Optelec sta podprti, ko se na računalnik priključita prek USB ali bluetooth povezave. Za uporabo teh vrstic ne potrebujete nobenih posebnih gonilnikov, ki bi morali biti nameščeni v sistem. Potrebno je samo, da se vrstica priključi in nastavi NVDA.

Modeli teh vrstic z brajevo tipkovnico pretvarjajo brajeve vnose v besedilo sami. Tako nastavitev vnosne tabele v NVDA ne prihaja v poštev in tako ni relevantna.

Sledeče tipke so pripete k naslednjim ukazom v NVDA. Prosimo, preglejte dokumentacijo vrstice, da boste vedeli, kje se posamezna tipka nahaja.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | t1 ali etouch1
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | t2
Premakni na trenutni položaj žarišča | t3
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | t4
Pomakni brajevo vrstico naprej | t5 ali etouch3
Usmeri na brajevo celico | routing
Premakni v zgornjo vrstico pregleda | t1+t2
Premakni v spodnjo vrstico pregleda | t4+t5
Preklopi način delovanja v brajevi metodi | t1+t3
Sporoči naslov | etouch2
Sporoči vrstico stanja | etouch4
tipka shift+tab | sp1
tipka alt | sp2
tipka escape | sp3
tipka tab | sp4
tipka puščicaGor | spUp
tipka puščicaDol | spDown
tipka puščicaLevo | spLeft
tipka puščicaDesno | spRight
tipka enter | spEnter
Sporoči datum/čas | sp1+sp2
Meni NVDA | sp1+sp3
tipka windows+d (minimiranje vseh programov) | sp1+sp4
tipka windows+b (postavi se v sistemski pladenj) | sp3+sp4
tipka windows | sp2+sp3
tipka alt+tab | sp2+sp4
tipka control+home | t3+spUp
tipka control+end | t3+spDown
tipka home | t3+spLeft
tipka end | t3+spRight

### 14.3. Vrstice Handy Tech

NVDA podpira vse vrstice podjetja Handy Tech, ko so priključene na računalnik prek USB ali bluetooth povezave. V primeru uporabe starejših vrstic, boste morali gonilnike zanje prenesti in namestiti v sistem s spletnega mesta Handy Tech.

Brajev vnos za vrstice Handy Tech še ni podprt.

Sledeče tipke so ukazi za vrstice Handy Tech ob uporabi z NVDA. Prosimo, glejte dokumentacijo vrstice, da boste vedeli, kje senahaja katera tipka.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | left, up
Pomakni brajevo vrstico naprej | right, down
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | b4
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | b5
Usmeri na brajevo celico | routing
tipka shift+tab | esc
tipka alt | b2+b4+b5
tipka escape | b4+b6
tipka tab | enter
tipka enter | esc+enter
tipka puščicaGor | leftSpace
tipka puščicaDol | rightSpace
Meni NVDA | b2+b4+b5+b6
Handy Tech konfiguracija | b4+b8

### 14.4. MDV Lilli

Lilli brajeva vrstica na voljo s MDV je podprta. Za uporabo te vrstice vam ni potrebno namestiti posebnih gonilnikov. Potrebno je samo vrstico priključiti in konfigurirati NVDA.

Sledeče tipke so prirejene za uporabo te vrstice z NVDA. Prosimo, poglejte si dokumentacijo za opis položaja tipk.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | LF
Pomakni brajevo vrstico naprej | RG
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | UP
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | DN
Usmeri na brajevo celico | route
tipka shift+tab | SLF
tipka tab | SRG
tipka alt+tab | SDN
tipka alt+shift+tab | SUP

### 14.5. Brajeve Vrstice Baum/Humanware/APH/Orbit

Precej Baumovih, HumanWarovih, APH in vrstic Orbit je podprtih, ko jih priključimo prek USB ali bluetooth povezave. To vključuje:

- Baum: SuperVario, PocketVario, VarioUltra, Pronto!, SuperVario2, Vario 340
- HumanWare: Brailliant, BrailleConnect, Brailliant2
- APH: Refreshabraille
- Orbit: Orbit Reader 20

Verjetno dela še nekaj drugih vrstic izdelovalca Baum, vendar niso bile testirane.

Če boste priključili vrstice prek USB povezave in te ne bodo uporabljale "HID", boste morali najprej namestiti gonilnik, ki ga je oskrbel izdelovalec. Za VarioUltra, Pronto! uporabite HID. Refreshabraille in Orbit Reader 20 lahko uporabljata HID če bosta pravilno nastavljeni.

USB serial delovanje vrstice Orbit Reader 20 je trenutno podprto samo v sistemu Windows 10. Namesto tega raje v drugih primerih uporabite USB HID.

Sledeče tipke teh vrstic so prirejene za delovanje skupaj z NVDA. Prosimo, poglejte si dokumentacijo vrstice za točen opis položaja posamezne tipke.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | d2
Pomakni brajevo vrstico naprej | d5
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | d1
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | d3
Usmeri na brajevo celico | routing

Velja za vrstice, ki imajo krmilno palčko:

Ime | Tipka
--- | ---
Tipka puščicaGor | up
tipka puščicaDol | down
tipka puščicaLevo | left
tipka puščicaDesno | right
tipka enter | select

### 14.6. hedo ProfiLine USB

Hedo ProfiLine USB iz podjetja hedo Reha-Technik je podprta. Najprej morate namestiti USB gonilnik, ki ga je oskrbel izdelovalec.

Sledeče tipke so prirejene za delovanje z NVDA. Prosimo, poglejte si dokumentacijo vrstice, za opis položaja posamezne tipke.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | K1
Pomakni brajevo vrstico naprej | K3
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | B2
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | B5
Usmeri na brajevo celico | routing
Stikalo zamenjave brajevega načina | K2
Preberi vse | B6

### 14.7. hedo MobilLine USB

Hedo MobilLine USB iz podjetja hedo Reha-Technik je podprta. Najprej morate za uprabo te vrstice namestiti gonilnik, ki ga je oskrbel izdelovalec.

Sledeče tipke so prirejene za delovanje z NVDA. Prosimo, oglejte si dokumentacijo za točen opis položaja posamezne tipke.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | K1
Pomakni brajevo vrstico naprej | K3
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | B2
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | B5
Usmeri na brajevo celico | routing
Stikalo zamenjave brajevega načina | K2
Preberi vse | B6

### 14.8. HumanWare Brailliant BI/B Series

Brailliant BI in B seriji vrstic iz podjetja HumanWare, vključno z BI 32, BI 40 in B 80, sta podprti, ko jih rpiključimo prek USB ali bluetooth povezave. Če jih v sistem želite priključiti prek USB povezave in protokola HumanWare, morate najprej namestiti gonilnik, ki ga je oskrbel izdelovalec. USB gonilnikov ne potrebujete, če bo vrstica delala prek protokola OpenBraille.

Sledeče tipke so prirejene za delovanje z NVDA. Prosimo, poglejte si dokumentacijo vrstice za opis točnega položaja posamezne tipke.

Ime | Tipka
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | left
Pomakni brajevo vrstico naprej | right
Premakni brajevo vrstico v prejšnjo vrstico | up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | down
Usmeri na brajevo celico | routing
stikalo brajeve navezave z | up+down
tipka puščicaGor | space+dot1
tipka puščicaDol | space+dot4
tipka puščicaLevo | space+dot3
tipka puščicaDesno | space+dot6
Neni NVDA | c1+c3+c4+c5 (command n)
tipka shift+tab | space+dot1+dot3
tipka tab | space+dot4+dot6
tipka alt | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
tipka escape | space+dot1+dot5 (space+e)
tipka enter | dot8
tipka windows+d (minimiranje vseh programov) | c1+c4+c5 (command d)
tipka windows | space+dot3+dot4
tipka alt+tab | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
Preberi vse | c1+c2+c3+c4+c5+c6

### 14.9. HIMS Braille Sense/Braille EDGE/Smart Beetle Serija

NVDA podpira Braille Sense, Braille EDGE in vrstice Smart Beetle is podjetja Hims ko jih priključite prek USB ali bluetooth. Če jih priključujete prek USB, boste morali v sistem namestiti USB gonilnike, ki jih je dobavilo podjetje HIMS. Te lahko prenesete s te spletne strani: http://www.himsintl.com/?c=2/13&uid=2319

Sledijo tipke, ki so pripete k posameznim NVDA ukazom. Prosimo, oglejte si dokumentacijo posamezne vrstice, za točno lokacijo posamezne tipke.

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | left side scroll down
Zavrti brajevo vrstico naprej | right side scroll down
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | left side scroll up
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | right side scroll up
Usmeri na brajevo celico | routing
tipka shift+tab | dot1+dot2+space
tipka alt | dot1+dot3+dot4+Space
tipka escape | dot1+dot5+Space
tipka tab | dot4+dot5+Space
tipka puščicaGor | dot1+Space
tipka puščicaDol | dot4+Space
capsLock | dot1+dot3+dot6+space
tipka shift+alt+tab | advance2+advance3+advance1
tipkaalt+tab | advance2+advance3
tipka konec | dot4+dot6+space
tipka Control+konec | dot4+dot5+dot6+space
tipka začetek | dot1+dot3+space
tipka control+začetek | dot1+dot2+dot3+space
tipka puščicaLevo | dot3+space
tipka control+shift+puščicaLevo | dot2+dot8+space+advance1
tipka control+puščicaLevo | dot2+space
tipka shift+alt+puščicaLevo | dot2+dot7+advance1
tipka alt+puščicaLevo | dot2+dot7
tipka puščicaDesno | dot6+space
tipka control+shift+puščicaDesno | dot5+dot8+space+advance1
tipka control+puščicaDesno | dot5+space
tipka shift+alt+puščicaDesno | dot5+dot7+advance1
tipka alt+puščicaDesno | dot5+dot7
tipka stranGor | dot1+dot2+dot6+space
tipka control+stranGor | dot1+dot2+dot6+dot8+space
tipka control+shift+puščicaGor | dot2+dot3+dot8+space+advance1
tipka control+puščicaGor | dot2+dot3+space
tipka shift+alt+puščicaGor | dot2+dot3+dot7+advance1
tipka alt+puščicaGor | dot2+dot3+dot7
tipka shift+puščicaGor | left side scroll down + space
tipka stranDol | dot3+dot4+dot5+space
tipka control+stranDol | dot3+dot4+dot5+dot8+space
tipka control+shift+puščicaDol | dot5+dot6+dot8+space+advance1
tipka control+puščicaDol | dot5+dot6+space
tipka shift+alt+puščicaDol | dot5+dot6+dot7+advance1
tipka alt+puščicaDol | dot5+dot6+dot7
tipka shift+puščicaDol | right side scroll down + space
tipka briši | dot1+dot3+dot5+space
tipka f1 | dot1+dot2+dot5+space
tipka f3 | dot1+dot2+dot4+dot8
tipka f4 | dot7+advance3
tipka windows+b | dot1+dot2+advance1
tipka windows+d | dot1+dot4+dot5+advance1

### 14.10. HIMS SyncBraille

NVDA podpira vrstico SyncBraille iz HIMS. V sistem boste morali namestiti USB gonilnike, ki jih je pripravilo podjetje HIMS.

Sledijo kombinacije tipk, ki so pripete k NVDA ukazom. Prosimo, oglejte si dokumentacijo vrstice za točno lokacijo posamezne tipke.

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | left side scroll down
Zavrti brajevo vrstico naprej | right side scroll down
Usmeri na brajevo celico | routing

### 14.11. Brajeve Vrstice Seika

Brajeve vrstice Seika v različici 3, 4 in 5 (40 celic) in Seika80 (80 celic) iz podjetja Nippon Telesoft NVDA podpira. Več informacij o teh vrsticah lahko najdete na http://www.seika-braille.com/. Obvezno morate najprej namestiti USB gonilnike, ki ste jih prejeli s strani proizvajalca.

Sledijo tipke, ki so pripete k NVDA ukazom. Prosimo, oglejte si dokumentacijo vrstic za opis točne lokacije, kjer lahko posamezne tipke najdete.

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | left
Zavrti brajevo vrstico naprej | right
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | b3
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | b4
Preklapljaj zvezanost braja na | b5
Izgovori vse | b6
tab | b1
shift+tab | b2
alt+tab | b1+b2
NVDA Meni | left+right
Usmeri na brajevo celico | routing

### 14.12. Papenmeier BRAILLEX Novejši Modeli

Podprte so naslednje Brajeve vrstice:

- BRAILLEX EL 40c, EL 80c, EL 20c, EL 60c (USB)
- BRAILLEX EL 40s, EL 80s, EL 2d80s, EL 70s, EL 66s (USB)
- BRAILLEX Trio (USB and bluetooth)
- BRAILLEX Live 20, BRAILLEX Live and BRAILLEX Live Plus (USB and bluetooth)

Če je bil BrxCom nameščen, bo NVDA BrxCom uporabila. BrxCom je orodje, ki omogoča neodvisno uporabo tipkovnice brajeve vrstice, od bralnika zaslona. Nova različica orodja BrxCom, ki dela z NVDA, bo kmalu na voljo prek njegovega izdelovalca Papenmeier. Vnašanje prek tipkovnice je mogoče z vrsticami Trio in BRAILLEX Live.

Večina vrstic ima t.i. lahko dostopni trak (v angleščini Easy Access Bar - EAB), ki omogoča hitro in intuitivno izvajanje operacij. Trak se lahko premakne v štiri smeri in vsaka smer ima v splošnem dve stikali. Seriji C in Live sta edini izjemi tega pravila.

Serija c in nekaj drugih vrstic ima dvojno vrsto napotitvenih tipk, pri čemer zgornja vrsta igra vlogo sporočevalke informacij o oblikovanju izbrane celice. Držanje ene od zgornjih napotitvenih tipk in pritisk EAB na napravah serije c, oponaša drugo stanje stikala. Serija Live ima samo eno vrsto napotitvenih tipk in EAB se lahko premakne samo za en korak v izbrani smeri. Drugo stanje lahko dosežete tako, da pritisnete eno od napotitvenih tipk in trak potisnete v izbrani smeri. Pritisk in držanje tipk gor, dol, levo in desno, ali pritisk EAB, povzroči ponavljanje odgovarjajočega dejanja posamezni tipki.

V splošnem so na voljo naslednje tipke za te vrstice:

Ime | Tipka
--- | ---
l1 | tipka Levo spredaj
l2 | tipka Levo zadaj
r1 | tipka Desno spredaj
r2 | tipka Desno zadaj
up | 1 korak navzgor
up2 | 2 koraka navzgor
left | 1 korak levo
left2 | 2 koraka levo
right | 1 korak desno
right2 | 2 koraka desno
dn | 1 korak navzdol
dn2 | 2 Koraka navzdol

Sledijo s strani proizvajalca Papenmeier določeni ukazi za NVDA:

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | left
Zavrti brajevo vrstico naprej | right
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | dn
Usmeri na brajevo celico | routing
Sporoči trenutni znak v pogledu | l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja | l2
preklapljaj brajevo navezavo | r2
Sporoči naslov | l1+up
Sporoči Vrstico Stanja | l2+down
Premakni se na predmet z vsebino | up2
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine | dn2
Premakni se na predhodni predmet | left2
Premakni se na naslednji predmet | right2
Sporoči oblikovanje besedila | upper routing row

Model Trio ima štiri dodatne tipke, ki se nahajajo na sprednji strani tipkovnice. Te so (od leve proti desni):

- leva palčna tipka (lt)
- preslednica
- preslednica
- desna palčna tipka (rt)

Trenutno NVDA desne palčne tipke ne uporablja. Notranji tipki obe služita kot presledek.

Ime | Tipka
--- | ---
tipka escape | space z dot 7
tipka Puščica gor | space z dot 2
tipka Puščica levo | space z dot 1
tipka Puščica desno | space z dot 4
tipka Puščica dol | space z dot 5
tipka control | lt+dot2
tipka alt | lt+dot3
tipka control+escape | space with dot 1 2 3 4 5 6
tipka tabulator | space z dot 3 7

### 14.13. Papenmeier Braille BRAILLEX Starejši Modeli

Podprte so naslednje Brajeve vrstice:

- BRAILLEX EL 80, EL 2D-80, EL 40 P
- BRAILLEX Tiny, 2D Screen

Opozarjamo, da te vrstice lahko priključite samo prek serijskih vrat. Torej morate, vrata, na katera je vrstica priključena, določiti, ko izberete vrstico v Nastavitvah Braja.

Nekaj teh vrstic ima lahko dostopni trak (v Angleščini Easy Access Bar - EAB), ki omogoča hitro in intuitivno izvajanje operacij. Trak se lahko premakne v štiri smeri in vsaka smer ima v splošnem dve stikali. Pritisk in držanje tipk gor, dol, levo in desno, ali pritisk EAB, povzroči ponavljanje odgovarjajočega dejanja posamezni tipki. Starejši modeli nimajo EAB, zato se uporabljajo tipke na sprenji plošči.

V splošnem so na voljo naslednje tipke:

Ime | Tipka
--- | ---
l1 | tipka Levo spredaj
l2 | tipka Levo zadaj
r1 | tipka Desno spredaj
r2 | tipka Desno zadaj
up | 1 Korak navzgor
up2 | 2 Koraka navzgor
left | 1 Korak levo
left2 | 2 Koraka levo
right | 1 Korak desno
right2 | 2 Koraka desno
dn | 1 Korak navzdol
dn2 | 2 Koraka navzdol

Sledijo s strani proizvajalca Papenmeier določeni ukazi za NVDA:

Naprave z EAB:

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | left
Zavrti brajevo vrstico naprej | right
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | dn
Usmeri na brajevo celico | routing
Sporoči trenutni znak v pogledu | l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja | l2
Sporoči naslov | l1up
Sporoči Vrstico Stanja | l2down
Premakni se na predmet z vsebino | up2
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine | dn2
Premakni se na naslednji predmet | right2
Premakni se na predhodni predmet | left2
Sporoči oblikovanje besedila | Zgornja usmerjevalna vrsta

BRAILLEX Tiny:

Ime | Tipka
--- | ---
Sporoči trenutni znak v pogledu | l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja | l2
Zavrti brajevo vrstico nazaj | left
Zavrti brajevo vrstico naprej | right
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | up
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | dn
Preklapljaj brajevo navezavo na | r2
Premakni se na predmet z vsebino | r1+up
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine | r1+dn
Premakni se na predhodni predmet | r1+left
Premakni se na naslednji predmet | r1+right
Sporoči oblikovanje besedila | reportf
Sporoči naslov | l1+up
Sporoči Vrstico Stanja | l2+down

BRAILLEX 2D Screen:

Ime | Tipka
--- | ---
Sporoči trenutni znak v pogledu | l1
Sproži trenutni predmet krmiljenja | l2
Preklapljaj brajevo navezavo na | r2
Sporoči oblikovanje besedila | reportf
Premakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | up
Zavrti brajevo vrstico nazaj | left
Zavrti brajevo vrstico naprej | right
Premakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | dn
Premakni se na naslednji predmet | left2
Premakni se na predmet z vsebino | up2
Premakni se na prvi predmet znotraj vsebine | dn2
Premakni se na predhodni predmet | right2

### 14.14. HumanWare BrailleNote

NVDA podpira beležnice iz podjetja Humanware, ko se obnašajo kot prikazni terminali za bralnik zaslona. Podprti so naslednji modeli:

- BrailleNote Classic (samo serijski priključek)
- BrailleNote PK (Serial in bluetooth priključki)
- BrailleNote MPower (Serial in bluetooth priključki)
- BrailleNote Apex (možno priključiti prek USB in Bluetooth)

Če vaša naprava podpira več vrst povezave, ko vašo beležnico BrailleNote priključujete v NVDA, boste morali določiti vrata brajevega terminala v možnosteh brajevega terminala. Prosimo, podrobnosti preverite v priročniku za uporabo, ki ste ga prejeli zraven vaše beležnice BrailleNote. Verjetno boste morali vrata določiti tudi v meniju NVDA v pogovornem oknu Nastavetve Braja. Če beležnico priključujete prek vrat USB ali protokola Blootooth, lahko vrata nastavite na "Samodejno", "USB" ali "Bluetooth"; vse je odvisno od izbir, ki so na voljo. Če se priključujete prek starih serijskih vrat, (ali uporabljate pretvornik USB v Serijska vrata) ali nič od tega, morate obvezno določiti komunikacijska vrata za uporabo is seznama strojnih vrat.

Preden boste priključili vašo beležnico BrailleNote Apex z uporabo njenega lastnega USB vmesnega odjemalca, morate namestiti gonilnike, ki jih je priskrbel HumanWare.

Sledijo BrailleNote ukazi, ki so zvezani na NVDA. Prosimo, preverite dokumentacijo naprave, da boste vedeli, kje se posamezna tipka nahaja.

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | back
Zavrti brajevo vrstico naprej | advance
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | previous
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | next
Usmeri na brajevo celico | routing
Preklapljanje navezovanja braja | previous+next
tipka Puščica Gor | space+dot1
tipka Puščica Dol | space+dot4
tipka Puščica Levo | space+dot3
tipka Puščica Desno | space+dot6
tipka stran Gor | space+dot1+dot3
tipka stran Dol | space+dot4+dot6
tipka Začetek | space+dot1+dot2
tipka Konec | space+dot4+dot5
tipki Control+začetek | space+dot1+dot2+dot3
tipki Control+konec | space+dot4+dot5+dot6
tipka Preslednica | space
Enter | space+dot8
Vračalka | space+dot7
tipka Tab | space+dot2+dot3+dot4+dot5 (space+t)
tipki Shift+tab | space+dot1+dot2+dot5+dot6
tipka Windows | space+dot2+dot4+dot5+dot6 (space+w)
tipka Alt | space+dot1+dot3+dot4 (space+m)
Preklop v delovanju vnosne pomoči | space+dot2+dot3+dot6 (space+lower h)

### 14.15. EcoBraille

NVDA podpira EcoBraille vrstice iz ustanove ONCE. Podprti so naslednji modeli:

- EcoBraille 20
- EcoBraille 40
- EcoBraille 80
- EcoBraille Plus

Serijska vrata, prek katerih je vrstica priključena v sistem, lahko izberete v nastavitvah NVDA, v pogovornem oknu Nastavitev Braja.

Sledijo ukazi v NVDA s posameznimi tipkami z vrstice. Prosimo, poglejte EcoBraille dokumentacijo za podrobnosti o položaju posamezne tipke.

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | T2
Zavrti brajevo vrstico naprej | T4
Pomakni brajevo vrstico v predhodno vrstico | T1
Pomakni brajevo vrstico v naslednjo vrstico | T5
Usmeri v brajevo celico | Routing
Sproži trenutni predmet krmiljenja | T3
Preklopi v naslednje delovanje pregleda | F1
Pomakni se na predmet z vsebino | F2
Preklopi na predhodno delovanje pregleda | F3
Pomakni se na prejšnji predmet | F4
Sporoči trenutni predmet | F5
Pomakni se na naslednji predmet | F6
Pomakni se na predmet v žarišču | F7
Pomakni se na prvi predmet znotraj vsebine | F8
Pomakni sistemsko žarišče ali kazalko na trenutni položaj v pregledu | F9
Sporoči položaj pregledne utripalke | F0
Stikalo navezovanja braja na | A

### 14.16. SuperBraille

Naprava SuperBraille, na voljo predvsem na Tajvanu, se lahko priklopi tako na USB kot serijska vrata. Ker SuperBraille nima nobenih fizičnih tipk ali vrtečih se gumbov, se morajo vsi vnosi vršiti prek standardne računalniške tipkovnice. Zaradi tega in zaradi vzdrževanja združljivosti z ostalimi bralniki zaslona, ki se uporabljajo na Tajvanu, je v NVDA na voljo dvoje tipkovničnih ukazov, s katerima lahko pomikate brajevo vrstico: +%kc:beginInclude

Ime | Tipka
--- | ---
Zavrti brajevo vrstico nazaj | številski del Minus
Zavrti brajevo vrstico naprej | številski del Plus

### 14.17. BRLTTY

BRLTTY je program neodvisen od NVDA, ki pa ga vseeno lahko uporabimo zaradi podpore večjega števila brajevih vrstic. Če ga želite uporabljati, morate namestiti BRLTTY za Windows. K sebi morate prenesti in namestiti zadnji namestitveni paket, ki se imenuje nekako tako brltty-win-4.2-2.exe. Številke so lahko različne. Ko boste nastavljali vrstico in vrata, ki jih boste uporabljali, posebno pozornost namenite navodilom še posebej, če uporabljate vrstico na USB vratih, hkrati pa so gonilniki proizvajalca te vrstice že nameščeni v sistem.

Za vrstice, ki imajo brajevo tipkovnico, BRLTTY sam upravlja brajev vnos. Tako nastavitev vnosne brajeve tabele v NVDA ni relevantna.

Sledeči ukazi so BRLTTY ukazi, ki jih razume NVDA. Prosimo, poglejte BRLTTY dokumentacijo tabele povezanih tipk for information about how BRLTTY commands are mapped to controls on braille displays.

Ime | BRLTTY command
--- | ---
Pomakni brajevo vrstico nazaj | fwinlt (go left one window)
Pomakni brajevo vrstico naprej | fwinrt (go right one window)
Premakni brajevo vrstico eno vrstico nazaj (v prejšnjo vrstico) | lnup (go up one line)
Premakni brajevo vrstico eno vrstico naprej (v naslednjo vrstico) | lndn (go down one line)
usmeri na brajevo celico | route (bring cursor to character)

## 15. Napredne Vsebine

### 15.1. Možnosti Ukazne Vrstice

NVDA lahko sprejme več dodatnih možnosti ob zagonu, ki potem vplivajo na njeno delovanje. Uporabite lahko toliko možnosti, kot jih potrebujete. Te možnosti se lahko uporabijo ob zagonu NVDA prek bližnjice (v lastnostih bližnjice), v pogovornem oknu Zaženi (meni start -> Zaženi ali Windows+r) ali v ukazni konzoli Oken. Možnosti morajo biti ločene od imena izvršljive datoteke NVDA in drugih možnosti s presledki. Na primer, bližnjico, ki jo ustvari NVDA med namestitvijo, NVDA ustvari z izbrano možnostjo -r, ki pove NVDA, naj trenutno kopijo same sebe zapre, preden se znova zažene. Druga uporabna možnost je --disable-addons, ki naroča NVDA, naj zaustavi vse dodatke, ki so v uporabi. To vam omogoči, da ugotovite, če je težavo povzročil dodatek in da se program obnovi po resni težavi, ki jo je dodatek povzročil.

Kot primer uporabe teh možnosti lahko v pogovornem oknu Zaženi zaprete trenutno kopijo NVDA z vnosom naslednje vsebine v polje pogovornega okna:

nvda -q

Nekatere možnosti ukazne vrstice (stikala) poznajo tako kratko kot dolgo obliko, druga pa imajo samo dolgo obliko poimenovanja. Tiste, ki imajo tudi kratko obliko, lahko med sebojno kombinirate na naslednji način

nvda -rm | To bo zaprlo trenutno kopijo NVDA, ki teče in NVDA zagnalo z onemogočenimi zvočnimi opozorili ipd.
nvda -rm --disable-addons | Enako kot zgoraj, vendar bodo zraven onemogočeni tudi dodatki.

Nekatere možnosti ukazne vrstice sprejemajo tudi dodatne parametre; npr. kako podrobno naj se piše dnevnik, ali pot do uporabnikove konfiguracijske mape ali imenika. Ti parametri se morajo nahajati za možnostjo in morajo biti ločeni od možnosti s presledkom, ko se uporablja kratka različica možnosti ali s simbolom = (enačajem), ko se uporablja daljša različica; npr.:

nvda -l 10 | Pove naj se NVDA zažene z nastavitvijo zapisovanja v dnevnik na nivoju razhroščevanja.
nvda --log-file=c:\nvda.log | Pove NVDA, naj dnevnik zapiše v c:\nvda.log
nvda --log-level=20 -f c:\nvda.log | Pove NVDA, naj se zažene tako, da bo nivo zapisovanja v dnevnik na nivoju informacij in naj dnevnik zapiše v c:\nvda.log

NVDA pozna naslednje možnosti ukazne vrstice:

Kratka | Dolga | Opis
--- | --- | ---
-h | --help | Pokaže pomoč ukazne vrstice in Izhod
-q | --quit | Zapre kopijo NVDA v pomnilniku (zaključi z izvajanjem trenutne kopije NVDA).
-r | --replace | Zaključi z izvajanjem trenutne kopije NVDA in zažene novo.
-k | --check-running | Sporoča, če je NVDA v pogonu. To sporoča z uporabo izhodne kode. Nič (0) pomeni, da teče in ena (1) pomeni, da NVDA ni v pogonu.
-f LOGFILENAME | --log-file=LOGFILENAME | Datoteka, kjer se morajo beležiti dogodki, ki se zapisujejo v dnevnik.
-l LOGLEVEL | --log-level=LOGLEVEL | Najnižji nivo beleženja sporočil v dnevnik (razhroščevanje 10, info 20, opozorilo, 30, napaka 40, kritično 50). Privzeta vrednost je nastavljena na opozorilo.
-c CONFIGPATH | --config-path=CONFIGPATH | Prostor, kjer so shranjene vse nastavitve za NVDA.
-m | --minimal | Brez zvokov, brez vmesnika, brez sporočila po zagonu ipd.
-s | --secure | Varni način (Onemogočena konzola Pythona)
None | --disable-addons | Dodatki nimajo vpliva na NVDA. Isto, kot če v NVDA dodatkov ne bi bilo.
None | --debug-logging | Nastavi nivo beleženja na Razhroščevanje samo za naslednji zagon NVDA. Ta nastavitev bo preglasila katerikoli drug dan argument, ki definira nivo beleženja ( --loglevel, -l).
None | --no-sr-flag | Ne zamenjaj stanja globalne sistemske zastavice za bralnik zaslona.
None | --install | Namesti NVDA (na novo nameščeno kopijo NVDA tudi zažene).
None | --install-silent | Tiho namesti NVDA (na novo nameščene kopije NVDA ne zažene).

### 15.2. Splošni Sistemski Parametri

NVDA dovoli, da se nekatere vrednosti lahko nastavijo v sistemskem registru, ki določa vedenje NVDA na ravni splošnega sistema. Te vrednosti se hranijo v registru pod enim izmed teh ključev:

- 32-bitni sistem: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nvda"
- 64-bitni sistem: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\nvda"

Sledeče vrednosti se torej lahko nastavijo v tem registerskem ključu:

Ime | Tip | Možne vrednosti | Opis
--- | --- | --- | ---
configInLocalAppData | DWORD | 0 (privzeto) za izključitev, 1 to vključitev | Če je omogočeno, hrani NVDA uporabniško konfiguracijo kot lokalne programske podatke namesto the kot programske podatke, ki sledijo uporabniku
serviceDebug | DWORD | 0 (privzeto) za izključitev, 1 za vključitev | Če je omogočeno, onemogoči varni način delovanja na windows varnih namizjih, tako dovoljujoč uporabo Python konzole in Pregledovalnika dnevnika. Zaradi nekaterih večjih varnostnih posledic, uporabo te možnosti strogo odsvetujemo

## 16. Druge Informacije

Če potrebujete več informacij ali pomoč pri uporabi NVDA, prosimo, obiščite spletno mesto NVDA na http://www.nvaccess.org/. Tu boste našli drugo dokumentacijo, tako kot tehnično podporo in vire, ki jih je prispevala skupnost. Na spletnem mestu so tudi informacije in viri, ki se dotikajo razvoja za NVDA.