#*****************************************************************************
# units.dat, el archivo de datos de unidad, versión 0.6.0
#
# ConvertAll, un programa para convertir unidades
# Copyright (C) 2015, Douglas W. Bell
#
# This is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
# terms of the GNU General Public License, Version 2.  This program is
# distributed in the hope that it will be useful, but WITTHOUT ANY WARRANTY.
#*****************************************************************************
#
# Units are defined by an optional quantity and an equivalent unit or unit
# combination.  A python expression may be used for the quantity, but is
# resticted to using only the following operators: *, /, +, -, **, (, ).
# Beware of integer division truncation: be sure to use a float for at
# least one of the values.
#
# The unit type must be placed in square brackets before a set of units.
# The first comment after the equivalent unit will be put in parenthesis after
# the unit name (usually used to give the full name of an abbreviated unit).
# The next comment will be used in the program list's comment column;
# later comments and full line comments are ignored.
#
# Non-linear units are indicated with an equivalent unit in square brackets,
# followed by either equations or equivalency lists for the definition.
# For equations, two are given, separated by a ';'.  Both are functions of
# "x", the first going from the unit to the equivalent unit and the second
# one in reverse.  Any valid Python expression returning a float (including 
# the functions in the math module) should work.  The equivalency list is a 
# python list of tuples giving points for linear interpolation.
#
# All units must reduce to primitive units, which are indicated by an
# equivalent unit starting with '!'.  A special "unitless" primitve unit
# (usualty called "unit") has '!!' for an equivalent unit.  Circular references
# must also be avoided.
#
# Primitive units:  kg, m, s, K, A, mol, cd, rad, sr, bit, unit
#
##############################################################################

#
# unidades de masa
#
[masa]
kg                  = !                  # kilogramo
kilogramo           = kg
key                 = kg                 # # jerga de drogas
hectogramo          = 100 gramo
decagramo           = 10 gramo
gramo               = 0.001 kg
g                   = gramo              # gramo
decigramo           = 0.1 gramo
centigramo          = 0.01 gramo
miligramo           = 0.001 gramo
mg                  = miligramo          # miligramo
microgramo          = 0.001 mg
tonelada            = 1000 kg            # # métrica
tonelada métrica    = tonelada
megagramo           = tonelada
kilotonelada        = 1000 tonelada         # # métrica
gigagramo           = 1e9 gramo
teragramo           = 1e12 gramo
carat               = 0.2 gramo
ct                  = carat              # carat
amu                 = 1.66053873e-27 kg  # masa atómica
unidad de masa atómica    = amu
libra               = 0.45359237 kg
lb                  = libra              # libra
lbm                 = libra              # libra
onza                = 1/16.0 libra
oz                  = onza               # onza
lid                 = onza               # # jerga de drogas
libra troy          = 5760 grain
lb troy             = libra troy         # libra troy
onza troy           = 1/12.0 lb troy
oz troy             = onza troy          # onza troy
ton                 = 2000 lb            # # no métrico
kilotón             = 1000 ton           # # no métrico
slug                = lbf*s^2/ft
stone               = 14 lb
grain               = 1/7000.0 lb
pennyweight         = 24 grain
hundredweight long  = 112 lb             # # Imperial
hundredweight short = 100 lb             # # US & Canadá
masa solar          = 1.9891e30 kg


#
# unidades de longitud / distancia
#
[longitud]
m                        = !              # metro
metro                    = m
metre                    = m
decímetro                = 0.1 m
cm                       = 0.01 m         # centímetro
centímetro               = cm
mm                       = 0.001 m        # milímetro
milímetro                = mm
micrómetro               = 1e-6 m
micrón                   = micrómetro
nanómetro                = 1e-9 m
nm                       = nanómetro      # nanómetro
decámetro                = 10 m
hectómetro               = 100 m
km                       = 1000 m         # kilómetro
kilómetro                = km
megámetro                = 1000 km
angstrom                 = 1e-10 m
fermi                    = 1e-15 m        # # tamaño nuclear
pulgada                  = 2.54 cm
in                       = pulgada        # pulgada
pulgadas                 = pulgada
mil                      = 0.001 pulgada
micropulgada             = 1e-6 pulgada
micropulgadas            = micropulgada
pie                      = 12 pulgada
ft                       = pie            # pie
pies                     = pie
pie US survey            = 1200/3937.0 m
yarda                    = 3 ft
yd                       = yarda          # yarda
milla                    = 5280 ft
mi                       = milla          # milla
milla náutica            = 1852 m
nmi                      = milla náutica  # milla náutica
legua                    = 3 milla
chain                    = 66 ft
braza                    = 6 ft
rod                      = 5.5 yarda
furlong                  = 40 rod
estadio                  = furlong
mano                     = 4 pulgada
codo                     = 21.8 pulgada   # # unidad bíblica
point                    = 1/72.0 pulgada # # punto de carácter tipográfico
pica                     = 12 point
calibre                  = 1.0 pulgada      # # tamaño de una bala
football field           = 100 yd
marathon                 = 46145 yd
milla escandinava        = 10 km
au                       = 1.49597870691e11 m   # unidad astronómica
unidad astronómica       = au
año luz                  = 365.25 velocidad de la luz * día
minuto luz               = velocidad de la luz * min
segundo luz              = velocidad de la luz * s
parsec                   = 3.0856775813e16 m
kiloparsec               = 1000 parsec
megaparsec               = 1000 kiloparsec
screw size               = [in] 0.013*x + 0.06 ; (x - 0.06) / 0.013 \
                           # # Diámetro unificado, no linear
AWG Dia                  = [in] 92.0**((36-x)/39.0)/200.0 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*x)/log(92.0) \
                           # American Wire Gauge \
                           # use -1, -2 for 00, 000; non-linear
American Wire Gauge Dia  = [in] 92.0**((36-x)/39.0)/200.0 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*x)/log(92.0) \
                           #  # use -1, -2 for 00, 000; non-linear
standard gauge           = [in] [(-5, .448350), (1, .269010), (14, .0747250), \
                           (16, .0597800), (17, .0538020), (20, .0358680), \
                           (26, .0179340), (31, .0104615), (36, .00672525), \
                           (38, .00597800)] # steel \
                           # Manufacturers Std. Gauge, non-linear
zinc gauge               = [in] [(1, .002), (10, .02), (15, .04), (19, .06), \
                           (23, .1), (24, .125), (27, .5), (28, 1)]  \
                           # # sheet metal thickness, non-linear
ring size                = [in] 0.1018*x + 1.4216 ; (x - 1.4216) / 0.1018  \
                           # # US size, circum., non-linear
tamaño de zapato para hombres    = [in] x/3.0 + 7 + 1/3.0 ; (x - 7 - 1/3.0) * 3 \
                           # # medida US, no linear
tamaño de zapato para mujeres    = [in] x/3.0 + 6 + 5/6.0 ; (x - 6 - 5/6.0) * 3 \
                           # # medida US, no linear


#
# unidades de tiempo
#
[tiempo]
s             = !                 # segundo
seg           = s                 # segundo
segundo       = s
ms            = 0.001 s           # milisegundo
milisegundo   = ms
microsegundo  = 1e-6 s
ns            = 1e-9 s            # nanosegundo
nanosegundo   = ns
minuto        = 60 s
min           = minuto            # minuto
hora          = 60 min
hr            = hora              # hora
bell          = 30 min            #  # definición naval
watch         = 4 hora
watches       = watch
día           = 24 hr
semana        = 7 día
wk            = semana              # semana
fortnight     = 14 días
mes           = 1/12.0 año
año           = 365.242198781 día
años          = año
yr            = año              # año
año calendario = 365 día
década        = 10 año
siglo         = 100 año
siglos        = siglo
milenio       = 1000 año
milenios      = milenio
[planificación]
horas hombre  = 168/40.0 hora
semanas hombre   = 40 horas hombre
meses hombre  = 1/12.0 años hombre
años hombre   = 52 semanas hombre


#
# temperatura
#
[temperatura]
K                 = !     # Kelvin
Kelvin            = K
deg K             = K     # Kelvin
grado Kelvin      = K

C                 = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  # Celsius  # no linear
Celsius           = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  #          # no linear
deg C             = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  # Celsius  # no linear
grado  Celsius    = [K] x + 273.15 ; x - 273.15  #          # no linear

R                 = 5/9.0 K     # Rankine
Rankine           = R
deg R             = R           # Rankine
F                 = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  # Fahrenheit  # no linear
Fahrenheit        = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  #             # no linear
deg F             = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  # Fahrenheit  # no linear
grado Fahrenheit  = [R] x + 459.67 ; x - 459.67  #             # no linear

[temp. diff.]
C deg             = K        # grados Celsius
grados Celsius    = C deg
F deg             = R        # grados Fahrenheit
grados Fahrenheit = F deg


#
# unidades eléctricas
#
[corriente]
A              = !              # ampere
ampere         = A
amp            = A
amperio        = A
miliamperio    = 0.001 A
miliamp        = miliamperio
mA             = miliamperio    # miliamperio
microamperio   = 0.001 mA
kiloamperio    = 1000 A
kA             = kiloamperio    # kiloamperio
[carga]
coulomb        = A*s
amp hora       = A*hr
mAh            = 0.001 amp hora # miliamp hora
miliamp hora   = mAh
[potencial]
voltio         = W/A
V              = voltio         # voltio
milivoltio     = 0.001 voltio
mV             = milivoltio     # milivoltio
kilovoltio     = 1000 voltio
kV             = kilovoltio     # kilovoltio
[resistencia]
ohm            = V/A
miliohm        = 0.001 ohm
microhm        = 0.001 miliohm
kilohm         = 1000 ohm
[conductancia]
siemens        = A/V
[capacitancia]
farad          = coulomb/V
milifarad      = 0.001 farad
microfarad     = 0.001 milifarad
nanofarad      = 1e-9 farad
picofarad      = 1e-12 farad
[flujo magnético]
weber          = V*s
Wb             = weber          # weber
maxwell        = 1e-8 Wb
[inductancia]
henry          = Wb/A
H              = henry          # henry
milihenry      = 0.001 henry
mH             = milihenry     # milihenry
microhenry     = 0.001 mH
[densidad de flujo]
tesla          = Wb/m^2
T              = tesla          # tesla
gauss          = maxwell/cm^2


#
# unidades moleculares
#
[cantidades moleculares]
mol          = !           # mole       # gramo mole
mole         = mol         #            # gramo mole
gramo mole   = mol
kilomol      = 1000 mol
kmol         = kilomol     # kilomol
libra mole   = mol*lbm/gramo
lbmol        = libra mole  # libra mole
[tamaño de un mol]
avogadro     = gramo/(amu*mol)


#
# Unidades de iluminación
#
[intensidad de iluminación]
cd          = !          # candela
candela     = cd

[flujo luminoso]
lumen        = cd * sr
lm           = lumen     # lumen

[iluminancia]
lux          = lumen/m^2
footcandle   = lumen/ft^2
metercandle  = lumen/m^2

[luminancia]
lambert      = cd/(pi*cm^2)
mililambert  = 0.001 lambert
footlambert  = cd/(pi*ft^2)


#
# unidades angulares
#
[ángulo]
radián      = !
rad         = radián         # radián
círculo     = 2 pi*radián
giro        = círculo
revolución  = círculo
rev         = revolución     # revolución
grado       = 1/360.0 círculo
deg         = grado          # grado
arc min     = 1/60.0 grado   # minuto
arc minute  = arc min
min arc     = arc min        # minuto
minute arc  = arc min
arc seg     = 1/60.0 arc min # segundo
arc segundo = arc seg
seg arc     = arc seg        # segundo
segundo arc = arc seg
cuadrante   = 1/4.0 círculo
ángulo recto = cuadrante
gradián     = 0.01 cuadrante


#
# unidades de ángulo sólido
#
[ángulo sólido]
sr         = !      # estereorradián
estereorradián  = sr
esfera     = 4 pi*sr
hemiesfera = 1/2.0 esfera


#
# unidades de información
#
[datos]
bit              = !
kilobit          = 1000 bit          #                  # basado en potencias de 10
megabit          = 1000 kilobit      #                  # basado en potencias de 10
byte             = 8 bit
B                = byte              # byte
kilobyte         = 1024 byte         #                  # basado en potencias de 2
kB               = kilobyte          # kilobyte         # basado en potencias de 2
megabyte         = 1024 kB           #                  # basado en potencias de 2
MB               = megabyte          # megabyte         # basado en potencias de 2
gigabyte         = 1024 MB           #                  # basado en potencias de 2
GB               = gigabyte          # gigabyte         # basado en potencias de 2
terabyte         = 1024 GB           #                  # basado en potencias de 2
TB               = terabyte          # terabyte         # basado en potencias de 2
petabyte         = 1024 TB           #                  # basado en potencias de 2
PB               = petabyte          # petabyte         # basado en potencias de 2

kilobyte IEC std = 1000 byte         #                  # basado en potencias de 10
kB IEC std       = kilobyte IEC std  # kilobyte         # basado en potencias de 10
megabyte IEC std = 1000 kB IEC std   #                  # basado en potencias de 10
MB IEC std       = megabyte IEC std  # megabyte         # basado en potencias de 10
gigabyte IEC std = 1000 MB IEC std   #                  # basado en potencias de 10
GB IEC std       = gigabyte IEC std  # gigabyte         # basado en potencias de 10
terabyte IEC std = 1000 GB IEC std   #                  # basado en potencias de 10
TB IEC std       = terabyte IEC std  # terabyte         # basado en potencias de 10
petabyte IEC std = 1000 TB IEC std   #                  # basado en potencias de 10
PB IEC std       = petabyte IEC std  # petabyte         # basado en potencias de 10

kibibyte         = 1024 byte
KiB              = kibibyte          # kibibyte
mebibyte         = 1024 KiB
MiB              = mebibyte          # mebibyte
gibibyte         = 1024 MiB
GiB              = gibibyte          # gibibyte
tebibyte         = 1024 GiB
TiB              = tebibyte          # tebibyte
pebibyte         = 1024 TiB
PiB              = pebibyte          # pebibyte

[transferencia de datos]
bps              = bit/seg           # bits / segundo
kbps             = 1000 bps          # kilobits / sec.  # basado en potencias de 10


#
# Números sin unidades
#
[cantidad]
unidad             = !!
1                  = unidad          # unidad
pi                 = 3.14159265358979323846 unidad
par                = 2 unidad
hat trick          = 3 unidad        # # deportes
docena             = 12 unidad
doz                = docena          # docena
bakers dozen       = 13 unidad
score              = 20 unidad
gross              = 144 unidad
great gross        = 12 gross
ream               = 500 unidad
porciento          = 0.01 unidad
%                  = porciento
mill               = 0.001 unidad
[tasa de interés]
APR                = [unidad] log(1 + x/100) ;  (exp(x) - 1)*100 \
                     # annual % rate # based on continuous compounding
[concentración]
proof              = 1/200.0 unidad    # # contenido alcohólico
ppm                = 1e-6 unidad       # partes por millón
partes por millón  = ppm
ppb                = 1e-9 unidad       # partes por billón (US: en realidad es millardo)
partes por billón  = ppb
ppt                = 1e-12 unidad      # partes por trillón (US: en realidad es billón)
partes por trillón = ppt
karat              = 1/24.0 unidad     # # pureza del oro
carat oro         = karat           # # pureza del oro


#
# unidades de fuerza
#
[fuerza]
newton         = kg*m/s^2
N              = newton          # newton
decanewton     = 10 newton
kilonewton     = 1000 N
kN             = kilonewton      # kilonewton
meganewton     = 1000 kN
milinewton     = 0.001 N
dyna           = cm*g/s^2
kg fuerza      = kg * gravedad    # kilogramo f
kgf            = kg fuerza        # kilogramo fuerza
kilogramo fuerza = kg fuerza
gramo fuerza   = g * gravedad
libra fuerza   = lbm * gravedad
lbf            = libra fuerza     # libra fuerza
ton fuerza     = ton * gravedad
onza fuerza    = onza * gravedad
ozf            = onza fuerza      # onza fuerza
tonelada fuerza = tonelada * gravedad # # métrica


#
# unidades de área
#
[área]
barn                     = 1e-28 m^2       # # física de partículas
área                     = 100 m^2
decaárea                 = 10 área
dekare                   = 10 área
hectárea                 = 100 área
acre                     = 10 chain^2
section                  = milla^2
township                 = 36 section
homestead                = 160 acre
rai                      = 1600 m^2        # # Thai
ngaan                    = 400 m^2         # # Thai
pulgada circular         = 1/4.0 pi*in^2   # # área de un círculo de 1 pulgada de diámetro
milla circular           = 1/4.0 pi*mil^2  # # área de un círculo de 1 milla de diámetro
AWG Area                 = [in^2] pi/4*(92.0**((36-x)/39.0)/200.0)**2 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*sqrt(x*4.0/pi))/log(92.0) \
                           # American Wire Gauge \
                           # use -1, -2 for 00, 000; non-linear
American Wire Gauge Area = [in^2] pi/4*(92.0**((36-x)/39.0)/200.0)**2 ; \
                           36 - 39.0*log(200.0*sqrt(x*4.0/pi))/log(92.0) \
                           #  # use -1, -2 for 00, 000; non-linear


#
# unidades de volumen
#
[volumen]
cc                   = cm^3                 # centímetro cúbico
centímetro cúbico    = cc
litro                = 1000 cc
l                    = litro                # litro
litros               = litro
decilitro            = 0.1 litro
centilitro           = 0.01 litro
mililitro            = cc
ml                   = mililitro            # mililitro
decalitro            = 10 litro
hectolitro           = 100 litro
kilolitro            = 1000 litro
kl                   = kilolitro            # kilolitro
megalitro            = 1000 kilolitro
galón                = 231 in^3             #             # líquidos en US
gal                  = galón                # galón       # líquidos en US
quart                = 1/4.0 galón         #             # líquidos en US
qt                   = quart                # quart       # líquidos en US
pint                 = 1/2.0 quart          #             # líquidos en US
pt                   = pint                 # pint        # líquidos en US
onza líquida         = 1/16.0 pint          #             # US
fl oz                = onza líquida         # onza líquida # US

galón imperial       = 4.54609 litro
imp gal              = galón imperial       # galón imperial
imperial galón       = galón imperial
cuarto imperial      = 1/4.0 imp gal
imp qt               = cuarto imperial      # cuarto imperial
imperial cuarto      = cuarto imperial
imperial pinta       = 1/8.0 imp gal
imp pt               = imperial pinta       # pinta imperial
pinta imperial       = imperial pinta
onza líquida imperial = 1/160.0 imp gal
imp fl oz            = onza líquida imperial # onza líquida imperial
taza                 = 8 fl oz
cuchara de mesa      = 1/16.0 taza
tbsp                 = cuchara de mesa      # cuchara de mesa
cuchara de té        = 1/3.0 tbsp
tsp                  = cuchara de té        # cuchara de té
barril               = 42 galón
bbl                  = barril               # barril
shot                 = 1.5 fl oz
fifth                = 1/5.0 galón          #             # alcohol
botella de vino      = 750 ml
magnum               = 1.5 litro            #             # alcohol
keg                  = 15.5 galón          #             # cerveza
hogshead wine        = 63 gal
hogshead beer        = 54 gal
bushel               = 2150.42 in^3
peck                 = 1/4.0 bushel
cord                 = 128 ft^3
board foot           = ft^2*in
board feet           = board foot


#
# unidades de velocidad
#
[velocidad]
nudo        = nmi/hr
kt          = nudo             # nudo
velocidad de la luz = 2.99792458e8 m/s
mph         = mi/hr            # millas/hora
kph         = km/hr            # kilómetros/hora
mach        = 340.29 m/s       # # velocidad del sonido a STP
[velocidad de rotación]
rpm         = rev/min          # rev/min
rps         = rev/seg          # rev/seg


#
# unidades de flujo
#
[unidades de flujo]
gph         = gal/hr           # galón/hora
gpm         = gal/min          # galón/minuto
cfs         = ft^3/seg         # cu ft/segundo
cfm         = ft^3/min         # cu ft/minuto
lpm         = l/min            # litro/min
[flujo de gas]
sccm        = atm*cc/min       # std cc/min      # presión * flujo
sccs        = atm*cc/seg       # std cc/seg      # presión * flujo
slpm        = atm*l/min        # std litro/min   # presión * flujo
slph        = atm*l/hr         # std litro/hora  # presión * flujo
scfh        = atm*ft^3/hora    # std cu ft/hora  # presión * flujo
scfm        = atm*ft^3/min     # std cu ft/min   # presión * flujo


#
# unidades de presión
#
[presión]
Pa                    = N/m^2                    # pascal
pascal                = Pa
hPa                   = 100 Pa                   # hectopascal
hectopascal           = hPa
kPa                   = 1000 Pa                  # kilopascal
kilopascal            = kPa
MPa                   = 1000 kPa                 # megapascal
megapascal            = MPa
GPa                   = 1000 MPa                 # gigapascal
gigapascal            = GPa
atm                   = 101325 Pa                # atmósfera
atmósfera             = atm
bar                   = 1e5 Pa
mbar                  = 0.001 bar                # milibar
milibar               = mbar
microbar              = 0.001 mbar
decibar               = 0.1 bar
kilobar               = 1000 bar
megabar               = 1000 kilobar
mm Hg                 = mm*densidad Hg*gravedad
milímetro de Hg       = mm Hg
torr                  = mm Hg
in Hg                 = in*densidad Hg*gravedad  # pulgadas de Hg
pulgadas de Hg        = in Hg
m agua                = m*densidad agua*gravedad # metros de H2O
m H2O                 = m agua                   # metros de H2O
metros de agua        = m agua
in de agua            = in*densidad agua*gravedad # pulgadas de H2O
in H2O                = in de agua                  # pulgadas de H2O
pulgadas de agua      = in de agua
ft de agua            = ft*densidad agua*gravedad # pies de H2O
ft H2O                = ft de agua                # pies de H20
pies de agua          = ft de agua
pies de head          = ft de agua
ft hd                 = ft de agua               # pies de head
psi                   = lbf/in^2                 # libra / pulgada cuadrada
libra por pulgada cuadrada = psi
ksi                   = 1000 psi                 # 1000 lb / pulgada cuadrada


#
# unidades de densidad
#
[densidad]
densidad agua         = gramo/cm^3
densidad agua de mar  = 1.025 gramo/cm^3
densidad Hg           = 13.5950981 gramo/cm^3
densidad aire         = 1.293 kg/m^3          # # a STP
densidad acero        = 0.283 lb/in^3         # # acero al carbón
densidad aluminio     = 0.098 lb/in^3
densidad zinc         = 0.230 lb/in^3
densidad bronce       = 0.310 lb/in^3         # # 80Cu-20Zn
densidad cobre        = 0.295 lb/in^3
densidad hierro       = 0.260 lb/in^3         # # hierro colado
densidad nickel       = 0.308 lb/in^3
densidad estaño       = 0.275 lb/in^3
densidad titanio      = 0.170 lb/in^3
densidad plata        = 0.379 lb/in^3
densidad nylon        = 0.045 lb/in^3
densidad polycarbonato = 0.045 lb/in^3


#
# unidades de energía
#
[energía]
joule                 = N*m
J                     = joule             # joule
kilojoule             = 1000 joule
kJ                    = kilojoule         # kilojoule
megajoule             = 1000 kilojoule
gigajoule             = 1000 megajoule
milijoule             = 0.001 joule
mJ                    = milijoule         # milijoule
caloría               = 4.1868 J
cal                   = caloría           # caloría
kilocaloría           = 1000 cal
kcal                  = kilocaloría       # kilocaloría
caloría comida        = kilocaloría
thermie               = 1000 kcal
Btu                   = cal*lb*R/(g*K)    # British thermal unit
British thermal unit  = Btu
therm                 = 100000 Btu
erg                   = cm*dyna
electronvolt          = 1.602176462e-19 J
eV                    = electronvolt      # electronvolt
kWh                   = kW*hora           # kilowatt-hora
kilowatt hora         = kWh
ton TNT               = 4.184e9 J
tonelada de aceite equivalente = 41.868 gigajoule
tonelada de carbón equivalente = 7000000 kcal


#
# unidades de potencia
#
[potencia]
watt              = J/s
W                 = watt            # watt
kilowatt          = 1000 W
kW                = kilowatt        # kilowatt
megawatt          = 1000 kW
MW                = megawatt        # megawatt
gigawatt          = 1000 MW
GW                = gigawatt        # gigawatt
miliwatt          = 0.001 W
caballo de fuerza = 550 ft*lbf/seg
caballo de potencia = caballo de fuerza
hp                = caballo de fuerza  # caballo de fuerza
caballo de fuerza métrico = 75 kgf*m/s
ton refrigeración = 12000 Btu/hr


#
# frecuencia
#
[frecuencia]
hertz       = unidad/seg
Hz          = hertz      # hertz
milihertz   = 0.001 Hz
kilohertz   = 1000 Hz
kHz         = kilohertz  # kilohertz
megahertz   = 1000 kHz
MHz         = megahertz  # megahertz
gigahertz   = 1000 MHz
GHz         = gigahertz  # gigahertz


#
# radioactividad
#
[radioactividad]
becquerel       = unidad/seg
Bq              = becquerel     # becquerel
curie           = 3.7e10 Bq
milicurie       = 0.001 curie
roentgen        = 2.58e-4 coulomb/kg
[dosis de radiación]
gray            = J/kg
Gy              = gray          # gray
rad. abs. dose  = 0.01 Gy       # # comúnmente rad
sievert         = J/kg          # # dosis equivalente
milisievert     = 0.001 sievert # # dosis equivalente
Sv              = sievert       # sievert # dosis equivalente
rem             = 0.01 Sv       # # roentgen equiv mamífero
milirem         = 0.001 rem     # # roentgen equiv mamífero


#
# viscosidad
#
[viscosidad dinámica]
poise        = g/(cm*s)
P            = poise       # poise
centipoise   = 0.01 poise
cP           = centipoise  # centipoise

[viscosidad cinemática]
stokes       = cm^2/s
St           = stokes      # stokes
centistokes  = 0.01 stokes
cSt          = centistokes # centistokes


#
# unidades misceláneas
#
[aceleración]
gravedad               = 9.80665 m/s^2
[constante]
constante gravitacional = 6.673e-11 N*m^2/kg^2
constante de los gases = 8.314472 J/(mol*K)   # R
[consumo de combustible]
mpg                    = mi/gal               # millas/galón
mpg imp                = mi/galón imperial   # millas/galón imp
litro por 100 km       = [mpg] 3.785411784 / (x * 0.01609344) ; \
                         3.785411784 / (x * 0.01609344) # # non-linear
[permeabilidad]
darcy                  = 1 cm^2*centipoise/atm/s
milidarcy              = 0.001 darcy

