Ekiga Manual 4.0
|  | Nästa

## Ekiga Manual 4.0

### Damien Sandras

### Christopher zanee Warner

### Matthias Redlich

This documentation is for version 4.0 of Ekiga.

Copyright © 2003-2012 Damien Sandras

Copyright © 2003-2004 Matthias Redlich

Copyright © 2003-2004 Christopher Warner

Copyright © 2006, 2007, 2008 Daniel Nylander (po@danielnylander.se)

Revisionshistorik
Revision Ekiga Manual 4.0 | 2012-06-03
Damien Sandras
Revision Handbok för Ekiga 3.0 | 2008-08-31
Damien Sandras
Revision Handbok för Ekiga 2.0 | 2006-01-22

Sammanfattning

Ekiga är ett program för röstsamtal över IP, IP-telephoni och videokonferenser, med stöd för många ljud- och videokodekar.

## Introduktion

### Ekiga

Ekiga är ett program för fri Voice over IP, IP-telefoni och videokonferenser för Linux och andra dialekter (t.ex. BSD, OpenSolaris eller MacOSX). Det skrevs av Damien Sandras och är licenserat under GNU/GPL.

Ekiga kan använda moderna "Voice over IP"-protokoll som SIP och H.323. Det har stöd för alla större funktioner som definierats av dessa protokoll som samtalsparkering, koppling av samtal, vidarekoppling av samtal, ... Det har även grundläggande stöd för snabbmeddelanden och närvaro. Det har även avancerat stöd för NAT-traversering. Ekiga har stöd för de bästa fria ljud- och videokodekarna och har "wideband"-stöd för en överlägsen ljudkvalitet, tillsammans med ekosläckning.

### SIP och H.323

Session Initiation Protocol (SIP) är ett protokoll som utvecklats av IETF MMUSIC Working Group och är en föreslagen standard för initiering, ändring, och terminering av en interaktiv användarsession som involverar multimediaelement såsom video, röst, snabbmeddelanden, nätverksspel, och virtual verklighet. I november 2000 blev SIP accepterad som ett 3GPP-signalprotokoll och permanent element för IMS-arkitekturen. Det är ett av de ledande signalprotokollet för "Voice over IP" (röst över IP).

H.323 blev ursprungligen skapad för att tillhandahålla en mekanism för att transportera multimediaprogram över lokala nätverk, men har snabbt växt till att möta det växande behovet för VoIP-nätverk. En styrka hos H.323 var den relativa tillgängligheten av standarder, inte bara de som definierade den grundläggande samtalsmodellen, men även ytterligare tjänster, behovet av att möta förväntningarna för affärskommunikation. H.323 var den fösta VoIP-standarden att använda IETF-standarden RTP för att transportera ljud och video över IP-nätverk. H.323 är baserad på protokollet ISDN Q.931 som lämpar sig för scenarier där IP och ISDN samarbetar, även mellan IP och QSIG. En samtalsmodell, liknande samtalsmodellen för ISDN, gör introduktionen av IP-telefoni in i existerande nätverk med ISDN-baserade telefonväxelsystem enklare.

|  | Nästa
|  | Komma igång